|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 24 |
| Ботинки кожаные (сапоги кирзовые) | Ми | 24 |
| Перчатки хлопчатобумажные с нитриловым покрытием | МиМп | До износа |
| каска защитная |  | 24 |
| При работе на высоте дополнительно: |  |  |
| пояс предохранительный лямочный |  | Дежурный |
| Зимой на наружных работах дополнительно: |  |  |
| куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке с меховым воротником | Тн | 36 |
| брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
| шапка-ушанка |  | 48 |
| подшлемник зимний |  | 24 |
| валяная обувь | Тн20 | 48 |
| галоши на валяную обувь |  | 24 |

 *гл. 7, Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.09.2004 N 107 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам гражданской авиации"*