ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

__________________________          УТВЕРЖДАЮ
 Наименование организации
                                    ________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ                                 Наименование должности
                                         руководителя организации
__________ N _____                  _________  _____________________
                                     Подпись   Расшифровка подписи
__________________                  ________________________________
 Место составления                                дата

об организации и осуществлении
производственного контроля
за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ____________________ (наименование организации) (далее по тексту - Положение) разработано с целью реализации положений Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 N 363-3 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", "Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах", утвержденных постановлением Министерства по ЧС РБ от 28.06.2000 N 11, "Методических рекомендаций по применению Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах", утвержденных приказом Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по ЧС РБ от 15.02.2002 N 16 и обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах организации.
1.2 Производственный контроль осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а так же на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий, инцидентов и ликвидации их последствий.
1.3 Основными задачами производственного контроля являются:
обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в подразделениях, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
совершенствование нормативной базы, подготовка обслуживающего персонала, материально-техническое обеспечение мероприятий, направленных на недопущение аварий и инцидентов;
анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующих опасные производственные объекты подразделениях, в том числе путем организации проведения экспертизы промышленной безопасности;
разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращения ущерба окружающей среде;
контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных законами Республики Беларусь и иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами;
координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и проверкой контрольных средств измерений.
1.4 Ответственность за организацию, функционирование, финансовое и техническое обеспечение производственного контроля на объекте несет руководитель организации.
1.5 Организуют работу в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах руководители этих объектов, которые несут ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на них задач.
1.6 Ответственность за осуществление производственного контроля за промышленной безопасностью возлагается на главного инженера, назначенного приказом руководителя.
1.7 Эксплуатация опасных производственных объектов осуществляется на основании специального разрешения (лицензии).

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", опасными производственными объектами в организации являются объекты, регистрируемые в государственном реестре и объекты подконтрольные и зарегистрированные в Госпромнадзоре, это:
аммиачно-холодильная установка - сосуды I группы, опасный производственный объект (далее - ОПО), регистрируемый в государственном реестре;
воздушная компрессорная, с сосудами, работающими под давлением - IV группа воздухосборники;
газифицированная котельная теплового цеха - ОПО, регистрируемый в государственном реестре;
система газораспределения и газопотребления - ОПО, регистрируемый в государственном реестре;
комплекс производственных зданий с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли - ОПО, регистрируемый в государственном реестре;
комплекс административных и производственных зданий, обустроенных грузовыми и пассажирскими лифтами;
лицензируемый вид деятельности - перевозка опасных грузов автомобильным транспортом (класс 2О, класс 3F1);
лицензируемый вид деятельности - эксплуатация стреловых самоходных кранов.
2.2. В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" опасными производственными объектами в организации являются, также, цеха, площадки и иные производственные объекты, на которых используются, хранятся, транспортируются опасные вещества, используется оборудование работающее под давлением более 0,07 МПа, а также используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы - объекты, на которые распространяются требования "Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах", утвержденных постановлением Министерства по ЧС РБ от 28.06.2000 N 11 и не зарегистрированы в Госпромнадзоре, но подлежащие соблюдению и выполнению правил безопасной эксплуатации этих объектов, это:
склад спиртов и спиртосодержащих материалов (до 10 т.);
комплекс производственных зданий с сосудами, работающими под давлением;
контейнерная автозаправочная станция (КАЗС);
система трубопроводов теплоснабжения предприятия.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ С ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ.

3.1 Аммиачно-холодильная установка (деле - АХУ) аммиачно-компрессорного цеха, предназначенная для выработки холода и доставкой его в цеха - ОПО, регистрируемый в государственном реестре.
При утечке аммиака может образоваться аммиачно-воздушная смесь, которая при определенных условиях становится взрывоопасной, и - создаться концентрация аммиака превышающая предельно-допустимый уровень (далее - ПДК), которая окажет отравляющее действие на окружающих. Кроме того, сосуды, работающие под давлением, также являются опасным фактором, так как превышение избыточного давления выше допустимого расчетного значения может привести к их разрушению и взрыву.
Сведения о технических устройствах, работающих под давлением более 0,07 МПа, I группы, применяемых на аммиачно-холодильной установке, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,07 МПА,
I ГРУППЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА АММИАЧНО-ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

  N  
 п/п 	
   Наименование   
     сосудов      	
    Дата     
изготовления 	Регистра- 
 ционный  
    N,    
заводской 
    N     	
Разрешенное 
  давление  
   (МПа)    	
  Место   
установки 	

Сведения об использовании опасных веществ, образующихся на аммиачно-холодильной установке приведены в таблице 2.

Таблица 2.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА АММИАЧНО-ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

N   
п/п 	Вещество                                        	Сжиженные          
взрывоопасные газы 	
	Наименование                  	Количество, (т)  		
 1  	       2                      	        3        	         4         	
				
Предельное                         
количество                         			

3.2 Воздушная компрессорная, с сосудами, работающими под давлением более 0,07 МПа - IV группа, воздухосборники, зарегистрированные в Госпромнадзоре - предназначена для выработки сжатого воздуха и доставки его в цеха.
Сведения о технических устройствах, работающих под давлением более 0,07 МПа, IV группы применяемых в воздушной компрессорной, приведены в таблице 3.

Таблица 3.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,07 МПА,
IV ГРУППЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВОЗДУШНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 N  
п/п 	
 Наименование 
   сосудов    	 Регистра- 
  ционный  
   номер   	
Заводской 
  номер   	Разрешен- 
   ное    
 давление 
  (МПа)   	
Изготов- 
  ление  	
  Место  
установки	

3.3 Газифицированная котельная теплового цеха - ОПО, регистрируемый в государственном реестре.
Газифицированная котельная предназначена для выработки насыщенного пара и горячей воды для технологических нужд и отопления организации. Основным топливом является природный газ, который сжигается в котлах. При этом потенциальную опасность представляет газовоздушная смесь, которая является взрывоопасной и в критических концентрациях может привести к разрушению котлов и даже здания котельной, в зависимости от того, где эта смесь образовалась и взорвалась.
Кроме того, природный газ оказывает удушающее и отравляющее действие на человека. Такими же свойствами обладают и продукты сгорания газа.
Так как котлы работают под избыточным давлением, то превышение его выше допустимого расчетного значения может привести к разрушению элементов котла и к взрыву.
Сведения о технических устройствах работающих под давлением более 0,07 МПа в газифицированной котельной теплосилового цеха, приведены в таблице 4.

Таблица 4.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,07 МПА
В ГАЗИФИЦИРОВАННОЙ КОТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОВОГО ЦЕХА ОРГАНИЗАЦИИ

 N  
п/п 	
Регистра- 
ционный N 	      Наименование      
      технического      
       устройства       	       Марка и       
     техническая     
   характеристика    
      устройств      	
    Год   
  выпуска 	

3.4 Система газораспределения и газопотребления - ОПО, регистрируемый в государственном реестре.
Система газораспределения организации состоит из:
1. Системы распределительных газопроводов с условными диаметрами __ мм общей протяженностью __ м и давлением до __ МПа.
2. Отдельно стоящий газорегуляторный пункт (далее ГРП) с газорегуляторными установками (далее - ГРУ) в количестве __ штук.
Сведения о технических устройствах, газопотребляющих установок цехов приведены в таблице 5.

Таблица 5.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ, ГАЗОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ЦЕХОВ

 N  
п/п 	    Наименование    
   подразделения    	    Наименование    
  газопотребляющих  
     установок      	     Марка и     
   техническая   
 характеристика  	 Кол-во 
  (шт)  	

Сведения об использовании опасных веществ, образующихся в системе газораспределения и газопотребления организации приведены в таблице 6.

Таблица 6.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

N   
п/п 	Вещество                                        	Сжиженные          
взрывоопасные газы 	
	Наименование               	Количество, (т)     		
 1  	       2                   	        3           	         4         	
				
     Предельное                 
     количество                 			

Следует иметь в виду, что природный газ оказывает удушающее и отравляющее действие на человека такими же свойствами обладают и продукты сгорания газа.
3.5 Комплекс производственных зданий с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли - ОПО, регистрируемый в государственном реестре.
Сведения об использовании веществ с нижним концентрационным пределом взрываемости аэровзвесей ниже 65 г/куб.м в помещениях организации со взрывоопасными зонами В-IIа, приведены в таблице 7.

Таблица 7.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕЩЕСТВ
С НИЖНИМ КОНЦЕНТРАЦИОННЫМ ПРЕДЕЛОМ ВЗРЫВАЕМОСТИ АЭРОВЗВЕСЕЙ НИЖЕ 65 Г/КУБ.М
В ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СО ВЗРЫВООПАСНЫМИ ЗОНАМИ В-IIА

 N  
п/п 	   Производственные    
здания, цеха, участки, 
       отделения       	             Вещество          	   Нижний   
   предел   
взрываемости
аэровзвесей,
  г/куб.м   	
		    Наименование  	Количество, 
    (т)     		

3.6 Комплекс административных и производственных зданий обустроенных грузовыми и пассажирскими лифтами - регистрируемыми в Госпромнадзоре.
Сведения об использовании грузовых и пассажирских лифтов в административных и производственных зданиях организации представлены в таблице 8.

Таблица 8.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ

 N 
п/п	 Тип 
лифта	  Место  
установки	Регистра-
 ционный 
  номер  	   Завод    
изготовитель	   Год  
изготов-
  ления 	   Грузо-   
подъемность,
    (кг)    	Максимальная
  скороть   
    м/сек   	 Число 
остано-
  вок  	

3.7 Лицензируемый вид деятельности - перевозка опасных грузов автомобильным транспортом.
Сведения о перевозке опасных грузов на предприятии представлены в таблице 9.
Таблица 9.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Перевозимый груз     	Номер по списку ООН   	Класс    	Подкласс	Категория	

Кислород - газ без запаха, цвета, не горюч, однако интенсивно поддерживает горение. Перевозится в баллонах согласно ГОСТ 949 - 73 с давлением не более 20 МПа (200 кг/кв.см) установленных в контейнерах по 8 штук, с навернутыми защитными колпаками.
Спирт этиловый ректификованный (ГОСТ 5962-77 и ГОСТ 18300 - 87) - бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость с температурой самовоспламенения 400 град. С, перевозится в бидонах с притертыми пробками и других вычищенных металлических бочках по 200 л.
Сведения об использовании транспортных средств, при перевозке опасных грузов представлены в таблице 10.

Таблица 10.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

 N 
п/п	 Марка 
автомо-
  биля 	
Государствен-
    ный N    	
  Год  
выпуска	
Номер
шасси	   Тип    
транспорт-
   ного   
 средства 	
Перевозимый
   груз    	     N        
 регистрации в
Госпромнадзоре	

Сзади и спереди у автомобилей должны быть установлены информационные таблицы, соответствующие перевозимому опасному грузу.
Выпускная труба каждого транспортного средства, осуществляющего перевозку легковоспламеняющих жидкостей, выведена в правую сторону перед радиатором с наклоном выпускного отверстия вниз и обеспечивает установку съемного искрогасителя.
Автомобили, согласно требованиям действующих правил безопасности должны быть укомплектованы:
выключателем источника электропитания от цепи в кабине водителя;
дополнительным выключателем источника электропитания;
проблесковым маячком оранжевого цвета;
двумя противооткатными упорами;
двумя переносными знаками "Опасность";
двумя переносными знаками аварийной остановки;
двумя фонарями автономного питания;
огнетушителями ОУ - 5 и ОП - 5;
набором инструмента для аварийного ремонта;
медицинской аптечкой.
3.8 Лицензируемый вид деятельности - эксплуатация стреловых самоходных кранов.
Сведения о технических устройствах автомобильных кранов приведены в таблице 11.

Таблица 11.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ

 N 
п/п	Наименование крана	Марка
крана	Регистрацион-
    ный N    	Заводской
   N     	  Год  
выпуска	   Грузо-   
подъемность 	

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ С ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ,
НЕ РЕГИСТРИРУЕМЫХ В ГОСПРОМНАДЗОРЕ.

4.1 Склад спиртов и спиртосодержащих материалов (до 10 т.).
Состоит из __ этажного помещения.
Количество содержащих спиртов и спиртосодержащих материалов - до 10 т.
Потенциально опасными факторами хранения спиртов и спиртосодержащих материалов являются:
отравление парами этилового спирта при их разливе;
при, неправильном обращении со спиртами и спиртосодержащими материалами возможны ожоги, возгорания, взрыв.
Этиловый спирт упаковывается в герметично закупориваемые бочки по ГОСТ 13950-84 и ГОСТ 6247-79, бутыли по ГОСТ 5717-91 или бидоны по ГОСТ 5105-82, которые должны бать тщательно закупорены пробками, обеспечивающими герметичность укупорки и должны быть опломбированы или опечатаны.
Предельно допустимая концентрация паров этилового спирта в воздухе рабочей зоны - 1000 мг/куб.м.
4.2 Комплекс производственных зданий с сосудами, работающими под давлением.
4.2.1 Главный производственный корпус.
Сведения о технических устройствах, работающих под давлением цеха N 1 приведены в таблице 12.

Таблица 12.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЦЕХА N 1

N  
п/п	Наименование
  сосудов   	Регистра-
 ционный 
    N    	 Заводской  
     N      	 Разрешенное  
  давление,   
  кгс/кв.см   	 Дата   
изготов-
 ления  	  Место  
установки	

4.3. Контейнерная автозаправочная станция (далее - КАЗС).
Контейнерная автозаправочная станция располагается на территории организации и предназначена для заправки транспортных средств нефтепродуктами.
Сведения о технических устройствах КАЗС приведены в таблице 13.

Таблица 13.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ КАЗС ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование
  объекта   	
Заводской
      N  	
    Дата    
изготовления	

Проект	 Количество
резервуаров
     в     
 контейнере
    (шт)   	
   Объем  
резервуара
  (куб.м) 	
 Марка 
колонок	

По способу установки и монтажу технологического оборудования КАЗС - стационарного типа.
По ассортименту отпускаемого топлива - комбинированного типа (бензин А-76 (Н-80) и дизельное топливо).
Заправка транспортных средств предприятия производится из топливораздаточных колонок.
Управление колонками - местное. Подача топлива из резервуаров производится насосной установкой топливораздаточной колонки.
Доставка светлых нефтепродуктов осуществляется предприятием изготовителем с применением автомобилей - цистерн, согласно заключенному договору.
Молниезащита КАЗС выполнена по 2-й категории в соответствии с требованиями руководящего документа РД 34.21.122-87.
Метрологическое обслуживание топливораздаточного оборудования производится специализированной организацией согласно заключенному договору.
КАЗС укомплектована первичными средствами пожаротушения.
Краткая характеристика используемых нефтепродуктов.
Дизельное топливо - горючая легковоспламеняющаяся жидкость с температурой сомовоспламенения не ниже 300 град. С.
Дизельное топливо пожароопасно, взрывоопасная концентрация его паров в смеси с воздухом составляет 2-3% (объемных).
Температура вспышки не ниже 30 град. С.
Температурные пределы воспламенения:
нижний - 30 - 69 град. С,
верхний - 100 - 119 град. С.
По степени воздействия на живой организм - дизельное топливо относится к 4 классу опасности.
Предельно допустимая концентрация - 300 мг/куб.м.
Бензин - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с температурой самовоспламенения 380 - 475 град. С.
Взрывоопасная концентрация его паров в смеси с воздухом составляет:
нижний предел - 0,76%,
верхний - 5,03%.
Бензин представляет собой сложные смеси легких углеводородов. Температура вспышки - 27-35 град. С.
Температурные пределы воспламенения:
нижний - 8 - 27 град. С,
верхний - 7 - 39 град. С.
Бензин - токсичен. При высоких концентрациях возможны молниеносные отравления.
По степени воздействия на живой организм бензин относится к 4 классу опасности.
Предельно допустимая концентрация - 100 мг/куб.м
Потенциально опасными факторами при хранении нефтепродуктов на опасном производственном объекте КАЗС являются:
Разлив нефтепродуктов, в результате чего может произойти загрязнение окружающей среды с возможным возгоранием (взрывом) - возможно отравление парами нефтепродуктов при высоких концентрациях.

4.4 Система теплоснабжения организации (трубопроводы пара).

Сведения о технических устройствах системы трубопроводов пара приведены в таблице 14.

Таблица 14.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА В ОРГАНИЗАЦИИ

  N  
 п/п 	
   Участок трубопровода   	    Ду,     
    (мм)    	     Ру,    
 (кгс/кв.см)	    Длина     
трубопровода, 
     (м)      	
  1  	            2             	     3      	      4     	      5       	

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

5.1 Производственный контроль в организации осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного, функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий. При проведении проверок соблюдения требований промышленной безопасности должны быть проверены и подразделения, обеспечивающие безопасность этих объектов.
5.2 Основная цель проведения проверок - установление гарантий и качества осуществления всех мероприятий и работ по обеспечению безопасности объектов контроля. При проверках устанавливается наличие предусмотренных штатным расписанием специалистов, техническое состояние оборудования, соблюдение техпроцессов, наличие документации и ее хранение, а также другие вопросы.
5.3 Ответственными лицами за организацию и осуществление производственного контроля на опасных производственных объектах являются лица, назначенные приказом директора организации.
5.4 Функции лица ответственного за организацию производственного контроля по соблюдению требований промышленной безопасности возложены приказам директора организации на главного инженера.
5.5 Главный энергетик - уполномоченное лицо, осуществляет производственный контроль за:
аммиачно-холодильной установкой, где используется оборудование, работающее под давлением свыше 0,07 МПа (сосуды I группы) и используется опасное вещество (аммиак);
газифицированной котельной теплосилового цеха, где используется оборудование, работающее под давлением свыше 0,07 МПа (паровые котлы) и опасное вещество - природный газ;
котельной базы отдыха, где используются водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 град. С и работающие на жидком топливе;
системой газораспределения и газопотребления предприятия с использованием отдельно стоящего газорегуляторного пункта, газораспределяющим оборудованием цехов и системы распределительных газопроводов;
системой теплоснабжения предприятия с использованием трубопроводов пара.
5.6 Главный механик - уполномоченное лицо, осуществляет производственный контроль за:
стационарно установленными грузоподъемными механизмами (грузовыми и пассажирскими лифтами) в производственных зданиях и здании вспомогательных служб со столовой;
эксплуатацией стреловых самоходных кранов.
5.7 Ведущий инженер - уполномоченное лицо, осуществляет производственный контроль за:
участками цехов производственных зданий со взрывоопасными зонами класса В-IIа и концентрационным пределом взрываемости аэровзвесей ниже 65 г/куб.м, где используются технологические процессы, сопровождающиеся выделением горючей пыли;
перевозкой опасных грузов подклассов 2.1; 3.3 (классификация по ГОСТ 19344) автомобильным транспортом;
контейнерной автозаправочной станцией;
хранением спиртов и спиртосодержащих материалов на складе спиртов;
5.8 Уполномоченными лицами, осуществляющими производственный контроль по промышленной безопасности на опасных производственных объектах организации, должны быть специалисты, имеющие высшее образование или среднее техническое образование, соответствующее профилю производственного объекта, стаж работы не менее 3-х лет на соответствующей работе на опасном производственном объекте, удостоверение, подтверждающее прохождения аттестации (проверки знаний) в области промышленной безопасности в объеме выполняемых обязанностей.
5.9 Функции уполномоченных лиц не должны выполнять руководители персонала, обслуживающего опасные производственные объекты, но проверки объектов должны осуществляться в их присутствии.

6 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6.1 Лицо, ответственное за организацию производственного контроля, обеспечивает контроль за:
работой уполномоченных лиц, осуществляющих производственный контроль за промышленной безопасностью;
выполнением условий лицензий на виды деятельности в области промышленной безопасности;
строительством или реконструкцией опасных производственных объектов, а также за ремонтом технических устройств, используемых на опасных производственных объектах, в части соблюдения требований промышленной безопасности;
устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев;
своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и проверкой средств измерений;
наличием необходимых разрешений и сертификатов на применяемые технические устройства;
выполнением предписаний органов надзора по вопросам промышленной безопасности.
6.2 Лицо, ответственное за организацию производственного контроля за промышленной безопасностью, имеет право:
на свободный доступ на опасные производственные объекты в любое время суток;
знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;
участвовать в разработке и пересмотре деклараций промышленной безопасности;
вносить руководителю организации предложения о поощрении работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по обеспечению промышленной безопасности.

7 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

7.1 Уполномоченное лицо, осуществляющее производственный контроль за промышленной безопасностью, обязано:
обеспечить проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности;
разрабатывать план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях эксплуатирующих опасные производственные объекты;
организовывать и проводить проверки состояния промышленной безопасности;
организовывать разработку:
а) плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;
б) планов по локализации аварий и ликвидации их последствий;
организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов;
участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и несчастных случаев;
проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и осуществлять хранение документации по их учету;
организовывать подготовку и аттестацию (проверку знаний) работников в области промышленной безопасности;
участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования;
доводить до сведения работников опасных производственных объектов информацию об изменении требований промышленной безопасности;
вносить руководителю организации предложения:
а) о проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, об устранении нарушений требований промышленной безопасности;
б) о приостановлении работ, осуществляемых на опасном производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной среде;
в) об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности;
г) о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности.
7.2 Уполномоченное лицо, осуществляющее производственной контроль за промышленной безопасностью, имеет право:
на свободный доступ на опасные производственные объекты в любое время суток;
знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;
участвовать в разработке и пересмотре деклараций промышленной безопасности;
вносить руководителю организации предложения о поощрении работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по обеспечению промышленной безопасности.

8 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

8.1 Уполномоченные лица ежегодно разрабатывают и организовывают выполнение:
плана работы по осуществлению производственного контроля на опасных производственных объектах;
плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.
8.2 Основными видами производственного контроля за промышленной безопасностью на опасном производственном объекте являются:
оперативный контроль за безопасным ведением всех видов работ и процессов;
целевые проверки вопросов промышленной безопасности, проводимые согласно утвержденным графикам;
комплексные проверки согласно утвержденным графикам.
8.3 Каждая проверка должна проводиться по плану или методике.
8.4 Результаты проведенной проверки соблюдения требований промышленной безопасности, заключения и рекомендации уполномоченных лиц, осуществляющих производственный контроль должны представляться в виде отчета на рассмотрение руководителя предприятия (главного инженера).
8.5 Отчет по результатам проверки должен включать:
выводы о состоянии уровня технической безопасности по проверяемым объектам;
конкретные примеры неудовлетворительного состояния работы по обеспечению промышленной безопасности объектов структурными подразделениями с указанием выявленных отступлений от требований безопасности, допущенных по их вине;
указание возможных причин низкого уровня организации и осуществления мероприятий по обеспечению промышленной безопасности объекта;
предложения по проведению необходимых корректирующих и предупреждающих мероприятий и работ;
оценку своевременности и качества выполнения предупреждающих мероприятий и работ, предложенных специалистами и уполномоченными лицами осуществляющих производственный контроль в ходе предшествующих проверок.
8.6 По результатам проверки уполномоченными лицами производится запись в журналах имеющихся на опасных производственных объектах, а в случае выявления существенных и грубых нарушений правил охраны труда, представляют руководителю организации (главному инженеру) информацию для принятия незамедлительных мер по их устранению с составлением "Акта проверки (обследования)" или выписывается предписание (приложение А), которое вручается руководителю структурного подразделения или ответственному лицу за производство работ на этом объекте.
8.7 При этом выписанные уполномоченными лицами предписания или составленные акты проверок (обследований), а также, выданные предписания и акты экспертных заключений, выданных органами Госпромнадзора, должны регистрироваться уполномоченными лицами по своим закрепленным объектам в "Журнале регистрации предписаний, актов обследований, экспертных заключений на опасных производственных объектах" (приложение Б) и включаться в систему контроля.
8.8 В отдельных случаях по результатам таких проверок могут издаваться приказы по предприятию.
8.9 Учет и анализ причин аварий, произошедших на опасном производственном объекте организации осуществляется уполномоченными лицами в соответствии с Положением о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, утвержденных Постановлением МЧС РБ N 9 от 28.06.2000 г. и регистрируется в "Журнале учета аварий, произошедших на опасных производственных объектах" (приложение В) и с составлением "Акта технического расследования причин аварий" (приложение Г). Данные документы хранятся и ведутся каждым уполномоченным лицом, согласно закрепленным объектам.
8.10 Один раз в полугодие, уполномоченные лица представляют инженеру по охране труда сведения (выписку из "Журнала учета аварий произошедших на опасных производственных объектах" и "Акт технического расследования причин аварий") с указанием количества аварий, причинах их возникновения, принимаемых мерах по выполнению мероприятий и т.д. для составления сводного отчета и представления информации в Госпромнадзор.
8.11 Учет и анализ инцидентов, относящихся к отказам I, II степени, повреждениям I степени, произошедших на опасных производственных объектах осуществляется уполномоченными лицами и регистрируется в "Журнале учета инцидентов, относящихся к отказам I, II степени, повреждениям I степени на опасных производственных объектах" (приложение Д) и составлением "Акта технического расследования инцидентов, относящихся к отказам I, II степени, повреждениям I степени" (приложение Е).
8.12 Один раз в полугодие, уполномоченные лица представляют инженеру по охране труда сведения (выписку из "Журнала учета инцидентов, относящихся к отказам I, II степени, повреждениям I степени на опасных производственных объектах" и "Акты технического расследования инцидентов"), с указанием количества инцидентов, причинах их возникновения, принимаемых мерах и т.д., для составления сводного отчета и представления информации в Госпромнадзор.
8.13 Учет и анализ инцидентов в виде нарушений, повреждений II степени на опасных производственных объектах организации осуществляется уполномоченными лицами и регистрируется в "Журнала учета инцидентов в виде нарушений, повреждений II степени произошедших на опасных производственных объектах" (приложение Ж) с составлением "Акта технического расследования инцидентов, повреждений II степени на опасном производственном объекте" (приложение К).
8.14 "Журнал учета инцидентов в виде нарушений, повреждений II степени на произошедших на опасных производственных объектах" должен находиться на каждом опасном производственном объекте и вестись уполномоченными лицами и начальниками структурных подразделений (ответственными лицами по опасным производственным объектам в подразделениях) с составлением "Акта технического расследования".
8.15 Один раз в год руководители структурных подразделений (ответственные лица) уполномоченным лицам представляют сведения (выписку из "Журнала учета инцидентов в виде нарушений, повреждений II степени произошедших на опасных производственных объектах" и "Акт технического расследования").
8.16 Уполномоченные лица, получив информацию, делают сводные данные по своим закрепленным объектам и представляют 22.12 числа отчетного года сведения (выписку из "Журнала учета инцидентов в виде нарушений, повреждений II степени произошедших на опасных производственных объектах" и "Акты технического расследования", с указанием количества нарушений, повреждений II степени, причинах их возникновения, принятых мерах и т.д. инженеру по охране труда для составления сводной информации о состоянии производственного контроля в организации в течение года и ее предоставления в Госпромнадзор.
8.17 Контроль по ведению "Журнала учета инцидентов в виде нарушений, повреждений II степени произошедших на опасных производственных объектах" и составлением "Актов технического расследования инцидентов в виде нарушений, повреждений II степени произошедших на опасном производственном объекте", осуществляют уполномоченные лица по своим подконтрольным объектам.

9 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 После получения предписания, акта проверки (обследования) и контрольно-регистрационной карточки, руководители проверяемых опасных объектов разрабатывают мероприятия по устранению отступлений от требований промышленной безопасности, которые должны включать в себя:
анализ выявленных отступлений от требований промышленной безопасности, определение причин, ответственных лиц;
меры, управленческие решения, гарантирующие устранение причин отступлений от требований промышленной безопасности в полном объеме, недопущение их повторения.
9.2 Контроль за выполнением мероприятий осуществляется уполномоченными лицами, осуществляющими производственный контроль за промышленной безопасностью по своим подконтрольным объектам.
9.3 После выполнения мероприятий руководитель подразделения (ответственное лицо) производит отчет уполномоченному лицу о выполненных работах (приложение Л).
9.4 Сроки хранения документальных материалов о состоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов не менее 3-х лет.

10 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Отчет должен включать:
10.1 Выводы о состоянии уровня технической безопасности проверяемых объектов.
10.2 Конкретные примеры неудовлетворительного состояния работы по обеспечению промышленной безопасности объектов подразделениями.
10.3 Указание причин низкого уровня организации и осуществления мероприятий по обеспечению промышленной безопасности объекта.
10.4 Предложения по проведению необходимых корректирующих и предупреждающих мероприятий и работ.
10.5 Оценку своевременности и качества выполнения предупреждающих мероприятий и работ, предложенных лицами, осуществляющими производственный контроль в ходе предыдущих проверок.
10.6 Отчеты должны регистрироваться лицом, ответственным за организацию производственного контроля и доводиться до сведения заинтересованных служб. В необходимых случаях издаются приказы.
10.7 По результатам проверок руководители проверяемых объектов разрабатывают мероприятия по устранению выявленных нарушений.
10.8 Срок хранения отчетов и плана мероприятий не менее 3-х лет.

11 ИНФОРМАЦИЯ В ГОСПРОМНАДЗОР О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ И СОСТОЯНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

11.1 В информации об организации производственного контроля должны содержаться следующие сведения:
план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год;
об организации системы управления промышленной безопасностью;
фамилии уполномоченного лица, осуществляющего производственный контроль за промышленной безопасностью, и лиц, ответственных за организацию производственного контроля, их должности, образование, стаж работы по специальности, дата последней аттестации (проверка знаний) по промышленной безопасности в объеме выполняемых обязанностей;
о количестве опасных производственных объектов;
о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, результатах проверок, устранении нарушений, выполнении предписаний органов надзора;
о состоянии и техническом освидетельствовании технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
план проведения контрольно-профилактических проверок на следующий год;
оценка готовности эксплуатирующей организации к действиям во время аварии;
описание аварий и несчастных случаев, происшедших на опасном производственном объекте, анализ причин их возникновения и принятые меры;
о наличии необходимых лицензий и разрешений на эксплуатацию опасных производственных объектов;
о подготовке и аттестации (проверке знаний) руководителей, специалистов и других работников, занятых на опасных производственных объектах, в области промышленной безопасности.
11.2 Информацию представляет лицо, ответственное за организацию производственного контроля до 25 декабря отчетного года.

12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1 Должностные лица, виновные в нарушении настоящего Положения в зависимости от характера нарушений несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения             ________________  _______________________
                               Подпись          Расшифровка подписи

Визы

Приложение А

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

_____________________________________________
наименование организации

ПРЕДПИСАНИЕ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

от _____________________________________
(дата)
Кому ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
__________________________________________________________________________
(наименование подразделения, опасного производственного объекта)

В целях устранения нарушений требований правил и норм промышленной безопасности, обеспечения здоровых и безопасных условий труда предлагаю выполнить следующие мероприятия:

 N  
п/п 	  Перечень мероприятий (излагаются в виде   
требования со ссылкой на статьи, пункты (их 
 части, подпункты и т.п.) соответствующих   
 нормативных правовых актов (документов),   
       локальных нормативных актов)         	
   Сроки   
выполнения 
  (дата)   	
 Отметка о 
выполнении 
  (дата)   	
 1  	                     2                      	     3     	     4     	

Предписание обязательно для выполнения:
Отменить предписание или выполнение отдельных его мероприятий, а также перенос сроков их выполнения имеет право директор или главный инженер - ответственный за организацию производственного контроля.
О выполнении мероприятий настоящего предписания по истечении указанных в нем сроков предоставить письменный отчет уполномоченному лицу.
Эксплуатация оборудования, приспособлений, инструмента, а также производство работ, которые были приостановлены (запрещены) согласно пунктам _________________________ настоящего предписания могут быть возобновлены после выполнения соответствующих мероприятий предписания с разрешения уполномоченного лица в установленном порядке.
Руководитель структурного подразделения (ответственное лицо), самовольно допустившие эксплуатацию оборудования, приспособлений, инструмента, производство работ, которые были приостановлены (запрещены) предписанием, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

Предписание выдал:
Уполномоченное лицо по
осуществлению производственного
контроля                _____________ _______________
                           (подпись)   (И.О.Фамилия)
                        ___________
                          (дата)

Предписание получил     _____________ _______________
                          (подпись)    (И.О.Фамилия)
                        _______________
                           (дата)

Приложение Б

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПИСАНИЙ, АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЙ,
ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

 N 
п/п	

    Дата   
регистрации	

 Наименование
подразделения
    (цеха,   
   отдела,   
   участка)  	

   Наименование  
     опасного    
производственного
     объекта     	
    Номер    
предписания, 
    акта     
обследования,
 экспертного 
 заключения  	

  Ф.И.О.   
   лиц,    
допустивших
 нарушения 	    Ф.И.О.    
ответственного
лица, которому
    вручено   
 предписание, 
      акт     
 обследования,
  экспертное  
  заключение  	

    Ф.И.О.    
уполномоченных
     лиц,     
  проводивших 
   проверку   	

Отметка о 
выполнении	
 1 	     2     	      3      	        4        	      5      	     6     	       7      	       8      	    9     	

Приложение В

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

ЖУРНАЛ
УЧЕТА АВАРИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

 N 
п/п	

 Наименование  
 организации,  
 ведомственная 
принадлежность,
      вид      
 собственности 	

 Место аварии,
   название   
   опасного   
производствен-
 ного объекта 	

Дата и
 время
аварии	

Характер
 аварии 	   Краткое   
   описание  
обстоятельств
   аварии,   
   причины,  
    какие    
  параграфы  
действующих в
   отрасли   
 правил были 
   нарушены  	

   Размер   
причиненного
вреда (тыс. 
   руб.)    	

 Сведения о 
пострадавших	

    Длит.   
   простоя  
   допуска  
  объекта в 
эксплуатацию
    часов   
   (сутки)  	

    Лица,    
ответственные
за допущенную
  аварию и   
  принятые   
 к ним меры  	

 Направлялся 
 ли материал 
расследования
      в      
 следственные
    органы   	

 Мероприятия,
 предложенные
 комиссией по
расследованию
    аварии   	

 Отметка о 
 выполнении
мероприятий	
 1 	       2       	       3      	   4  	   5    	      6      	     7      	      8     	      9     	      10     	      11     	      12     	     13    	

Приложение Г

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

_____________________________________________
наименование организации

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН АВАРИИ,
ПРОИЗОШЕДШЕЙ "___" ____________ 20__ ГОДА

1. Название организации, ее организационно-правовая форма, форма собственности и адрес: ___________________________________________________
2. Состав комиссии:
     Председатель _________________________________________________________
                         (фамилия, инициалы, место работы, должность)
     Члены комиссии: ______________________________________________________
                            (фамилия, инициалы, место работы, должность)
3. Характеристика организации (объекта, участка) и места аварии.
В этом разделе наряду с данными о времени ввода опасного производственного объекта в эксплуатацию, его месторасположения необходимо показать проектные данные и фактическое выполнение проекта, дать заключение о состоянии опасности производственного объекта перед аварией, режим работы объекта (оборудование) до аварии (утвержденный, фактический, проектный), указать, были ранее на данном участке (объекте) аналогичные аварии, отразить, как соблюдались лицензионные требования и условия, положения декларации безопасности.
4. Квалификация обслуживающего персонала, специалистов, ответственных лиц, причастных к аварии (где и когда проходили обучение и инструктаж по технике безопасности, проверку знаний в квалификационной комиссии).
5. Обстоятельства аварии. Дается описание обстоятельства аварии и сценарий ее развития, информация о пострадавших, указывают какие факторы привели к аварийной ситуации и ее последствиям; как протекал технологический процесс и процесс труда, описать действия обслуживающего персонала и должностных лиц, изложить последовательность событий.
6. Технические и организационные причины аварии. На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертного заключения - комиссия делает выводы о причинах аварии.
7. Сведения о пострадавших в результате аварии.
8. Мероприятия по устранению причин аварии. Изложить меры по ликвидации последствий аварии и предупреждению подобных аварий, сроки выполнения мероприятий по устранению причин аварии.
9. Заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию. В этом разделе указываются лица, ответственные за свои действия или бездействие, которые привели к аварии. Указать какие требования нормативных документов не выполнены или нарушены данными лицами.
10. Размер причиненного аварией вреда.

Расследование проведено и акт составлен: "__" __________ 20__ г.

Приложение: материал расследования на ______________ листах.

Председатель: _________________
                  (подпись)
Члены комиссии: _________________
                    (подписи)

Приложение Д

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ИНЦИДЕНТОВ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОТКАЗАМ I, II СТЕПЕНИ,
ПОВРЕЖДЕНИЯМ I СТЕПЕНИ, ПРОИЗОШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

 N 
п/п	
Наименование
 организации	Место инцидента, 
название опасного
производственного
     объекта     	
 Дата и  
  время  
инцидента	Характерис-
  тика и   
  причины  
 инцидента 	
 Сведения о 
пострадавших	
Продолжи-
тельность
 простоя 	  Размер  
 причинен-
ного вреда
   (тыс.  
   руб.)  	   Лица,   
ответствен-
  ные за   
допущенный 
 инцидент  	 Меры по  
устранению
  причин  
инцидента 	
 Отметка о 
 выполнении
мероприятий	
 1 	      2     	        3        	    4    	     5     	      6     	    7    	     8    	     9     	    10    	     11    	

Приложение Е

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

_____________________________________________
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
__________________
(подпись, Ф.И.О.)
__________________
(дата)

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ОТКАЗАМ I, II СТЕПЕНИ, ПОВРЕЖДЕНИЯМ I СТЕПЕНИ

1. Название производственного объекта, на котором произошел инцидент:
_____________________________________________________________________
2. Состав комиссии:
     Председатель _________________________________________________________
                                     (ФИО, должность)
     Члены комиссии: ______________________________________________________
                                   (ФИО, должность)
3. Характеристика (кратко) организации, опасного производственного объекта, где произошел инцидент.
В данном разделе наряду с другими сведениями отражается режим (проектный и фактический) работы объекта до возникновения инцидента, дается заключение о состоянии объекта перед инцидентом, выполнение правил технической эксплуатации, указывается наличие на объекте аналогичных инцидентов и выполнение разработанных мероприятий по их предотвращению.
4. Краткая характеристика инцидента.
5. Квалификация обслуживающего персонала (где и когда проходил обучение и инструктаж по охране труда, проверку знаний).
6. Описание инцидента на опасном производственном объекте.
7. Причины инцидента.
8. Сведения о пострадавших в результате инцидента.
9. Длительность простоя, размер причиненного вреда.
10. Заключение о лицах, ответственных за происшедший инцидент на опасном производственном объекте.
11. Мероприятия по устранению причин и ликвидации последствий инцидента, а также меры по его предупреждению и повышению уровня безопасности объекта с указанием исполнителя и срока исполнения.
12. Расследование проведено, и акт составлен (число, месяц, год).
13. Материалы, прилагаемые к акту:
____________________________________________________________________

Председатель: _______________________
                   (подпись)
Члены комиссии: _______________________
                       (подписи)

Приложение Ж

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ИНЦИДЕНТОВ В ВИДЕ НАРУШЕНИЙ, ПОВРЕЖДЕНИИЙ II СТЕПЕНИ,
ПРОИСШЕДШИХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

 N 
п/п	

 Наименование 
 подразделения
(цеха, отдела,
   участка)   	
Место нарушения, 
  повреждения;   
название опасного
производственного
     объекта     	

   Дата и  
   время   
 нарушения,
повреждения	Характеристика
  и причины   
  нарушения,  
 повреждения, 
вид инцидента 
 (отказ I или 
 II степени,  
 повреждение) 	

 Сведения о 
пострадавших	

Продолжитель-
   ность     
   простоя   	
  Размер  
 причинен-
ного вреда
   (тыс.  
   руб.)  	
    Лица,    
ответственные
за допущенное
  нарушение, 
 повреждение 	

  Меры по  
 устранению
 нарушения,
повреждения	

 Отметка о 
 выполнении
мероприятий	
 1 	       2      	        3        	     4     	      5       	      6     	      7      	     8    	      9      	    10     	    11     	

Приложение К

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

_____________________________________________
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
__________________
(подпись, Ф.И.О.)
__________________
(дата)

АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ В ВИДЕ НАРУШЕНИЙ,
ПОВРЕЖДЕНИЙ II СТЕПЕНИ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

1. Название производственного объекта, на котором произошел инцидент:
_____________________________________________________________________
2. Состав комиссии:
     Председатель _________________________________________________________
                                (ФИО, должность)
     Члены комиссии: ______________________________________________________
                                (ФИО, должность)
3. Характеристика (кратко) подразделения (цеха, участка), опасного производственного объекта, где произошло нарушение, повреждение.
В данном разделе наряду с другими сведениями отражается режим (проектный и фактический) работы объекта до возникновения нарушения, повреждения, дается заключение о состоянии объекта перед нарушением, повреждением, выполнение правил технической эксплуатации, указывается наличие на объекте аналогичных нарушений, повреждений и выполнение разработанных мероприятий по их предотвращению.
4. Краткая характеристика нарушения, повреждения.
5. Квалификация обслуживающего персонала (где и когда проходил обучение, инструктаж по охране труда, проверку знаний).
6. Описание нарушения, повреждения на опасном производственном объекте.
7. Причины нарушения, повреждения.
8. Сведения о пострадавших в результате нарушения, повреждения.
9. Длительность простоя, размер причиненного вреда.
10. Заключение о лицах, ответственных за происшедшее нарушение, повреждение на опасном производственном объекте.
11. Мероприятия по устранению причин и ликвидации последствий нарушения, повреждения, а также меры по их предупреждению и повышению уровня безопасности объекта с указанием исполнителя и срока исполнения.
12. Расследование проведено, и акт составлен (число, месяц, год).
13. Материалы, прилагаемые к акту:
________________________________________________________________________

Председатель: _______________________
                   (подпись)
Члены комиссии: _______________________
                       (подписи)

Приложение Л

к Положению об организации и
осуществлении производственного
контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности на
опасных производственных объектах

_____________________________________________
наименование организации

Уполномоченному лицу
по осуществлению
производственного контроля

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ, АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЙ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(нужное подчеркнуть)

     от "___" _________________ 20__ г. по ________________________________
                                            (наименование подразделения)

   N    
 пункта 	                 Краткое описание проделанной работы            	

____________________     _______________           _____________________
   (должность)              (подпись)               (фамилия, инициалы)

"____" ________________ 20___ г.