\ql
	
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.06.2012 N 37
"Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 28.11.2014

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 9 июля 2012 г. N 8/26107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 июня 2012 г. N 37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. N 756 "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям", Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Министр	В.А.Ващенко	

СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО
Министр труда                   Министр промышленности
и социальной защиты             Республики Беларусь
Республики Беларусь                     Д.С.Катеринич
        М.А.Щеткина             22.12.2011
27.04.2012

СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства обороны     Письмо Комитета
Республики Беларусь             государственной безопасности
30.03.2012 N 1/586              Республики Беларусь
                                22.03.2012 N 17/2-378

СОГЛАСОВАНО
Письмо Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
22.12.2011 N 34/от-3727

                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Министерства
                                                  по чрезвычайным ситуациям
                                                  Республики Беларусь
                                                  28.06.2012 N 37

ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1
ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее - Правила) устанавливают требования к проектированию, устройству, изготовлению, реконструкции, монтажу, установке, ремонту, эксплуатации грузоподъемных кранов, их узлов и механизмов, включая приборы и устройства безопасности, а также грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и тары.
Правила обязательны для всех организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также для индивидуальных владельцев грузоподъемных кранов.
Порядок эксплуатации грузоподъемных машин, их узлов и механизмов, включая приборы и устройства безопасности, а также грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и тары в Вооруженных Силах Республики Беларусь (далее - Вооруженные Силы) определяется нормативным правовым актом Министерства обороны.
2. Настоящие Правила распространяются на:
краны всех типов, включая мостовые краны-штабелеры с машинным приводом и краны-манипуляторы (далее - краны);
грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления (далее - краны);
краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом (далее - краны);
электрические тали (далее - краны);
подъемники крановые (далее - краны);
лебедки с машинным приводом, предназначенные для подъема груза и (или) людей (далее - краны);
грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электромагниты, клещевые захваты и т.п.);
грузозахватные приспособления (стропы, клещи, траверсы и т.п.);
тару, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковши, мульды, изложницы и т.п.), а также в морских и речных портах, требования к которой устанавливаются отраслевыми правилами;
машины грузоподъемные военного назначения (за исключением оборудования, указанного в пункте 3 настоящих Правил).
3. Настоящие Правила не распространяются на:
грузоподъемные машины и манипуляторы, устанавливаемые в шахтах, на морских и речных судах и иных плавучих сооружениях, на которые распространяются специальные правила;
экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;
краны-трубоукладчики, на которые распространяются соответствующие правила;
грузоподъемные краны и краны-манипуляторы, предназначенные для работы только с навесным оборудованием (вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, люльками, буровым оборудованием и т.п.);
грузоподъемные краны при ведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций работниками органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;
грузоподъемные машины специального назначения (напольные, завалочные и посадочные машины, электро- и автопогрузчики, путе- и мостоукладочные машины и т.п.);
манипуляторы, применяемые в робототехнических системах;
манипуляторы по обработке древесины согласно приложению 1;
монтажные полиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются (мачты, шевры, балки и т.п.);
грузоподъемные краны и лебедки с ручным приводом;
ручные тали.
4. Разработку технической документации на краны осуществляют головная организация (постановлением Государственного комитета Республики Беларусь по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике от 31 марта 1995 г. N 3-2 головной организацией по краностроению определена БГПА (БНТУ) и специализированные организации.
5. Отступления от требований настоящих Правил могут быть допущены только в исключительных случаях по письменному разрешению Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее - Госпромнадзор).
Отступления от требований настоящих Правил в системе Министерства обороны, органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, органах пограничной службы определяются нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами соответствующих республиканских органов государственного управления, согласованными Министерством по чрезвычайным ситуациям.
6. Краны, узлы, механизмы, приборы безопасности, канаты, съемные грузозахватные приспособления и тара, приобретаемые за рубежом, должны соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных и межгосударственных стандартов и технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА) согласно приложению 2 или превышать их в обеспечении безопасности.
7. Организации-изготовители или поставщики до заключения договора (контракта) на поставку из-за рубежа кранов, узлов, механизмов, приборов безопасности, канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, подконтрольных Госпромнадзору, должны обратиться в Госпромнадзор для получения разрешения на право изготовления и применения в Республике Беларусь этих технических устройств, а в отношении грузоподъемных машин военного назначения - по согласованию с органом надзора Министерства обороны.
8. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу и т.д.) на краны должна соответствовать требованиям настоящих Правил, государственным межгосударственным стандартам и иным ТНПА и разрабатываться заводом - изготовителем крана.
9. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации с указанием мер безопасности, инструкция по монтажу) на поставляемые из-за рубежа краны, узлы, механизмы, приборы безопасности, канаты, съемные грузозахватные приспособления и тару должны быть составлены на белорусском или русском языке и соответствовать требованиям ТНПА и настоящих Правил.
Паспорта кранов должны быть составлены по форме согласно приложениям 3 - 8.
10. Решение о возможности применения приобретенных за рубежом кранов, их узлов, механизмов, приборов безопасности, канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары принимает Госпромнадзор.
Решение о возможности применения приобретенных за рубежом грузоподъемных машин военного назначения принимает орган надзора Министерства обороны по согласованию с Госпромнадзором.
11. Основные термины и определения, применяемые в тексте настоящих Правил, - согласно приложению 1.
12. Госпромнадзор осуществляет надзор за изготовлением, реконструкцией, модернизацией регистрируемого грузоподъемного оборудования, а также за его проектированием (конструированием), монтажом, наладкой, обслуживанием, ремонтом, эксплуатацией и техническим диагностированием.
Надзор за изготовлением, реконструкцией грузоподъемного оборудования, а также за проектированием (конструированием), монтажом, наладкой, обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией в Вооруженных Силах осуществляет орган надзора Министерства обороны.
13. С введением в действие настоящих Правил необходимость переоборудования кранов, изготовленных по ранее разработанным проектам, решается владельцем крана по согласованию с Госпромнадзором (органом надзора Министерства обороны в отношении поднадзорных ему грузоподъемных машин).
14. Руководители, ответственные специалисты организаций и индивидуальные предприниматели, занимающиеся проектированием кранов, крановых путей, фундаментов под установку кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, а также изготовлением, реконструкцией, монтажом, устройством крановых путей, эксплуатацией, диагностированием, ремонтом кранов, должны пройти проверку знаний законодательства в области промышленной безопасности и настоящих Правил в соответствии с Инструкцией о порядке проверки знаний законодательства в области промышленной безопасности, безопасности перевозки опасных грузов, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 января 2007 г. N 2 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 57, 8/15806) (далее - Инструкция о порядке проверки знаний), Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. N 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 53, 8/20209), и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 210 "О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 56, 8/20455).
15. Проверку знания настоящих Правил также должны пройти преподаватели, занятые подготовкой обслуживающего персонала и повышением квалификации ответственных специалистов и экспертов по кранам, члены экзаменационных (квалификационных) комиссий.

РАЗДЕЛ II
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

16. Разработку проектов на изготовление кранов (узлов, механизмов, приборов безопасности), съемных грузозахватных приспособлений и тары, проектов на реконструкцию кранов и проектов на устройство крановых путей могут выполнять головная организация и специализированные организации, имеющие специальное разрешение (лицензию) Госпромнадзора на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и услуг по проектированию (конструированию) кранов. Специалисты, выполняющие работы по проектированию, должны иметь соответствующую квалификацию и пройти проверку знаний настоящих Правил.
17. Проектирование кранов, металлоконструкций, узлов, механизмов, приборов безопасности и крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары должно выполняться в соответствии с государственными, межгосударственными стандартами и другими нормативными документами.
18. Проект на изготовление крана или отдельно изготавливаемой сборочной единицы должен включать:
а) техническое задание или технические условия (при постановке на серийное производство);
б) комплект чертежей, расчетов и эксплуатационных документов, определенный нормативными документами и настоящими Правилами;
в) программы и методики испытаний изготовленного крана;
г) требования к системе управления качеством изготовления (при постановке на серийное производство);
д) заключение головной организации о результатах технической экспертизы проекта.
19. Грузоподъемность и другие параметры, а также габариты кранов и съемных грузозахватных приспособлений и тары должны устанавливаться техническим заданием на проектирование.
20. Проектирование должно проводиться с учетом группы классификации (режима) работы крана и его механизмов согласно таблицам 1 и 2 приложения 10.
21. Климатическое исполнение проектируемых кранов должно соответствовать ТНПА. Краны, предназначенные для эксплуатации в районах с расчетной температурой окружающей среды ниже минус 40 °C, должны быть спроектированы в северном исполнении.
22. Разработка проектов на изготовление кранов, предназначенных для работы во взрыво- и пожароопасных средах и транспортировки радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ, должна проводиться по специальным техническим заданиям, согласованным с головной организацией, в отношении грузоподъемных машин для Министерства обороны - по согласованию с органом надзора Министерства обороны.
23. Материалы для изготовления, реконструкции и ремонта кранов и их элементов при проектировании должны применяться в соответствии с государственными, межгосударственными стандартами и ТНПА.
Ранее не применявшиеся материалы могут применяться при проектировании кранов и их элементов по рекомендации головной организации.
24. Выбор материалов при проектировании металлоконструкций должен производиться с учетом нижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего и нерабочего состояния крана, степеней нагруженности элементов и агрессивности окружающей среды.
25. Прочность конструкции крана должна быть подтверждена расчетом и результатами испытаний.
26. При проектировании кранов, работающих на открытом воздухе, должны быть предусмотрены конструктивные решения против скопления влаги в замкнутых полостях, металлоконструкции, и металлические детали кранов должны быть защищены от коррозии.
27. При проектировании свободно стоящих кранов стрелового типа они должны быть проверены расчетом на устойчивость против опрокидывания при действии испытательной нагрузки, действии груза (грузовая устойчивость), отсутствии груза (собственная устойчивость), внезапном снятии нагрузки и монтаже (демонтаже).
У кранов, по условиям эксплуатации которых требуется опускание ненагруженной стрелы в горизонтальное положение, должна быть обеспечена устойчивость при таком положении стрелы.
Расчет устойчивости должен производиться в соответствии с требованиями ТНПА.
28. Возможность применения проектно-конструкторской документации на изготовление кранов, разработанной за пределами Республики Беларусь, решается Госпромнадзором после проведения экспертизы головной организацией в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 3
МЕХАНИЗМЫ

29. Механизмы подъема груза и стрелы должны быть выполнены так, чтобы опускание груза и стрелы осуществлялось только от работающего двигателя.
30. Применение сварных узлов и деталей в узлах механизмов, передающих вращающий момент, не допускается.
31. Механизмы грузоподъемных машин, оборудованные кулачковыми, фрикционными или другими механическими приспособлениями для их включения или переключения диапазонов скоростей рабочих движений, должны быть устроены таким образом, чтобы самопроизвольное включение или расцепление механизма было невозможно. У лебедок подъема груза и стрелы, кроме того, должна быть исключена возможность отключения привода без наложения тормоза.
32. Применение фрикционных и кулачковых муфт включения в механизмах, предназначенных для подъема людей, расплавленного металла или шлака, ядовитых и взрывчатых веществ, а также в механизмах с электроприводом не допускается, за исключением:
механизма передвижения и поворота, имеющего несколько диапазонов скоростей для переключения с одной скорости на другую;
механизма передвижения гусеничных кранов с общим приводом двух гусениц для раздельного управления ими.
В последних двух случаях тормоз должен иметь неразмыкаемую кинематическую связь с поворотной частью крана, гусеницами или колесами.
33. В конструкциях соединений элементов кранов должно быть исключено самопроизвольное развинчивание или разъединение.
34. Краны, имеющие телескопические выдвижные стрелы и башни, должны быть обеспечены автоматической остановкой и надежной фиксацией выдвинутой конструкции.
35. У стреловых передвижных кранов усилие, требующееся для поднятия (выдвижения) вручную выносных опор или их частей, не должно превышать 200 Н. При большем усилии выносные опоры должны иметь гидравлический, механический или другой привод.
36. Стреловые самоходные краны, имеющие подрессоренную ходовую часть и безаутригерную характеристику, должны быть оборудованы устройствами, исключающими действие упругих подвесок, позволяющими передавать нагрузку, воспринимаемую краном, непосредственно на ходовую часть или выносные опоры. Эти краны должны быть оборудованы также стабилизатором упругих подвесок, позволяющим равномерно передавать нагрузку на все рессоры одной ходовой оси с тем, чтобы была обеспечена их равномерная просадка. На автомобильных кранах и кранах на специальном шасси автомобильного типа эти устройства на передних осях могут не устанавливаться.
37. Подъемные механизмы ковочных кранов должны иметь амортизирующие устройства.
38. У грузовых лебедок с двумя приводами последние должны иметь между собой не размыкаемую кинематическую связь, исключающую самопроизвольное опускание груза при выходе из строя одного из приводов.

ГЛАВА 4
ТОРМОЗА

39. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.
У механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с гидроприводом должно быть предусмотрено устройство (обратный клапан), исключающее опускание груза или стрелы при падении давления в гидросистеме.
40. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами, имеющими неразмыкаемую кинематическую связь с барабанами.
В кинематических цепях механизмов подъема электроталей допускается установка муфты предельного момента.
41. У грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом тормоз должен быть установлен на каждом приводе.
На приводе поддерживающего барабана допускается устройство педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе; при этом растормаживание должно быть возможным при непрерывном нажатии на педаль (кнопку).
При срабатывании электрической защиты или выключении электрического тока тормоз должен автоматически замыкаться даже в том случае, когда педаль (кнопка) нажата.
42. Тормоз механизма подъема груза и изменения вылета, за исключением случаев, указанных в пунктах 43 - 45 настоящих Правил, должен обеспечить тормозной момент с коэффициентом запаса торможения, принимаемым по ТНПА, но не менее 1,5.
43. Для снижения динамических нагрузок на механизме подъема стрелы допускается установка двух тормозов с коэффициентом запаса торможения у одного из них не менее 1,1, у второго - не менее 1,25. При этом наложение тормозов должно производиться последовательно и автоматически.
44. При наличии на приводе механизма подъема груза и механизма подъема стрелы двух и более тормозов коэффициент запаса торможения каждого из них должен быть не менее 1,25.
45. У механизма подъема груза с двумя одновременно включаемыми приводами на каждом приводе должно быть установлено не менее одного тормоза с запасом торможения 1,25. При наличии у механизма подъема двух и более приводов и применении на каждом приводе двух тормозов коэффициент запаса торможения каждого тормоза должен быть не менее 1,1.
46. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые и взрывчатые вещества, механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть оборудованы двумя тормозами, действующими независимо друг от друга. У специальных металлургических кранов, предназначенных для транспортировки расплавленного металла, а также у кранов, предназначенных для перемещения радиоактивных, ядовитых и взрывчатых веществ, механизмы подъема также должны быть снабжены двумя тормозами.
47. При установке на механизме подъема двух тормозов они должны быть спроектированы так, чтобы при проверке надежности одного из тормозов можно было безопасно снять действие другого тормоза.
48. Тормоза механизмов передвижения и поворота кранов, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 51 и 52 настоящих Правил, должны быть нормально закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.
49. Тормоза на механизмах передвижения кранов (тележек) должны устанавливаться в тех случаях, если:
кран предназначен для работы на открытом воздухе;
кран предназначен для работы в помещении и передвигается по крановому пути, уложенному на полу;
кран предназначен для работы в помещении на надземном крановом пути и передвигается со скоростью более 32 м/мин.
50. Тормоза на механизмах поворота устанавливаются на всех кранах, работающих на открытом воздухе, а также на кранах, работающих в помещении (группа классификации (режима) механизма М 2 и более).
51. На стреловых самоходных кранах, механизм передвижения которых оборудован управляемым тормозом нормально открытого типа, должен устанавливаться стояночный тормоз.
Тормоза на механизмах передвижения железнодорожных кранов должны соответствовать установленным нормам.
52. На механизмах поворота башенных, стреловых самоходных с башенно-стреловым оборудованием и портальных кранов допускается устанавливать управляемые тормоза нормально открытого типа. В этом случае тормоз должен иметь устройство для фиксации его в закрытом положении. Такое устройство может быть установлено на рычагах или педалях управления тормозом.
53. Если системой управления крана предусмотрено торможение электродвигателем, то допускается автоматическое замыкание тормозов механизмов передвижения или поворота на нулевой позиции контроллера с задержкой по времени не более одной секунды или электрическое управление замыканием (размыканием) тормозов на нулевой позиции контроллера педалью (кнопкой).
54. Тормоза механизмов передвижения и поворота у кранов, работающих на открытом воздухе, должны обеспечивать удержание крана (тележки) при действии максимально допустимой скорости ветра, принимаемой по ГОСТ 1451-77 для рабочего состояния крана, с учетом допустимого уклона.
55. У механизмов кранов самотормозящаяся передача не может служить заменой тормоза.
56. Груз, замыкающий тормоз, должен быть укреплен на рычаге так, чтобы исключалась возможность его падения или произвольного смещения. В случае применения пружин замыкание тормоза должно производиться усилием сжатой пружины.
57. Колодочные, ленточные и дисковые тормоза сухого трения должны быть защищены от прямого попадания влаги или масла на тормозной шкив.

ГЛАВА 5
ХОДОВЫЕ КОЛЕСА

58. Ходовые колеса механизмов передвижения рельсовых кранов и их грузовых тележек должны быть двухребордными, за исключением указанных в пункте 59 настоящих Правил, и соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.
59. Одноребордные ходовые колеса могут применяться в следующих случаях:
если колея наземного кранового пути не превышает 4 м и обе нитки лежат на одном уровне;
если краны передвигаются каждой стороной по двум рельсам при условии, что расположение реборды на одном колесе противоположно расположению реборды на другом колесе (при расположении колес на одной оси);
у опорных и подвесных тележек кранов мостового типа;
у подвесных тележек, передвигающихся по однорельсовому пути;
у грузовых тележек башенных кранов.
Ходовые колеса башенных кранов должны быть двухребордными независимо от ширины колеи.
Безребордные ходовые колеса допускаются к применению при наличии устройств, исключающих сход колес с рельсов.
Ходовые колеса могут выполняться коваными, штампованными, катаными и литыми. Кованые колеса должны соответствовать ГОСТ 28648-90.
Ходовые колеса должны быть изготовлены из стали или из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом по технологии, согласованной с головной организацией.

ГЛАВА 6
ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ОРГАНЫ

60. Грузовые крюки должны изготавливаться в соответствии с требованиями государственных и межгосударственных стандартов.
Размеры и основные параметры кованых и штампованных крюков должны приниматься в зависимости от типа крюка и рода привода крана.
Допускается применение других крюков по согласованию с Госпромнадзором.
61. Замки предохранительные для однорогих крюков кранов общего назначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 12840-80.
62. Пластинчатые грузовые крюки должны проектироваться и изготавливаться в соответствии с ГОСТ 6619-75.
63. Специальные кованые и штампованные крюки должны соответствовать ТНПА.
64. Крюки для кранов грузоподъемностью свыше 3 т должны быть установлены на упорных подшипниках качения.
65. Крепление кованого и штампованного крюка грузоподъемностью более 5 т, а также вилки пластинчатого крюка в траверсе должны исключать самопроизвольное отвинчивание гайки, для чего она должна быть укреплена стопорной планкой. Иные способы стопорения гайки допускаются в соответствии с ТНПА.
66. Грузовые крюки кранов и электрических талей должны быть снабжены предохранительным замком, предотвращающим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособления. Грузовые крюки кранов, транспортирующих расплавленный металл или жидкий шлак, могут не снабжаться предохранительными замками.
67. На грузовых крюках должны быть нанесены обозначения в соответствии с государственными и межгосударственными стандартами.
В тех случаях, когда пластинчатый крюк подвешивается к траверсе с помощью вилки, маркировка на вилке должна быть такой же, как и на крюке.
68. Грузовые крюки специального исполнения должны снабжаться паспортом с указанием организации-изготовителя, заводского номера крюка, его грузоподъемности и материала, из которого он изготовлен.
69. Канатные грейферы для навалочных грузов должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 24599-87. Конструкция грейфера должна исключать самопроизвольное раскрытие и возможность выхода канатов из ручьев блоков.
70. Грузоподъемность грейфера должна быть подтверждена расчетом после испытания грейфера на зачерпывающую способность.
71. Грейфер должен быть снабжен табличкой с указанием организации-изготовителя, номера, объема (вместимости), собственной массы, вида материала, для перевалки которого он предназначен, и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала. При повреждении заводской таблички она должна быть восстановлена владельцем грейфера.
Отдельно изготавливаемые от крана грейферы должны снабжаться, помимо таблички, паспортом.
72. Требования к другим грузозахватным органам (траверсам, спредерам, управляемым захватам и пр.) должны быть приведены в технических условиях на краны, на которые они навешиваются.

ГЛАВА 7
КАНАТЫ

73. К применению в качестве грузовых, стреловых, вантовых, тяговых, несущих, монтажных допускаются стальные канаты, соответствующие государственным, межгосударственным и международным стандартам, имеющие сертификат (свидетельство) или копию сертификата организации - изготовителя канатов в соответствии с государственными, межгосударственными и международными стандартами и ТНПА и разрешение Госпромнадзора. Канаты, не снабженные сертификатом (свидетельством) об их испытании, к использованию не допускаются. В случае замены каната на подъемном сооружении на канат другой конструкции необходимо получить заключение о возможности такой замены от завода-изготовителя или организации, имеющей специальное разрешение (лицензию) на деятельность в области промышленной безопасности (проектирование (конструирование).
74. Выбор стальных канатов, применяемых в качестве грузовых, стреловых, вантовых, тяговых и др., должен производиться в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными документами.
При проектировании, а также перед установкой на кран канаты должны быть проверены расчетом по формуле

F0 >= S x Zp,

где F0 - разрывное усилие каната в целом в ньютонах, принимаемое по сертификату (свидетельству) о его испытании, а при проектировании - по данным стандарта на конкретный тип каната;
S - наибольшее натяжение ветви каната в ньютонах, определенное при проектировании расчетом, а для кранов, находящихся в эксплуатации, - указанное в паспорте крана;
Zp - минимальный коэффициент использования каната, определяемый согласно приложению 11, в зависимости от группы классификации механизма.
Если в сертификате приведено суммарное разрывное усилие всех проволок каната, значение F0 определяется умножением суммарного разрывного усилия на коэффициент 0,83.
Для автомобильных кранов грузоподъемностью до 16 т включительно при выборе каната на механизм подъема груза должна приниматься группа классификации не менее М 4.
При работе крана в опасных условиях (транспортирование расплавленного металла, шлака, ядовитых и взрывчатых веществ) запрещается при выборе каната применять классификационную группу ниже М 5.
75. Крепление и расположение канатов на кране должны исключать спадание их с блоков и барабанов, трение канатов об элементы конструкции или о канаты других полиспастов.
76. Петля на конце каната при креплении его на кране, а также петля стропа, сопряженная с кольцами, крюками и другими деталями, должны выполняться с применением коуша путем заплетки свободного конца каната или установки зажимов. Конец каната на кране может крепиться в стальной кованой, штампованной или литой клиновой втулке с закреплением клином, в конусной втулке путем заливки легкоплавким сплавом или другим способом в соответствии с техническими документами. Применение сварных втулок не допускается (кроме крепления конца каната во втулке электротали). Корпуса, втулки и клинья не должны иметь острых кромок, о которые может перетираться канат.
77. Число проколов каждой прядью при заплетке должно соответствовать приложению 12.
Последний прокол каждой прядью должен производиться половинным числом ее проволок (половинным сечением пряди). Допускается последний прокол делать половинным числом прядей каната.
78. Конструкция зажимов и усилие (момент) затяжки гаек зажимов должны соответствовать ТНПА. Количество зажимов определяется при проектировании, но должно быть не менее трех. Шаг расположения зажимов и длина свободного конца каната за последним зажимом должны быть не менее шести диаметров каната. Скобы зажимов должны устанавливаться на свободный конец каната.
Установка зажимов горячим (кузнечным) способом не разрешается.
79. Крепление канатов к барабану должно производиться надежным способом, допускающим возможность замены канатов. При использовании прижимных планок их количество должно быть не менее двух. Длина свободного конца каната от последнего зажима на барабане должна быть не менее двух диаметров каната. Запрещается изгибать свободный конец каната под прижимной планкой или на расстоянии от планки менее трех диаметров каната.
80. Канаты кранов, транспортирующих расплавленный или раскаленный металл и жидкий шлак, должны быть защищены от непосредственного воздействия лучистого тепла и брызг металла установкой соответствующих ограждений.
81. Срок службы канатов на грузоподъемных кранах всех типов устанавливает (определяет) завод - изготовитель крана.
В процессе эксплуатации канаты должны подвергаться визуальному и (или) инструментальному контролю по всей его длине, в том числе в местах его крепления и заделки, в соответствии с ТНПА.
82. Браковка канатов производится в соответствии с требованиями ТНПА и приложением 13 данных Правил. Забракованные канаты следует заменять канатом той же конструкции. Канаты других конструкций рекомендуется устанавливать только по заключению организации - изготовителя крана или головной организации.

ГЛАВА 8
ЦЕПИ

83. На кранах могут применяться грузовые пластинчатые и сварные цепи. Применяемые цепи должны соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.
84. Цепи должны иметь сертификат организации-изготовителя об их испытании в соответствии с действующими нормативными документами, по которым они изготовлены. При отсутствии указанного сертификата должны быть произведены испытания образца цепи для определения разрушающей нагрузки и проверки соответствия размеров действующему стандарту. Пластинчатые цепи могут работать на звездочках при числе зубьев не менее 8 со скоростью не более 0,25 м/с. Коэффициент запаса прочности на разрыв пластинчатых цепей должен быть для групп классификационного режима М 1 и М 2 не менее 3, для всех остальных - не менее 5. Как исключение, скорость цепи может быть увеличена до 1,5 м/с при соответствующем увеличении запаса прочности до 8.
Коэффициент запаса прочности сварных грузовых цепей стропов по отношению к разрушающей нагрузке должен приниматься согласно приложению 14.
Допускается сращивание цепей путем электросварки новых вставленных звеньев или с помощью специальных соединительных звеньев. После сращивания цепь должна быть испытана нагрузкой, в 1,25 раза превышающей ее расчетное тяговое усилие, в течение 10 минут.

ГЛАВА 9
БАРАБАНЫ, БЛОКИ, ЗВЕЗДОЧКИ

85. Барабаны, блоки, звездочки должны соответствовать настоящим Правилам, государственным и межгосударственным стандартам и другим ТНПА.
86. Минимальные диаметры барабанов, блоков и уравнительных блоков, огибаемых стальными канатами, определяются по формулам

D1 >= h1 x d; D2 >= h2 x d; D3 >= h3 x d,

где d - диаметр каната, мм;
D1, D2, D3 - диаметры соответственно барабана, блока и уравнительного блока по средней линии навитого каната, мм;
h1, h2, h3 - коэффициенты выбора диаметров соответственно барабана, блока, уравнительного блока. Значение их принимается согласно приложению 15.
Допускается изменение коэффициентов h1, но не более чем на два шага по группе классификации, в большую или меньшую сторону (по таблице согласно приложению 15) с соответствующей компенсацией посредством величины Zp (по таблице согласно приложению 11) на то же число шагов в меньшую или большую сторону.
87. Диаметр барабана или блока, огибаемого сварной цепью, должен быть: у механизмов с группами классификации М 1 и М 2 не менее 20-кратного калибра цепи; у механизмов с группами классификации М 3... М 8 не менее 30-кратного калибра цепи.
88. Сварные калиброванные и пластинчатые цепи при работе на звездочке должны находиться одновременно в полном зацеплении не менее чем с двумя зубьями звездочки.
89. Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы при наинизшем возможном положении грузозахватного органа на барабане оставались навитыми не менее 1,5 витка каната или цепи, не считая витков, находящихся под зажимным устройством.
90. Барабаны под однослойную навивку каната должны иметь нарезанные по винтовой линии канавки. У грейферных кранов при однослойной навивке каната на барабан и у специальных кранов, при работе которых возможны рывки и ослабление каната, барабаны должны иметь канавку глубиной не менее половины диаметра каната или снабжаться устройством, обеспечивающим правильную укладку каната на барабане (канатоукладчиком).
Применение гладкого барабана допускается в тех случаях, когда по конструктивным причинам необходима многослойная навивка каната на барабан, а также при навивке на барабан цепи.
91. Гладкие барабаны и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната, должны иметь реборды с обеих сторон барабана.
Барабаны с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната, ребордами могут не снабжаться, если ветви навиваются от краев барабана к середине. При навивке на барабан с канавками одной ветви каната реборда может не устанавливаться со стороны крепления каната на барабане. Барабаны электрических талей, снабженные устройством, исключающим сход каната с барабана (канатоукладчиком), могут изготовляться без реборд.
Реборды барабана для каната должны возвышаться над верхним слоем навитого каната не менее чем на два его диаметра, а для цепей - не менее чем на ширину звена цепи.
92. При многослойной навивке каната на барабан должна быть обеспечена правильная укладка каждого слоя каната.
93. Блоки должны иметь ограждающее устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Зазор между блоком по его внешнему диаметру и ограждающим устройством должен быть не более 20% диаметра каната.
94. Применение чугунного литья для изготовления канатных блоков стреловых самоходных и башенных кранов не допускается.

ГЛАВА 10
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

95. Электрооборудование кранов, его монтаж, токоподвод и заземление должны соответствовать Правилам устройства электроустановок и другим нормативным документам.
96. Подача напряжения на электрооборудование крана от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным или дистанционным приводом.
97. Вводное устройство (защитная панель) мостовых, козловых и консольных кранов должно быть оборудовано специальным контактным замком с ключом (ключ-марка), без которого не может быть подано напряжение на кран.
Вводное устройство и панель управления башенных кранов должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок.
98. Для подачи напряжения на главные троллеи или гибкий кабель должен быть установлен выключатель в доступном для отключения месте. Выключатель должен иметь приспособление для запирания его в отключенном положении. На корпусе выключателя должен быть указан регистрационный номер крана, на который подается напряжение.
99. Кабина крана и машинное помещение должны быть оборудованы электрическим освещением. При отключении электроприводов механизмов крана освещение должно оставаться подключенным.
Цепи освещения и сигнального прибора должны иметь собственный выключатель и включаться до вводного устройства.
100. Светильники (прожектора), установленные на башенных кранах для освещения строительной площадки, должны включаться собственными выключателями, установленными в кабине и в нижней части крана.
101. Все краны должны быть оборудованы низковольтным ремонтным освещением напряжением не более 42 В.
Питание электрической цепи ремонтного освещения должно осуществляться от трансформатора или аккумулятора, установленного на кране.
Однобалочные краны ремонтным освещением могут не оснащаться.
102. Кабина управления крана, работающего на открытом воздухе, а также в помещении с температурой окружающей среды ниже плюс 10 °C, должна оборудоваться отопительным прибором. Электрические отопительные приборы должны подсоединяться к электрической сети после вводного устройства и не должны отключаться при отключении механизмов крана.
Установка отопительного прибора на кране должна соответствовать правилам устройства электроустановок и правилам пожарной безопасности.
103. Грузозахватный орган штыревого крана и корпус электрооборудования, находящиеся по условиям технологического процесса под напряжением, заземляться не должны. В этом случае от заземленных частей они должны быть изолированы не менее чем тремя ступенями изоляции. Сопротивление каждой ступени изоляции после монтажа вновь изготовленного или капитально отремонтированного крана должно быть не менее 10 МОм. Изоляция электрооборудования и электропроводки должна быть рассчитана на случай повреждения ступеней защитной изоляции.

ГЛАВА 11
ГИДРООБОРУДОВАНИЕ

104. Гидрооборудование кранов должно соответствовать настоящим Правилам и ТНПА.
105. Конструкция гидравлической системы должна исключать возможность:
самопроизвольного опускания груза в аварийных ситуациях, приводные механизмы должны останавливаться при нахождении элементов управления в любом из возможных положений;
повреждения элементов гидропривода (трубопроводов, рукавов, их соединений) при соприкосновении с элементами металлоконструкций.
106. Гидропривод механизмов должен обеспечивать пуск с грузом на крюке из любого положения и опускание груза с установившейся скоростью. Допустимая величина просадки груза должна быть указана в технических условиях.
107. Гидравлическая система должна предусматривать полное и безопасное удаление рабочей жидкости (заполнение системы) при ремонте и техническом обслуживании без попадания жидкости на землю. Слив рабочей жидкости из предохранительных клапанов должен производиться в гидробак.
108. Конструкция гидравлической системы должна обеспечивать:
замену элементов гидропривода, трубопроводов и фильтров на кране без слива рабочей жидкости из гидробака;
непрерывное фильтрование рабочей жидкости.
Степень фильтрации должна устанавливаться с учетом требований, указанных в эксплуатационной документации на гидравлическое оборудование. Фильтр, установленный на линии слива, должен иметь перепускной клапан.
109. Каждый гидравлический контур должен быть предохранен от превышения рабочего давления предохранительным клапаном, отрегулированным на работу с номинальным грузом и опломбированным. Гидравлические контуры, предохраняемые от одинакового недопустимого давления, могут иметь один общий предохранительный клапан.
110. Уровень рабочей жидкости должен контролироваться по минимальной и максимальной отметкам на масломерном стекле. Применение щупов не допускается. При использовании на кране нескольких баков для жидкости они должны иметь одинаковую маркировку.

ГЛАВА 12
ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

111. Приборы и устройства безопасности кранов должны соответствовать настоящим Правилам, государственным и межгосударственным стандартам и ТНПА.
112. Краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматической остановки:
механизма подъема грузозахватного органа (кроме электрических талей, оснащенных муфтой предельного момента) в его крайних верхнем и нижнем положениях. Ограничитель нижнего положения грузозахватного органа может не устанавливаться, если по условиям эксплуатации не требуется опускать груз ниже уровня, указанного в паспорте крана;
механизма изменения вылета;
механизма передвижения рельсовых кранов (за исключением железнодорожных) и их грузовых тележек, если скорость крана (тележки) при подходе к крайнему положению может превысить 30 м/мин. Механизмы передвижения башенных, козловых кранов и мостовых кранов-перегружателей должны быть оборудованы ограничителями независимо от скорости передвижения;
механизмов передвижения мостовых, козловых, консольных, портальных кранов или их грузовых тележек, работающих на одном пути.
Указанные устройства должны устанавливаться также при необходимости ограничения хода любого механизма, например механизма поворота, выдвижения секций башни при монтаже крана, механизмов грузозахватного органа, подъема кабины и др.
113. Концевые выключатели ограничителей рабочих движений должны включаться в электрическую схему крана так, чтобы была обеспечена возможность движения механизма в обратном направлении. Дальнейшее движение в том же направлении допускается:
для механизма передвижения мостового крана - при подходе к посадочной площадке или тупиковому упору с наименьшей скоростью, обеспечиваемой электроприводом;
для механизма опускания стрелы стрелового самоходного крана в транспортное положение (без груза).
114. Ограничитель механизма подъема груза должен обеспечить остановку грузозахватного органа при подъеме без груза и зазор между грузозахватным органом и упором у электрических талей не менее 50 мм, у других кранов - не менее 200 мм. При скорости подъема груза более 40 м/мин механизм подъема должен быть оборудован дополнительным ограничителем, срабатывающим до основного ограничителя и переключающим электрическую схему на пониженную скорость подъема.
115. У грейферных кранов с раздельным приводом подъемной и замыкающей лебедок ограничитель (ограничители) должен (должны) отключать одновременно оба двигателя при достижении грейфером крайнего верхнего положения.
116. Ограничители механизмов передвижения должны обеспечивать отключение двигателей на следующем расстоянии до упора:
для башенных, портальных, козловых кранов и мостовых перегружателей - не менее полного пути торможения;
для остальных кранов - не менее половины пути торможения.
При установке взаимных ограничителей хода механизмов передвижения мостовых и консольных кранов, работающих на одном крановом пути, указанное расстояние может быть уменьшено до 500 мм. Путь торможения механизма должен быть указан организацией-изготовителем в паспорте крана.
117. Стреловые самоходные краны должны быть оборудованы ограничителями рабочих движений для автоматического отключения механизмов подъема, поворота и выдвижения стрелы на безопасном расстоянии от крана до проводов линии электропередачи.
118. Стреловые самоходные краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы должны быть оснащены координатной защитой.
119. Краны стрелового типа (кроме консольных) должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности (грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на:
15% - для башенных (с грузовым моментом до 20 т·м включительно) и портальных кранов;
10% - для остальных кранов.
У кранов, имеющих две или более грузовые характеристики, ограничитель должен иметь устройство для переключения его на выбранную характеристику.
120. Краны мостового типа должны быть оборудованы ограничителями грузоподъемности (для каждой грузовой лебедки), если не исключается возможность их перегрузки по технологии производства. Краны с переменной по длине моста грузоподъемностью также должны быть оборудованы такими ограничителями.
Ограничитель грузоподъемности кранов мостового типа не должен допускать перегрузку более чем на 25%.
121. После срабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно опускание груза или включение других механизмов для уменьшения грузового момента.
122. У кранов, грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей вылету. Шкала (табло) указателя грузоподъемности должна быть отчетливо видна с рабочего места крановщика (машиниста) (далее - крановщик). Указатель грузоподъемности может входить в состав электронного ограничителя грузоподъемности.
При градуировании шкалы указателя грузоподъемности крана необходимо замер вылета производить на горизонтальной площадке с грузом на крюке, соответствующим определенному вылету, а нанесение отметки на шкале производить после снятия груза.
123. Краны мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на галерею. У кранов, работающих в помещении, троллеи с напряжением не более 42 В при этом могут не отключаться.
У мостовых кранов, вход на которые предусмотрен через галерею моста, такой блокировкой должна быть оборудована дверь для входа на галерею.
124. Дверь для входа в кабину управления, передвигающуюся вместе с краном, со стороны посадочной площадки должна быть снабжена электрической блокировкой, запрещающей движение крана при открытой двери.
Если кабина имеет тамбур, то такой блокировкой снабжается дверь тамбура.
125. У магнитных кранов электрическая схема должна быть выполнена так, чтобы при снятии напряжения с крана контактами приборов и устройств безопасности напряжение с грузоподъемного электромагнита не снималось.
126. У башенных кранов с неповоротной башней и у других кранов при расположении кабины на поворотной части крана должно быть предусмотрено устройство, автоматически отключающее двигатель механизма поворота при открытом люке или двери.
127. Грузоподъемные краны, управляемые из кабины или пульта управления (при дистанционном управлении), должны быть снабжены звуковым сигнальным прибором, хорошо слышимым в местах перемещения груза, и отличаться по тональности от автомобильного сигнала.
128. Козловые краны и мостовые краны-перегружатели должны быть рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее при их передвижении, или оборудованы ограничителем перекоса автоматического действия.
129. У кранов с электроприводом, кроме кранов с механизмами подъема, имеющими второй грузоупорный тормоз, должна быть предусмотрена защита от падения груза и стрелы при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети.
130. В кабине стрелового самоходного крана должен быть установлен указатель угла наклона крана (креномер, сигнализатор). В случае, когда управление выносными опорами крана осуществляется вне кабины, на неповоротной раме крана должен быть установлен дополнительный указатель угла наклона крана.
131. Башенные краны с высотой до верха оголовка башни более 15 м, стреловые самоходные краны с башенно-стреловым рабочим оборудованием, козловые краны с пролетом более 16 м, портальные краны, мостовые краны-перегружатели должны быть снабжены прибором (анемометром), автоматически включающим звуковой сигнал при достижении скорости ветра, указанной в паспорте крана для рабочего состояния крана.
Места установки прибора следует выбирать в соответствии с нормативными документами.
132. Краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, должны быть оборудованы противоугонными устройствами в соответствии с нормативными документами.
133. При использовании в качестве противоугонного устройства рельсовых захватов их конструкция должна позволять закрепление крана на всем пути его перемещения.
134. Противоугонные устройства с машинным приводом должны быть оборудованы приспособлением для приведения их в действие вручную.
135. Краны, передвигающиеся по крановому пути, и их тележки для смягчения возможного удара об упоры или друг о друга должны быть снабжены упругими буферными устройствами.
136. Краны и грузовые тележки, передвигающиеся по крановому пути, должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осей ходовых устройств.
У монорельсовых тележек с прицепной кабиной опорные детали должны быть установлены на ходовой тележке кабины. При подвеске кабины и механизма подъема к общей раме опорные детали устанавливаются на каждой ходовой тележке.
Опорные детали должны быть установлены на расстоянии не более 20 мм от рельсов (ездовых балок), по которым передвигается кран (тележка), и должны быть рассчитаны на наибольшую возможную нагрузку на эти детали.
137. У стреловых самоходных кранов с изменяющимся вылетом и гибкой подвеской стрелы должны быть установлены упоры или другие устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы.
138. У башенных кранов такие устройства должны быть установлены, если при минимальном вылете угол между горизонталью и стрелой превышает 70°.
139. Краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т и группы классификации (режима) не менее А6, башенные краны грузоподъемностью более 5 т, портальные, железнодорожные и стреловые самоходные краны должны быть оборудованы регистраторами параметров их работы и соответствовать требованиям приложения 9 к настоящим Правилам.

ГЛАВА 13
АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

140. Аппараты управления краном должны соответствовать настоящим Правилам, государственным и межгосударственным стандартам и ТНПА.
141. Аппараты управления должны быть выполнены и установлены таким образом, чтобы управление было удобным и не затрудняло наблюдение за грузозахватным органом и грузом.
142. Направление перемещения рукояток и рычагов должно по возможности соответствовать направлению движений механизмов.
143. Условные обозначения направлений вызываемых движений должны быть указаны на аппаратах управления и сохраняться в течение срока их эксплуатации.
144. Отдельные положения рычагов рукояток должны фиксироваться; усилие фиксации в нулевом положении должно быть больше, чем в любом другом положении.
При бесступенчатом регулировании должна быть обеспечена фиксация рукояток только в нулевом положении.
145. Кнопочные аппараты, предназначенные для реверсивного пуска механизма, должны иметь электрическую блокировку, исключающую подачу напряжения на реверсивные аппараты при одновременном нажатии на обе кнопки.
146. Аппараты для управления с пола должны иметь устройство для самовозврата в нулевое положение; при этом работа механизма возможна только при непрерывном нажатии на кнопку или удержании рукоятки в рабочем положении.
147. Для кранов с электрическим приводом включение линейного контактора должно быть возможно только в том случае, если все контроллеры находятся в нулевом положении.
Контакты нулевой блокировки магнитных контроллеров с индивидуальной нулевой защитой в цепь контактора защитной панели (вводного устройства) могут не включаться. В этом случае в кабине управления должна быть установлена световая сигнализация, информирующая о включении или выключении магнитного контроллера.
148. При наличии нескольких постов управления краном должна быть предусмотрена блокировка, исключающая возможность управления одновременно с разных постов.
149. Аппараты управления с пола должны быть подвешены на стальном тросике такой длины, которая позволяла бы лицу, управляющему механизмом, находиться на безопасном расстоянии от поднимаемого груза. Аппарат управления должен быть расположен на высоте от 1000 до 1500 мм от пола.
150. Башенные краны для безопасного выполнения их монтажа и испытаний должны быть снабжены выносным пультом управления.

ГЛАВА 14
КАБИНЫ УПРАВЛЕНИЯ

151. Кабины управления кранов должны соответствовать настоящим Правилам, государственным и межгосударственным стандартам и ТНПА.
152. Кабина управления и пульт управления должны быть расположены в таком месте, чтобы крановщик имел возможность наблюдать за грузозахватным органом с грузом в любом их расположении.
153. Кабина управления крана стрелового типа должна быть расположена так, чтобы при нормальной работе крана с минимальным вылетом исключалась возможность удара груза или грузозахватного органа о кабину. Располагать механизмы крана непосредственно над кабиной не допускается.
154. Кабина мостового крана и передвижного консольного крана должна помещаться под галереей моста (консоли) и сообщаться с ней лестницей.
155. У кранов мостового типа допускается подвешивать кабину к раме грузовой тележки. В этом случае выход из кабины на галерею моста должен осуществляться через настил тележки или по наружной огражденной лестнице.
156. Кабина крана мостового типа должна быть подвешена со стороны, противоположной той, на которой расположены главные троллеи. Исключения допускаются в тех случаях, когда троллеи недоступны для случайного к ним прикосновения из кабины, из тамбура кабины, с посадочной площадки или лестницы.
157. Внутренние размеры кабины должны быть не менее: высота - 2000 мм, ширина - 900 мм, длина - 1300 мм; минимальный объем должен составлять 3 куб.м.
В кабинах с невертикальной передней частью в сечении, проходящем через центр сиденья крановщика, допускается уменьшение высоты до 1600 мм. Высота кабины грузовых тележек, передвигающихся по надземному крановому пути и предназначенных для работы сидя, может быть уменьшена до 1600 мм.
Размеры кабины стрелового самоходного крана принимаются по ГОСТ 22827-85, башенного крана - по ГОСТ 13556-91. В кабине должен быть обеспечен свободный доступ к расположенному в ней оборудованию.
Размеры кабины железнодорожных кранов должны соответствовать нормативным правовым актам Белорусской железной дороги.
158. Кабина кранов, предназначенных для работы на открытом воздухе, должна иметь сплошное ограждение со всех сторон и сплошное верхнее перекрытие, защищающее от воздействия неблагоприятных метеорологических факторов.
Световые проемы кабины должны быть выполнены из небьющегося (безосколочного) стекла.
У мостовых двухбалочных и передвижных консольных кранов и подвесных тележек, работающих в помещении, допускается применение открытой кабины со сплошным ограждением на высоту не менее 1000 мм от пола. При этом верхнее перекрытие может не устраиваться.
У мостовых однобалочных и подвесных кранов ограждение кабины, предназначенной для работы сидя, может быть выполнено на высоту 700 мм.
При ограждении кабины на высоту до 1000 мм небьющимся (безосколочным) стеклом необходимо применять дополнительное ограждение ее металлической решеткой.
159. Кабины мостовых и передвижных консольных кранов в тех случаях, когда расстояние между задней стенкой кабины и предметами, относительно которых она перемещается, составляет менее 400 мм, должны иметь сплошное ограждение задней стенки и боковых сторон на высоту не менее 1800 мм.
Ограждение задней стороны кабины должно производиться во всю ширину, а боковые стороны должны иметь ограждение шириной не менее 400 мм со стороны, примыкающей к задней стенке.
160. Остекление кабины должно быть выполнено так, чтобы имелась возможность производить очистку стекол как изнутри, так и снаружи, или должно быть предусмотрено устройство для их очистки. Нижние стекла, на которые может встать крановщик, должны быть защищены решетками, способными выдержать его массу.
161. В кабинах кранов, работающих на открытом воздухе, должны быть установлены солнцезащитные щитки.
162. Дверь для входа в кабину должна быть распашной или раздвижной и с внутренней стороны должна быть оборудована запором.
Распашная дверь должна открываться внутрь кабины, за исключением стреловых самоходных кранов, а также при наличии перед входом в кабину тамбура или площадки с соответствующим ограждением; в этих случаях дверь кабины может открываться наружу.
Краны, работающие на открытом воздухе, должны быть оснащены устройством для запирания двери снаружи при уходе крановщика с крана. Вход в кабину через люк не разрешается.
163. Пол в кабине крана с электрическим приводом должен иметь настил из неметаллических материалов, исключающих скольжение, и покрыт диэлектрическим ковриком. В кабинах с большой площадью пола коврики размером не менее 500 x 700 мм могут быть уложены только в местах обслуживания электрооборудования.
164. Кабины кранов должны быть оборудованы стационарным сиденьем для крановщика, устроенным так, чтобы можно было сидя управлять краном и вести наблюдение за грузом. Должна быть предусмотрена возможность регулировки положения сиденья по высоте и в горизонтальном продольном направлении для удобства работы и обслуживания аппаратов управления.
В случаях, предусмотренных нормативными документами, сиденье крановщика с пультом управления или кабина в целом должны выполняться поворотными.
165. Кабина крана должна быть выполнена и оборудована таким образом, чтобы в ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха в соответствии с нормативными документами.

ГЛАВА 15
ПРОТИВОВЕС И БАЛЛАСТ

166. Противовес и балласт должны соответствовать настоящим Правилам и требованиям нормативных документов.
167. Составные части противовеса и балласта должны быть надежно закреплены или заключены в кожух для предохранения их от падения и для исключения возможности изменения установленной массы.
В случаях применения в качестве противовеса или балласта мелких штучных грузов они должны быть помещены в металлический ящик. Конструкция ящика должна исключать выпадение груза и попадание в него атмосферных осадков.
Применять для противовеса или балласта песок, гравий, щебень не разрешается. На кранах в качестве противовеса или балласта должны применяться инвентарные маркированные грузы, изготовление и укладка которых должны производиться по чертежам организации - изготовителя крана.

ГЛАВА 16
ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

168. Легкодоступные, находящиеся в движении части крана, представляющие опасность при эксплуатации, должны быть закрыты прочно укрепленными металлическими ограждениями. Защитные ограждения частей, нуждающихся в постоянном контроле и обслуживании, должны быть съемными.
Обязательному защитному ограждению подлежат:
зубчатые, цепные и червячные передачи;
муфты с выступающими болтами и шпонками, а также другие муфты, расположенные в местах прохода;
барабаны, расположенные вблизи рабочего места крановщика или в проходах, при этом ограждение барабанов не должно затруднять наблюдение за навивкой каната на барабан;
вал механизма передвижения крана мостового типа при частоте вращения 50 об/мин и более (при частоте вращения менее 50 об/мин этот вал должен быть огражден в месте расположения люка для выхода на галерею);
валы других крановых механизмов, если они расположены в местах, предназначенных для прохода обслуживающего персонала;
канатные блоки крюковой подвески.
169. Ходовые колеса кранов, передвигающихся по крановому пути (за исключением железнодорожных кранов), и их опорных тележек должны быть снабжены щитками, предотвращающими возможность попадания под колеса посторонних предметов. Зазор между щитком и рельсом не должен превышать 10 мм.
170. Неизолированные токоведущие части электрооборудования кранов (в том числе выключателей, подающих питание на троллеи или на питающий кабель), расположенные в местах, не исключающих возможности прикосновения к ним, должны быть ограждены.
Контактные панели и ящики сопротивлений, с которых автоматически снимается напряжение при выходе в места их расположения, а также аппараты, установленные в аппаратных кабинах, запираемых на ключ, могут не ограждаться.
171. Главные троллеи, расположенные вдоль кранового пути, и их токоприемники должны быть недоступны для случайного к ним прикосновения с моста крана, лестницы, посадочных площадок и других площадок, где могут находиться люди, что должно обеспечиваться соответствующим расположением проводов и токоприемников.
172. Троллеи, расположенные на кране, не отключаемые контактом блокировки люка (троллеи грузоподъемного электромагнита, троллеи с напряжением более 42 В у кранов с подвижной кабиной), должны быть ограждены или расположены между фермами моста крана на расстоянии 1 м и более. Троллеи должны быть ограждены по всей длине и с торцов крана.
173. В местах возможного соприкосновения грузовых канатов с главными или вспомогательными троллеями крана должны быть установлены соответствующие защитные устройства.

ГЛАВА 17
ГАЛЕРЕИ, ПЛОЩАДКИ, ЛЕСТНИЦЫ

174. Конструкция и расположение галерей, площадок и лестниц на кране и в местах установки кранов определяются проектами на изготовление или на установку крана и должны соответствовать настоящим Правилам и другим нормативным документам.
175. Кран должен иметь удобный вход и доступ в кабину. У мостовых кранов должен быть устроен и безопасный выход на тележку крана.
176. В пролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые краны с группой классификации (режима) А6 и более, а также на эстакадах для кранов (кроме однобалочных кранов с электрическими талями) должны быть устроены галереи для прохода вдоль кранового пути с обеих сторон пролета.
Галереи для прохода вдоль кранового пути должны быть снабжены перилами со стороны пролета и с противоположной стороны при отсутствии стены. Галерея на открытой эстакаде может быть снабжена перилами только с наружной стороны (противоположной пролету).
Ширина прохода (в свету) по галерее должна быть не менее 500 мм, высота - не менее 1800 мм.
В местах расположения колонн должен быть обеспечен проход сбоку или в теле колонны шириной не менее 400 мм и высотой не менее 1800 мм. Оставлять у колонн не огражденный участок галереи не разрешается.
При устройстве прохода внутри колонны за 1000 мм до подхода к ней ширина перехода по галерее должна быть уменьшена до ширины прохода в колонне. Каждая галерея должна иметь выходы на лестницы не реже чем через каждые 200 м. У однобалочных мостовых кранов и подвесных двухбалочных кранов галереи или площадки на кране не требуются, если имеется ремонтная площадка для крана.
177. У мостовых и передвижных консольных кранов при наличии на кране галереи, предназначенной для обслуживания электрооборудования и механизмов, ширина свободного прохода по галерее должна быть:
у механизмов передвижения с центральным приводом - не менее 500 мм;
у механизмов передвижения с раздельным приводом - не менее 400 мм.
У тех же кранов на галерее, предназначенной для расположения троллеев, ширина прохода между перилами и поддерживающими троллеи устройствами, а также токосъемниками должна быть не менее 400 мм.
178. В случае отсутствия на кране галерей и площадок, предназначенных для обслуживания механизмов, электрооборудования, приборов безопасности, должны быть предусмотрены ремонтные площадки, расположенные вне крана.
179. Ремонтные площадки должны обеспечивать удобный и безопасный доступ к механизмам и электрооборудованию.
При расстоянии от пола ремонтной площадки до нижних частей крана менее 1800 мм дверь входа на ремонтную площадку должна быть оборудована запором и автоматической электроблокировкой, снимающей напряжение с главных троллеев ремонтного участка.
180. Управляемые из кабины мостовые краны (кроме однобалочных кранов с электрическими талями) должны быть оборудованы кабинами (площадками) для обслуживания главных троллеев и токоприемников, если они располагаются ниже настила галереи крана.
Люк для входа с настила моста в кабину для обслуживания главных троллеев должен быть снабжен крышкой с устройством для запирания ее на замок.
Кабина для обслуживания главных троллеев должна быть ограждена перилами высотой не менее 1000 мм со сплошной зашивкой понизу на высоту 100 мм.
181. При устройстве в настилах галерей и площадок люков для входа их размер следует принимать не менее 500 x 500 мм; люк должен быть оборудован легко и удобно открывающейся крышкой.
Угол между подъемной крышкой люка в открытом положении и настилом должен быть не более 75°.
182. Для входа в кабину управления мостового, передвижного консольного крана, а также грузовой электрической тележки, передвигающейся по надземному крановому пути, должна устраиваться посадочная площадка со стационарной лестницей.
Расстояние от пола посадочной площадки до нижних частей перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 1800 мм. Пол посадочной площадки должен быть расположен на одном уровне с полом кабины или тамбура (при наличии перед кабиной тамбура). Зазор между посадочной площадкой и порогом двери кабины (тамбура) при остановке крана возле посадочной площадки должен быть не менее 60 мм и не более 150 мм.
Допускается устройство посадочной площадки ниже уровня пола кабины, но не более чем на 250 мм в тех случаях, когда при расположении посадочной площадки на одном уровне с полом кабины не может быть выдержан габарит по высоте (1800 мм), а также при расположении посадочной площадки в конце кранового пути в торце здания и невозможности соблюдения указанного зазора между порогом кабины и посадочной площадкой.
При устройстве посадочной площадки в конце кранового пути ниже уровня пола кабины допускается наезд кабины на посадочную площадку (но не более чем на 400 мм) при полностью сжатых буферах. При этом зазор между посадочной площадкой и нижней частью кабины (по вертикали) должен быть в пределах 100 - 250 мм, между кабиной и ограждением посадочной площадки - в пределах 400 - 450 мм, со стороны входа в кабину - в пределах 700 - 750 мм.
183. Вход в кабину управления мостового крана через мост допускается лишь в тех случаях, когда непосредственная посадка в кабину невозможна по конструктивным или производственным причинам. В этом случае вход на кран должен устраиваться в специально отведенном для этого месте через дверь в ограждении моста, оборудованную электрической блокировкой и звуковой сигнализацией.
У магнитных кранов вход в кабину управления через мост не допускается, кроме тех случаев, когда троллеи, питающие грузоподъемный электромагнит, ограждены или расположены в недоступном для соприкосновения месте.
184. Настил галерей, площадок и проходов должен быть выполнен из металла или других прочных материалов, отвечающих требованиям и ТНПА, содержащих требования по охране труда и пожарной безопасности. Настил должен устраиваться по всей длине и ширине галереи или площадки.
Металлический настил должен быть выполнен так, чтобы исключить возможность скольжения ног (стальные просечно-вытяжные, рифленые листы). В случае применения настилов с отверстиями один из размеров отверстия не должен превышать 20 мм.
185. Галереи, площадки, проходы и лестницы, устроенные в местах расположения троллеев или неизолированных проводов, находящихся под напряжением, независимо от наличия блокировок входа должны быть ограждены для исключения случайного прикосновения к троллеям или неизолированным проводам.
186. Площадки и галереи, предназначенные для доступа и обслуживания кранов, концевые балки кранов мостового типа должны быть ограждены перилами высотой не менее 1000 мм с устройством сплошного ограждения понизу на высоту 100 мм и промежуточной связью, расположенной посередине проема.
Перила и ограждения понизу должны также устанавливаться с торцевых сторон тележки кранов мостового типа, а при отсутствии галереи - вдоль моста крана и с продольных сторон тележки.
Высота перил на концевой балке и тележке мостового или передвижного консольного крана может быть уменьшена до 800 мм, если габариты здания не позволяют установить перила высотой 1000 мм.
Стойки на посадочной площадке, к которым крепятся перила или конструкции крепления посадочной площадки, расположенные на высоте более 1000 мм от ее настила, должны отстоять от кабины не менее чем на 400 мм.
Концевые балки и грузовые тележки кранов мостового типа, у которых механизмом подъема является электрическая таль, перилами и ограждениями могут не оснащаться.
187. У портальных кранов должен быть обеспечен безопасный вход с лестницы портала на площадку, расположенную вокруг оголовка портала, при любом положении поворотной части крана.
Высота от настила этой площадки до нижних выступающих элементов поворотной части должна быть не менее 1800 мм. Вход с портала на поворотную часть крана должен быть возможен при любом положении поворотной части.
188. Лестницы для доступа с пола на площадки и галереи кранов мостового типа, башенных и портальных кранов должны быть шириной не менее 600 мм. Ширина лестниц, расположенных на кране, за исключением лестниц высотой не более 1500 мм, должна быть не менее 500 мм.
Лестницы высотой 1500 мм и менее, расположенные на кране, а также лестницы для входа из кабины на галерею крана мостового типа или передвижного консольного могут выполняться шириной не менее 350 мм.
189. Расстояние между ступенями должно составлять не более 300 мм для крутонаклонных лестниц, 250 мм - для наклонных посадочных лестниц и 200 мм - для наклонных посадочных лестниц башенных кранов.
Шаг ступеней должен быть выдержан по всей высоте лестницы. Ступени вертикальных и крутонаклонных лестниц должны отстоять от металлоконструкций крана не менее чем на 150 мм.
190. Лестницы для доступа с пола на посадочные, ремонтные площадки и галереи для прохода кранового пути должны быть расположены так, чтобы исключить возможность защемления находящихся на них людей движущимся краном или его кабиной.
191. Наклонные лестницы должны снабжаться с двух сторон перилами высотой не менее 1000 мм относительно ступеней и иметь плоские металлические ступени шириной не менее 150 мм, исключающие возможность скольжения.
192. На вертикальных и крутонаклонных лестницах должны быть устроены, начиная с высоты 2500 мм от основания лестницы, ограждения в виде дуг. Дуги должны располагаться на расстоянии не более 800 мм друг от друга и соединяться между собой не менее чем тремя продольными полосами.
Расстояние от лестницы до дуги должно быть не менее 700 мм и не более 800 мм при радиусе дуги 350 - 400 мм. Ограждение в виде дуг не требуется, если лестница проходит внутри решетчатой колонны сечением не более 900 x 900 мм или трубчатой башни диаметром не более 1000 мм.
Устройство крутонаклонных лестниц над люками не допускается. При высоте лестниц более 10 м через каждые 6 - 8 м должны быть устроены площадки. При расположении лестниц внутри трубчатой башни такие площадки могут не устраиваться.
193. Лестницы для входа на площадки для обслуживания стреловых самоходных кранов должны быть стационарными, складными (выдвижными) с высотой поручней при входе на площадку не менее 750 мм.
Поручни должны быть покрыты малотеплопроводным материалом.
Ступени должны быть шириной не менее 320 мм с шагом от 250 до 400 мм. Высота от поверхности земли или площадки до первой ступеньки должна быть не более 400 мм.
194. Монтажные и эвакуационные лестницы кранов должны выполняться в соответствии с ТНПА.

ГЛАВА 18
УСТАНОВКА КРАНОВ

195. Установка кранов при их монтаже, а также кранов, не требующих монтажа после перебазировки на новое место работы, должна производиться в соответствии с инструкцией по монтажу, с проектами, разработанными специализированной организацией, настоящими Правилами и другими нормативными документами.
196. Краны должны быть установлены таким образом, чтобы при подъеме груза исключалась необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положении грузовых канатов и имелась бы возможность перемещения груза, поднятого не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути оборудования, штабелей грузов, бортов подвижного состава.
197. В зданиях и других местах, где устанавливаются краны, должна быть предусмотрена возможность испытания их грузом или специальным приспособлением.
198. При установке кранов, управляемых с пола или по радио, должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего краном.
199. Установка кранов, у которых грузозахватным органом является грузоподъемный электромагнит, над производственными или другими помещениями не разрешается.
200. Установка кранов, передвигающихся по надземному крановому пути, должна производиться с соблюдением следующих требований:
расстояние от верхней точки крана до потолка здания, нижнего пояса стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки другого крана, работающего ярусом выше, должно быть не менее 100 мм;
расстояние от настила площадок и галереи опорного крана, за исключением настила концевых балок и тележек, до сплошного перекрытия или подшивки крышки, до нижнего пояса стропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, а также до нижней точки крана, работающего ярусом выше, должно быть не менее 1800 мм;
расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей должно быть не менее 60 мм. Это расстояние устанавливается при симметричном расположении колес крана относительно рельса;
расстояние от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) до пола или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана), должно быть не менее 2000 мм. Расстояние между нижней габаритной точкой кабины крана и полом цеха должно быть не менее 2000 мм;
расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа) до расположенного в зоне действия крана оборудования должно быть не менее 400 мм;
расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, должно быть не менее 400 мм.
201. Установка кранов над производственными помещениями для подъема и опускания грузов через люк (проем) в перекрытии допускается лишь при расположении одного помещения непосредственно над другим.
Люк в перекрытии должен иметь постоянное ограждение высотой не менее 1000 мм со сплошным ограждением понизу на высоту 100 мм с обязательным устройством световой сигнализации (светящаяся надпись), предупреждающей как о нахождении груза над люком, так и об опускании груза, а также с наличием надписей, запрещающих нахождение людей под перемещаемым грузом.
Установка над производственными помещениями стационарных электрических талей или лебедок для подъема грузов через люк в перекрытии не разрешается.
202. Установка электрических талей и монорельсовых тележек с автоматическим или полуавтоматическим управлением, при котором кран не сопровождается крановщиком или оператором, должна исключить возможность задевания грузом элементов здания, оборудования, штабелей грузов.
На пути следования крана должно быть исключено нахождение людей; над проезжей частью и над проходами для людей должны быть установлены предохранительные перекрытия, способные выдержать падающий груз.
203. Расстояние по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок, должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2000 мм - не менее 400 мм.
Расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.
204. Установка кранов, передвигающихся по крановому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи должна быть согласована с владельцем линии. Разрешение на такую установку для выполнения строительно-монтажных работ должно храниться вместе с проектом производства работ крана, а в других случаях - в паспорте крана.
205. Установка стрелового самоходного крана должна производиться на спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать кран для работы на свеженасыпанном не утрамбованном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, не разрешается.
206. Установка стрелового самоходного крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм.
207. При необходимости установки стрелового самоходного или железнодорожного крана на выносные опоры он должен быть установлен на все имеющиеся выносные опоры. Под опоры в необходимых случаях должны быть подложены прочные и устойчивые подкладки. Подкладки под выносные опоры крана для твердых покрытий и грунтов должны являться его инвентарной принадлежностью. Для остальных типов грунтов подкладки должны изготавливаться и находиться на месте производства работ. Наличие и тип прокладок должны устанавливаться проектом производства работ.
208. Стреловые самоходные краны на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением расстояний согласно приложению 16. При глубине котлована более 5 м и при невозможности соблюдения расстояний, указанных в приложении 16, откос должен быть укреплен в соответствии с проектом производства работ кранами.
209. Установка кранов для выполнения строительно-монтажных и других работ должна производиться в соответствии с проектом производства работ кранами, в котором должны предусматриваться:
соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету стрелы;
обеспечение безопасных условий, расстояний от сетей и воздушных электрических линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения крана к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;
условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов;
способ укрепления котлована (при необходимости);
условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути и на параллельных путях;
перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения схем строповки грузов;
места и габариты складирования грузов, подъездные пути;
условия установки крана в соответствии с характером покрытия (грунтов) на месте производства работ краном.
210. Правильность установки стрелового самоходного крана на месте производства работ на соответствие условиям производства работ, требованиям проекта производства работ, настоящим Правилам, ТНПА проверяет лицо, ответственное за безопасное производство работ, либо специалист по надзору за безопасной эксплуатацией крана с записью о проведенной проверке и разрешением на производство работ в путевом листе (сменном рапорте, вахтенном журнале крановщика).

ГЛАВА 19
ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ТАРА

211. Проектирование грузозахватных приспособлений и тары должно осуществляться головной или специализированной организациями в соответствии с государственными и межгосударственными стандартами, настоящими Правилами, ТНПА. Стропы текстильные должны соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.
212. Расчет стропов должен выполняться с учетом числа ветвей и угла их наклона к вертикали.
При расчете стропов общего назначения, имеющих несколько ветвей, расчетный угол между ними должен приниматься равным 90°, а при расчете стропов, предназначенных для подвешивания заранее известного груза, в качестве расчетных углов между ветвями стропов могут быть приняты фактические углы, отличные от 90°.
Расчетную нагрузку отдельной ветви назначают из условия равномерного натяжения каждой из ветвей.
213. При проектировании канатных стропов должны использоваться стальные канаты крестовой свивки, а при проектировании цепных стропов - круглозвенные цепи. Ранее не использующиеся материалы могут применяться при проектировании строп по рекомендациям головной организации по согласованию с Госпромнадзором.
214. Расчет ветвей стропа производят на растяжение по формуле

F0 >= S x K,

где F0 - разрывное усилие каната в целом, цепи, ленты в ньютонах, принимаемое по стандарту или техническому условию;
S - расчетное натяжение ветви стропа в ньютонах;
K - коэффициент запаса прочности, принимаемый для канатных строп, - не менее 6, для цепных строп - не менее 5, для строп из пеньковых, хлопчатобумажных или синтетических материалов - не менее 8.
215. Выбор материалов при проектировании грузозахватных приспособлений (за исключением названных) должен производиться с учетом нижних предельных значений температур окружающей среды для рабочего состояния крана, нагруженности элементов и агрессивности окружающей среды.
216. При проектировании съемных моторных грейферов или других грузозахватных приспособлений для кранов мостового типа, поворот которых в вертикальной плоскости в процессе эксплуатации недопустим, должна быть обеспечена фиксация грузозахватного приспособления относительно корпуса крюковой подвески.

РАЗДЕЛ III
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, МОНТАЖ

ГЛАВА 20
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

217. Для изготовления (реконструкции, модернизации) организациями конкретных моделей (типов), опытных образцов и серийного производства приборов, технических устройств и оборудования (грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тара, расчетные металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования) для поднадзорных объектов, производств необходимо разрешение Госпромнадзора (органа надзора Министерства обороны в отношении грузоподъемных кранов военного назначения). При этом необходимо руководствоваться законодательством об административных процедурах.
Специальные грузозахватные приспособления и тара, предназначенные для подъема и перемещения специальных изделий Министерства обороны могут изготавливаться и ремонтироваться организациями, имеющими разрешение органа надзора Министерства обороны.
218. Для выполнения работ по изготовлению машин военного назначения для Министерства обороны организации обязаны получать в органе надзора Министерства обороны разрешение на право изготовления (реконструкции, модернизации) конкретных моделей (типов) грузоподъемных машин.
Проектирование (конструирование), монтаж, наладка, обслуживание, диагностирование, ремонт технических устройств (либо выборка из указанного перечня работ) должны производиться организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) Госпромнадзора, которое выдается в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450.
Перед началом выполнения работ по монтажу, реконструкции (модернизации), консервации потенциально опасных объектов (где используются грузоподъемные краны) владелец (заказчик) должен уведомить Госпромнадзор о готовности к монтажу. К уведомлению прилагаются данные о сроках начала и окончания работ. В процессе выполнения работ Госпромнадзор должен осуществлять контроль за полнотой и правильностью выполнения монтажных работ, а также соответствия их разработанной проектной документации и ТНПА (далее - преднадзор). Для этого субъект хозяйствования в период проведения монтажных работ обязан письменно пригласить представителя Госпромнадзора для проведения преднадзора.
В случае выявления нарушений требований ТНПА и проектной технической документации представитель Госпромнадзора обязан приостановить монтажные работы оборудования до устранения выявленных нарушений. Возобновление монтажных работ возможно только по решению представителя Госпромнадзора, производившего преднадзор, или его руководителя.
219. Обязательным условием для изготовления канатных, цепных и текстильных строп является наличие испытательного стенда.
220. Краны, их узлы, механизмы, приборы безопасности и грузозахватные приспособления должны быть изготовлены в соответствии с настоящими Правилами, государственными и межгосударственными стандартами, проектами, техническими условиями и ТНПА.
221. Качество материала, применяемого для изготовления, реконструкции, ремонта, монтажа кранов, должно быть подтверждено сертификатом соответствия и входным контролем. При отсутствии сертификата соответствия допускается его применение после проведения испытания аккредитованной лабораторией в соответствии с ТНПА.
222. Реконструкция и ремонт кранов, требующие внесения изменений в конструкцию кранов с применением сварки, должны производиться по проекту и техническим условиям, разработанными организациями - изготовителями кранов, головной или специализированными организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) Госпромнадзора на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части выполнения работ и услуг по проектированию.
Ремонт кранов с применением сварки (за исключением кранов, принадлежащих Министерству обороны), не требующий внесения конструктивных изменений, может осуществляться специализированными организациями по разработанной технологии.
Ремонт кранов, принадлежащих Министерству обороны, осуществляется в соответствии с ТНПА, регламентирующими порядок ремонта вооружения и военной техники.
223. Каждый изготовленный кран или его отдельные узлы, механизмы и приборы безопасности должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям службой контроля продукции или отделом технического контроля (далее - ОТК) организации-изготовителя. Результаты испытаний должны быть записаны в паспорт изделия. Грузозахватные приспособления испытываются после изготовления в организации-изготовителе, а после ремонта - в организации, в которой они ремонтировались. Стропы, за исключением цепных, ремонту не подлежат. Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, на 25% превышающей их паспортную грузоподъемность.
224. Каждый изготовленный кран организация-изготовитель должна снабдить укрепленной на видном месте табличкой с указанием наименования организации-изготовителя или ее товарного знака, грузоподъемности, даты выпуска, порядкового номера, а также других сведений в соответствии с ТНПА. Табличка с надписями должна сохраняться в течение всего срока службы крана. У кранов с тележками такие таблички должны быть укреплены и на тележках. У стреловых самоходных, башенных и портальных кранов, кроме того, на каждой из секций башен и стрел должно быть нанесено клеймо организации-изготовителя.
Грузозахватные приспособления должны снабжаться клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием номера, паспортной грузоподъемности и даты испытания. Крепление бирок должно обеспечить их сохранность до конца срока службы.
225. Каждый изготовленный кран должен быть снабжен следующей эксплуатационной документацией:
паспортом;
руководством по эксплуатации;
инструкцией по монтажу (если требуется монтаж крана);
другой документацией, предусмотренной соответствующим государственным, межгосударственным стандартом или техническими условиями на изготовление.
При изготовлении отдельных узлов, механизмов, приборов безопасности или грузозахватных приспособлений они должны быть снабжены соответствующими паспортами.
226. Паспорта кранов, узлов, грузозахватных приспособлений должны быть составлены по форме согласно приложениям 3 - 8.
227. Руководство по эксплуатации крана должно быть разработано специализированной организацией в соответствии с требованиями настоящих Правил и ГОСТ 2.601-95. В руководстве по эксплуатации наряду с другими требованиями должны быть указаны:
периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов, механизмов и приборов безопасности;
возможные повреждения металлоконструкций и способы их устранения;
способы проверки приборов безопасности;
способы регулировки тормозов;
перечень быстроизнашивающихся деталей и допуски на их износ;
порядок проведения технического освидетельствования;
указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем состоянии;
требования безопасности в аварийных ситуациях (в том числе в случае прекращения энергоснабжения крана или выхода из строя его систем при наличии груза на крюке);
нормы браковки канатов;
критерии предельного состояния крана для отправки его в капитальный ремонт;
срок службы крана;
регулировочные характеристики приводов и допустимые значения просадки грузов при пуске;
другие указания по обслуживанию и эксплуатации крана с учетом специфики его конструкции.
228. Сведения об изготовленном кране организация-изготовитель должна занести в книгу учета выпускаемых кранов. При изготовлении отдельных узлов, механизмов и приборов безопасности кранов сведения о них также должны заноситься в книгу учета выпускаемых изделий.
229. Сведения об изготовленных грузозахватных приспособлениях должны заноситься в журнал учета грузозахватных приспособлений, в котором должны быть указаны наименование приспособления, паспортная грузоподъемность, номер нормативного документа (технологической карты), номер сертификата на примененный материал, результаты контроля качества сварки, результаты испытаний грузозахватного приспособления.
230. При комплектовании кранов из узлов и деталей, механизмов и приборов безопасности, изготовленных несколькими организациями, за качество изготовления крана в целом, за соответствие его настоящим Правилам, государственным и межгосударственным стандартам и другим ТНПА, а также за оформление технической документации на кран отвечает в установленном порядке организация, выпускающая кран в собранном виде.
Паспорт крана составляется по документам организаций, изготовивших отдельные узлы. Документы должны храниться в организации, выпускающей краны.
231. Организация-изготовитель учитывает выявляемые в процессе эксплуатации недостатки конструкции и изготовления кранов и грузозахватных приспособлений и принимает меры по их устранению. В тех случаях, когда выявленные недостатки могут отразиться на безопасности пользования кранами, организация-изготовитель уведомляет все организации, эксплуатирующие их, о необходимости и методах устранения таких недостатков, а также высылает техническую документацию и необходимые материалы, детали и узлы, подлежащие замене.
232. Владелец крана, обнаружив в процессе монтажа или эксплуатации недостатки в его конструкции или изготовлении, а также несоответствие крана требованиям настоящих Правил, обязан прекратить монтаж или эксплуатацию крана и направить организации-изготовителю сообщение, копия которого отсылается в Госпромнадзор (орган надзора Министерства обороны в отношении поднадзорных ему кранов).
233. Организация-изготовитель, получив сообщение от владельца крана о недостатках в его конструкции или изготовлении, устраняет недостатки, а также допущенные при изготовлении отступления от настоящих Правил, если на эти отступления отсутствует разрешение Госпромнадзора (органа надзора Министерства обороны в отношении надзорных ему кранов). Организация-изготовитель должна вести в специальном журнале учет поступивших сообщений, в который заносятся сведения о предъявителе сообщения, заводской номер крана, краткое содержание сообщения.

ГЛАВА 21
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА КРАНА

234. Опытный образец крана должен подвергаться предварительным и приемочным испытаниям.
Предварительные испытания организует и проводит организация - изготовитель опытного образца крана по программе и методике, составленным разработчиком проекта и согласованными с головной организацией и Госпромнадзором (органом надзора Министерства обороны в отношении грузоподъемных машин военного назначения). Участие в испытаниях представителя организации, разработавшей рабочую документацию, и представителя Госпромнадзора (органа надзора Министерства обороны в отношении грузоподъемных машин военного назначения) обязательно.
Приемочные (квалификационные) испытания опытного образца крана должны проводиться по программе, составленной разработчиком проекта, утвержденной в установленном порядке и согласованной с Госпромнадзором (органом надзора Министерства обороны в отношении грузоподъемных машин военного назначения). Приемочные (квалификационные) испытания крана должны проводиться с участием представителей головной организации и Госпромнадзора (органа надзора Министерства обороны в отношении грузоподъемных машин военного назначения).
235. Результаты предварительных и приемочных испытаний опытного образца крана оформляются протоколами и актом, в которых указываются предложения и выводы комиссии.
236. При постановке на производство кранов, изготовление которых уже освоено в других организациях Республики Беларусь, проведение предварительных и приемочных испытаний первого (установочного) образца является обязательным.

ГЛАВА 22
СВАРКА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

237. Сварка расчетных металлоконструкций, элементов кранов и контроль качества сварных соединений должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих Правил, государственных и межгосударственных стандартов и других ТНПА.
238. К сварке и прихватке элементов расчетных металлоконструкций, приварке площадок, перил и лестниц на кране должны допускаться сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с требованиями Правил аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утвержденных Государственным комитетом Республики Беларусь по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике 27 июня 1994 г., или ТНПА и имеющие удостоверение на право выполнения данных сварочных работ.
239. Методы и нормы контроля качества сварки пробного (контрольного) сварного соединения должны отвечать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов или технических условий, согласованных с Госпромнадзором (органом надзора Министерства обороны в отношении грузоподъемных машин военного назначения). Периодичность сварки контрольного сварного соединения, типоразмеры и методы контроля качества сварного соединения должны соответствовать ТНПА.
240. Руководство работами по сборке, сварке металлоконструкций кранов должно быть возложено на руководителей сварочных работ, по контролю качества сварных соединений металлоконструкций кранов - на специалистов по неразрушающему контролю, прошедших аттестацию и имеющих уровень квалификации в соответствии с государственными стандартами. Назначенные специалисты должны пройти проверку знания настоящих Правил.
241. Сварочные работы должны выполняться в соответствии с технологическими документами, технологическими инструкциями по сварке (WPS), разработанными организацией-изготовителем или специализированной организацией в соответствии с государственными и межгосударственными стандартами и нормативными правовыми актами.
242. Технология изготовления, ремонта, реконструкции металлоконструкций кранов с применением сварки и технологические инструкции по сварке (WPS) должны быть утверждены в установленном порядке. Технологический процесс сварки, применяемый при изготовлении расчетных металлоконструкций кранов, должен быть квалифицирован (аттестован) в соответствии с ТНПА. Результаты и область распространения квалификации технологии сварки должны быть согласованы в установленном порядке.
243. Для изготовления элементов металлоконструкции из листов, профильного проката, труб допускается применение всех способов резки, обеспечивающее качественное получение форм и размеров этих элементов в соответствии с рабочими чертежами. Резка материалов и полуфабрикатов из стали должна производиться по технологии, исключающей возможность образования трещин или ухудшения качества металла на кромках и в зоне термического влияния.
244. Применение комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварными швами, а часть - болтами, не допускается.
245. Сварка должна производиться в помещениях, исключающих влияние неблагоприятных атмосферных условий на качество сварных соединений. Выполнение сварочных работ на открытом воздухе допускается по специальной технологии при условии защиты мест сварки от атмосферных осадков и ветра.
246. Возможность и порядок производства сварочных работ при температуре ниже 0 °C устанавливаются нормативными документами.
247. Прихватки, выполненные в процессе сборки металлоконструкции, могут не удаляться, если при сварке они будут полностью переплавлены. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.
248. Расчетные сварные соединения должны иметь клеймо или другое обозначение, позволяющее установить фамилию сварщика, производившего сварку. Метод маркировки, применяемый для сварных соединений, не должен ухудшать качество изделий. Маркировка должна выполняться методами, обеспечивающими ее сохранность в процессе эксплуатации крана.
249. Сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций крана, должны соответствовать требованиям государственных и межгосударственных стандартов и технических условий, что должно подтверждаться сертификатом завода-изготовителя.
250. Сварочные материалы, применяемые для сварки металлоконструкций крана, должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже нижнего предельного показателя перечисленных свойств металла основных элементов металлоконструкций, установленного для данной марки стали государственным стандартом или техническими условиями.
251. В сварных соединениях не допускаются следующие дефекты, браковочные признаки которых превышают величины, указанные в ТНПА:
трещины всех видов и направлений, расположенные в металле шва, по линии сплавления и в околошовной зоне основного металла, в том числе микротрещины, выявляемые при микроскопическом исследовании;
непровары;
поры, шлаковые включения;
подрезы и наплывы (натеки);
незаверенные кратеры;
свищи;
прожоги;
смещения кромок.
252. Контроль сварных соединений металлоконструкций крана просвечиванием, ультразвуковой контроль должны осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов. Контроль сварных соединений элементов расчетных металлоконструкций проводят только после устранения дефектов, выявленных внешним осмотром. При этом обязательному контролю подвергают начало и окончание сварных швов стыковых соединений поясов и стенок коробчатых металлоконструкций балок, колонн, стрел.
При любом методе контроля суммарная длина контролируемых участков сварных соединений устанавливается нормативными правовыми актами и должна составлять не менее:
50% от длины стыка - на каждом стыке растянутого пояса коробчатой или решетчатой металлоконструкции;
25% от длины стыка или сжатого участка стенки - на каждом стыке сжатого пояса или сжатых участках стенок;
75% от длины стыка - на каждом стыке конструкций стрел, гуськов и реечных коробок портальных кранов;
25% от длины шва - для других видов сварных соединений, не указанных ранее, а также для других сварных соединений, контролируемых ультразвуковым методом.
253. Оценка качества сварных соединений по результатам внешнего осмотра и неразрушающего контроля должна производиться в соответствии с ТНПА на изготовление и ремонт кранов, которые должны содержать нормы оценки качества сварных соединений, исключающие выпуск изделий с дефектами, снижающими их прочность и эксплуатационную надежность.
254. Качество сварных соединений считается неудовлетворительным, если в них при любом виде контроля будут обнаружены внутренние или наружные дефекты, выходящие за пределы норм, установленных настоящими Правилами и другими нормативными документами на изготовление, реконструкцию, ремонт и монтаж кранов.
Контроль качества сварных соединений грузовых цепей должен осуществляться внешним осмотром и измерением, а также неразрушающими, разрушающими методами контроля, которые должны быть установлены в технических условиях на изготовление.
Внешнему осмотру и измерению подлежат все сварные соединения грузовых цепей. Количество стыков сварных соединений грузовых цепей, подвергаемых радиографическому методу контроля, устанавливается в технических условиях на их изготовление.
Оценка качества сварных соединений по результатам внешнего осмотра и радиографического метода контроля производится в соответствии с техническими условиями на изготовление грузовых цепей, которые должны содержать нормы оценки качества сварных соединений, исключающие выпуск изделий с дефектами, снижающими их прочность и эксплуатационную надежность.
255. При выявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов в сварных соединениях контролю должно быть подвергнуто все соединение. Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле, должны быть удалены механическим способом и переварены.

РАЗДЕЛ IV
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ

ГЛАВА 23
КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

256. Кран-манипулятор должен отвечать требованиям настоящих Правил с дополнениями данного раздела, государственных и межгосударственных стандартов и ТНПА.
257. Применение фрикционных и кулачковых муфт на грузовых лебедках не допускается.
258. Ручные удлинители стрелового оборудования должны иметь надежное устройство для их фиксации от самопроизвольного движения при работе и транспортировании кранов-манипуляторов.
259. В сдвоенных полиспастах механизмов подъема и телескопирования установка уравнительного блока или рычага обязательна.
Допускается применение в качестве уравнительного устройства неподвижного сектора с профилем, повторяющим ручей канатного блока, причем угол сектора и его установка должны обеспечивать сход с него каната без перегибов.
260. Комплектующие агрегаты гидрооборудования крана-манипулятора должны иметь паспорт или другой документ, подтверждающий их качество.
261. Сменные грузозахватные органы с гидроприводом должны иметь устройство (по техническим условиям) для подключения (отключения) их к гидромагистралям крана-манипулятора.
262. Допускается не устанавливать тормоза на реечные механизмы поворота. Червячные передачи не должны применяться в качестве тормоза. В обоснованных случаях допускается установка дополнительного тормоза для плавного торможения.
263. Ходовые колеса должны быть двухребордными. Применение безребордных или одноребордных колес допускается при наличии устройств, исключающих сход колеса с рельсов.
264. На кранах-манипуляторах с подъемной кабиной должно быть установлено устройство, предотвращающее рабочие движения и подъем (опускание) кабины при незакрытой на запор двери.
265. Необходимость оснащения крана-манипулятора ограничителем грузоподъемности (ограничителем грузового момента) определяется головной организацией. Требования к ограничителям грузоподъемности определяются настоящими Правилами.
266. Необходимость установки на кран-манипулятор кабины управления определяется техническим заданием.
Кабины и пульты управления должны соответствовать требованиям настоящих Правил, государственных стандартов и других ТНПА.
Для самоходных кранов-манипуляторов минимальные внутренние размеры кабины должны составлять: высота - 1800 мм, ширина - 920 мм, длина в зоне управления - 1500 мм. В обоснованных случаях допускается уменьшить высоту кабины до 1450 мм, ширину до 700 мм, длину в зоне рычагов управления до 1100 мм.
267. Все пульты управления независимо от типа привода должны быть оборудованы кнопкой звукового сигнала.
268. Кресло оператора (машиниста), расположенное на высоте (для кранов-манипуляторов без кабины), должно иметь умягченное, теплоизолирующее и непромокаемое (моющееся) покрытие как непосредственно на сиденье и спинке, так и на подлокотниках. В транспортном положении кресло должно быть установлено так, чтобы на его поверхности не скапливалась влага (атмосферные осадки). Несущие металлоконструкции кресла и его крепления к крану-манипулятору должны быть без остаточных деформаций и выдерживать вертикальную нагрузку 1600 Н, действующую на горизонтальную поверхность сиденья. Регулировка сиденья по горизонтали должна осуществляться без применения какого-либо инструмента.

ГЛАВА 24
КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ МОСТОВЫЕ

269. Краны-штабелеры должны соответствовать требованиям настоящих Правил, ГОСТ 28434-90 и ТНПА. С изменениями и дополнениями, предусмотренными в настоящей главе.
270. Грузовые тележки кранов-штабелеров должны быть оборудованы обратными подхватами, препятствующими отрыву колес тележки при наезде колонны или захвата на препятствие. Для кранов-штабелеров грузоподъемностью более 2 т и кранов-штабелеров, управляемых из кабины, подхваты должны включать устройства, обеспечивающие постепенное нарастание нагрузки.
271. Краны-штабелеры должны быть оборудованы ограничителем грузоподъемности, слабины грузового каната, а также двумя срабатывающими последовательно ограничителями высоты подъема захвата.
272. Кабина управления должна быть закрытой с распашной дверью и оборудована ловителями, срабатывающими от ограничителя скорости опускания кабины. Канат ограничителя скорости опускания кабины должен быть снабжен блокировкой, не допускающей ослабления его натяжения.
273. Внутренние размеры кабины должны быть не менее: высота - 1800 мм, глубина - 800 мм, ширина - 800 мм. В рабочей зоне оператора в кабине не должно быть подъемных стекол и фрамуг.
274. Кабина должна перемещаться по специальным направляющим собственным механизмом подъема или механизмом подъема грузового захвата. Посадка в кабину и выход из нее должны осуществляться только в нижнем положении кабины. При этом расстояние по вертикали от пола кабины до пола помещения не должно превышать 250 мм.
275. У кранов-штабелеров должны быть предусмотрены блокировки, не допускающие включения механизмов при:
незапертой двери кабины;
ослаблении натяжения каната ограничителя скорости опускания кабины;
срабатывании любого из двух ограничителей высоты подъема захвата;
срабатывании ловителей кабины;
срабатывании ограничителя слабины грузового каната;
срабатывании ограничителя грузоподъемности;
отрыве колес тележки от рельсов, вызванном наездом на препятствие колонны, захвата или груза.
276. При управлении краном-штабелером с пола подвесной пульт должен крепиться не на поворотной части грузовой тележки.
277. При установке кранов-штабелеров должны быть выполнены следующие условия:
расстояние по вертикали от пола или от верха платформы транспортных средств до нижней точки не выдвижной части колонны должно быть не менее 100 мм;
расстояние по вертикали от нижней точки моста крана до верха стеллажей, расположенных в зоне работы крана, должно быть не менее 100 мм;
при работе кранов в проходах между стеллажами боковые зазоры между частями крана, находящимися в проходе (грузом на захвате), должны быть не менее:
150 мм на каждую сторону - при работе с грузами на стандартных поддонах, а также при длине груза до 4 м (для кранов-штабелеров грузоподъемностью до 1 т и кранов-штабелеров, управляемых с пола при работе с грузами на стандартных поддонах, допускается 75 мм на каждую сторону);
200 мм на каждую сторону - при длине груза от 4 до 6 м;
300 мм на каждую сторону - при длине груза более 6 м.
278. В зоне работы крана-штабелера присутствие людей не допускается (кроме оператора при управлении с пола). Транспортные средства, въезжающие в зону работы крана-штабелера, должны располагаться на специально обозначенной площадке.

ГЛАВА 25
КРАНЫ КАБЕЛЬНОГО ТИПА

279. Краны кабельного типа должны соответствовать требованиям настоящих Правил.
280. Коэффициент устойчивости передвижных не качающихся опор кранов в любом направлении с учетом всех основных и дополнительных нагрузок (сил инерции, ветровой нагрузки, массы снега, усилий от забегания одной из опор) при наиболее неблагоприятной их комбинации должен быть не менее 1,3.
Коэффициент устойчивости качающихся опор в плоскости, перпендикулярной несущим канатам, должен быть не менее 1,3, а в других плоскостях - не менее величин, установленных в технических нормативных правовых актах.
281. Кран должен быть оборудован устройством, автоматически останавливающим механизмы передвижения опор в случае забегания одной из них по отношению к другой на величину, превышающую установленный проектный показатель.
282. Кран должен быть оснащен ограничителем грузоподъемности, срабатывающим при превышении грузоподъемности не более чем на 25%. После срабатывания ограничителя грузоподъемности должно быть возможно только опускание груза.
283. Краны с подвижными опорами должны быть оборудованы анемометром, подающим звуковой сигнал при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте.
284. Передвижной кран при работе на одном месте должен быть укреплен ручными захватами. Краны, при работе которых требуется частое их передвижение, могут во время работы на захваты не устанавливаться, но в случае прекращения работы они должны быть укреплены захватами.
285. В кабине крановщика должны быть установлены указатели положения грузозахватного органа по высоте и вдоль пролета, а также указатель открытого или закрытого положения грейфера.
Эти указатели должны допускать возможность регулировки шкалы для снятия накапливающихся погрешностей.
286. Механизмы подъема, а также замыкания грейфера грейферных кранов должны иметь устройства (концевые выключатели), автоматически останавливающие их при:
подъеме, когда расстояние между буферами грейфера и грузовой тележкой достигнет 1 м;
опускании, когда на барабане останутся навитыми не менее трех витков каната.
287. Механизм передвижения грузовой тележки должен быть оборудован устройством (концевым выключателем), автоматически останавливающим ее на расстоянии не менее 5 м от площадки опоры или полиспастной тележки. Допускается последующее передвижение грузовой тележки к площадкам опор или к полиспастной тележке на ревизионной (пониженной) скорости.
288. Грузовая тележка должна быть устроена так, чтобы исключалось ее падение при поломке или сходе ходовых колес с несущего каната (канатов).
289. Грузозахватный орган (крюковая подвеска, грейфер) сверху и грузовая тележка снизу должны иметь деревянные или другие упругие буфера, не позволяющие грузозахватному органу упереться в оборудование тележки.
290. Механизм передвижения грузовой тележки должен обеспечить ревизионную (пониженную) скорость не более 0,5 м/с для осмотра и смазки канатов.
291. Тормоз механизма передвижения грузовой тележки должен обеспечить тормозной момент с коэффициентом запаса торможения не менее 1,25.
292. Диаметр канатоведущего шкива механизма передвижения грузовой тележки должен быть не менее 60 диаметров каната. Коэффициент сцепления каната с канатоведущим шкивом при расчете на статическую нагрузку должен быть не менее 1,5, а с учетом динамических нагрузок - не менее 1,25.
293. Проезд на грузовой тележке крана разрешается только ремонтному персоналу. Такая работа должна выполняться по наряду-допуску.
294. Машинное помещение кранов должно отвечать следующим требованиям:
высота помещения должна устанавливаться с учетом размещения над основным оборудованием крана необходимых подъемных устройств;
расстояние от стен помещения до лебедок и между лебедками должно быть не менее 800 мм; для мостовых кабельных кранов допускается уменьшение расстояния между стеной помещения и лебедкой до 200 мм при условии обеспечения безопасного прохода к узлам лебедки при их обслуживании;
размеры дверей помещения должны позволять перемещение через них всех неразъемных элементов оборудования: высота дверей должна быть не менее 1800 мм.
295. Кабина управления, машинное помещение, головки башен крана должны быть снабжены телефонной связью, позволяющей осуществлять одновременную связь со всеми пунктами.
296. В машинном помещении, в кабине управления и на опорах крана должны быть вывешены таблички с указанием грузоподъемности крана, регистрационного номера и даты следующего испытания.
297. Для осмотра несущих канатов и поддержек в пролете крана грузовые тележки должны быть снабжены площадками.
Площадки должны быть шириной не менее 750 мм с перилами высотой 1200 мм, двумя промежуточными продольными связями (прутьями) и со сплошной зашивкой понизу на высоту 100 мм. Места входа на площадку должны иметь жесткие ограждения с запором, не допускающим произвольного его открывания.
298. На опорах крана должны быть устроены площадки для подтяжки несущих канатов, обслуживания оборудования и входа на грузовую тележку. Ширина площадки должна быть не менее 1000 мм, а ограждение должно соответствовать требованиям настоящих Правил.
299. Краны с качающимися опорами должны быть оборудованы специальными площадками и монтажными блоками для посадки противовеса качающейся башни. Площадки должны быть рассчитаны на нагрузку от веса опоры при снятых несущих канатах.
300. Несущие канаты должны быть закрытой конструкции. Сращивание концов несущих канатов не допускается. На крюковых кранах, предназначенных для монтажных работ, в качестве несущих канатов допускается применять многорядные канаты с металлическим сердечником.
301. Для подъемных и тяговых канатов следует применять канаты двойной свивки с сердечником из волокнистого материала.
Подъемные канаты должны быть крестовой свивки. Допускается применение канатов односторонней свивки, если раскручивание каната или завивка ветвей полиспаста исключены.
Для тяговых канатов передвижения грузовой тележки, поддержек опор предпочтительно применение канатов односторонней свивки.
Минимальные значения коэффициентов использования канатов Zp при проектировании, а также перед установкой канатов на кран должны приниматься согласно таблице приложения 18.
302. Устройство для крепления несущего каната на опорах должно быть шарнирным, позволяющим регулировать натяжение каната. При применении нескольких несущих канатов должно быть обеспечено равномерное натяжение канатов.
303. Несущий канат следует крепить в муфте клиньями или заливкой металлическим сплавом.
На кранах с переменным пролетом допускается крепление несущего каната зажимами; при этом крепление должно быть рассчитано на усилие, равное разрывному усилию каната в целом.
304. Диаметр барабанов и направляющих блоков для грузовых, тяговых и грейферных (поддерживающих и замыкающих) канатов должен определяться по формуле

D >= h x d,

где D - диаметр барабана или блока, измеренный по средней линии каната, мм;
d - диаметр каната, мм;
h - коэффициент выбора диаметра барабана, блока согласно приложению 18.
305. Подъемные, тяговые канаты, канаты для подвески кулачковых поддержек и канаты для подвески электрических кабелей должны быть цельными (без сращенных участков). В отдельных случаях по проекту и технологии, разработанным специализированной организацией, допускается сращивание канатов. Длина сращиваемых участков должна составлять не менее 1000 диаметров каната.
306. Несущие канаты закрытой конструкции, а также канаты двойной свивки бракуют в соответствии с руководством по эксплуатации крана. Несущие канаты подлежат замене также в тех случаях, когда оборваны рядом две смежные проволоки наружного слоя.
При прекращении работы крана с качающейся опорой из-за износа несущих канатов последняя должна быть установлена на монтажный фундамент.
307. Статические испытания крана проводятся нагрузкой, на 25% превышающей его грузоподъемность. При этом грузовая тележка устанавливается в середине пролета, груз поднимается на высоту 100 - 200 мм и выдерживается в таком положении в течение 30 минут. После этого проводится проверка состояния заделки несущих канатов в муфтах и общего состояния крана.
308. Динамические испытания крана проводятся нагрузкой, на 10% превышающей его грузоподъемность. При динамических испытаниях крана от 5 до 8 раз выполняют следующие действия:
повторяющиеся подъемы и опускания груза с остановкой на разных высотах;
повторное передвижение грузовой тележки с грузом с остановкой в разных точках пролета;
повторные передвижения крана в разных направлениях на разное расстояние (кроме неподвижных кранов);
повторяющиеся подъемы и опускания груза с одновременным перемещением грузовой тележки.
309. При регистрации крана в Госпромнадзоре к его паспорту кроме документов, указанных в пункте 333 настоящих Правил, прилагаются:
акты приемки металлоконструкций (в организации-изготовителе и монтажной площадке);
акт испытания металлоконструкций, если такое испытание предусмотрено проектом;
проект кранового пути;
акт приемки фундаментов и крановых путей с инструментально проверенными отметками и привязками;
акт на анкеровку канатов в муфтах (при креплении канатов в муфтах);
акт замера провеса несущих канатов;
акт замера натяжения в оттяжках опор;
акт проверки канатов при помощи дефектоскопа;
акт проверки положения качающейся опоры.
Провес несущего каната измеряют от воздействия груза, масса которого равна грузоподъемности крана, и массы грузовой тележки при ее расположении в середине пролета. Фактическая величина провеса не должна отличаться от проектной более чем на установленный допуск. Проверка соответствия качающейся опоры проектному положению производится при расположении порожней тележки у не качающейся опоры.
При проверке крановых путей измеряют угол наклона (для наклонных крановых путей), горизонтальность и прямолинейность путей, расстояния между путями одной опоры и между путями противоположных опор (только для передвижных параллельных кранов).
Проверка состояния крановых путей (только для передвижных кранов), анкеровки канатов в муфтах и замер натяжения в оттяжках опор, а также проверка соответствия проекту положения качающейся опоры (только для кранов с качающейся опорой) и провеса несущих канатов в процессе эксплуатации должны выполняться при каждом техническом освидетельствовании крана.

ГЛАВА 26
ПОДЪЕМНИКИ КРАНОВЫЕ

310. Подъемники крановые должны соответствовать требованиям настоящих Правил с изменениями и дополнениями настоящего раздела.
311. Расчет канатов и блоков должен производиться исходя из группы классификации (режима) М 8.
312. Лебедка подъемника должна быть снабжена тормозом нормально закрытого типа. Коэффициент запаса торможения должен быть не менее 2.
313. На посадочных площадках подъемника должно быть предусмотрено ограждение, исключающее попадание человека в зону работы подъемника.
314. На внутренней стенке кабины подъемника и у двери шахты должны быть установлены таблички с изложением основных правил эксплуатации подъемника.
315. Управление подъемником при монтаже крана (если это предусмотрено эксплуатационными документами) и при испытаниях подъемника должно осуществляться с выносного пульта.
316. При техническом освидетельствовании подъемника необходимо проводить:
осмотр;
испытания на холостом ходу;
испытания при перемещении подъемника вручную (если это предусмотрено конструкцией подъемника);
статические испытания;
динамические испытания;
испытания на срабатывание ловителей.
317. При статических испытаниях подъемника нагрузка должна превышать номинальную грузоподъемность на 100%, а при динамических - на 10%.

ГЛАВА 27
КРАНОВЫЙ ПУТЬ

318. Крановый путь должен соответствовать требованиям, изложенным в настоящих Правилах.
319. Устройство кранового пути (кроме пути железнодорожных кранов), фундамента для установки стационарных башенных кранов должно производиться по проекту, разработанному организацией - изготовителем крана или специализированной организацией.
Проект на устройство кранового пути разрабатывается с учетом требований настоящих Правил и нормативных документов на крановые пути.
При установке крана на эксплуатирующийся крановый путь последний должен быть проверен расчетом на допустимость такой нагрузки.
Путь железнодорожных кранов должен устраиваться и содержаться по нормам, действующим в системе железнодорожного транспорта Республики Беларусь.
320. Крановые пути башенных строительных кранов выполняются в соответствии с инструкцией организации-изготовителя, СНиП 3.08.01-85 и другими нормативными документами.
321. В проекте кранового пути должны содержаться следующие основные сведения:
тип рельсов и допустимая нагрузка на рельс от колеса крана;
тип, сечение и длина шпал;
расстояние между шпалами;
способ крепления рельсов между собой и к шпалам;
наличие подкладок между рельсами и шпалами, конструкция подкладок и способ их установки;
зазор между рельсами в стыках;
материал и размер балластного слоя;
минимальный допустимый радиус кривой на криволинейных участках пути;
предельно допустимые величины общего продольного уклона, упругой просадки под колесами и допуски на ширину колеи и на разность отметок головок рельсов;
конструкция тупиковых упоров;
устройство заземления кранового пути.
Крановый путь (исключая пути башенных и железнодорожных кранов) и пути подвесных грузовых тележек и электрических талей, оборудованные стрелками или поворотными кругами, а также места перехода крана или его тележки с одного пути на другой должны отвечать следующим требованиям:
обеспечивать плавный, без заеданий проезд;
быть оборудованными замками с электрической блокировкой, исключающей переезд при незапертом замке;
иметь автоматически включаемую блокировку, исключающую сход тележки (электрической тали) с рельса при выезде ее на консоль расстыкованного участка пути;
обеспечить управление переводом стрелки или поворотного круга от сигнала системы управления тележкой (электрической талью);
быть оборудованными единым выключателем для подачи напряжения на троллеи тележки (электрической тали), на механизмы управления стрелок и электрические аппараты блокировочных устройств.
322. Рельсы кранов и грузовых тележек должны быть закреплены так, чтобы при передвижении и работе крана или тележки исключалось их поперечное и продольное смещение. При креплении рельсов посредством сварки должна быть исключена возможность их тепловой деформации.
323. Переезд подвижного транспорта через пути козловых и башенных кранов допускается в исключительных случаях, когда их объезд невозможен. В этом случае владелец крана обязан разработать меры безопасности с учетом интенсивности работы кранов и движения транспорта.
324. Пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспорта может быть допущено в отдельных обоснованных случаях по согласованию с Госпромнадзором после разработки мероприятий по предупреждению столкновений работающих кранов с подвижным составом.
Пересечение пути портального крана с железнодорожными путями должно выполняться по проекту, разработанному специализированной организацией и согласованному с владельцами крана и железнодорожных путей.
325. Предельные величины отклонений кранового пути от проектного положения не должны превышать величин, указанных в приложениях 19, 20.
326. При наличии на месте устройства крановых путей проложенных ранее подземных коммуникаций, выполненных без учета последующего устройства над ними рельсового пути, должен быть произведен их расчет с целью предупреждения повреждения этих коммуникаций и при необходимости разработан проект их перекрытия.
327. В проекте кранового пути должен быть указан участок для стоянки крана в нерабочем состоянии.
328. Готовность кранового пути к эксплуатации должна быть подтверждена актом сдачи земляного полотна под устройство верхнего строения кранового пути и актом сдачи-приемки кранового пути согласно приложению 21, к которому должны быть приложены результаты планово-высотной съемки.
329. Проверка состояния кранового пути и измерение сопротивления его заземления должны производиться в соответствии с нормативными документами.

РАЗДЕЛ V
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ГЛАВА 28
РЕГИСТРАЦИЯ

330. Регистрации в Госпромнадзоре до пуска в работу подлежат краны всех типов, перечисленные в пункте 2 настоящих Правил, за исключением указанных в пункте 331 настоящих Правил.
331. Не подлежат регистрации в Госпромнадзоре следующие краны:
краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно;
краны-манипуляторы, устанавливаемые на фундаменте;
краны-манипуляторы автомобильные, пневмоколесные, короткобазовые, гусеничные, на специальном шасси, на шасси колесного и гусеничного тракторов, рельсовые, железнодорожные, переставные, прицепные, самоустанавливающиеся грузоподъемностью до 5 т включительно или с грузовым моментом до 15 т·м включительно;
краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота;
переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении;
краны мостового типа и башенные краны, используемые в учебных целях на полигонах учреждений образования;
краны, установленные на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах, отвалообразователях и других технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин;
электрические тали;
лебедки для подъема груза и (или) людей.
332. Для регистрации кранов в Госпромнадзоре владелец крана представляет документы, предусмотренные единым перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330).
333. При регистрации мостового крана к паспорту должен быть приложен чертеж его установки с указанием расположения главных троллеев и посадочной площадки для входа на кран. На чертеже должны быть указаны фактические размеры, регламентированные настоящими Правилами.
При регистрации крана, перемещающегося по надземному крановому пути, должна быть представлена справка о том, что крановый путь рассчитан на работу этого крана. Справка о соответствии надземного пути нагрузкам от устанавливаемого крана должна выдаваться проектной организацией или владельцем крана со ссылкой на проект кранового пути.
Для кранов, устанавливаемых на причалах, должна быть представлена справка специализированной организации о допустимости такой установки. Если плиты противовеса и балласта для башенных и портальных кранов изготовлены владельцем крана, то должен быть представлен акт о приемке плит с указанием их фактической массы.
При регистрации автомобильных кранов Госпромнадзор делает отметку об этом на заявлении владельца в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел Республики Беларусь для их регистрации. Указанные документы должны подшиваться в паспорт крана и являться его приложением.
334. Регистрация в Госпромнадзоре крана, не имеющего заводского паспорта, руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу и т.д., может быть произведена на основании выше указанных документов, составленных головной или специализированной организацией, имеющей лицензии на право проектирования кранов данного типа и на их диагностирование. Разработку паспортов кранов, изготовленных за рубежом и не предназначенных для применения на территории Республики Беларусь, осуществляет головная организация.
При составлении паспорта крана должны быть учтены следующие документы:
заключение о соответствии конструкции крана требованиям Правил и ТНПА;
заключение, основанное на расчете прочности и устойчивости крана и его отдельных элементов;
заключение лаборатории, аккредитованной о химическом анализе и механических свойствах материала металлоконструкций крана (с определением ближайшего аналога отечественной стали - для зарубежного крана);
расчет крюка, если его размеры не соответствуют государственному или межгосударственному стандарту или он не снабжен клеймом организации-изготовителя;
акт проверки состояния металлоконструкций и качества сварных соединений;
справка об установленных приборах и устройствах безопасности.
335. Краны подлежат перерегистрации после:
реконструкции;
ремонта, если на кран был составлен новый паспорт;
перестановки крана мостового типа на новое место;
передачи крана другому владельцу.
336. Для перерегистрации крана, подвергнутого реконструкции, должен быть представлен новый паспорт, составленный организацией, производившей реконструкцию, или паспорт организации-изготовителя с изменениями. К паспорту должна быть приложена следующая документация:
справка о характере реконструкции, подписанная специализированной организацией, разработавшей проект реконструкции;
новая характеристика крана и чертежи общего вида крана с основными габаритными размерами, если они изменились;
принципиальные электрическая и гидравлическая схемы при их изменении;
кинематические схемы механизмов и схемы запасовки канатов при их изменении;
копии сертификатов (выписки из сертификатов) на металл, примененный при реконструкции крана;
сведения о присадочных материалах (результаты испытания наплавленного металла или копии сертификата на электроды);
сведения о результатах контроля качества сварки металлоконструкций;
заключение эксперта о соответствии грузоподъемной машины требованиям Правил (запись в паспорте о техническом освидетельствовании);
акт о проверке работоспособности приборов и устройств безопасности;
акт о выполненной реконструкции, составленный комиссией, в состав которой должны входить представители организаций, разработавших рабочую документацию на реконструкцию, производивших реконструкцию, организации, эксплуатирующей кран, Госпромнадзора.
337. При отказе в регистрации крана должны быть письменно в течение 5 дней указаны причины отказа со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил и другие нормативные документы.
338. При направлении крана для работы в другие области на срок более 3 месяцев владелец обязан сообщить об этом в территориальное подразделение Госпромнадзора, в котором зарегистрирован кран, указав регистрационный номер крана, пункт назначения и на какой срок он направляется.
По прибытии крана на место владелец крана или производитель работ обязан поставить его на временный учет в территориальном подразделении Госпромнадзора, на территории которого будут производиться работы, и получить разрешение на работу крана. При этом должны быть предъявлены документы, регламентирующие порядок проведения технического обслуживания и ремонта, проект производства работ кранами, приказы о назначении ответственных специалистов и обслуживающего персонала.
339. Кран подлежит снятию с регистрации в Госпромнадзоре в следующих случаях:
при передаче его другому владельцу;
при переводе его в разряд нерегистрируемых;
при его списании.
Снятие крана с регистрации производится Госпромнадзором по письменному заявлению владельца крана с записью в паспорте о причинах снятия с регистрации.
Для снятия с регистрации крана при его списании владелец должен представить Госпромнадзору документ, подтверждающий приведение изношенных металлоконструкций и узлов крана в состояние, непригодное для их дальнейшего использования на кранах.
340. Краны, не подлежащие регистрации в Госпромнадзоре, а также съемные грузозахватные приспособления и тара снабжаются индивидуальным номером и под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учета кранов и грузозахватных приспособлений.
341. При изменении наименования организации, учреждения владелец крана должен в месячный срок сообщить об этом в подразделение Госпромнадзора, в котором зарегистрирован кран.

ГЛАВА 29
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУСК В РАБОТУ

342. Разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, должно быть получено от этих органов в следующих случаях:
перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана;
после монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых самоходных и быстромонтируемых башенных кранов);
после реконструкции крана;
после ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций крана с применением сварки;
после установки портального крана на новом месте работы.
343. Разрешение на пуск крана в работу выдается должностным лицом Госпромнадзора (далее - инспектор) на основании результатов полного технического освидетельствования. О предстоящем пуске крана в работу владелец обязан уведомить Госпромнадзор (инспектора) не менее чем за 10 дней.
344. Разрешение на пуск в работу грузоподъемного крана после очередного или внеочередного полного технического освидетельствования выдается экспертом предприятия, имеющим соответствующее разрешение, по согласованию с органом Госпромнадзора.
345. Разрешение на пуск в работу гусеничных и пневмоколесных кранов после перестановки их на новый объект выдается специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании результатов проверки состояния крана и обеспечения безопасных условий его работы с записью в вахтенном журнале.
346. Разрешение на пуск в работу вновь изготовленного крана, поставленного владельцу в собранном виде, выдается Госпромнадзором на основании результатов испытания крана в организации-изготовителе и частичного технического освидетельствования, проведенного владельцем, с записью в паспорте крана.
347. Разрешение на пуск в работу кранов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, выдается специалистом, ответственным по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании документации организации-изготовителя и результатов технического освидетельствования.
348. Разрешение на пуск в работу кранов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, записывается в их паспорт инспектором Госпромнадзора, а кранов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, - специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.
Разрешение на эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары записывается в специальный журнал учета и осмотра лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, и (или) специалистом, ответственным за содержание кранов в исправном состоянии.

ГЛАВА 30
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

349. Краны, находящиеся в работе, должны периодически подвергаться техническому освидетельствованию.
350. До пуска в работу краны должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. Краны, подлежащие регистрации в Госпромнадзоре, должны подвергаться техническому освидетельствованию до их регистрации.
351. Техническое освидетельствование имеет целью установить, что:
кран и его установка соответствуют настоящим Правилам и его паспортным данным;
кран находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;
организация надзора и обслуживания грузоподъемного крана соответствует требованиям настоящих Правил.
352. Техническое освидетельствование должно проводиться согласно руководству по эксплуатации крана. При отсутствии в руководстве соответствующих указаний освидетельствование кранов проводится согласно настоящим Правилам.
353. Краны в течение нормативного срока службы должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию:
частичному - не реже одного раза в 12 месяцев;
полному - не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых кранов (краны для обслуживания машинных залов, электрических и насосных станций, компрессорных установок, а также другие краны, используемые только при ремонте оборудования).
Редко используемые краны (не чаще 1 подъема (опускания) в месяц) должны подвергаться полному техническому освидетельствованию не реже одного раза в 5 лет. Отнесение кранов к категории редко используемых производится приказом по организации по согласованию с Госпромнадзором.
354. Внеочередное полное техническое освидетельствование крана должно проводиться после:
монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых самоходных и быстромонтируемых башенных кранов);
реконструкции крана;
ремонта расчетных металлоконструкций крана с применением сварки;
изменения длины стрелы и высоты башни;
установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы;
капитального ремонта крана или замены грузовой или стреловой лебедки;
замены крюка (проводятся только статические испытания);
установки портального крана на новом месте работы;
замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа;
в случаях, предусмотренных в инструкции по эксплуатации.
После установки новых грузовых, стреловых или других канатов, а также во всех случаях перепасовки канатов должна производиться проверка правильности запасовки и надежности крепления концов канатов, а также обтяжка канатов рабочим грузом. Результаты проверки, а также расчет каната, указанный в главе 7 настоящих Правил, должны быть записаны в паспорте крана специалистом, ответственным за содержание кранов в исправном состоянии.
355. Полное, очередное и внеочередное технические освидетельствования должны производиться экспертом Госпромнадзора или экспертом организации, имеющей соответствующее разрешение Госпромнадзора на данный вид деятельности, частичное техническое освидетельствование - специалистом, ответственным по надзору (владельцем крана), при участии в обоих случаях специалиста, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.
Техническое освидетельствование грузоподъемных машин, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре, проводится специалистами по надзору и ответственными за содержание крана в исправном состоянии. Допускается поручать проведение технического освидетельствования специализированной организации, имеющей соответствующее разрешение Госпромнадзора.
Владелец крана не позднее чем за 10 дней до срока технического освидетельствования обязан направить уведомление в Госпромнадзор, в котором сообщить дату готовности грузоподъемного крана. Госпромнадзор направляет эксперта для проведения технического освидетельствования не позднее даты готовности грузоподъемного крана, определенной владельцем.
356. Кран, изготовленный на заводе и доставленный на место эксплуатации в собранном виде, должен пройти полное техническое освидетельствование в организации-изготовителе перед отправкой его владельцу. Дата освидетельствования и его результаты должны быть записаны в паспорт крана. До пуска в работу владелец крана должен провести его частичное техническое освидетельствование, результаты которого занести в паспорт.
357. При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться:
осмотру;
статическим испытаниям;
динамическим испытаниям.
При частичном освидетельствовании статические и динамические испытания крана не проводятся.
358. При техническом освидетельствовании крана должны быть осмотрены и проверены в работе его механизмы, тормоза, гидро- и электрооборудование, приборы и устройства безопасности. Проверка исправности действия ограничителя грузоподъемности крана стрелового типа должна проводиться с учетом его грузовой характеристики.
Кроме того, при техническом освидетельствовании крана должны быть проверены:
состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепаных) соединений, а также кабины, лестниц, площадок и ограждений; состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий шлак, у механизмов подъема и кантовки ковша ревизия кованых и штампованных крюков и деталей их подвески, а также деталей подвески пластинчатых крюков должна проводиться лабораторией, аккредитованной в установленном порядке по инструкции с применением методов неразрушающего контроля. Заключение лаборатории должно храниться вместе с паспортом крана.
При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие трещин в нарезной части кованого (штампованного) крюка, отсутствие трещин в нарезной части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого крюка с вилкой или траверсой. Такая проверка должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. Необходимость и периодичность проверки деталей подвески устанавливаются владельцем;
фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя и остановке механизма подъема;
состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления;
соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового типа значениям, указанным в паспорте;
состояние кранового пути и соответствие его настоящим Правилам, проекту и руководству по эксплуатации крана;
состояние канатов и их крепления;
состояние освещения и сигнализации.
Нормы браковки кранового пути, канатов и элементов крана должны быть указаны в руководстве по эксплуатации. При отсутствии в руководстве соответствующих норм браковка канатов и элементов кранов проводится в соответствии с рекомендациями, приведенными в приложениях 13 и 22 к настоящим Правилам.
Работы, предусмотренные данным пунктом, могут быть проведены отдельно, но не ранее чем за 10 дней до технического освидетельствования. Результаты осмотров и проверок должны оформляться актом, подписанным специалистом, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.
359. Статические испытания крана проводятся нагрузкой, на 25% превышающей его паспортную грузоподъемность.
360. Статические испытания мостового крана проводятся следующим образом. Кран устанавливается над опорами кранового пути, а его тележка (тележки) - в положение, отвечающее наибольшему прогибу моста. Контрольный груз поднимается краном на высоту 100 - 200 мм и выдерживается в таком положении в течение 10 минут.
Статические испытания козлового крана и мостового перегружателя проводятся так же, как испытания мостового крана; при этом у крана с консолями каждая консоль испытывается отдельно.
По истечении 10 минут груз опускается, после чего проверяется отсутствие остаточной деформации моста крана. При наличии деформации, явившейся следствием испытания крана грузом, кран не должен допускаться к работе до выяснения специализированной организацией причин деформации и определения возможности дальнейшей работы крана.
361. Статические испытания крана стрелового типа, имеющего одну или несколько грузовых характеристик, при периодическом или внеочередном техническом освидетельствовании проводятся в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана и (или) наибольшему грузовому моменту.
Испытания кранов, имеющих сменное стреловое оборудование, могут проводиться с установленным на них для работы оборудованием. После установки на кран сменного стрелового оборудования испытание проводится в положении, соответствующем наибольшей грузоподъемности крана при установленном оборудовании.
Испытания кранов стрелового типа, не имеющих механизма изменения вылета (стрела поддерживается растяжкой), проводятся при установленных для испытаний вылетах. С этими же вылетами при условии удовлетворительных результатов технического освидетельствования разрешается последующая работа крана.
362. При статических испытаниях кранов стрелового типа стрела устанавливается относительно ходовой опорной части в положение, отвечающее наименьшей расчетной устойчивости крана, и груз поднимается на высоту 100 - 200 мм.
Кран считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 минут поднятый груз не опустился на землю, а также не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов.
363. Динамические испытания крана проводятся грузом, масса которого на 10% превышает его паспортную грузоподъемность, и имеют целью проверку действия механизмов и тормозов.
При динамических испытаниях кранов (кроме кранов кабельного типа) производятся многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений, предусмотренных руководством по эксплуатации крана.
364. У крана, оборудованного двумя и более механизмами подъема, должен быть испытан каждый механизм.
365. Если кран используется только для подъема и опускания груза (подъем затворов на гидроэлектростанции), динамические испытания могут быть проведены без передвижения самого крана или его тележки.
366. Статические испытания кранов мостового типа, предназначенных для обслуживания гидро- и теплоэлектростанций, могут проводиться при помощи специальных приспособлений, позволяющих создать испытательную нагрузку без применения груза. Динамические испытания в этом случае не проводятся.
Для испытания кранов при помощи специальных приспособлений владельцем крана или специализированной организацией должна быть разработана дополнительная инструкция.
367. Испытания крана, имеющего несколько сменных грузозахватных органов, должны быть проведены с тем грузозахватным органом, который установлен на момент испытаний.
368. Для проведения статических и динамических испытаний владелец крана должен обеспечить наличие комплекта испытательных (контрольных) грузов с указанием их фактической массы.
Испытание магнитных и грейферных кранов может быть проведено с навешенным соответственно магнитом или грейфером.
369. Результаты технического освидетельствования крана записываются в его паспорт лицом, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетельствования. При освидетельствовании вновь смонтированного крана запись в паспорте должна подтверждать, что кран смонтирован и установлен в соответствии с настоящими Правилами, руководством по эксплуатации и / или инструкцией по монтажу и выдержал испытания.
Записью в паспорте действующего крана, подвергнутого периодическому техническому освидетельствованию, должно подтверждаться, что кран отвечает требованиям настоящих Правил, находится в исправном состоянии и выдержал испытания. Разрешение на дальнейшую работу крана в этом случае выдается лицом, проводившим освидетельствование.
370. Краны, отработавшие нормативный (назначенный) срок службы, в соответствии со статьей 18 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 8, 2/138) подлежат экспертизе промышленной безопасности, в которую входят техническое диагностирование и при необходимости оценка остаточного ресурса. Техническое диагностирование проводится головной или специализированной организациями. После диагностирования экспертом Госпромнадзора проводится полное техническое освидетельствование. Результаты работы должны заноситься в паспорт крана представителем организации, проводившей диагностирование, и лицом, проводившим освидетельствование, с ознакомлением под роспись специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.
371. В процессе эксплуатации съемные грузозахватные приспособления и тара должны периодически осматриваться в следующие сроки:
траверсы, клещи, другие захваты и тара - каждый месяц;
стропы (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней;
редко используемые съемные грузозахватные приспособления - перед выдачей их в работу.
Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары должен производиться ответственным специалистом, назначенным (определенным) владельцем крана по инструкции, разработанной организацией-изготовителем или специализированной проектной организацией и определяющей порядок и методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежденные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы. При отсутствии инструкции браковку стропов производят в соответствии с приложением 23.
При длительной работе крана на удаленных объектах без возвращения на место базирования и невозможности осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары специалистами владельца осмотр должен быть поручен лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, на месте производства работ, что должно быть отражено в договоре (приказе) на выделение крана.
372. Порядок осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары определяется их владельцем.
Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносятся в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.
Грузоподъемные машины, съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие техническое освидетельствование, к работе не допускаются.

ГЛАВА 31
НАДЗОР И ОБСЛУЖИВАНИЕ

373. Надзор за безопасной эксплуатацией кранов, эксплуатируемых на опасных производственных объектах, должен осуществляться в соответствии с Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. N 11 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 8/3744).
374. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели - владельцы кранов, грузозахватных приспособлений, крановых путей, а также руководители организаций и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие краны, обязаны обеспечить лично или организовать содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы.
В этих целях должны быть:
назначены ответственные специалисты по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, ответственные за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами (далее - ответственные специалисты);
установлен порядок периодических осмотров, технического обслуживания и ремонта кранов, крановых путей, грузозахватных приспособлений и тары;
установлен требуемый настоящими Правилами порядок обучения и проверки знания инструкций у персонала, обслуживающего краны, а также проверки знания настоящих Правил у ответственных специалистов;
разработаны инструкции для ответственных специалистов и производственные инструкции, для обслуживающего персонала, журналы, проекты производства работ, технологическая документация, технические условия на погрузку и разгрузку, схемы строповки, складирования грузов и другие регламенты по безопасной эксплуатации кранов;
разработаны инструкции по охране труда в соответствии с требованиями Инструкции о порядке принятия локальных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. N 176 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 29, 8/20258);
обеспечено снабжение ответственных специалистов настоящими Правилами, инструкциями и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации кранов, а обслуживающего персонала - производственными инструкциями;
обеспечено выполнение ответственными специалистами требований настоящих Правил и инструкций, а обслуживающим персоналом - производственных инструкций;
обеспечено выполнение предписаний, выданных Госпромнадзором в области промышленной безопасности;
инструкции для ответственных специалистов и производственные инструкции для обслуживающего краны персонала должны быть разработаны в соответствии с настоящими Правилами, требованиями инструкции по эксплуатации кранов, инструкций по охране труда в порядке, установленном законодательством.
375. Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов должен быть назначен ответственный специалист по надзору после прохождения обучения в соответствии с требованиями настоящих Правил и проверки знаний законодательства в области промышленной безопасности в объеме выполняемой работы в соответствии с Инструкцией о порядке проверки знаний и выдачи ему соответствующего удостоверения.
376. Для обеспечения содержания кранов в исправном состоянии должен быть назначен специалист, ответственный за содержание кранов в исправном состоянии, после прохождения обучения в соответствии с требованиями настоящих Правил и проверки знаний законодательства в области промышленной безопасности в объеме обязанностей и выдачи ему соответствующего удостоверения.
Номер, дата и срок действия приказа о назначении специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, а также его должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и подпись должны содержаться в паспорте крана. Эти сведения должны заноситься в паспорт до регистрации крана в Госпромнадзоре, а также каждый раз после назначения нового ответственного специалиста.
На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, выполнение его обязанностей возлагается приказом на работающего, заменившего его по должности, прошедшего соответствующее обучение и проверку знания настоящих Правил (без занесения его фамилии в паспорт крана).
377. Ответственные специалисты по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии должны иметь техническое образование, не реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию в учреждениях образования или организациях, аккредитованных в установленном порядке и имеющих разрешение Госпромнадзора на данный вид деятельности, не реже чем один раз в 3 года проходить проверку знаний действующего законодательства в области промышленной безопасности в соответствии с Инструкцией о порядке проверки знаний.
Внеочередную проверку знаний должны проходить ответственные специалисты в соответствии с требованиями Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда и постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 210.
На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, выполнение его обязанностей должно быть возложено приказом (распоряжением) на специалиста, замещающего его по должности и дополнительно прошедшего обучение, проверку знаний настоящих Правил в объеме требований по занимаемой должности.
378. В каждом цехе, на строительной площадке или другом участке работ в каждой смене должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, из числа мастеров, прорабов, начальников цехов, участков. На складах материалов и других участках работ в качестве специалистов, ответственных за безопасное производство работ кранами, могут быть назначены заведующие складами. Назначение указанных работников в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, должно производиться после прохождения обучения в соответствии с требованиями настоящих Правил и проверки знаний законодательства в области промышленной безопасности в объеме выполняемой работы и выдачи ему соответствующего удостоверения в комиссии Госпромнадзора или учреждениях образования, имеющих разрешение Госпромнадзора. Не реже одного раза в 3 года проходить проверку знаний настоящих Правил и не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации.
379. В тех случаях, когда владелец крана не имеет возможности назначить ответственных специалистов, предусмотренных настоящими Правилами, допускается по согласованию с Госпромнадзором возлагать их обязанности (по договору) на работающих в специализированной организации или на специалистов других организаций, обученных в соответствии с настоящими Правилами.
380. В организациях с малым числом кранов (до трех регистрируемых кранов), для контроля которых не могут быть назначены все ответственные специалисты, предусмотренные настоящими Правилами, выполнение обязанностей специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, и лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, может возлагаться на одного работающего.
381. Для управления кранами и их обслуживания владелец обязан назначить машинистов кранов, их помощников, стропальщиков, слесарей и наладчиков приборов безопасности, электромонтеров (для обслуживания кранов с электрическим приводом), операторов кранов-манипуляторов, кранов, управляемых с пола или по радио (далее -обслуживающий персонал).
382. Помощник крановщика должен назначаться в случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации крана, или, если это необходимо, по местным условиям работы. Инструкции по организации производства работ указанному лицу должны выдаваться под подпись.
383. Управление автомобильным краном, краном-манипулятором должно быть поручено только водителю автомобиля или иного транспортного средства после обучения его в установленном порядке.
384. Порядок назначения стропальщиков (их количества), необходимых для выполнения работ по зацепке, обвязке (строповке) и навешивания груза на крюк крана, устанавливается организацией, эксплуатирующей кран.
385. Для выполнения обязанностей обслуживающего персонала могут назначаться обученные и аттестованные в установленном порядке рабочие не моложе 18 лет.
386. Обслуживающий персонал перед назначением на работу должен пройти медицинское освидетельствование в установленном порядке. Его должны обеспечить средствами индивидуальной защиты в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 68, 8/20390), и смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с нормами и порядком обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. N 208 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 41, 8/20379).
Кроме этого с работником, занятым управлением грузоподъемным краном, необходимо ежедневно проводить приборный контроль на предмет нахождения его в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.
387. Обучение обслуживающего персонала должно проводиться учреждениями образования. Машинист крана должен быть дополнительно обучен профессии стропальщика.
388. Учебные планы и программы обучения и повышения квалификации ответственных специалистов и рабочих, указанных в настоящей главе, разрабатываются и утверждаются в установленном порядке.
389. Машинисты кранов и их помощники, переводимые с крана одного типа на кран другого типа, к управлению которым они ранее не допускались (например, с башенного на мостовой или гусеничный краны), должны быть перед назначением на работу обучены и аттестованы в порядке, установленном настоящими Правилами. Обучение в этом случае может проводиться по сокращенной программе.
При переводе машинистов крана и их помощников с одного крана на другой того же типа, но другой модели, другого индекса или с другим приводом они должны быть ознакомлены с особенностями устройства и обслуживания такого крана и пройти стажировку. После проверки знаний и практических навыков эти рабочие могут быть допущены к самостоятельной работе. Порядок проведения обучения, стажировки и проверки практических навыков устанавливается владельцем крана.
390. Периодическая проверка знаний обслуживающего персонала должна проводиться периодически не реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний обслуживающего персонала проводится:
при переходе работающего на другое место работы;
по требованию специалиста, ответственного по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, или инспектора Госпромнадзора;
после перерыва в работе более 12 месяцев.
Периодическая и внеочередная проверки знаний должны проводиться в объеме производственной инструкции.
391. Результаты аттестации и проверки знаний обслуживающего персонала должны оформляться протоколом с соответствующей отметкой в удостоверении.
392. Обслуживающему персоналу после прохождения обучения и проверки знаний выдается удостоверение согласно Инструкции о порядке выдачи удостоверений о допуске к работе на опасных производственных объектах, объектах перевозки опасных грузов, объектах, на которых ведутся работы, связанные с использованием и охраной недр, и на иных потенциально опасных объектах, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 26 мая 2008 г. N 45 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 145, 8/18926).
В указанном удостоверении для машиниста крана должны быть указаны типы кранов, к управлению которыми он допущен, а в удостоверении для наладчика приборов безопасности - типы приборов и устройств безопасности, к наладке и ремонту которых он допускается. Это удостоверение во время работы они должны иметь при себе.
393. Допуск к работе обслуживающего персонала должен оформляться приказом по организации.
394. К управлению крана с пола, не подлежащего регистрации в Госпромнадзоре, допускаются рабочие, имеющие удостоверение машиниста (оператора), прошедшего обучение в установленном порядке.
395. К управлению кранами по радио допускаются рабочие, имеющие удостоверение машиниста (оператора), прошедшего обучение в установленном порядке.
396. Для правильного обслуживания кранов владелец обязан обеспечить обслуживающий персонал производственными инструкциями, определяющими их обязанности, инструкциями по охране труда, определяющими порядок безопасного производства работ, их права и ответственность. Производственные инструкции и инструкции по охране труда должны выдаваться обслуживающему персоналу под роспись перед допуском их к работе.
397. Владельцам кранов, грузозахватных приспособлений и тары следует установить такой порядок, чтобы обслуживающий персонал вел наблюдение за порученным ему оборудованием путем осмотра, проверки действия и поддерживал его в исправном состоянии.
Машинист крана должен производить осмотр кранов перед началом работы, для чего владельцем кранов должно быть выделено соответствующее время. Результаты осмотра и проверки кранов машинистами крана должны записываться в вахтенный журнал согласно приложению 24 к настоящим Правилам. Стропальщики должны производить осмотр грузозахватных приспособлений и тары перед их применением.

ГЛАВА 32
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

398. Производство работ грузоподъемными кранами может осуществляться владельцем кранов или производителями работ и имеющими при необходимости лицензию на их эксплуатацию.
Эксплуатация грузоподъемных кранов должна производиться в соответствии с требованиями настоящих Правил, Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 3 июня 2003 г. N 70 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 87, 8/9818), Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. N 47 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 18, 8/23220), и других нормативных документов, содержащих требования по охране труда.
Владелец крана должен определять порядок выделения и направления кранов заказчикам по заявкам установленной формы согласно приложению 25 к настоящим Правилам и (или) договорам. При этом в указанных документах должны быть распределены обязанности между владельцем и заказчиком по обеспечению безопасности производства работ.
399. Руководитель предприятия - владельца грузоподъемного крана или представитель заказчика, а также индивидуальный предприниматель должны обеспечить лично или возложить на лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, выполнение следующих обязанностей:
а) организовать ведение работ кранами в соответствии с требованиями безопасности, проектом производства работ, техническими условиями и технологическими регламентами;
б) инструктировать крановщиков и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы, обращая внимание на опасные факторы, особые условия на месте ведения работ, недопущение перегрузки крана, правильность строповки и зацепки грузов, правильность установки стреловых самоходных кранов, правильность выполнения работ при загрузке и разгрузке полувагонов, платформ и автомашин, соблюдение стропальщиками личной безопасности;
в) не допускать к обслуживанию кранов необученный и не аттестованный персонал, определять необходимое число стропальщиков, а также необходимость назначения сигнальщиков при работе крана;
г) не допускать использования немаркированных, неисправных или не соответствующих по грузоподъемности и характеру груза съемных грузозахватных приспособлений и тары;
д) указывать машинистам кранов и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов;
е) непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи, при перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные или служебные помещения, где могут находиться люди; при перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки, а также в других случаях, предусмотренных проектами или технологическими регламентами;
ж) указывать крановщикам место установки стреловых самоходных кранов для работы вблизи линии электропередачи и выдавать разрешение на работу с записью в вахтенном журнале;
з) контролировать соблюдение марочной системы при работе мостовых кранов;
и) не допускать производства работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
к) обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и средствами для безопасного производства работ кранами;
л) следить за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций, проекта производства работ и технологических регламентов.
400. Находящиеся в работе краны должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности, даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.
Надписи для мостовых, консольно-передвижных, козловых и башенных кранов должны быть хорошо видимы с земли или пола цеха. Рекомендуемый размер букв: высота h >= 80 мм, ширина b >= 35 мм.
401. Краны, съемные грузозахватные приспособления и тара могут быть допущены к перемещению грузов, масса которых не превышает паспортной грузоподъемности.
На таре, за исключением специальной технологической, должны быть указаны ее назначение, номер, собственный вес и наибольший вес груза, для транспортировки которого она предназначена.
402. При эксплуатации кранов мостового типа должна применяться марочная система, при которой управление краном разрешается лишь крановщику, получившему в установленном владельцем порядке ключ-марку, включающий электрическую цепь управления краном.
403. При эксплуатации кранов, управляемых с пола, должен быть обеспечен свободный проход для рабочего, управляющего краном.
404. Входы на крановые пути, галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты на замок. Допуск персонала, обслуживающего краны, а также других рабочих на крановые пути и проходные галереи действующих мостовых и передвижных консольных кранов для производства ремонтных или каких-либо других работ должен производиться по наряду-допуску согласно приложению 26 к настоящим Правилам, определяющему условия безопасного производства работ.
Порядок выдачи наряда-допуска, инструктажа рабочих определяется владельцем крана. О предстоящей работе должны быть уведомлены записью в вахтенном журнале крановщики всех смен пролета, цеха, где производится работа, а при необходимости - и крановщики смежных пролетов.
405. Для каждого цеха (пролета), не оборудованного проходными галереями вдоль кранового пути, где работают мостовые краны, должны быть разработаны мероприятия по безопасному спуску крановщика из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки. Эти мероприятия должны быть указаны в производственной инструкции для крановщиков.
406. Мостовые краны по решению владельца могут использоваться для производства строительных, малярных и других работ с имеющихся на кране площадок. Такие работы должны выполняться по наряду-допуску, определяющему меры безопасности, предупреждающие падение с крана, поражение электрическим током, выход на крановые пути, столкновение кранов, одновременное перемещение крана и его тележки. Использование крана для перемещения грузов при выполнении с его моста указанных работ не допускается.
407. Краны общего назначения, оснащенные грейфером или магнитом, могут быть допущены к работе только при выполнении специально разработанных для этих случаев указаний, изложенных в руководствах по эксплуатации крана и грузозахватного органа.
408. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.
409. Владельцем крана или производителем работ должны быть разработаны способы правильной строповки, зацепки и складирования грузов, которым должны быть обучены стропальщики.
Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ. Владельцем крана или производителем работ должны быть разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, перемещаемых краном во время их монтажа, демонтажа и ремонта, с указанием применяемых при этом приспособлений, а также способов безопасной кантовки грузов, когда такая операция производится с применением крана. При выполнении работ с применением текстильных ленточных съемных грузозахватных приспособлений руководствоваться приложением 17.
Схемы строповки и кантовки грузов и перечень применяемых грузозахватных приспособлений должны быть приведены в технологических регламентах. Количество ветвей применяемого съемного грузозахватного приспособления должно соответствовать количеству строповочных петель. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться с письменного разрешения лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, в его присутствии и под его руководством. Перемещение груза с нарушением схемы строповки не допускается.
Руководство речных портов обязано обеспечить производство погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов по утвержденной им технологической документации.
410. Организации, эксплуатирующие краны, должны установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком. Рекомендуемая знаковая сигнализация - согласно приложению 27 к настоящим Правилам. При расположении кабины грузоподъемного крана на высоте более 36 м должна применяться двусторонняя радиопереговорная связь. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами при радиопереговорной связи должны быть внесены в производственные инструкции для крановщиков и стропальщиков.
В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается из кабины крановщика и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи для передачи сигналов крановщику должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков. Порядок назначения сигнальщиков устанавливается организацией, эксплуатирующей краны.
411. Место производства работ по перемещению грузов кранами должно быть освещено в соответствии с проектом производства работ.
412. Владелец крана или эксплуатирующая организация должны:
разработать и выдать на места ведения работ проекты производства строительно-монтажных работ кранами, технологические карты складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и подвижного состава и другие технологические регламенты;
ознакомить (под подпись) с проектами и другими технологическими регламентами лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, крановщиков и стропальщиков;
обеспечить стропальщиков сигнальным жилетом, хорошо видимым в темное время суток, средствами индивидуальной защиты (защитная каска установленного образца), испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;
вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы. Крановщикам и стропальщикам, обслуживающим стреловые самоходные краны при ведении строительно-монтажных работ, такой список должен быть выдан на руки;
обеспечить проведение испытаний грузом ограничителя грузоподъемности в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации крана и в паспорте ограничителя грузоподъемности;
определить порядок выделения и направления стреловых самоходных кранов на объекты по заявкам установленной формы и обеспечить его соблюдение;
установить порядок опломбирования и запирания замком защитных панелей башенных кранов, а также опломбирования ограничителей грузоподъемности стреловых самоходных кранов;
определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их необходимыми технологической оснасткой и приспособлениями и проинструктировать крановщиков и стропальщиков относительно порядка и габаритов складирования;
обеспечить выполнение проектов производства работ и других технологических регламентов при производстве работ кранами;
обеспечить исправное состояние башенных кранов, находящихся на строительной площадке в нерабочем состоянии. После получения сообщения от заказчика об окончании работ (до начала демонтажа) отсоединить кран от источника питания и принять меры по предотвращению угона крана ветром.
413. Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец и производитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:
лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно выдавать разрешение на работу крана с записью в вахтенном журнале и путевом листе (при его наличии).
на месте производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;
вход на мостовые краны и спуск с них должны производиться через посадочную площадку или в отдельных случаях через проходную галерею;
при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, осмотра и ремонта металлоконструкций должен отключаться рубильник вводного устройства. Это требование должно также выполняться при необходимости выхода на настил галереи мостового крана;
на мостовых кранах, у которых рельсы грузовой тележки расположены на уровне настила галереи, перед выходом обслуживающего персонала на галерею тележка должна устанавливаться в непосредственной близости от выхода из кабины на настил.
Строительно-монтажные и другие работы должны выполняться по проекту производства работ кранами, разработанному с учетом требований ТНПА и утвержденным в установленном порядке, в котором в том числе должны предусматриваться:
соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана);
обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения кранов к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;
условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов;
условия безопасной работы нескольких кранов на одном пути, на параллельных путях, а также в случаях, когда зоны действия кранов пересекаются;
перечень применяемых грузозахватных приспособлений и тары;
графическое изображение (схемы) строповки грузов;
места и габариты складирования грузов, подъездные пути;
мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран, а также другие меры безопасности, предусмотренные нормативными документами.
Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов на базах, складах, площадках должны выполняться по технологическим картам, разработанным с учетом требований нормативных документов и утвержденным в установленном порядке:
не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть установлены эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ и по технологии, утвержденной производителем работ, в которой должны быть определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность выхода их на эстакады и навесные площадки. Нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов краном не допускается;
перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;
строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона; стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;
перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально для этого предназначенной таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. Подъем кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить при погрузке и разгрузке (на землю) транспортных средств;
перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после определения его фактической массы;
груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;
при перемещении стрелового самоходного крана с грузом положение стрелы и нагрузка на кран должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана;
опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены подкладки соответствующей прочности для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается. Укладку и разборку груза следует производить равномерно, не нарушая установленных для складирования груза габаритов и не загромождая проходов. Укладка груза в полувагоны, на платформы должна производиться в соответствии с установленными нормами по согласованию с грузополучателем. Погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка его при разгрузке. Погрузка и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин и других транспортных средств должны выполняться без нарушения их равновесия;
не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами, оснащенными грейфером или магнитом. Подсобные рабочие, обслуживающие такие краны, могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе кранов и после того, как грейфер или магнит будут опущены на землю. Места производства работ такими кранами должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками;
не допускается использование грейфера для подъема людей или выполнение работ, для которых грейфер не предназначен;
по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии, а выключатель, подающий напряжение на главные троллеи или гибкий кабель, должен быть отключен и заперт на замок. По окончании работы и во время перерывов в работе башенного, портального, козлового кранов и мостового перегружателя кабина управления должна быть заперта, а кран укреплен всеми имеющимися на нем противоугонными устройствами с оформлением крановщиком соответствующей записи в вахтенном журнале;
кантовка грузов кранами должна производиться с использованием специальных приспособлений (кантователей) и в специально отведенных местах. Выполнение такой работы разрешается только по заранее составленной технологии, определяющей последовательность выполнения операции и указания по безопасному производству работ;
при работе мостовых кранов, установленных в несколько ярусов, должно выполняться условие проезда кранов верхнего яруса над кранами, расположенными ниже, только без груза с крюком, поднятым в верхнее рабочее положение;
при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200 - 300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза;
при подъеме груза, установленного вблизи стены, колонны, штабеля, железнодорожного вагона, станка или другого оборудования, не должно допускаться нахождение людей между поднимаемым грузом и указанными частями здания или оборудованием; это требование должно также выполняться при опускании и перемещении груза.
414. При работе крана не допускаются:
вход в кабину крана во время его движения;
нахождение людей возле работающего стрелового самоходного крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;
перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;
перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми. Подъем людей кранами мостового типа может производиться в исключительных случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации крана, и только в специально спроектированной и изготовленной кабине после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасность людей;
подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или иным способом, залитого бетоном, а также металла и шлака, застывших в печи или приварившихся после слива;
перемещение, подтаскивание груза по земле, полу, рельсам и т.п. крюком крана при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;
освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей;
оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;
выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии, а также другие конструктивные элементы здания, не предназначенных для этого, без специальных приемных площадок или специальных приспособлений;
использование концевых выключателей в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов, за исключением случая, когда мостовой кран подходит к посадочной площадке, устроенной в торце здания;
работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
включение механизмов крана при нахождении людей на кране вне его кабины. Исключение допускается для лиц, ведущих осмотр и регулировку механизмов, электрооборудования и приборов безопасности. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;
подъем груза непосредственно с места его установки стреловой лебедкой, а также механизмами подъема и телескопирования стрелы;
посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;
нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза;
нарушение проектов производства строительно-монтажных работ, технологических карт складирования грузов, погрузки и разгрузки транспортных средств и других технологических регламентов.
415. Производство работ стреловыми самоходными кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением более 42 В, должно осуществляться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы, согласно приложению 28 к настоящим Правилам.
Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих должен устанавливаться приказами владельца крана и производителя работ. Условия безопасности, указываемые в наряде-допуске, должны соответствовать требованиям нормативных документов. Время действия наряда-допуска определяется организацией, выдавшей наряд. Наряд-допуск должен выдаваться крановщику на руки перед началом работы. Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линии электропередачи, о чем делается запись в путевом листе. Также в путевом листе необходимо указать фамилию лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, фамилии стропальщиков и номера их удостоверений.
Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, которое также должно указать крановщику место установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале и путевом листе крановщика о разрешении работы.
При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.
При работе стреловых самоходных кранов на действующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением кранов ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а крановщики находятся в штате энергоорганизации, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается в порядке, установленном отраслевыми нормами.
Работа стреловых самоходных кранов под не отключенными контактными проводами городского транспорта может производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.
Порядок работы кранов вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, определяется владельцем линии.
416. Работа крана должна быть прекращена при скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана, при снегопаде, дожде или тумане, при температуре ниже указанной в паспорте и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.
417. Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. В отдельных случаях перемещение грузов над перекрытиями производственных или служебных помещений, где находятся люди, может производиться после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ в соответствии с нормативными документами.
418. Подъем и перемещение груза несколькими кранами допускаются в отдельных случаях. Такая работа должна производиться в соответствии с проектом или технологической документацией, в которых должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием последовательности выполнения операций, положения грузовых канатов, а также должны содержаться указания по безопасному перемещению груза.
При подъеме и перемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемность крана. Работа по перемещению груза несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.
419. Руководители организаций - владельцев кранов, эксплуатирующих организаций, а также индивидуальные предприниматели не должны допускать эксплуатацию грузоподъемных кранов при:
выявлении неисправностей тормозов, канатов и их креплений, цепей, крюков, лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, а также несоответствии электросхемы крана проекту;
выявлении неисправностей кранового пути;
истечении срока технического освидетельствования;
истечении срока технического диагностирования кранов с истекшим нормативным сроком службы;
обслуживании кранов не аттестованным персоналом;
отсутствии (не назначении) прошедших проверку знаний специалистов, выполняющих обязанности лиц по надзору, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;
отсутствии паспорта или сведений о регистрации грузоподъемного крана в Госпромнадзоре;
отсутствии съемных грузозахватных приспособлений и тары, соответствующих массе и характеру перемещаемых грузов, или их неисправности;
неисправности заземления или электрооборудования;
невыполнении выданных им предписаний Госпромнадзора или рекомендаций экспертов;
при отсутствии или невыполнении требований проекта производства работ (технологических карт).
420. При эксплуатации грузоподъемных машин не допускается нарушение требований, изложенных в их паспортах и инструкциях по эксплуатации.
Владельцы кранов обязаны информировать Госпромнадзор о выявляемых в процессе эксплуатации кранов конструктивных недостатках, дефектах изготовления, о несоответствии эксплуатационных характеристик паспортным данным.

РАЗДЕЛ VI
ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ГЛАВА 33
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

421. При аварии кранов, зарегистрированных в Госпромнадзоре, и инцидентах, происшедших при их эксплуатации, организация обязана незамедлительно сообщить в Госпромнадзор и обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до прибытия представителя Госпромнадзора, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
422. Техническое расследование причин аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией кранов, должно проводиться в соответствии с Положением о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. N 9 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 8/3742).
Несчастные случаи при эксплуатации кранов подлежат расследованию в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. N 30 "О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 8, 5/13691), и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 января 2004 г. N 5/3 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 24, 8/10530).

РАЗДЕЛ VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

ГЛАВА 34
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

423. Крановщики и их помощники несут ответственность за допущенные ими при выполнении работ нарушения настоящих Правил, невыполнение требований руководства по эксплуатации кранов, производственных инструкций в порядке, установленном правилами трудового распорядка в организации и законодательством.
424. Крановщики и другие лица, проверка знаний которых в соответствии с настоящими Правилами проводится в комиссии Госпромнадзора или с участием его представителя, за нарушение правил по безопасности по решению инспектора Госпромнадзора могут быть лишены права управления краном или ведения других работ до прохождения внеочередной проверки знаний.
425. За безопасное производство работ кранами отвечает руководитель организации (индивидуальный предприниматель), являющийся владельцем крана, или производитель работ; ответственность за безопасное ведение работ должна быть определена с учетом требований настоящих Правил и степени подготовленности соответствующих лиц нанимателей к выполнению требований безопасности при производстве работ кранами.
426. Выдача должностным лицом и индивидуальным предпринимателем приказов, указаний и распоряжений, принуждающих подчиненных им работников нарушать правила и инструкции по охране труда или возобновлять работу кранами, запрещенную Госпромнадзором, а также непринятие мер по устранению нарушений требований правил и инструкций, которые допускаются подчиненными работниками, служат основанием для привлечения должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
427. Руководители и специалисты организаций, осуществляющие проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатацию, техническое диагностирование, реконструкцию и ремонт кранов, а также индивидуальные предприниматели несут ответственность за допущенные ими нарушения настоящих Правил, за нарушения настоящих Правил, допущенные их подчиненными.
428. За качество проекта на изготовление крана, проекта кранового пути, проекта на реконструкцию крана, проекта на изготовление сменных рабочих органов и съемных грузозахватных приспособлений, за качество изготовления, монтажа, ремонта, технического диагностирования, за качество разработанного технологического регламента, за качество разработки проектов производства работ (технологических карт) отвечает руководитель организации или гражданин (индивидуальный предприниматель), выполнившие соответствующие работы.

Приложение 1
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

┌────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┐
│   N    │          Термин          │        Определение         │ Схема  │
│  п/п   │                          │                            │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                             1. ТИПЫ КРАНОВ                              │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│   1    │Кран грузоподъемный       │Машина грузоподъемная,      │   -    │
│        │                          │предназначенная для подъема │        │
│        │                          │и перемещения в пространстве│        │
│        │                          │груза, подвешенного с       │        │
│        │                          │помощью крюка или           │        │
│        │                          │удерживаемого другим        │        │
│        │                          │грузозахватным органом      │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│           Классификация грузоподъемных кранов по конструкции            │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  1.1   │Кран мостового типа       │Кран, у которого            │   -    │
│        │                          │грузозахватный орган        │        │
│        │                          │подвешен к грузовой тележке,│        │
│        │                          │тали или крану стрелового   │        │
│        │                          │типа, перемещающимся по     │        │
│        │                          │мосту                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.1.1  │Кран мостовой опорный     │Кран, у которого мост       │  <*>   │
│        │                          │опирается непосредственно на│        │
│        │                          │крановый путь, размещаемый  │        │
│        │                          │на подкрановых строительных │        │
│        │                          │конструкциях                │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.1.2  │Кран мостовой подвесной   │Кран, у которого мост       │  <*>   │
│        │                          │подвешен к нижним полкам    │        │
│        │                          │надземного кранового пути   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.1.3  │Кран-штабелер мостовой    │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │колонной с грузоподъемником │        │
│        │                          │(устройством) для           │        │
│        │                          │штабелирования груза        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.1.4  │Кран козловой             │Кран мостового типа, у      │  <*>   │
│        │                          │которого мост опирается на  │        │
│        │                          │крановый путь при помощи    │        │
│        │                          │двух опорных стоек          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.1.5  │Кран полукозловой         │Кран мостового типа, у      │  <*>   │
│        │                          │которого мост опирается на  │        │
│        │                          │крановый путь с одной       │        │
│        │                          │стороны непосредственно, а с│        │
│        │                          │другой стороны - при помощи │        │
│        │                          │опорной стойки              │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.2   │Кран кабельного типа      │Кран, у которого            │   -    │
│        │                          │грузозахватный орган        │        │
│        │                          │подвешен к грузовой тележке,│        │
│        │                          │перемещающейся по несущим   │        │
│        │                          │канатам                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.2.1  │Кран кабельный            │Кран, у которого несущими   │  <*>   │
│        │                          │элементами являются канаты, │        │
│        │                          │закрепленные в верхней части│        │
│        │                          │опорных мачт (башен)        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.2.2  │Кран кабельный мостовой   │Кран, у которого несущими   │  <*>   │
│        │                          │элементами являются канаты, │        │
│        │                          │закрепленные на концах      │        │
│        │                          │моста, установленного на    │        │
│        │                          │опорных стойках             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.3   │Кран стрелового типа      │Кран, у которого            │   -    │
│        │                          │грузозахватный орган        │        │
│        │                          │подвешен к стреле или       │        │
│        │                          │тележке, перемещающейся по  │        │
│        │                          │стреле                      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.1  │Кран портальный           │Кран передвижной поворотный │  <*>   │
│        │                          │на портале, предназначенном │        │
│        │                          │для пропуска                │        │
│        │                          │железнодорожного или        │        │
│        │                          │автомобильного транспорта   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.2  │Кран полупортальный       │Кран передвижной поворотный │  <*>   │
│        │                          │на полупортале,             │        │
│        │                          │предназначенном для пропуска│        │
│        │                          │железнодорожного или        │        │
│        │                          │автомобильного транспорта   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.3  │Кран стреловой самоходный │Кран стрелового типа,       │        │
│        │                          │который может быть снабжен  │        │
│        │                          │башенно-стреловым           │        │
│        │                          │оборудованием и может       │        │
│        │                          │перемещаться с грузом, без  │        │
│        │                          │груза, не требуя специальных│        │
│        │                          │путей, и устойчивость       │        │
│        │                          │которого обеспечивается за  │        │
│        │                          │счет силы тяжести           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.4  │Кран башенный             │Кран поворотный со стрелой, │  <*>   │
│        │                          │закрепленной в верхней части│        │
│        │                          │вертикально расположенной   │        │
│        │                          │башни                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.5  │Кран железнодорожный      │Кран, смонтированный на     │  <*>   │
│        │                          │платформе, передвигающейся  │        │
│        │                          │по железнодорожному пути    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.6  │Кран мачтовый             │Кран поворотный со стрелой, │   -    │
│        │                          │закрепленной шарнирно на    │        │
│        │                          │мачте, имеющей нижнюю и     │        │
│        │                          │верхнюю опоры               │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│1.3.6.1 │Кран мачтовый вантовый    │Кран мачтовый с закреплением│  <*>   │
│        │                          │верха мачты посредством     │        │
│        │                          │канатных оттяжек - вантов   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│1.3.6.2 │Кран мачтовый жестконогий │Кран мачтовый с закреплением│  <*>   │
│        │                          │верха мачты посредством     │        │
│        │                          │жестких тяг                 │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.7  │Кран консольный           │Кран стрелового типа,       │   -    │
│        │                          │грузозахватный орган        │        │
│        │                          │которого подвешен к жестко  │        │
│        │                          │закрепленной консоли        │        │
│        │                          │(стреле) или к тележке,     │        │
│        │                          │перемещающейся по консоли   │        │
│        │                          │(стреле)                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│1.3.7.1 │Кран консольный на        │Кран консольный, имеющий    │  <*>   │
│        │колонне                   │возможность вращаться на    │        │
│        │                          │колонне, основание которой  │        │
│        │                          │прикреплено к фундаменту,   │        │
│        │                          │либо прикрепленный к        │        │
│        │                          │колонне, которая может      │        │
│        │                          │вращаться в подпятнике,     │        │
│        │                          │размещенном в фундаменте    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│1.3.7.2 │Кран настенный            │Кран консольный,            │  <*>   │
│        │                          │прикрепленный к стене либо  │        │
│        │                          │перемещающийся по крановому │        │
│        │                          │пути, закрепленному на стене│        │
│        │                          │или несущей конструкции     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│1.3.7.3 │Кран велосипедный         │Кран консольный,            │  <*>   │
│        │                          │перемещающийся по наземному │        │
│        │                          │крановому пути и            │        │
│        │                          │удерживаемый верхней        │        │
│        │                          │направляющей                │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.8  │Машина грузоподъемная     │Техническое устройство      │        │
│        │военного назначения       │цикличного действия для     │        │
│        │                          │подъема и перемещения груза,│        │
│        │                          │установленное на вооружении │        │
│        │                          │и военной технике либо      │        │
│        │                          │предназначенное для         │        │
│        │                          │обслуживания вооружения и   │        │
│        │                          │военной техники             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.3.9  │Машина грузоподъемная     │Техническое устройство      │   -    │
│        │                          │цикличного действия для     │        │
│        │                          │подъема и перемещения груза │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│           Классификация кранов по виду грузозахватного органа           │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  1.4   │Кран крюковой             │Кран, оборудованный         │  <*>   │
│        │                          │грузозахватным органом в    │        │
│        │                          │виде крюка                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.5   │Кран грейферный           │Кран, оборудованный         │  <*>   │
│        │                          │грузозахватным органом в    │        │
│        │                          │виде грейфера               │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.6   │Кран магнитный            │Кран, оборудованный         │  <*>   │
│        │                          │грузозахватным органом в    │        │
│        │                          │виде электромагнита         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.7   │Кран мульдомагнитный      │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │грузозахватным органом в    │        │
│        │                          │виде электромагнита и       │        │
│        │                          │приспособлением для         │        │
│        │                          │перемещения мульд           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.8   │Кран мульдогрейферный     │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │грузозахватным органом в    │        │
│        │                          │виде грейфера и             │        │
│        │                          │приспособлением для         │        │
│        │                          │перемещения мульд           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.9   │Кран мульдозавалочный     │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │хоботом для захвата мульд   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.10  │Кран штыревой             │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │захватом для извлечения     │        │
│        │                          │штырей из электролизеров    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.11  │Кран литейный             │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │механизмами подъема и       │        │
│        │                          │опрокидывания литейного     │        │
│        │                          │ковша                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.12  │Кран посадочный           │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │вращающейся колонной с      │        │
│        │                          │горизонтальными клещами в   │        │
│        │                          │нижней ее части для захвата │        │
│        │                          │и посадки в печь заготовок  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.13  │Кран ковочный             │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │приспособлением для подъема,│        │
│        │                          │перемещения и поворота      │        │
│        │                          │поковок                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.14  │Кран для раздевания       │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │слитков (стрипперный)     │клещевым захватом и         │        │
│        │                          │предназначенный для         │        │
│        │                          │выталкивания слитков из     │        │
│        │                          │изложниц                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.15  │Кран колодцевый           │Кран мостовой, оборудованный│  <*>   │
│        │                          │клещевым захватом и         │        │
│        │                          │предназначенный для         │        │
│        │                          │обслуживания колодцевых     │        │
│        │                          │печей                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.16  │Кран с траверсой          │Кран мостовой, оборудованный│   -    │
│        │                          │траверсой, предназначенной  │        │
│        │                          │для транспортировки         │        │
│        │                          │длинномерных грузов         │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│             Классификация кранов по возможности перемещения             │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  1.17  │Кран стационарный         │Кран, закрепленный на       │  <*>   │
│        │                          │фундаменте или на другом    │        │
│        │                          │неподвижном основании       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.18  │Кран самоподъемный        │Кран, установленный на      │  <*>   │
│        │                          │конструкциях возводимого    │        │
│        │                          │сооружения и перемещающийся │        │
│        │                          │вверх при помощи собственных│        │
│        │                          │механизмов по мере          │        │
│        │                          │возведения сооружения       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.19  │Кран переставной          │Кран, установленный на      │  <*>   │
│        │                          │основании, который может    │        │
│        │                          │быть перемещаемым с места на│        │
│        │                          │место вручную или при помощи│        │
│        │                          │других грузоподъемных       │        │
│        │                          │средств                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.20  │Кран радиальный           │Кран, имеющий возможность   │  <*>   │
│        │                          │перемещения при работе      │        │
│        │                          │относительно одной          │        │
│        │                          │стационарной опоры          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.21  │Кран передвижной          │Кран, имеющий возможность   │   -    │
│        │                          │передвижения при работе     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.21.1 │Кран самоходный           │Кран передвижной,           │   -    │
│        │                          │оборудованный механизмом для│        │
│        │                          │передвижения при работе и   │        │
│        │                          │транспортировке             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.21.2 │Кран прицепной            │Кран передвижной, не        │  <*>   │
│        │                          │оборудованный механизмом для│        │
│        │                          │передвижения и перемещаемый │        │
│        │                          │в прицепе за тягачом        │        │
│        │                          │(буксиром)                  │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│            Классификация кранов по виду ходового устройства             │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  1.22  │Кран на гусеничном ходу   │Кран, снабженный для        │   -    │
│        │                          │передвижения гусеницами     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.23  │Кран на колесном ходу     │Кран, снабженный для        │   -    │
│        │                          │передвижения колесами       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.23.1 │Кран автомобильный        │Кран, установленный на      │   -    │
│        │                          │автомобильном шасси         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.23.2 │Кран на специальном шасси │Кран, установленный на      │   -    │
│        │                          │специальном шасси           │        │
│        │                          │автомобильного типа         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.23.3 │Кран пневмоколесный       │Кран, установленный на      │   -    │
│        │                          │пневмоколесном шасси        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.23.4 │Кран короткобазовый       │Кран, установленный на      │   -    │
│        │                          │короткобазовом шасси        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.23.5 │Кран рельсовый            │Кран, передвигающийся по    │   -    │
│        │                          │рельсовому крановому пути   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.24  │Кран катковый             │Кран, установленный на      │   -    │
│        │                          │стальных или литых резиновых│        │
│        │                          │катках                      │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                  Классификация кранов по виду привода                   │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  1.25  │Кран электрический        │Кран с электрическим        │   -    │
│        │                          │приводом механизмов         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.26  │Кран механический         │Кран с механическим приводом│   -    │
│        │                          │механизмов                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.27  │Кран гидравлический       │Кран с гидравлическим       │   -    │
│        │                          │приводом механизмов         │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                Классификация кранов по степени поворота                 │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  1.28  │Кран поворотный           │Кран, имеющий возможность   │   -    │
│        │                          │вращения (в плане)          │        │
│        │                          │поворотной части вместе с   │        │
│        │                          │грузом относительно опорной │        │
│        │                          │части крана                 │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.28.1 │Кран неполноповоротный    │Кран поворотный, имеющий    │  <*>   │
│        │                          │возможность вращения        │        │
│        │                          │поворотной части от одного  │        │
│        │                          │крайнего положения до       │        │
│        │                          │другого на угол менее 360°  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 1.28.2 │Кран полноповоротный      │Кран поворотный, имеющий    │  <*>   │
│        │                          │возможность вращения        │        │
│        │                          │поворотной части от одного  │        │
│        │                          │крайнего положения до       │        │
│        │                          │другого на угол 360° и более│        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  1.29  │Кран неповоротный         │Кран, не имеющий возможности│  <*>   │
│        │                          │вращения груза (в плане)    │        │
│        │                          │относительно опорной части  │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│   2. ТИПЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ И ИХ ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ   │
│                                  ЧАСТИ                                  │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│   2    │Кран-манипулятор          │Машина грузоподъемная,      │  <*>   │
│        │грузоподъемный            │состоящая из                │        │
│        │                          │краноманипуляторной         │        │
│        │                          │установки (КМУ),            │        │
│        │                          │смонтированной на           │        │
│        │                          │транспортном средстве или   │        │
│        │                          │фундаменте                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.1   │Краноманипуляторная       │Подъемное устройство,       │  <*>   │
│        │установка (КМУ)           │включающее стреловое        │        │
│        │                          │оборудование, грузозахватные│        │
│        │                          │органы, механизмы, систему  │        │
│        │                          │управления и опорную раму   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.2   │Транспортное средство     │Автомашины, тракторы,       │  <*>   │
│        │                          │тягачи, прицепы, специальные│        │
│        │                          │шасси и т.п.                │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│     Классификация кранов-манипуляторов по типу ходового устройства      │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  2.3   │Кран-манипулятор          │Кран-манипулятор, КМУ       │  <*>   │
│        │автомобильный             │которого смонтирована на    │        │
│        │                          │автомобильном шасси         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.4   │Кран-манипулятор          │Кран-манипулятор, КМУ       │   -    │
│        │пневмоколесный            │которого смонтирована на    │        │
│        │                          │пневмоколесном шасси        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.5   │Кран-манипулятор на       │Кран-манипулятор, КМУ       │  <*>   │
│        │специальном шасси         │которого смонтирована на    │        │
│        │                          │специальном шасси           │        │
│        │                          │автомобильного типа         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.6   │Кран-манипулятор          │Кран-манипулятор, КМУ       │  <*>   │
│        │короткобазовый            │которого смонтирована на    │        │
│        │                          │короткобазовом шасси        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.7   │Кран-манипулятор          │Кран-манипулятор, КМУ       │   -    │
│        │гусеничный                │которого смонтирована на    │        │
│        │                          │гусеничном шасси            │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.8   │Кран-манипулятор          │Кран-манипулятор, КМУ       │  <*>   │
│        │тракторный                │которого смонтирована на    │        │
│        │                          │колесном или гусеничном     │        │
│        │                          │тракторе                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.9   │Кран-манипулятор          │Кран-манипулятор, КМУ       │   -    │
│        │рельсовый                 │которого смонтирована на    │        │
│        │                          │опорной платформе,          │        │
│        │                          │перемещаемой на колесах по  │        │
│        │                          │рельсам                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.10  │Кран-манипулятор          │Кран-манипулятор, КМУ       │  <*>   │
│        │железнодорожный           │которого смонтирована на    │        │
│        │                          │железнодорожной платформе   │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│   Классификация кранов-манипуляторов по виду стрелового оборудования    │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  2.11  │Кран-манипулятор с        │Гидравлический кран-        │  <*>   │
│        │жесткой (шарнирной)       │манипулятор, грузозахватный │        │
│        │подвеской грузозахватного │орган которого шарнирно     │        │
│        │органа                    │закреплен на оголовке стрелы│        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  2.12  │Кран-манипулятор с гибкой │Кран-манипулятор, оснащенный│  <*>   │
│        │(канатной) подвеской      │грузовой лебедкой           │        │
│        │грузозахватного органа    │                            │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│  3. ПЕРЕСТАВНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ   │
│                   РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА                    │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  3.1   │Переставной               │Механизм для подъема        │   -    │
│        │грузоподъемный механизм   │(опускания) груза,          │        │
│        │                          │перемещаемый с одного       │        │
│        │                          │участка работ на другой     │        │
│        │                          │вручную                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 3.1.1  │Лебедка ручная            │Лебедка для подъема         │   -    │
│        │                          │(опускания) груза с ручным  │        │
│        │                          │приводом                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 3.1.2  │Домкрат                   │Переставной механизм для    │   -    │
│        │                          │подъема грузов на небольшую │        │
│        │                          │высоту при воздействии на   │        │
│        │                          │груз снизу                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 3.1.3  │Механизм тяговый          │Механизм с ручным приводом, │   -    │
│        │                          │тяговое усилие которого     │        │
│        │                          │передается канатом при      │        │
│        │                          │помощи системы зажимов      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  3.2   │Передвижной               │Механизм для подъема        │   -    │
│        │грузоподъемный механизм   │(опускания) груза,          │        │
│        │                          │передвигаемый при работе    │        │
│        │                          │вручную                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 3.2.1  │Таль ручная               │Грузоподъемный механизм с   │   -    │
│        │                          │канатным или цепным ручным  │        │
│        │                          │приводом                    │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│   4. КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ И КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ   │
│ ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ РАБОТ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  4.1   │Машины для дорожно-       │Краны-манипуляторы и КМУ    │  <*>   │
│        │строительных работ        │общего назначения           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  4.2   │Агрегаты ремонтно-        │Краны-манипуляторы и КМУ    │  <*>   │
│        │заправочные               │общего назначения           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  4.3   │Машины погрузочно-        │Краны манипуляторы и КМУ    │  <*>   │
│        │транспортные              │общего назначения           │        │
│        │общехозяйственного        │                            │        │
│        │назначения                │                            │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  4.4   │Манипуляторы навесные с   │Краны манипуляторы и КМУ    │  <*>   │
│        │крюком                    │общего назначения           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  4.5   │Кран портальный           │Краны-манипуляторы и КМУ    │  <*>   │
│        │(лесопогрузчик)           │общего назначения           │        │
│        │манипуляторного типа      │                            │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│ 5. МАНИПУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ │
│                            НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА                            │
│                       (работа с крюков запрещена)                       │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  5.1   │Валочно-пакетирующие      │ВПМ - специальные машины для│  <*>   │
│        │(ВПМ) и валочно-          │валки деревьев и укладывания│        │
│        │трелевочные (ВТМ) машины  │их в пачки                  │        │
│        │                          │ВТМ - специальные машины для│        │
│        │                          │валки деревьев и            │        │
│        │                          │транспортирования их        │        │
│        │                          │волочением                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  5.2   │Валочно-сучкорезно-       │Харвестеры - специальные    │  <*>   │
│        │раскряжевочные            │машины для валки деревьев,  │        │
│        │(харвестеры) и            │обрезки сучьев и раскряжевки│        │
│        │сучкорезно-раскряжевочные │Процессоры - специальные    │        │
│        │(процессоры) машины       │машины для обрезки сучьев и │        │
│        │                          │раскряжевки                 │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  5.3   │Машины для бесчокерной    │Специальные машины для сбора│  <*>   │
│        │трелевки леса,            │деревьев или их частей и    │        │
│        │пакетоподборщики          │транспортирования волочением│        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  5.4   │Погрузочно-транспортные   │Форвардеры - специальные    │  <*>   │
│        │машины: форвардеры,       │самозагружающиеся машины на │        │
│        │автопоезда-               │базе тракторов для          │        │
│        │сортаментовозы,           │перемещения деревьев или их │        │
│        │автопоезда-хлыстовозы     │частей                      │        │
│        │                          │Автопоезда-сортаментовозы - │        │
│        │                          │специальные                 │        │
│        │                          │самозагружающиеся машины для│        │
│        │                          │перемещения частей деревьев │        │
│        │                          │(сортаментов)               │        │
│        │                          │Автопоезда-хлыстовозы -     │        │
│        │                          │специальные                 │        │
│        │                          │самозагружающиеся машины для│        │
│        │                          │перемещения деревьев или    │        │
│        │                          │хлыстов                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  5.5   │Машины рубильные          │Специальные машины для      │  <*>   │
│        │                          │дробления деревьев или их   │        │
│        │                          │частей                      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  5.6   │Машины для устройства     │Специальные машины для      │  <*>   │
│        │лесовозных дорог          │перевозки и укладки дорожных│        │
│        │                          │колейных щитов и разборки   │        │
│        │                          │колейных лесовозных дорог   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  5.7   │Машины для корчевки и     │Специальные машины для      │  <*>   │
│        │погрузки пней             │корчевки, разделки пней и их│        │
│        │                          │погрузки                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  5.8   │Погрузчики леса           │Специальные машины для      │  <*>   │
│        │                          │подтаскивания, погрузки     │        │
│        │                          │(выгрузки), штабелевки      │        │
│        │                          │деревьев или их частей      │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                              6. ПАРАМЕТРЫ                               │
│                                Нагрузки                                 │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  6.1   │Грузоподъемность          │Груз массой m , поднимаемый │  <*>   │
│        │полезная, m               │             п              │        │
│        │           п              │                            │        │
│        │                          │краном и подвешенный при    │        │
│        │                          │помощи съемных              │        │
│        │                          │грузозахватных              │        │
│        │                          │приспособлений или          │        │
│        │                          │непосредственно к несъемным │        │
│        │                          │грузозахватным              │        │
│        │                          │приспособлениям. Если краны │        │
│        │                          │применяются для подъема     │        │
│        │                          │затворов на                 │        │
│        │                          │гидроэлектростанциях или    │        │
│        │                          │грузов с поверхности воды, в│        │
│        │                          │полезную грузоподъемность   │        │
│        │                          │могут быть включены усилия, │        │
│        │                          │вызванные всасыванием воды  │        │
│        │                          │или сцеплением воды         │        │
│        │                          │вследствие всасывания       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.2   │Съемное грузозахватное    │Устройство массой m  ,      │   -    │
│        │приспособление, m         │                   сг       │        │
│        │                 сг       │                            │        │
│        │                          │соединяющее груз с краном.  │        │
│        │                          │Съемное грузозахватное      │        │
│        │                          │приспособление легко        │        │
│        │                          │снимается с подъемного      │        │
│        │                          │устройства и отсоединяется  │        │
│        │                          │от груза                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.3   │Грузоподъемность нетто,   │Груз массой m , поднимаемый │   -    │
│        │m                         │             н              │        │
│        │ н                        │                            │        │
│        │                          │краном и подвешенный при    │        │
│        │                          │помощи несъемных            │        │
│        │                          │грузозахватных              │        │
│        │                          │приспособлений. Масса m     │        │
│        │                          │                       н    │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │представляет собой сумму    │        │
│        │                          │значений массы груза,       │        │
│        │                          │соответствующего полезной   │        │
│        │                          │грузоподъемности m  и       │        │
│        │                          │                  н         │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │съемных грузозахватных      │        │
│        │                          │приспособлений m  :         │        │
│        │                          │                сг          │        │
│        │                          │m  = m  + m                 │        │
│        │                          │ н    п    сг               │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.4   │Несъемное грузозахватное  │Устройство массой m  , к    │   -    │
│        │приспособление, m         │                   нг       │        │
│        │                 нг       │                            │        │
│        │                          │которому можно подвешивать  │        │
│        │                          │груз, соответствующий       │        │
│        │                          │грузоподъемности нетто, и   │        │
│        │                          │которое постоянно закреплено│        │
│        │                          │на нижней части подъемного  │        │
│        │                          │устройства. Несъемные       │        │
│        │                          │грузозахватные              │        │
│        │                          │приспособления являются     │        │
│        │                          │частью крана                │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.5   │Грузоподъемность миди, m  │Груз массой m , поднимаемый │   -    │
│        │                        м │             м              │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │краном и подвешенный к      │        │
│        │                          │нижнему концу подъемного    │        │
│        │                          │средства. Масса m           │        │
│        │                          │                 м          │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │представляет собой сумму    │        │
│        │                          │значений массы груза,       │        │
│        │                          │соответствующего полезной   │        │
│        │                          │грузоподъемности m , съемных│        │
│        │                          │                  п         │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │грузозахватных              │        │
│        │                          │приспособлений m   и        │        │
│        │                          │                сг          │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │несъемных грузозахватных    │        │
│        │                          │приспособлений m  :         │        │
│        │                          │                нг          │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │m  = m  + m   + m           │        │
│        │                          │ м    п    сг    нг         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.6   │Подъемное средство, m     │Канаты, цепи или любое      │   -    │
│        │                     пс   │другое оборудование массой  │        │
│        │                          │m  , свисающее с крана, с   │        │
│        │                          │ пс                         │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │грузовой тележки или с      │        │
│        │                          │оголовка стрелы и приводимое│        │
│        │                          │в движение лебедкой для     │        │
│        │                          │подъема или опускания груза,│        │
│        │                          │подвешенного к нижнему концу│        │
│        │                          │подъемного средства.        │        │
│        │                          │Подъемные средства являются │        │
│        │                          │частью грузоподъемного      │        │
│        │                          │устройства                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.7   │Грузоподъемность брутто,  │Груз массой m , подвешенный │   -    │
│        │m                         │             б              │        │
│        │ б                        │                            │        │
│        │                          │непосредственно к крану, к  │        │
│        │                          │грузовой тележке или к      │        │
│        │                          │оголовку стрелы. Масса m    │        │
│        │                          │                        б   │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │представляет собой сумму    │        │
│        │                          │значений массы груза,       │        │
│        │                          │соответствующего полезной   │        │
│        │                          │грузоподъемности m , съемных│        │
│        │                          │                  п         │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │и несъемных грузозахватных  │        │
│        │                          │приспособлений m   и m   и  │        │
│        │                          │                сг    нг    │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │подъемного средства m  :    │        │
│        │                          │                     пс     │        │
│        │                          │                            │        │
│        │                          │m  = m  + m   + m   + m     │        │
│        │                          │ б    п    сг    нг    пс   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.8   │Момент грузовой           │Произведение величин        │  <*>   │
│        │M = Q x L                 │грузоподъемности Q и        │        │
│        │                          │соответствующего ей вылета L│        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.9   │Момент грузовой           │Произведение величин        │  <*>   │
│        │опрокидывающий            │грузоподъемности Q и        │        │
│        │M  = Q x A                │соответствующего вылета от  │        │
│        │ A                        │ребра опрокидывания A       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.10  │Конструктивная масса, Gк  │Масса крана без балласта и  │   -    │
│        │                          │противовеса в незаправленном│        │
│        │                          │состоянии, т.е. без топлива,│        │
│        │                          │масла, смазочных материалов │        │
│        │                          │и воды. Для стреловых       │        │
│        │                          │самоходных кранов           │        │
│        │                          │принимается в сборе с       │        │
│        │                          │основной стрелой и          │        │
│        │                          │противовесом в              │        │
│        │                          │незаправленном состоянии    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.11  │Общая масса, Gо           │Полная масса крана в        │   -    │
│        │                          │заправленном состоянии с    │        │
│        │                          │балластом и противовесом    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.12  │Нагрузка на колесо, P     │Величина наибольшей         │  <*>   │
│        │                          │вертикальной нагрузки,      │        │
│        │                          │передаваемой одним ходовым  │        │
│        │                          │колесом на крановый путь или│        │
│        │                          │на ось                      │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                        Линейные параметры кранов                        │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  6.13  │Вылет, L                  │Расстояние по горизонтали от│  <*>   │
│        │                          │оси вращения поворотной     │        │
│        │                          │части до вертикальной оси   │        │
│        │                          │грузозахватного органа при  │        │
│        │                          │установке крана на          │        │
│        │                          │горизонтальной площадке     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 6.13.1 │Вылет проектный           │Вылет, определенный без     │   -    │
│        │                          │нагрузки на крюке           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 6.13.2 │Вылет рабочий             │Вылет, определенный с грузом│   -    │
│        │                          │на крюке                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.14  │Вылет от ребра            │Расстояние по горизонтали от│  <*>   │
│        │опрокидывания, A          │ребра опрокидывания до      │        │
│        │                          │вертикальной оси            │        │
│        │                          │грузозахватного органа при  │        │
│        │                          │установке крана на          │        │
│        │                          │горизонтальной площадке     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 6.14.1 │Вылет проектный от ребра  │Вылет от ребра              │   -    │
│        │опрокидывания             │опрокидывания, определенный │        │
│        │                          │без нагрузки на крюке       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 6.14.2 │Вылет рабочий от ребра    │Вылет от ребра              │   -    │
│        │опрокидывания             │опрокидывания, определенный │        │
│        │                          │с грузом на крюке           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.15  │Пролет, S                 │Расстояние по горизонтали   │  <*>   │
│        │                          │между осями рельсов         │        │
│        │                          │кранового пути для кранов   │        │
│        │                          │мостового типа              │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.16  │Вылет консоли, L          │Наибольшее расстояние по    │  <*>   │
│        │                          │горизонтали от оси ближайшей│        │
│        │                          │к консоли опоры крана до оси│        │
│        │                          │расположенного на консоли   │        │
│        │                          │грузозахватного органа      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.17  │Подход, C                 │Минимальное расстояние по   │  <*>   │
│        │                          │горизонтали от оси рельса   │        │
│        │                          │кранового пути до           │        │
│        │                          │вертикальной оси            │        │
│        │                          │грузозахватного органа      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.18  │Габарит задний, r         │Наибольший радиус поворотной│  <*>   │
│        │                          │части крана со стороны,     │        │
│        │                          │противоположной стреле      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.19  │Высота подъема, H         │Расстояние по вертикали от  │  <*>   │
│        │                          │уровня стоянки крана до     │        │
│        │                          │грузозахватного органа,     │        │
│        │                          │находящегося в верхнем      │        │
│        │                          │положении:                  │        │
│        │                          │для крюков и вил - до их    │        │
│        │                          │опорной поверхности         │        │
│        │                          │для прочих грузозахватных   │        │
│        │                          │органов - до их нижней точки│        │
│        │                          │(в замкнутом положении)     │        │
│        │                          │Для мостовых кранов высота  │        │
│        │                          │подъема принимается от      │        │
│        │                          │уровня пола. Высота подъема │        │
│        │                          │определяется без нагрузки   │        │
│        │                          │при установке крана на      │        │
│        │                          │горизонтальной площадке     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.20  │Глубина опускания, h      │Расстояние по вертикали от  │  <*>   │
│        │                          │уровня стоянки крана до     │        │
│        │                          │грузозахватного органа,     │        │
│        │                          │находящегося в нижнем       │        │
│        │                          │рабочем положении:          │        │
│        │                          │для крюков и вил - до их    │        │
│        │                          │опорной поверхности         │        │
│        │                          │для прочих грузозахватных   │        │
│        │                          │органов - до их нижней точки│        │
│        │                          │(в замкнутом состоянии)     │        │
│        │                          │Для мостовых кранов глубина │        │
│        │                          │опускания принимается от    │        │
│        │                          │уровня пола. Глубина        │        │
│        │                          │опускания определяется без  │        │
│        │                          │нагрузки при установке крана│        │
│        │                          │на горизонтальной площадке  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.21  │Диапазон подъема, D       │Расстояние по вертикали     │  <*>   │
│        │                          │между верхним и нижним      │        │
│        │                          │рабочим положением          │        │
│        │                          │грузозахватного органа      │        │
│        │                          │(см. позиции 6.19 и 6.20)   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.22  │Высота кранового пути, Hо │Расстояние по вертикали от  │  <*>   │
│        │                          │уровня пола (земли) до      │        │
│        │                          │уровня головок рельсов      │        │
│        │                          │кранового пути              │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                        Скорости рабочих движений                        │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  6.23  │Скорость подъема          │Скорость вертикального      │  <*>   │
│        │(опускания) груза, Vп     │перемещения рабочего груза в│        │
│        │                          │установившемся режиме       │        │
│        │                          │движения                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.24  │Скорость посадки, Vm      │Наименьшая скорость         │  <*>   │
│        │                          │опускания наибольшего       │        │
│        │                          │рабочего груза при монтаже  │        │
│        │                          │или укладке в установившемся│        │
│        │                          │режиме движения             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.25  │Частота вращения, W       │Угловая скорость вращения   │  <*>   │
│        │                          │поворотной части крана в    │        │
│        │                          │установившемся режиме       │        │
│        │                          │движения. Определяется при  │        │
│        │                          │наибольшем вылете с рабочим │        │
│        │                          │грузом при установке крана  │        │
│        │                          │на горизонтальной площадке и│        │
│        │                          │скорости ветра не более 3   │        │
│        │                          │м/с на высоте 10 м          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.26  │Скорость передвижения     │Скорость передвижения крана │  <*>   │
│        │крана, Vк                 │в установившемся режиме     │        │
│        │                          │движения. Определяется при  │        │
│        │                          │передвижении крана по       │        │
│        │                          │горизонтальному пути с      │        │
│        │                          │рабочим грузом и при        │        │
│        │                          │скорости ветра не более 3   │        │
│        │                          │м/с на высоте 10 м          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.27  │Скорость передвижения     │Скорость передвижения       │  <*>   │
│        │тележки, Vт               │грузовой тележки в          │        │
│        │                          │установившемся режиме       │        │
│        │                          │движения. Определяется при  │        │
│        │                          │движении тележки по         │        │
│        │                          │горизонтальному пути с      │        │
│        │                          │наибольшим рабочим грузом и │        │
│        │                          │при скорости ветра не более │        │
│        │                          │3 м/с на высоте 10 м        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.28  │Скорость изменения        │Средняя скорость            │  <*>   │
│        │вылета, Vг                │горизонтального перемещения │        │
│        │                          │рабочего груза в            │        │
│        │                          │установившемся режиме       │        │
│        │                          │движения. Определяется при  │        │
│        │                          │изменении вылета от         │        │
│        │                          │наибольшего до наименьшего  │        │
│        │                          │при установке крана на      │        │
│        │                          │горизонтальном пути и       │        │
│        │                          │скорости ветра не более 3   │        │
│        │                          │м/с на высоте 10 м          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.29  │Время изменения вылета    │Время, необходимое для      │   -    │
│        │                          │изменения вылета от         │        │
│        │                          │наибольшего до наименьшего. │        │
│        │                          │Определяется при изменении  │        │
│        │                          │вылета под нагрузкой, равной│        │
│        │                          │грузоподъемности для        │        │
│        │                          │наибольшего вылета при      │        │
│        │                          │установке крана на          │        │
│        │                          │горизонтальном пути при     │        │
│        │                          │скорости ветра не более 3   │        │
│        │                          │м/с на высоте 10 м          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.30  │Скорость ревизионная      │Малая скорость перемещения  │   -    │
│        │                          │крана в установившемся      │        │
│        │                          │режиме движения, служащая   │        │
│        │                          │для ревизии (контроля)      │        │
│        │                          │несущих канатов и узлов     │        │
│        │                          │крана                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.31  │Скорость транспортная, Vо │Наибольшая скорость         │  <*>   │
│        │                          │передвижения крана в        │        │
│        │                          │транспортном положении,     │        │
│        │                          │обеспечиваемая собственным  │        │
│        │                          │приводом                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.32  │Время рабочего цикла      │Время, затрачиваемое на     │   -    │
│        │                          │осуществление одного        │        │
│        │                          │установленного цикла работы │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                 Параметры, связанные с крановыми путями                 │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  6.33  │Уровень стоянки крана     │Горизонтальная поверхность  │  <*>   │
│        │                          │основания или поверхность   │        │
│        │                          │головок рельсов, на которую │        │
│        │                          │опирается неповоротная часть│        │
│        │                          │крана. Для кранов, у которых│        │
│        │                          │опоры расположены на разной │        │
│        │                          │высоте, уровень стоянки     │        │
│        │                          │крана определяется по нижней│        │
│        │                          │опоре крана                 │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.34  │Колея, K                  │Для кранов стрелового типа -│  <*>   │
│        │                          │расстояние по горизонтали   │        │
│        │                          │между осями рельсов или     │        │
│        │                          │колес ходовой части крана.  │        │
│        │                          │Для грузовых тележек -      │        │
│        │                          │расстояние между осями      │        │
│        │                          │рельсов для передвижения    │        │
│        │                          │тележки                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.35  │База, B                   │Расстояние между осями опор │  <*>   │
│        │                          │(тележек) крана, измеренное │        │
│        │                          │вдоль пути                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.36  │База выносных опор, Bо    │Расстояние между            │  <*>   │
│        │                          │вертикальными осями выносных│        │
│        │                          │опор, измеренное по         │        │
│        │                          │продольной оси крана        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.37  │Расстояние между          │Расстояние между            │  <*>   │
│        │выносными опорами, Kо     │вертикальными осями выносных│        │
│        │                          │опор, измеренное поперек    │        │
│        │                          │продольной оси крана        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.38  │Уклон пути                │Уклон, на котором           │  <*>   │
│        │                          │допускается работа крана,   │        │
│        │                          │определяемый отношением i = │        │
│        │                          │h / B, соответствующим      │        │
│        │                          │разности уровней h двух     │        │
│        │                          │точек пути, находящихся на  │        │
│        │                          │расстоянии B, равном базе   │        │
│        │                          │крана. Величина разности    │        │
│        │                          │уровней измеряется при      │        │
│        │                          │отсутствии нагрузки на      │        │
│        │                          │данный участок пути         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.39  │Уклон преодолеваемый      │Уклон пути i = h / B,       │  <*>   │
│        │                          │преодолеваемый краном с     │        │
│        │                          │постоянной транспортной     │        │
│        │                          │скоростью                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.40  │Контур опорный            │Контур, образуемый          │  <*>   │
│        │                          │горизонтальными проекциями  │        │
│        │                          │прямых линий, соединяющих   │        │
│        │                          │вертикальные оси опорных    │        │
│        │                          │элементов крана (колес или  │        │
│        │                          │выносных опор)              │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.41  │Радиус закругления, Rк    │Наименьший радиус           │  <*>   │
│        │                          │закругления оси внутреннего │        │
│        │                          │рельса на криволинейном     │        │
│        │                          │участке пути                │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.42  │Наименьший радиус, R      │Радиус окружности,          │  <*>   │
│        │                          │описываемой внешним передним│        │
│        │                          │колесом крана при изменении │        │
│        │                          │направления движения        │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                       Параметры общего характера                        │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  6.43  │Группа классификации      │Характеристика механизма или│   -    │
│        │(режима)                  │крана, учитывающая его      │        │
│        │                          │использование по            │        │
│        │                          │грузоподъемности, а также по│        │
│        │                          │времени или числу циклов    │        │
│        │                          │работы                      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.44  │Габарит приближения       │Пространство, определяемое  │  <*>   │
│        │                          │условиями безопасности при  │        │
│        │                          │работе крана вблизи         │        │
│        │                          │сооружений, из пределов     │        │
│        │                          │которого может выходить лишь│        │
│        │                          │грузозахватный орган при    │        │
│        │                          │выполнении рабочих операций │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  6.45  │Коэффициент запаса        │Отношение момента,          │   -    │
│        │торможения                │создаваемого тормозом, к    │        │
│        │                          │наибольшему моменту на      │        │
│        │                          │тормозном валу от           │        │
│        │                          │приложенных статических     │        │
│        │                          │нагрузок                    │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                           7. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ                           │
│                                Движения                                 │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  7.1   │Подъем (опускание) груза  │Вертикальное перемещение    │  <*>   │
│        │                          │груза                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.2   │Плавная посадка груза     │Опускание груза с наименьшей│  <*>   │
│        │                          │скоростью при его монтаже   │        │
│        │                          │или укладке                 │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.3   │Подъем (опускание) стрелы │Угловое движение стрелы в   │  <*>   │
│        │                          │вертикальной плоскости      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.4   │Изменение вылета          │Перемещение грузозахватного │  <*>   │
│        │                          │органа путем подъема,       │        │
│        │                          │опускания, телескопирования │        │
│        │                          │стрелы или передвижения     │        │
│        │                          │грузовой тележки            │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.5   │Горизонтальный ход груза  │Перемещение груза при       │  <*>   │
│        │                          │изменении вылета (подъеме   │        │
│        │                          │стрелы) по траектории,      │        │
│        │                          │близкой к горизонтали       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.6   │Передвижение крана        │Перемещение всего крана в   │  <*>   │
│        │                          │рабочем положении           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.7   │Передвижение грузовой     │Перемещение грузовой тележки│  <*>   │
│        │тележки                   │по мосту, несущему канату,  │        │
│        │                          │стреле или консоли          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.8   │Поворот                   │Угловое движение поворотной │  <*>   │
│        │                          │части крана мостового или   │        │
│        │                          │стрелового типа в           │        │
│        │                          │горизонтальной плоскости    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.9   │Цикл работы               │Совокупность операций,      │   -    │
│        │                          │связанных с передвижением   │        │
│        │                          │крана и (или) его узлов при │        │
│        │                          │работе, от момента, когда   │        │
│        │                          │кран готов к подъему груза, │        │
│        │                          │до момента готовности к     │        │
│        │                          │подъему следующего груза    │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                           Устойчивость крана                            │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  7.10  │Устойчивость крана        │Способность крана           │   -    │
│        │                          │противодействовать          │        │
│        │                          │опрокидывающим моментам     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 7.10.1 │Устойчивость грузовая     │Способность крана           │   -    │
│        │                          │противодействовать          │        │
│        │                          │опрокидывающим моментам,    │        │
│        │                          │создаваемым весом груза,    │        │
│        │                          │силами инерции, ветровой    │        │
│        │                          │нагрузкой в рабочем         │        │
│        │                          │состоянии крана и другими   │        │
│        │                          │факторами                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 7.10.2 │Устойчивость собственная  │Способность крана           │   -    │
│        │                          │противодействовать          │        │
│        │                          │опрокидывающим моментам,    │        │
│        │                          │создаваемым ветровой        │        │
│        │                          │нагрузкой и другими         │        │
│        │                          │факторами, при нахождении   │        │
│        │                          │крана в рабочем (без груза) │        │
│        │                          │и нерабочем состояниях      │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                            Состояние кранов                             │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  7.11  │Исправное состояние       │Состояние крана, при котором│   -    │
│        │                          │он соответствует всем       │        │
│        │                          │требованиям нормативных и / │        │
│        │                          │или конструкторских         │        │
│        │                          │(проектных) документов      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.12  │Работоспособное состояние │Состояние крана, при котором│   -    │
│        │                          │значения всех параметров,   │        │
│        │                          │характеризующих способность │        │
│        │                          │выполнять заданные функции, │        │
│        │                          │соответствуют всем          │        │
│        │                          │требованиям нормативных и / │        │
│        │                          │или конструкторских         │        │
│        │                          │(проектных) документов      │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                                Испытания                                │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  7.13  │Испытания статические     │Испытание крана путем       │   -    │
│        │                          │статического приложения     │        │
│        │                          │нагрузки к грузозахватному  │        │
│        │                          │органу, на X% превышающей   │        │
│        │                          │грузоподъемность крана      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  7.14  │Испытания динамические    │Испытание крана путем       │   -    │
│        │                          │выполнения рабочих движений │        │
│        │                          │под нагрузкой, на Y%        │        │
│        │                          │превышающей грузоподъемность│        │
│        │                          │крана                       │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                                 8. УЗЛЫ                                 │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  8.1   │Механизм подъема          │Приводное устройство для    │   -    │
│        │                          │подъема и опускания груза   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.2   │Механизм передвижения     │Приводное устройство для    │   -    │
│        │крана                     │передвижения крана          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.3   │Механизм передвижения     │Приводное устройство для    │   -    │
│        │тележки или тали          │передвижения грузовой       │        │
│        │                          │тележки или тали            │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.4   │Механизм изменения вылета │Приводное устройство для    │  <*>   │
│        │                          │изменения вылета путем      │        │
│        │                          │изменения угла наклона      │        │
│        │                          │стрелы и / или гуська либо  │        │
│        │                          │передвижения грузовой       │        │
│        │                          │тележки или тали            │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.5   │Механизм поворота         │Приводное устройство для    │   -    │
│        │                          │вращения поворотной части   │        │
│        │                          │крана в горизонтальной      │        │
│        │                          │плоскости                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.6   │Механизм выдвижения       │Приводное устройство для    │   -    │
│        │стрелы                    │изменения длины стрелы крана│        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.7   │Механизм телескопирования │Приводное устройство для    │   -    │
│        │                          │изменения длины стрелы,     │        │
│        │                          │башни или балок выносных    │        │
│        │                          │опор крана                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.8   │Лебедка                   │Механизм, тяговое усилие    │  <*>   │
│        │                          │которого передается         │        │
│        │                          │посредством гибкого элемента│        │
│        │                          │(каната, цепи) от приводного│        │
│        │                          │барабана                    │        │
│        │                          │Типы лебедок:               │        │
│        │                          │барабанная                  │        │
│        │                          │с канатоведущими шкивами    │        │
│        │                          │шпилевая                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.9   │Таль                      │Грузоподъемный механизм,    │  <*>   │
│        │                          │смонтированный или не       │        │
│        │                          │смонтированный в одном      │        │
│        │                          │корпусе с приводом          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.10  │Ходовое устройство        │Основание стрелового или    │   -    │
│        │                          │башенного крана для         │        │
│        │                          │установки поворотной        │        │
│        │                          │платформы или башни крана,  │        │
│        │                          │включающее приводное        │        │
│        │                          │устройство для передвижения │        │
│        │                          │крана                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.11  │Портал                    │Основание крана,            │  <*>   │
│        │                          │предназначенное для пропуска│        │
│        │                          │железнодорожного или        │        │
│        │                          │автомобильного транспорта   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.12  │Тележка ходовая           │Опорная конструкция,        │   -    │
│        │балансирная               │оборудованная колесами или  │        │
│        │                          │катками, имеющая шарнирное  │        │
│        │                          │соединение для равномерной  │        │
│        │                          │передачи нагрузок на колеса │        │
│        │                          │или катки                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.13  │Мост                      │Несущая конструкция кранов  │   -    │
│        │                          │мостового типа,             │        │
│        │                          │предназначенная для движения│        │
│        │                          │по ней грузовой тележки, или│        │
│        │                          │конструкции между опорами   │        │
│        │                          │козлового или полукозлового │        │
│        │                          │крана                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.14  │Тележка грузовая          │Конструкция, предназначенная│   -    │
│        │                          │для перемещения подвешенного│        │
│        │                          │груза по мосту, стреле,     │        │
│        │                          │несущему канату             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.15  │Опорно-поворотный круг    │Узел для передачи нагрузок  │   -    │
│        │(устройство)              │(грузового момента,         │        │
│        │                          │вертикальных и              │        │
│        │                          │горизонтальных сил) от      │        │
│        │                          │поворотной части крана на   │        │
│        │                          │неповоротную и для вращения │        │
│        │                          │поворотной части, который   │        │
│        │                          │также может включать        │        │
│        │                          │механизм поворота крана     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.16  │Платформа поворотная      │Поворотная конструкция крана│  <*>   │
│        │                          │для размещения механизмов   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.17  │Башня                     │Вертикальная конструкция    │  <*>   │
│        │                          │крана, поддерживающая стрелу│        │
│        │                          │и / или поворотную платформу│        │
│        │                          │и обеспечивающая необходимую│        │
│        │                          │высоту расположения опоры   │        │
│        │                          │стрелы                      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.18  │Колонна                   │У консольных кранов -       │  <*>   │
│        │                          │вертикальная конструкция,   │        │
│        │                          │поддерживающая поворотную   │        │
│        │                          │стрелу с рабочим грузом и   │        │
│        │                          │обеспечивающая необходимую  │        │
│        │                          │высоту подъема, у кранов-   │        │
│        │                          │штабелеров - вертикальная   │        │
│        │                          │конструкция для перемещения │        │
│        │                          │грузоподъемника и кабины    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.19  │Стрела                    │Конструкция крана,          │  <*>   │
│        │                          │обеспечивающая необходимый  │        │
│        │                          │вылет и / или высоту подъема│        │
│        │                          │грузозахватного органа      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.20  │Оборудование башенно-     │Сменное оборудование        │  <*>   │
│        │стреловое                 │стрелового крана, состоящее │        │
│        │                          │из башни, стрелы с гуськом  │        │
│        │                          │или без гуська и необходимых│        │
│        │                          │устройств                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.21  │Опора качающаяся          │Опора кабельного крана,     │   -    │
│        │                          │имеющая возможность изменять│        │
│        │                          │угол наклона к горизонтали  │        │
│        │                          │при изменении усилий в      │        │
│        │                          │несущих канатах             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.22  │Опора не качающаяся       │Опора кабельного крана, не  │   -    │
│        │                          │имеющая возможности изменять│        │
│        │                          │угол наклона к горизонтали  │        │
│        │                          │при изменении усилий в      │        │
│        │                          │несущих канатах             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.23  │Грузоподъемник            │Каретка мостового крана-    │   -    │
│        │                          │штабелера, несущая          │        │
│        │                          │грузозахватный орган и      │        │
│        │                          │перемещающаяся по           │        │
│        │                          │вертикальным направляющим   │        │
│        │                          │колонны                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.24  │Металлоконструкция        │Расчетная конструкция крана,│   -    │
│        │                          │передающая нагрузку,        │        │
│        │                          │воспринимаемую краном, на   │        │
│        │                          │другие узлы крана или его   │        │
│        │                          │основание                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.25  │Противовес                │Грузы, прикрепляемые к      │  <*>   │
│        │                          │противовесной консоли или к │        │
│        │                          │поворотной консоли или к    │        │
│        │                          │поворотной платформе для    │        │
│        │                          │уравновешивания массы       │        │
│        │                          │рабочего груза и / или      │        │
│        │                          │отдельных частей крана      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.26  │Балласт                   │Груз, прикрепленный на      │  <*>   │
│        │                          │ходовой раме или на портале │        │
│        │                          │для обеспечения устойчивости│        │
│        │                          │крана                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.27  │Тормоз                    │Устройство для остановки и /│   -    │
│        │                          │или удержания механизмов в  │        │
│        │                          │неподвижном состоянии или   │        │
│        │                          │снижения скорости движения  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.28  │Блок (канатный)           │Вращающийся элемент с ручьем│  <*>   │
│        │                          │для направления каната      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.29  │Блок уравнительный        │Блок, служащий для          │   -    │
│        │                          │выравнивания нагрузок в двух│        │
│        │                          │ветвях каната               │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.30  │Шкив канатоведущий        │Вращающийся канатный шкив с │   -    │
│        │                          │канавками (канавкой),       │        │
│        │                          │служащий для привода одной  │        │
│        │                          │или нескольких ветвей каната│        │
│        │                          │за счет сил трения между    │        │
│        │                          │шкивом и канатом            │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.31  │Полиспаст                 │Блочно-канатная система для │  <*>   │
│        │                          │изменения силы и скорости   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 8.31.1 │Полиспаст сдвоенный       │Полиспаст, оба конца каната │  <*>   │
│        │                          │которого закреплены на одном│        │
│        │                          │или двух барабанах          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.32  │Подвеска крюковая         │Устройство, снабженное      │  <*>   │
│        │                          │крюком для подъема груза и  │        │
│        │                          │системой блоков для подвески│        │
│        │                          │к крану                     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.33  │Орган грузозахватный      │Устройство (крюк, грейфер,  │  <*>   │
│        │                          │электромагнит, вилы и др.)  │        │
│        │                          │для подвешивания,           │        │
│        │                          │захватывания или            │        │
│        │                          │подхватывания груза         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.34  │Связь кинематическая      │Механическая связь между    │   -    │
│        │неразмыкаемая             │двигателем и барабаном,     │        │
│        │                          │осуществляемая:             │        │
│        │                          │непосредственным соединением│        │
│        │                          │двигателя с редуктором и    │        │
│        │                          │редуктора с барабаном       │        │
│        │                          │при помощи неразмыкаемых    │        │
│        │                          │муфт                        │        │
│        │                          │при помощи механизма        │        │
│        │                          │переключения скоростей (в   │        │
│        │                          │том случае, если            │        │
│        │                          │самопроизвольное включение  │        │
│        │                          │или расцепление механизма   │        │
│        │                          │невозможно или если при этом│        │
│        │                          │автоматически не            │        │
│        │                          │накладывается тормоз        │        │
│        │                          │нормально закрытого типа)   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.35  │Опора выносная            │Устройство, предназначенное │  <*>   │
│        │                          │для увеличения опорного     │        │
│        │                          │контура крана в рабочем     │        │
│        │                          │положении                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.36  │Лестница                  │Устройство для доступа      │   -    │
│        │                          │обслуживающего персонала на │        │
│        │                          │кран в виде ряда ступеней   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 8.36.1 │Лестница наклонная        │Лестница с углом наклона к  │   -    │
│        │                          │горизонтали до 75°          │        │
│        │                          │включительно                │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 8.36.2 │Лестница посадочная       │Наклонная лестница с углом  │   -    │
│        │                          │наклона к горизонтали до 60°│        │
│        │                          │включительно                │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 8.36.3 │Лестница крутонаклонная   │Лестница с углом наклона к  │   -    │
│        │                          │горизонтали более 75°       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 8.36.4 │Лестница вертикальная     │Крутонаклонная лестница с   │   -    │
│        │                          │углом наклона к горизонтали │        │
│        │                          │90°                         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 8.36.5 │Лестница монтажная        │Упрощенная лестница без     │   -    │
│        │(эвакуационная)           │ограждений для выполнения   │        │
│        │                          │монтажных операций или      │        │
│        │                          │использования в аварийных   │        │
│        │                          │ситуациях                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.37  │Галерея                   │Длинный узкий свободный     │   -    │
│        │                          │проход с горизонтальным     │        │
│        │                          │настилом                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.38  │Мостки                    │Короткий проход с           │   -    │
│        │                          │горизонтальным или наклонным│        │
│        │                          │настилом, предназначенный   │        │
│        │                          │для доступа обслуживающего  │        │
│        │                          │персонала при проведении    │        │
│        │                          │технического обслуживания   │        │
│        │                          │и / или ремонта крана       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.39  │Площадка                  │Горизонтальная поверхность, │   -    │
│        │                          │предназначенная для         │        │
│        │                          │размещения человека при     │        │
│        │                          │проведении технического     │        │
│        │                          │обслуживания и / или ремонта│        │
│        │                          │крана                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.40  │Тамбур                    │Огражденная площадка перед  │   -    │
│        │                          │входом в кабину крана       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.41  │Грузовой (подъемный)      │Канат, предназначенный для  │  <*>   │
│        │канат                     │подъема груза               │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.42  │Стреловой канат           │Канат, запасованный на      │  <*>   │
│        │                          │блоках стрелового           │        │
│        │                          │полиспаста, используемого   │        │
│        │                          │для изменения вылета        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.43  │Тележечный (тяговый)      │Канат, предназначенный для  │  <*>   │
│        │канат                     │перемещения грузовой тележки│        │
│        │                          │по стреле или мосту крана   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.44  │Несущий канат             │Канат, предназначенный для  │  <*>   │
│        │                          │перемещения по нему грузовой│        │
│        │                          │тележки крана кабельного    │        │
│        │                          │типа                        │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.45  │Канат стрелового расчала  │Канат, предназначенный для  │  <*>   │
│        │                          │подвески (удержания) стрелы │        │
│        │                          │без запасовки в полиспаст,  │        │
│        │                          │за исключением запасовки на │        │
│        │                          │уравнительном блоке         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.46  │Вантовый канат            │Неподвижный канат,          │  <*>   │
│        │                          │предназначенный для         │        │
│        │                          │удержания мачты мачтового   │        │
│        │                          │крана или неподвижной башни │        │
│        │                          │кабельного крана            │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.47  │Замыкающий канат          │Канат, предназначенный для  │  <*>   │
│        │                          │замыкания грейфера при      │        │
│        │                          │работе                      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.48  │Канат оттяжки             │Канат, связывающий два      │  <*>   │
│        │                          │(неподвижных друг           │        │
│        │                          │относительно друга) элемента│        │
│        │                          │крана                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  8.49  │Монтажный канат           │Канат, запасованный на      │  <*>   │
│        │                          │блоках монтажного           │        │
│        │                          │полиспаста, используемого   │        │
│        │                          │для монтажа крана или его   │        │
│        │                          │элементов                   │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                  9. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ                   │
│                      Классификация по конструкции                       │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  9.1   │Прибор безопасности       │Техническое устройство      │   -    │
│        │                          │электронного типа,          │        │
│        │                          │устанавливаемое на кране и  │        │
│        │                          │предназначенное для         │        │
│        │                          │отключения механизмов в     │        │
│        │                          │аварийных ситуациях или их  │        │
│        │                          │предупреждения              │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  9.2   │Устройство безопасности   │Техническое устройство      │   -    │
│        │                          │механического,              │        │
│        │                          │электрического,             │        │
│        │                          │гидравлического или иного   │        │
│        │                          │(неэлектронного) типа,      │        │
│        │                          │устанавливаемое на кране и  │        │
│        │                          │предназначенное для         │        │
│        │                          │отключения механизмов или   │        │
│        │                          │для предупреждения          │        │
│        │                          │крановщика (машиниста) об   │        │
│        │                          │аварийной ситуации          │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│                       Классификация по назначению                       │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  9.3   │Ограничитель              │Устройство, автоматически   │   -    │
│        │                          │отключающее и / или         │        │
│        │                          │переключающее на пониженную │        │
│        │                          │скорость привод механизма в │        │
│        │                          │аварийных ситуациях         │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 9.3.1  │Ограничитель рабочего     │Ограничитель, который       │   -    │
│        │движения                  │вызывает остановку и / или  │        │
│        │                          │ограничение рабочих движений│        │
│        │                          │крана                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  9.4   │Регистратор параметров    │Прибор, осуществляющий      │   -    │
│        │работы крана              │регистрацию, первичную      │        │
│        │                          │обработку, накопление и     │        │
│        │                          │хранение оперативной и      │        │
│        │                          │долговременной информации о │        │
│        │                          │параметрах работы крана в   │        │
│        │                          │течение установленного срока│        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 9.4.1  │Автономный регистратор    │Регистратор параметров      │   -    │
│        │параметров работы крана   │работы крана, выполненный в │        │
│        │                          │виде отдельного (автономного│        │
│        │                          │прибора)                    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 9.4.2  │Встроенный регистратор    │Регистратор параметров      │   -    │
│        │параметров работы крана   │работы крана, входящий в    │        │
│        │                          │состав другого прибора      │        │
│        │                          │безопасности (системы       │        │
│        │                          │безопасности) и являющийся  │        │
│        │                          │его неотъемлемой частью     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  9.5   │Указатель                 │Устройство, информирующее   │   -    │
│        │                          │крановщика (машиниста) и    │        │
│        │                          │обслуживающий персонал об   │        │
│        │                          │условиях работы крана       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  9.6   │Устройство                │Механическое устройство для │   -    │
│        │предохранительное         │защиты крана в аварийных    │        │
│        │                          │ситуациях                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 9.6.1  │Буфер                     │Устройство для смягчения    │  <*>   │
│        │                          │удара                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 9.6.2  │Захват противоугонный     │Устройство для удержания    │  <*>   │
│        │                          │крана от передвижения вдоль │        │
│        │                          │кранового (рельсового) пути │        │
│        │                          │в нерабочем состоянии под   │        │
│        │                          │действием ветра             │        │
├────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┤
│     10. ДОКУМЕНТЫ, РАБОТЫ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ С КРАНАМИ      │
├────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┬────────┤
│  10.1  │Эксплуатация              │Стадия жизненного цикла     │   -    │
│        │                          │крана, на которой           │        │
│        │                          │реализуется, поддерживается │        │
│        │                          │и восстанавливается его     │        │
│        │                          │качество. Эксплуатация крана│        │
│        │                          │включает в себя в общем     │        │
│        │                          │случае использование по     │        │
│        │                          │назначению (работу),        │        │
│        │                          │транспортирование, монтаж,  │        │
│        │                          │хранение, техническое       │        │
│        │                          │обслуживание и ремонт       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  10.2  │Ремонт                    │Восстановление поврежденных,│   -    │
│        │                          │изношенных или пришедших в  │        │
│        │                          │негодность по любой причине │        │
│        │                          │узлов, приборов безопасности│        │
│        │                          │крана с доведением крана до │        │
│        │                          │работоспособного состояния  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.2.1 │Ремонт текущий            │Ремонт, выполняемый для     │   -    │
│        │                          │обеспечения или             │        │
│        │                          │восстановления              │        │
│        │                          │работоспособности крана и   │        │
│        │                          │состоящий в замене и / или  │        │
│        │                          │восстановлении отдельных    │        │
│        │                          │частей                      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.2.2 │Ремонт капитальный        │Ремонт, выполняемый в       │   -    │
│        │                          │пределах срока службы крана │        │
│        │                          │для восстановления          │        │
│        │                          │исправности и полного или   │        │
│        │                          │близкого к полному          │        │
│        │                          │восстановлению ресурса крана│        │
│        │                          │с заменой или               │        │
│        │                          │восстановлением любых его   │        │
│        │                          │частей, включая базовые     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.2.3 │Ремонт полнокомплектный   │Ремонт крана с истекшим     │   -    │
│        │                          │сроком службы, выполняемый  │        │
│        │                          │на кране, находящемся в     │        │
│        │                          │рабочем (смонтированном)    │        │
│        │                          │состоянии, с целью          │        │
│        │                          │устранения дефектов,        │        │
│        │                          │выявленных в результате     │        │
│        │                          │технического                │        │
│        │                          │диагностирования, для       │        │
│        │                          │восстановления исправности и│        │
│        │                          │ресурса крана с продлением  │        │
│        │                          │срока службы до очередного  │        │
│        │                          │обследования                │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.2.4 │Ремонт капитально-        │Ремонт крана с истекшим     │   -    │
│        │восстановительный         │сроком службы, выполняемый  │        │
│        │                          │после разборки крана с целью│        │
│        │                          │устранения дефектов,        │        │
│        │                          │выявленных в результате     │        │
│        │                          │технического                │        │
│        │                          │диагностирования крана для  │        │
│        │                          │восстановления его ресурса  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  10.3  │Реконструкция             │Изменение конструкции крана,│   -    │
│        │                          │вызывающее необходимость    │        │
│        │                          │внесения изменений в паспорт│        │
│        │                          │(например, изменение типа   │        │
│        │                          │привода, длины решетчатой   │        │
│        │                          │стрелы, высоты башни,       │        │
│        │                          │грузоподъемности,           │        │
│        │                          │устойчивости),              │        │
│        │                          │переоборудование кранов и   │        │
│        │                          │другие изменения, вызывающие│        │
│        │                          │перераспределение и         │        │
│        │                          │изменение нагрузок          │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  10.4  │Ресурс                    │Суммарная расчетная         │   -    │
│        │                          │наработка крана от начала   │        │
│        │                          │эксплуатации или от         │        │
│        │                          │возобновления его           │        │
│        │                          │эксплуатации после ремонта  │        │
│        │                          │до перехода в предельное    │        │
│        │                          │состояние                   │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.4.1 │Ресурс остаточный         │Расчетная величина наработки│   -    │
│        │                          │крана (с момента проведения │        │
│        │                          │обследования) до достижения │        │
│        │                          │предельного состояния ее    │        │
│        │                          │базовых частей (несущих     │        │
│        │                          │металлические конструкции)  │        │
│        │                          │по критериям усталости      │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  10.5  │Предельное состояние      │Состояние крана, при котором│   -    │
│        │                          │его дальнейшая эксплуатация │        │
│        │                          │недопустима или             │        │
│        │                          │нецелесообразна либо        │        │
│        │                          │восстановление его          │        │
│        │                          │работоспособного состояния  │        │
│        │                          │невозможно или              │        │
│        │                          │нецелесообразно             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  10.6  │Срок службы нормативный   │Календарная (или            │   -    │
│        │                          │определенная по счетчику    │        │
│        │                          │моточасов) продолжительность│        │
│        │                          │эксплуатации до достижения  │        │
│        │                          │ресурса базовыми частями    │        │
│        │                          │(несущими металлическими    │        │
│        │                          │конструкциями) крана,       │        │
│        │                          │записанная в его паспорте   │        │
│        │                          │либо установленная в        │        │
│        │                          │нормативных документах по   │        │
│        │                          │расчету и проектированию    │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  10.7  │Обследование              │Комплекс работ по           │   -    │
│        │                          │техническому                │        │
│        │                          │диагностированию кранов с   │        │
│        │                          │истекшим сроком службы с    │        │
│        │                          │целью выдачи заключения о   │        │
│        │                          │возможности и условиях их   │        │
│        │                          │дальнейшей эксплуатации до  │        │
│        │                          │очередного обследования     │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  10.8  │Сертификация соответствия │Подтверждение соответствия  │   -    │
│        │(сертификация)            │крана или производства      │        │
│        │                          │требованиям технических     │        │
│        │                          │нормативных правовых актов в│        │
│        │                          │области технического        │        │
│        │                          │нормирования и              │        │
│        │                          │стандартизации              │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│  10.9  │Головная организация по   │Организация, уполномоченная │   -    │
│        │краностроению             │Госпромнадзором Республики  │        │
│        │                          │Беларусь:                   │        │
│        │                          │проводить научно-           │        │
│        │                          │исследовательские работы по │        │
│        │                          │безопасной эксплуатации     │        │
│        │                          │кранов                      │        │
│        │                          │осуществлять функции        │        │
│        │                          │специализированной          │        │
│        │                          │организации в полном объеме │        │
│        │                          │разрабатывать нормативные   │        │
│        │                          │документы по кранам         │        │
│        │                          │проводить экспертизу        │        │
│        │                          │проектов по вновь           │        │
│        │                          │разработанным и             │        │
│        │                          │модернизированным кранам (до│        │
│        │                          │проведения приемочных       │        │
│        │                          │испытаний)                  │        │
│        │                          │участвовать в приемочных    │        │
│        │                          │испытаниях кранов           │        │
│        │                          │проводить экспертизу кранов,│        │
│        │                          │в том числе приобретаемых за│        │
│        │                          │рубежом                     │        │
│        │                          │проводить обследование      │        │
│        │                          │кранов, в том числе с       │        │
│        │                          │истекшим сроком службы      │        │
│        │                          │участвовать в расследовании │        │
│        │                          │аварий кранов               │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.10  │Специализированная        │Организация, имеющая        │   -    │
│        │организация по кранам     │специальное разрешение      │        │
│        │                          │(лицензию) на право         │        │
│        │                          │осуществления деятельности в│        │
│        │                          │области промышленной        │        │
│        │                          │безопасности в части        │        │
│        │                          │выполнения работ и услуг по │        │
│        │                          │проектированию              │        │
│        │                          │(конструированию),          │        │
│        │                          │изготовлению, монтажу,      │        │
│        │                          │ремонту, наладке,           │        │
│        │                          │обслуживанию,               │        │
│        │                          │диагностированию,           │        │
│        │                          │эксплуатации подъемных      │        │
│        │                          │сооружений                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.11  │Крановщик (машинист)      │Лицо, имеющее право на      │   -    │
│        │                          │управление краном           │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│10.11.1 │Оператор                  │Лицо, имеющее право на      │   -    │
│        │                          │управление краном с         │        │
│        │                          │переносного пульта или по   │        │
│        │                          │радио                       │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.12  │Владелец крана            │Субъект хозяйствования,     │   -    │
│        │                          │который распоряжается краном│        │
│        │                          │как собственник или по      │        │
│        │                          │договору с собственником,   │        │
│        │                          │осуществляет его            │        │
│        │                          │эксплуатацию и нанимает     │        │
│        │                          │крановщика                  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.13  │Собственник крана         │Юридическое или физическое  │   -    │
│        │                          │лицо, у которого кран       │        │
│        │                          │находится на балансе или    │        │
│        │                          │является его собственностью │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.14  │Производитель работ       │Организация, занимающаяся   │   -    │
│        │                          │производством строительно-  │        │
│        │                          │монтажных, погрузочно-      │        │
│        │                          │разгрузочных и других видов │        │
│        │                          │работ с применением кранов  │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.15  │Заказчик крана            │Объединение или другие      │   -    │
│        │                          │организации и индивидуальные│        │
│        │                          │предприниматели, по заказам │        │
│        │                          │которых производятся работы │        │
│        │                          │краном, владельцами которого│        │
│        │                          │они не являются             │        │
├────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┼────────┤
│ 10.16  │Рабочий груз              │Груз, масса которого равна  │   -    │
│        │                          │грузоподъемности крана      │        │
└────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┴────────┘

--------------------------------
<*> На бумажном носителе.

Приложение 2
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ

ГОСТ 2 601-2006 ЕСКАД. Эксплуатационные документы.
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.2.058-81 ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации.
СНиП 3.08.01-85 - Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 191-82 Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия.
ГОСТ 228-95 Цепи якорные судовые. Параметры и размеры, технические требования, маркировка сборочных единиц.
ГОСТ 1451-77 Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения.
ГОСТ 2105-75 Крюки кованые и штампованные. Технические условия.
ГОСТ 2688-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19 (1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент.
ГОСТ 3066-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x7(1+6)+1x7(1+6). Сортамент.
ГОСТ 3081-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x19(1+9+9)+7x7(1+6). Сортамент.
ГОСТ 3083-80 Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6x30(0+15+15)+7 о.с.о. Сортамент.
ГОСТ 3071-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с. Сортамент.
ГОСТ 3079-80 Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6x37(1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент.
ГОСТ 3081-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6x19(1+9+9)+7x7(1+6). Сортамент.
ГОСТ 3083-80 Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6x30(0+15+15)+7 о.с.о. Сортамент.
ГОСТ 3088-80 Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р 18x19(1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент.
ГОСТ 3097-80 Канаты двойной свивки типа ТК конструкции 8x16(0+5+11)+9 о.с., типа ЛК-О конструкции 8x6(0+6)+9 о.с.
ГОСТ 3241-90 Канаты стальные. Технические условия.
ГОСТ 6619-75 Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия.
ГОСТ 6627-74 Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры.
ГОСТ 6628-73 Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры.
ГОСТ 7665-80 Канаты двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6x25(1+6; 6+12)+1 о.с. Сортамент.
ГОСТ 7667-80 Канаты двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6x25(1+6; 6+12)+7x7(1+6). Сортамент.
ГОСТ 7668-80 Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент.
ГОСТ 7669-80 Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+7x7(1+6). Сортамент.
ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия.
ГОСТ 12840-80 Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры.
ГОСТ 13556-91 Краны башенные строительные. Общие технические условия.
ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.
ГОСТ 14954-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6). Сортамент.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 16765-87 Краны стреловые самоходные общего назначения. Приемка и методы испытаний.
ГОСТ 18899-73 Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия.
ГОСТ 22045-89 Е Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия.
ГОСТ 22584-96 Тали электрические канатные. Технические условия.
ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия.
ГОСТ 24407-80 Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Стреловые краны и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из ремонта. Технические требования.
ГОСТ 24599-87 Грейферы канатные для навалочных грузов. Общие технические условия.
ГОСТ 27551-87 Краны стреловые самоходные. Органы управления. (ИСО 7752/2-85). Общие требования.
ГОСТ 27552-87 Краны стреловые самоходные. Термины и определения (ИСО 4306/2-85).
ГОСТ 27553-87 Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам (ИСО 4301/2-85) работы.
ГОСТ 27555-87 Краны грузоподъемные. Термины и определения (ИСО 4306/1-85).
ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия.
ГОСТ 27913-88 Краны грузоподъемные. Органы управления (ИСО 7752/1-83). Расположение и характеристики. Часть 1. Общие принципы.
ГОСТ 27914-88 Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков (ИСО 8087-85).
ГОСТ 28296-89 Краны мачтовые. Требования безопасности.
ГОСТ 28434-90 Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия.
ГОСТ 28609-90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета.
ГОСТ 28648-90 Колеса крановые. Технические условия.
ГОСТ 29266-91 Краны грузоподъемные. Требования к точности параметров (ИСО 9373-89) при испытаниях.
ГОСТ 30321-95 Краны грузоподъемные. Требования безопасности к гидравлическому оборудованию.
ГОСТ 30934.1-2002 Краны грузоподъемные. Руководство по эксплуатации. (ИСО 9928-1:1990). Часть 1. Общие положения.
ГОСТ 31271-2002 Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний.
ГОСТ 2224-93 Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия.
ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия.
ГОСТ 30188-97 Цепи грузоподъемные калиброванные высокопрочные. Технические условия.
ИСО 2408-85 Канаты стальные проволочные общего назначения. Характеристики.
ИСО 4301/1-86 Краны грузоподъемные. Классификация.
ИСО 4306/1-90 Подъемные устройства. Словарь.
ИСО 4308/1-86 Краны грузоподъемные. Выбор стальных проволочных канатов.
ИСО 4308/2-88 Краны грузоподъемные. Выбор стальных проволочных канатов. Часть 2. Краны стреловые самоходные. Коэффициент использования.
ИСО 4309/1-81 Краны грузоподъемные. Стальные проволочные канаты. Нормы и правила осмотра и браковки.
ИСО 4310/1-81 Краны грузоподъемные. Правила и методы испытаний.
ИСО 7363-86 Краны и подъемные устройства. Технические характеристики и приемочные документы.
РД 22-16-96 Грузоподъемные машины. Указания по выбору материалов для изготовления, ремонта и реконструкции сварных стальных конструкций.
РД 22-145-85 Краны стреловые самоходные. Нормы расчета устойчивости против опрокидывания.
РД 22-166-86 Краны строительные башенные. Нормы расчета.
РД 22-205-88 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных кранов.
РД 22-207-88 Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление.
РД 24.090.97-98 Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов.
СТБ 1392-2003 Цвета сигнальные и знаки безопасности.
СТБ 1428-2003 Контроль неразрушающий. Соединения сварные трубопроводов и металлоконструкций. Радиографический метод.
ТКП 45-1.03-103-2009(02250) Краны грузоподъемные. Капитальный, полнокомплектный и капитально-восстановительный ремонт. Правила выполнения.

Приложение 3
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА ПАСПОРТА БАШЕННЫХ КРАНОВ

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.
Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

                                                           Обложка паспорта
___________________________________________________________________________
                           (наименование крана)
___________________________________________________________________________
                              (индекс крана)

                                  ПАСПОРТ

(Настоящий    паспорт    является    образцом,    на   основании   которого
организация-изготовитель  должна  составить  паспорт  применительно  к типу
выпускаемых  им  башенных  кранов.  При  необходимости в паспорт включаются
дополнительные  сведения,  характеризующие специфику выпускаемого башенного
крана.)
___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)

                                                             Титульный лист

     Кран  подлежит регистрации в Госпромнадзоре до пуска в работу (надпись
делается только для кранов, подлежащих регистрации).

         Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

___________________________________________________________________________
                  (наименование организации-изготовителя)
___________________________________________________________________________
                         (наименование, тип крана)
___________________________________________________________________________
                              (индекс крана)

                                  ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)
___________________________________________________________________________
                          (регистрационный номер)
     При  передаче  крана  другому  владельцу  вместе  с краном должен быть
передан настоящий паспорт.

                                                    Оборот титульного листа

                         ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

     1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.
     2.  Разрешение  на  работу  крана  должно  быть  получено  в  порядке,
установленном Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов.
     3.  Копии  разрешений  Госпромнадзора  на  отступление  от  требования
нормативных документов должны быть приложены к паспорту.
     4. Сведения о сертификации: __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     5. ___________________________________________________________________
                  (другие сведения, на которые необходимо
___________________________________________________________________________
                    обратить внимание владельца крана)
___________________________________________________________________________

                                                                 Страница 1

     Место  для  чертежа  общего вида крана в рабочем положении с указанием
основных размеров (указанных стрелками и буквами), грузовых и высотных (при
необходимости) характеристик

                                            Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

                                                                 Страница 2

                               Разрешение (лицензия) на изготовление
                               N _____________ от ______ __________ 20__ г.
                               ____________________________________________
                               (наименование и адрес органа Госпромнадзора,

                               ____________________________________________
                                      выдавшего разрешение (лицензию)
                               ____________________________________________
                                          на изготовление крана)

                             1. Общие сведения

     1.1. Организация-изготовитель и ее адрес: ____________________________
___________________________________________________________________________
     1.2. Тип крана _______________________________________________________
     1.3. Индекс крана ____________________________________________________
     Обозначение исполнения (при необходимости) ___________________________
     1.4. Заводской номер _________________________________________________
     1.5. Год изготовления ________________________________________________
     1.6. Назначение крана ________________________________________________
     1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:
     крана ________________________________________________________________
     механизмов:
     грузовой лебедки _____________________________________________________
     стреловой лебедки ____________________________________________________
     тележечной лебедки ___________________________________________________
     передвижения крана ___________________________________________________
     поворота _____________________________________________________________
     1.8. Тип привода _____________________________________________________
                                     (электрический и пр.)
     1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:

                 наибольшая   плюс
     температура ---------- - ----- (°C)
                 наименьшая   минус

     сейсмичность, баллы ___________________________________________
     относительная влажность воздуха, % _____________________________
     взрывоопасность _______________________________________________
     пожароопасность ________________________________________________
     1.10. Допустимая скорость ветра, м/с:
     для  рабочего состояния с двухминутным осреднением на высоте установки
анемометра
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     для  нерабочего состояния на высоте 10 м (ветровой район по ГОСТ 1451)
___________________________________________________________________________
     Для  кранов,  основанных  на модульном принципе, данные для конкретных
исполнений приводятся в таблице:

     Исполнение крана     	   Допустимая скорость   
       ветра, м/с        	   Ветровой район   	

     1.11. Допустимый уклон кранового пути, % (градусы):
     для прямолинейных путей:
     при укладке __________________________________________________________
     при эксплуатации _____________________________________________________
     для криволинейного участка пути:
     при укладке __________________________________________________________
     при эксплуатации _____________________________________________________
     для    стояночной    площадки    (при    укладке    и    эксплуатации)
___________________________________________________________________________
     1.12. Ограничение одновременного выполнения рабочих операций крана:
     при работе на прямолинейных путях ____________________________________
     при работе на криволинейных путях ____________________________________
     1.13. Род электрического тока, частота, напряжение и число фаз:

          Цепь          	 Род тока  	Частота, Гц	Напряжение, 
     В      	 Число фаз 	
Силовая                 					
Управления              					
Рабочего освещения      					
Ремонтного освещения    					

     1.14.  Основные  нормативные  документы,  в  соответствии  с  которыми
изготовлен кран (обозначение и наименование): _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

           2. Основные технические данные и характеристики крана

     2.1.   Основные   характеристики  крана  (для  кранов,  основанных  на
модульном принципе, приводятся данные для всех конкретных исполнений):
     максимальный грузовой момент, т·м ____________________________________
     грузоподъемность максимальная нетто, т _______________________________
     грузоподъемность при максимальном вылете нетто, т ____________________
     вылет максимальный (проектный), м ____________________________________
     вылет при максимальной грузоподъемности (проектный), м _______________
     вылет минимальный (проектный), м _____________________________________
     высота подъема при максимальном вылете, м ____________________________
     высота подъема максимальная, м _______________________________________
     глубина опускания максимальная, м ____________________________________
     2.2.  Грузовысотные  характеристики  (составляются для всех комбинаций
условий   работы   и   исполнений  крана,  при  которых  предусмотрена  его
эксплуатация).
     Грузовые  характеристики  (графики  грузовых  и высотных характеристик
крана помещаются на чертеже общего вида крана (с. 1).

     Место для таблиц грузовых характеристик крана (при необходимости)

     Высотные  характеристики  (графики  грузовых  и высотных характеристик
крана помещаются на чертеже общего вида крана (с. 1).

            Место для таблиц высоты подъема (при необходимости)

     2.3. Геометрические параметры крана:
     база, м ______________________________________________________________
     колея, м _____________________________________________________________
     задний габарит _______________________________________________________
     наименьший  радиус  закругления криволинейного участка рельсового пути
(внутреннего рельса), м ___________________________________________________
     2.4.   Скорости   (для   механизмов,   имеющих   несколько  скоростей,
указываются все их значения или диапазон их изменения), м/с (м/мин):
     подъема (опускания) груза максимальной массы _________________________
     подъема (опускания) крюковой подвески, максимальная __________________
     плавной посадки груза максимальной массы, не более ___________________
     передвижения:
     грузовой тележки с грузом максимальной массы _________________________
     крана ________________________________________________________________
     частота вращения, рад/с (об/мин) _____________________________________
     2.5.  Время полного изменения вылета (для кранов с подъемной стрелой),
с (мин) ___________________________________________________________________
     2.6. Угол поворота, рад (градусы) ____________________________________
     2.7. Место управления:
     при работе ___________________________________________________________
     при монтаже и испытании ______________________________________________
     2.8. Способ управления _______________________________________________
                                        (электрический и др.)
     2.9. Способ токоподвода к крану ______________________________________
     2.10. Характеристики устойчивости:

                 Момент, кН·м                  	  Грузовая  
устойчивость	Собственная 
устойчивость	
Удерживающий Му (указывается значение          
моментов, характеризующих грузовую и           
собственную устойчивость при положении стрелы  
(вылете), когда соотношение моментов наиболее  
близко к единице)                              			
Опрокидывающий Мо (при вылете)                 			

     2.11. Масса кранов и его основных частей, т:
     конструктивная масса крана (номинальная) _____________________________
     масса крана общая ____________________________________________________
     масса противовеса ____________________________________________________
                                      (с допусками)
     масса балласта _______________________________________________________
                                      (с допусками)
     масса   основных   сборочных   частей   крана,   перевозимых  отдельно
___________________________________________________________________________
     масса крана в транспортном положении _________________________________
     2.12.   Расчетная   нагрузка   ходового  колеса  на  рельс,  кН  (т·с)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

     3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

     3.1. Двигатели силовых установок и механизмов.
     3.1.1. Генераторы и электродвигатели:

     Параметр      	    Механизм (устройство), на котором установлен     
 двигатель (указываются все двигатели, имеющиеся на  
                       кране)                        	
	     подъема     
(опускания) груза	передвижения
   крана    	
поворота 	передвижения
  тележки   
 (каретки)  	
Тип и условное     
обозначение        					
Род тока           					
Напряжение, В      					
Номинальный ток, А 					
Частота, Гц        					
Номинальная        
мощность, кВт      					
Частота вращения,  
рад/с (об/мин)     					
ПВ, % за 10 мин    					
Исполнение         
(нормальное,       
влаго-, взрыво- и  
пожарозащищенное,  
морское и т.п.)    					
Степень защиты     					
Вид соединения     
двигателя с        
трансмиссией:      
наименование       					
тип и обозначение  					

Суммарная мощность электродвигателей, кВт _______________________
     3.1.2. Гидронасосы и гидромоторы:

                    Параметры                    	Гидронасосы	Гидромоторы	
Назначение                                       			
Количество                                       			
Тип и условное обозначение                       			
Предельный момент (для гидромоторов), Н·м        			
Номинальная потребляемая мощность (для           
гидронасосов), кВт                               			
Номинальное давление рабочей жидкости, Па        
(кгс/кв.см)                                      			
Номинальная подача (расход), л/мин               			
Частота вращения, рад/с (об/мин)                 			
Направление вращения                             			

     3.1.3. Гидроцилиндры:
     назначение ___________________________________________________________
     количество ___________________________________________________________
     тип и условное обозначение ___________________________________________
     диаметр цилиндра (штока), мм _________________________________________
     ход поршня, м ________________________________________________________
     усилие, кН (т·с) _____________________________________________________
     номинальное давление рабочей жидкости, Па (кгс/кв.см) ________________
     марка жидкости _______________________________________________________
     3.2. Характеристика тормозов:
     механизм, на котором установлен тормоз _______________________________
     количество тормозов __________________________________________________
     тип,  система  (автоматический,  управляемый,  нормально  открытый или
нормально закрытый, колодочный, дисковый и т.д.) __________________________
     диаметр тормозного шкива, диска, мм __________________________________
     коэффициент запаса торможения:
     для грузовой лебедки _________________________________________________
     для стреловой лебедки ________________________________________________
     привод тормоза:
     тип __________________________________________________________________
     усилие, Н ____________________________________________________________
     ход исполнительного органа, мм _______________________________________
     путь торможения механизма, м _________________________________________
     3.3.  Характеристика  крюка (заполняется по сертификатам организации -
изготовителя крюка):
     тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый) _____________________
     номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта _________________
     номинальная грузоподъемность, т ______________________________________
     заводской номер (номер сертификата, год изготовления) ________________
     изображение  клейма  службы  контроля  продукции  (ОТК)  организации -
изготовителя крюка ________________________________________________________
     3.4. Схемы запасовки и характеристика канатов.

                              Место для схем

     3.4.1.    Характеристика    канатов   (заполняется   по   сертификатам
организации - изготовителя канатов):

    Параметр    	                   Назначение каната                    	
	   грузовой   	стреловой	стрелового
 расчала  	тележечный	монтажный	
Конструкция     
каната и        
обозначение     
стандарта       						
Диаметр, мм     						
Длина, м        						
Временное       
сопротивление   
проволок        
разрыву, Н/кв.мм						
Разрывное усилие
каната в целом, 
Н               						
Расчетное       
натяжение       
каната, Н       						
Покрытие        
поверхности     
проволоки (ож,  
ж, с)           						
Коэффициент     
запаса          
прочности:      

расчетный       						
нормативный     						

     3.5. Опорно-поворотное устройство:
     организация-изготовитель _____________________________________________
     обозначение   (с   указанием,   по  какому  документу  оно  приведено)
___________________________________________________________________________
     заводской номер (при наличии) ________________________________________
     дата изготовления ____________________________________________________
     диаметр, мм __________________________________________________________
     число зубьев и модуль ________________________________________________
     болты крепления:
     класс прочности ______________________________________________________
     материал _____________________________________________________________
     момент затяжки, Н·м __________________________________________________
     3.6. Приборы и устройства безопасности.
     3.6.1. Ограничители рабочих движений:

 Тип ограничителя  	 Механизм, с которым  
 функционально связан 
 ограничитель (место  
      установки)      	
 Количество 	Номер позиции на 
 принципиальной  
  электрической  
      схеме      	

     3.6.2. Ограничитель грузоподъемности:
     механизмы, отключаемые ограничителем _________________________________
     обозначение    (марка,    тип,    модификация)   и   заводской   номер
___________________________________________________________________________
     максимальная  перегрузка,  при  которой  срабатывает  ограничитель,  %
___________________________________________________________________________
     наличие     звуковой,    световой    предупредительной    сигнализации
___________________________________________________________________________
     перегрузка,   при   которой   вступает  в  действие  предупредительная
сигнализация ______________________________________________________________
     3.6.3. Другие ограничители, в том числе контакты безопасности:

Место установки (кабина,
     выносной пульт     
   управления, флюгер   
  ходовой рамы и т.д.)  	
     Тип     	
  Назначение   	 Номер позиции на 
  принципиальной  
  электрической   
      схеме       	

     3.6.4. Указатели:

               Наименование               	 Тип, заводской 
     номер      	 Назначение  	
Указатель грузоподъемности и вылета       			
Анемометр                                 			
Другие указатели информационного          
назначения                                			

     3.6.5. Регистратор параметров работы крана:
     наименование _________________________________________________________
     тип, марка ___________________________________________________________
     место установки ______________________________________________________
     3.6.6. Упоры и буфера:

            Параметры             	     Для ограничения перемещения      	
	  грузовой тележки  	ходовой 
тележки 	 стрелы 	
Упоры                             
Место установки                   				
Конструкция (жесткий, пружинный,  
гидравлический, резиновый)        				
Максимальный ход (для пружинных и 
гидравлических), мм               				
Буфера                            
Место установки (на грузовой      
тележке, стреле и т.п.)           				
Конструкция (жесткий, пружинный,  
гидравлический, резиновый)        				
Максимальный ход (для пружинных и 
гидравлических), мм               				

     3.6.7. Прочие предохранительные устройства:

                    Наименование                    	  Тип,   
  марка  	Назначение	
Противоугонные устройства (указывается способ       
привода: ручной, автоматический и т.п.)             			
Другие устройства                                   			

     3.6.8. Сигнальные и переговорные устройства:

               Наименование                	     Тип,     
 обозначение, 
   система    
  устройства  	 Назначение,  
   условия    
 срабатывания 	
Радиостанция                               			
Звуковой сигнал                            			
Габаритная световая сигнализация           			
Другие устройства                          			

     3.7. Кабины:

                 Параметры                  	   Кабина    
 управления  	  Аппаратная  
    кабина    	
Место расположения                          			
Тип (открытая, закрытая, неподвижная,       
подвижная)                                  			
Тип и характеристика остекления             			
Характеристика изоляции (термо-,            
звукоизоляция и т.п.)                       			
Характеристика систем создания микроклимата 
в кабине (вентиляция, отопление,            
кондиционирование и др.)                    			
Характеристика сиденья (наличие и ход       
перемещения по вертикали и горизонтали,     
возможность наклона спинки)                 			
Другое оборудование (стеклоочистители,      
огнетушители, солнцезащитный козырек и      
т.п., их тип и характеристика)              			

     3.8.  Данные  о  металле  основных  элементов металлоконструкций крана
(заполняется по сертификатам организации - изготовителя материала):

Наименование и 
  обозначение  
    узлов и    
   элементов   	
 Вид и толщина  
металлопроката, 
    стандарт    	     Марка     
  материала,   
  категория,   
 группа, класс 
   прочности   	
Стандарт на 
   марку    
 материала  	
   Номер   
сертификата	

                  4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран ______________________________________________________________________
       (наименование, тип, индекс, исполнение, дополнительное исполнение)
Заводской номер ___________________________________________________________
Изготовлен      в      соответствии     с     нормативными     документами:
___________________________________________________________________________
Кран прошел испытания по программе ________________________________________
и  признан  годным  для  эксплуатации  с  указанными в паспорте параметрами
(заполняется  в тех случаях, когда организация-изготовитель отправляет кран
в  собранном  виде  или если в организации-изготовителе производится полная
сборка крана).
Гарантийный срок службы ____________________________________ мес.
Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме________________ лет.
Ресурс до первого капитального ремонта ____________ моточасов.

Технический директор
(главный инженер)
организации-изготовителя __________________
                             (подпись)

Начальник службы контроля
продукции (ОТК)
организации-изготовителя __________________
                              (подпись)
___________________
      (дата)

         5. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

     5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:
     схемы   кинематические  (схемы  должны  содержать  параметры  привода,
тормозов,  зубчатых  передач,  передаточные  числа  и тип редукторов, места
установки и номера подшипников, список которых оформляется как спецификация
к схеме или приводится на самой схеме);
     схемы   запасовки   канатов   (грузового,   стрелового,   тележечного,
монтажного  и  др. с указанием диаметров каната, блоков, барабанов, а также
способа крепления концов канатов);
     схема  установки балласта и противовеса с указанием о допуске по массе
и  отклонению  центра  тяжести  плит (не более +/-50 мм), предупредительной
окраске и надписях, наносимых на плиты;
     чертежи балласта и противовеса;
     схемы гидравлические (с перечнем элементов гидрооборудования);
     схемы пневматические (с перечнем элементов пневмооборудования);
     принципиальная  электрическая  схема  (с  перечнем  элементов  в  виде
спецификации);
     схема электрическая соединений с таблицей соединений.
     5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:
     паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности;
     паспорт  и  руководство  по  эксплуатации  других приборов и устройств
безопасности;
     руководство по эксплуатации крана;
     инструкция по монтажу крана;
     проект   и   инструкция  по  эксплуатации  кранового  пути  (в  случае
необходимости);
     альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей;
     ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;
     альбом электромонтажных чертежей (при необходимости);
     другие документы (при необходимости).

                     Сведения о местонахождении крана
                           (не менее 2 страниц)

 Владелец крана (наименование 
  организации или фамилия и   
   инициалы индивидуального   
       предпринимателя)       	
 Местонахождение крана  
   (адрес владельца)    	
 Дата установки  
   (получения)   	

      Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание
                грузоподъемных кранов в исправном состоянии
                           (не менее 5 страниц)

Номер и дата приказа 
  о назначении или   
     договора со     
 специализированной  
    организацией     	
  Фамилия,  
  инициалы  	

 Должность 	
  Номер и срок  
    действия    
 удостоверения  	

 Подпись 	

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов, канатов,
  грузозахватных органов, приборов безопасности без изменения параметров
               крана, а также о произведенной реконструкции
                           (не менее 5 страниц)

 Дата 	  Сведения о характере ремонта и  
 замене элементов крана (в случае 
 ремонта указывается вид ремонта  
      (текущий, капитальный,      
   полнокомплектный капитально-   
восстановительный, внеплановый), о
   произведенной реконструкции)   	Сведения о 
  приемке  
 крана из  
  ремонта  
  (дата,   
   номер   
документа) 	      Подпись      
   специалиста,    
 ответственного за 
    содержание     
  грузоподъемных   
кранов в исправном 
     состоянии     	

     Примечание.  Документы,  подтверждающие  качество  вновь установленных
механизмов,  канатов  и  других элементов крана, а также использованных при
ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.),
и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

            Запись результатов технического освидетельствования
                           (не менее 32 страниц)

       Дата        
освидетельствования	        Вид        
освидетельствования	    Результаты     
освидетельствования	  Срок следующего  
освидетельствования	

     Примечание.  В  этот  же  раздел  записываются результаты специального
обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

                                Регистрация
                           (отдельная страница)

     Кран зарегистрирован за N ___________ ________________________________
                                                     (наименование
___________________________________________________________________________
                          регистрирующего органа)
В  паспорте пронумеровано __________ страниц и прошнуровано всего _________
листов, в том числе чертежей на _________ листах.

_________________________________________        __________________________
(должность, подпись регистрирующего лица)            (фамилия и инициалы)
            М.П.
_________________
     (дата)

Приложение 4
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА ПАСПОРТА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.
Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

                                                           Обложка паспорта
___________________________________________________________________________
                     (наименование крана-манипулятора)
___________________________________________________________________________
                        (индекс крана-манипулятора)

                                  ПАСПОРТ

(Настоящий    паспорт    является    образцом,    на   основании   которого
организация-изготовитель  должна  составить  паспорт  применительно  к типу
выпускаемых им кранов-манипуляторов. При необходимости в паспорт включаются
дополнительные    сведения,    характеризующие    специфику    выпускаемого
крана-манипулятора.)
___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)
___________________________________________________________________________

                                                             Титульный лист

     Кран-манипулятор  подлежит  регистрации  в  Госпромнадзоре  до пуска в
работу   (надпись  делается  только  для  кранов-манипуляторов,  подлежащих
регистрации).

         Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

___________________________________________________________________________
                  (наименование организации-изготовителя)
___________________________________________________________________________
                     (наименование крана-манипулятора)
___________________________________________________________________________
                        (индекс крана-манипулятора)

                                  ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)
___________________________________________________________________________
                          (регистрационный номер)
     При  передаче  крана  другому владельцу или сдаче крана-манипулятора в
аренду  с  передачей функций владельца вместе с краном-манипулятором должен
быть передан настоящий паспорт.

                                                    Оборот титульного листа

                  ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА!

     1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана-манипулятора.
     2.  Разрешение  на  работу  крана-манипулятора  должно быть получено в
порядке,  установленном  правилами  устройства  и  безопасной  эксплуатации
грузоподъемных кранов.
     3.  Копии  разрешений  Госпромнадзора  на  отступление  от  требований
нормативных документов должны быть приложены к паспорту.
     4. Сведения о сертификации: __________________________________________
___________________________________________________________________________
     5. ___________________________________________________________________
                (другие сведения, на которые необходимо обратить
___________________________________________________________________________
                  внимание владельца крана-манипулятора)
___________________________________________________________________________

                                                                 Страница 1

  Место для чертежа общего вида крана-манипулятора в рабочем положении с
                        указанием основных размеров

                                            Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

                                                                 Страница 2

                               Разрешение (лицензия) на изготовление
                               N ________________ от ___ __________ 20__ г.
                               ____________________________________________
                               (наименование и адрес органа Госпромнадзора,
                               ____________________________________________
                                     выдавшего разрешение (лицензию)
                               ____________________________________________
                                   на изготовление крана-манипулятора)

                             1. Общие сведения

     1.1. Организация-изготовитель и ее адрес: ____________________________
     1.2. Тип крана-манипулятора __________________________________________
     1.3. Индекс крана-манипулятора, исполнение ___________________________
     1.4. Заводской номер _________________________________________________
     1.5. Год изготовления ________________________________________________
     1.6. Транспортное средство:
     модель _______________________________________________________________
     заводской номер шасси/двигатель ______________________________________
     1.7. Назначение крана-манипулятора ___________________________________
     1.8. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:
     крана-манипулятора ___________________________________________________
     механизмов:
     подъема ______________________________________________________________
     поворота _____________________________________________________________
     телескопирования _____________________________________________________
     1.9. Тип привода механизмов __________________________________________
     1.10.    Окружающая   среда,   в   которой   может   эксплуатироваться
кран-манипулятор:
     температура, °C:
     рабочего состояния:
     наибольшая ___________________________________________________________
     наименьшая ___________________________________________________________
     нерабочего состояния:
     относительная влажность воздуха, % ___________________________________
     взрывоопасность ______________________________________________________
     пожароопасность ______________________________________________________
     1.11.  Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния
с грузом, м/с _____________________________________________________________
     1.12.  Допустимый  наклон крана-манипулятора при максимальном грузовом
моменте, градусы __________________________________________________________
     1.13.   Ограничение   одновременного   выполнения   рабочих   операций
___________________________________________________________________________
     1.14.  Род  электрического  тока,  напряжение  и число фаз (только для
кранов-манипуляторов с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного органа):

           Назначение цепи           	 Род тока 	Напряжение, 
     В      	 Число фаз 	
Силовая                              				
Управления                           				
Системы защиты                       				
Рабочего освещения                   				
Ремонтного освещения                 				

     1.15.  Основные  нормативные  документы,  в  соответствии  с  которыми
изготовлен кран-манипулятор (обозначение, наименование): __________________
___________________________________________________________________________

     2. Основные технические данные и характеристики крана-манипулятора

     2.1. Основные характеристики крана-манипулятора (приводятся данные для
стрелового  оборудования  с  гидравлически  телескопируемыми  секциями  при
отсутствии ручных удлинителей и другого сменного рабочего оборудования).
     2.1.1. Грузовой момент, т·м __________________________________________
     2.1.2. Грузоподъемность нетто, т:
     основного подъема:
     максимальная _________________________________________________________
     на максимальном вылете _______________________________________________
     вспомогательного подъема:
     максимальная _________________________________________________________
     на максимальном вылете _______________________________________________
     2.1.3. Вылет, м:
     основного подъема:
     максимальный _________________________________________________________
     минимальный __________________________________________________________
     вспомогательного подъема:
     максимальный _________________________________________________________
     минимальный __________________________________________________________
     2.1.4. Максимальная высота подъема, м ________________________________
     2.1.5. Максимальная глубина опускания, м _____________________________
     2.1.6.  Допустимая  вертикальная  нагрузка на выносную опору в рабочем
состоянии, т ______________________________________________________________
     2.2.  Грузовые  характеристики (приводятся для всех комбинаций условий
работы  и  исполнений  крана-манипулятора,  при  которых  предусмотрена его
эксплуатация).

     Место для таблиц, графиков и диаграмм грузовысотных характеристик
                            крана-манипулятора

     2.3.  Допустимая  масса  груза,  с  которой разрешено телескопирование
секций стрелового оборудования, т _________________________________________
     2.4.    Геометрические    параметры   крана-манипулятора   (приводятся
графическая информация и размеры, достаточные для представления конструкции
крана,  включая  его  габариты  и  координаты центра тяжести в транспортном
положении).

Место для схемы крана-манипулятора и таблиц, отражающих его геометрические
                                 параметры

     2.5.  Максимальное  (минимальное)  время  полного  движения  механизма
стрелового  оборудования  в  обоих  направлениях  (указывается  для каждого
механизма стрелового оборудования при движении из одного крайнего положения
в другое), с (мин) ________________________________________________________
     2.6. Частота вращения, рад/с (об/мин) ________________________________
     2.7. Угол поворота, радианы (градусы):
     без груза ____________________________________________________________
     с грузом _____________________________________________________________
     2.8. Место управления (с учетом количества пультов):
     при работе ___________________________________________________________
     при установке на выносные опоры ______________________________________
     2.9.  Способ  управления (механический, электрический, гидравлический)
___________________________________________________________________________
     2.10. Способ токоподвода к крану _____________________________________
     2.11. Масса краноманипуляторной установки (КМУ), т ___________________
     2.12.  Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении,
м:
     длина ________________________________________________________________
     ширина _______________________________________________________________
     высота _______________________________________________________________
     2.13. Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м:
     длина ________________________________________________________________
     ширина _______________________________________________________________
     2.14. Масса снаряженного крана-манипулятора, т _______________________
     2.15. Масса наибольшего перевозимого груза, т ________________________
     2.16. Наибольшая допустимая скорость передвижения, км/ч ______________
     2.17. Полная масса крана-манипулятора, т _____________________________
     2.18. Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т:
     через шины передних колес ____________________________________________
     через шины задних колес (тележки) ____________________________________
     2.19. Привод гидронасоса:
     частота вращения насоса, об/мин ______________________________________
     частота вращения двигателя шасси, об/мин _____________________________
     номер передачи (коробки передач/раздаточной коробки) _________________
     2.20. Напряжение электрической цепи, В _______________________________

     3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

     3.1. Силовые узлы гидрооборудования механизмов.
     3.1.1. Гидронасос:
     позиция на гидросхеме ________________________________________________
     назначение ___________________________________________________________
     тип и условное обозначение ___________________________________________
     количество ___________________________________________________________
     номинальная потребляемая мощность, кВт _______________________________
     номинальная подача рабочей жидкости, л/мин ___________________________
     номинальное  давление  рабочей  жидкости  на  выходе,  МПа (кгс/кв.см)
___________________________________________________________________________
     номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) _________________________
     направление вращения _________________________________________________
     3.1.2. Гидромотор:
     позиция на гидросхеме ________________________________________________
     назначение ___________________________________________________________
     тип и условное обозначение ___________________________________________
     номинальный крутящий момент, Н·м _____________________________________
     номинальное давление рабочей жидкости на входе, МПа (кгс/кв.см) ______
     номинальная частота вращения, рад/с (об/мин) _________________________
     номинальный расход рабочей жидкости, л/мин ___________________________
     3.1.3. Гидроцилиндры:
     позиция на гидросхеме ________________________________________________
     назначение ___________________________________________________________
     тип, условное обозначение ____________________________________________
     количество ___________________________________________________________
     диаметр, мм:
     поршня _______________________________________________________________
     штока ________________________________________________________________
     ход поршня, мм _______________________________________________________
     усилие, кН:
     втягивания ___________________________________________________________
     выдвижения ___________________________________________________________
     номинальное давление рабочей жидкости, кгс/кв.см:
     в поршневой полости __________________________________________________
     в штоковой полости ___________________________________________________
     3.2. Схемы.
     3.2.1.     Схема     электрическая    принципиальная,    только    для
кранов-манипуляторов с гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов.

                              Место для схемы

     3.2.1.1. Перечень элементов электрооборудования:

Позиция на 
гидросхеме 	
Обозначение 
  по схеме  	 Наименование и  
     краткая     
   техническая   
 характеристика  	
 Тип  	
Количество	
 Примечание 	

     3.2.1.2. Электромонтажные чертежи.

                            Место для чертежей

     3.2.2. Схема гидравлическая принципиальная.

                              Место для схемы

     3.2.2.1. Перечень элементов гидрооборудования:

Позиция на 
гидросхеме 	
Обозначение 
  по схеме  	 Наименование и  
     краткая     
   техническая   
 характеристика  	
 Тип  	
Количество	
 Примечание 	

     3.2.3.   Схема  кинематическая  (в  кинематической  схеме  указываются
установка подшипников и их спецификация и др.).

                              Место для схемы

     3.2.3.1. Характеристика тормозов:
     механизм, на котором установлен тормоз, ______________________________
     тип, система _________________________________________________________
     диаметр тормозного шкива, диска, мм __________________________________
     количество ___________________________________________________________
     момент тормозной, Н·м ________________________________________________
     коэффициент запаса торможения ________________________________________
     привод тормоза:
     тип __________________________________________________________________
     усилие, Н ____________________________________________________________
     ход исполнительного органа, мм _______________________________________
     путь торможения механизма ____________________________________________
     3.2.4.  Схемы  запасовки  и  характеристики  канатов  и  цепей  (схемы
запасовки   грузовых  полиспастов  главного  и  вспомогательного  подъемов,
полиспастов  подъема  стрел и др.; на схемах указываются размеры барабанов,
блоков и способы крепления канатов и цепей) только для кранов-манипуляторов
с гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов.

                              Место для схем

     3.2.4.1.  Характеристика  канатов  (заполняется по данным сертификатов
организации - изготовителя канатов):
     назначение каната ____________________________________________________
     механизм, на котором канат установлен ________________________________
     конструкция    каната   и   обозначение   государственного   стандарта
___________________________________________________________________________
     диаметр, мм __________________________________________________________
     длина, мм ____________________________________________________________
     временное сопротивление проволок разрыву, Н/кв.мм ____________________
     разрывное усилие каната в целом, Н ___________________________________
     расчетное натяжение каната, Н ________________________________________
     коэффициент запаса прочности:
     расчетный ____________________________________________________________
     нормативный __________________________________________________________
     покрытие поверхности проволоки _______________________________________
     3.2.4.2.    Характеристика    цепей   (заполняется   по   сертификатам
организации - изготовителя цепей):
     назначение цепи и обозначение на схеме _______________________________
     конструкция    цепи    и    обозначение   государственного   стандарта
___________________________________________________________________________
     диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм ________________________
     шаг цепи, мм _________________________________________________________
     длина цепи, мм _______________________________________________________
     разрывное усилие цепи, кН ____________________________________________
     расчетное натяжение, кН ______________________________________________
     коэффициент запаса прочности:
     расчетный ____________________________________________________________
     нормативный __________________________________________________________
     3.3.  Грузозахватные  органы (заполняется по сертификату организации -
изготовителя грузозахватного органа).
     3.3.1. Крюки:
     механизм _____________________________________________________________
     тип __________________________________________________________________
     номер заготовки крюка по стандарту, обозначение по стандарту _________
     номинальная грузоподъемность, т ______________________________________
     заводской номер (сертификат, год изготовления) _______________________
     изображение клейма ОТК организации - изготовителя крюка ______________
     3.3.2. Грейферы:
     тип __________________________________________________________________
     вместимость ковша, куб.м _____________________________________________
     виды  материалов,  для  перевалки  которых  предназначен грейфер, и их
максимальная насыпная масса, (т/куб.м) ____________________________________
     масса грейфера, т ____________________________________________________
     масса зачерпываемого материала, т ____________________________________
     заводской номер ______________________________________________________
     изображение клейма ОТК организации - изготовителя грейфера ___________
     3.3.3.  Грузовые  электромагниты  (только  для  кранов-манипуляторов с
гибкой (канатной) подвеской грузозахватных органов):
     тип __________________________________________________________________
     источник питающего тока (если от внешней сети):
     тип __________________________________________________________________
     мощность, кВт ________________________________________________________
     питающий ток:
     род тока _____________________________________________________________
     напряжение, В ________________________________________________________
     масса электромагнита, т ______________________________________________
     подъемная сила, кН (т·с) _____________________________________________
     при подъеме материалов:
     стружки ______________________________________________________________
     металлолома __________________________________________________________
     чугунных слитков _____________________________________________________
     максимальная температура поднимаемого груза, °C
     заводской номер ______________________________________________________
     изображение клейма ОТК организации - изготовителя цепи _______________
     3.3.4. Другие грузозахватные органы (автоматические захваты и др.).
     3.4.     Приборы,    устройства    безопасности    и    сигнализаторы.
Предохранительные устройства.
     3.4.1. Концевые выключатели:
     тип __________________________________________________________________
     цепь размыкания (электрическая, гидравлическая) ______________________
     механизм, с которым функционально связан выключатель (место установки)
___________________________________________________________________________
     расстояние  от  грузозахватного  органа или другой движущейся части до
упора при отключении механизма (м, градусы) _______________________________
     блокировка ___________________________________________________________
     количество ___________________________________________________________
     номер  позиции на принципиальной (электрической, гидравлической) схеме
___________________________________________________________________________
     3.4.2. Ограничитель грузоподъемности:
     механизмы, отключаемые ограничителем, ________________________________
     обозначение (марка, тип, модификация) ________________________________
     система ______________________________________________________________
     превышение  массы  груза  над  грузоподъемностью  для  данных вылета и
высоты подъема при срабатывании ограничителя, % ___________________________
     тип предупредительной сигнализации (звуковой, световой) ______________
     масса   груза,  при  которой  вступает  в  действие  предупредительная
сигнализация,  %  от  грузоподъемности  для  данных вылета и высоты подъема
___________________________________________________________________________
     организация-изготовитель,  заводской номер (если ограничитель является
комплектующим изделием) ___________________________________________________
     3.4.3. Предохранительные клапаны:
     обозначение на принципиальной гидравлической схеме ___________________
     место установки ______________________________________________________
     назначение ___________________________________________________________
     3.4.4. Контакты безопасности:
     место установки (кабина, пульт управления) ___________________________
     тип __________________________________________________________________
     назначение ___________________________________________________________
     номер позиции на принципиальной электрической схеме __________________
     3.4.5. Упоры:
     механизм _____________________________________________________________
     конструкция (жесткий, гидравлический) ________________________________
     максимальный ход, мм _________________________________________________
     ограничиваемое перемещение ___________________________________________
     3.4.6. Указатели:
     3.4.6.1. указатели грузоподъемности (таблички грузоподъемности): _____
     3.4.6.2. другие указатели информационного назначения: ________________
     3.5. Кабина:
     место расположения ___________________________________________________
     назначение ___________________________________________________________
     тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) __________________
     количество мест ______________________________________________________
     тип, характеристика остекления _______________________________________
     характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция) ______________________
     характеристика  систем  создания  микроклимата (вентиляция, отопление,
кондиционирование) ________________________________________________________
     характеристика кресла ________________________________________________
     другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители) _________________
     3.6.   Данные   о   металле   основных   элементов  металлоконструкций
крана-манипулятора  (заполняется по сертификатам организации - изготовителя
материала):
     наименование и обозначение узлов КМУ _________________________________
     вид, толщина металлопроката, государственный стандарт ________________
     марка материала, категория, группа, класс прочности __________________
     государственный стандарт на марку материала __________________________
     номер сертификата ____________________________________________________
     электроды, сварочная проволока (тип, марка, стандарт) ________________

                        4. Свидетельство о приемке

     Кран-манипулятор _____________________________________________________
ТУ __________________________ заводской номер _____________________________
содержащий КМУ _______________ ТУ ____________ заводской номер ____________
               (марка, модель)
установленную на шасси ____________________ ТУ ____________________________
                       (тип, марка, модель)
заводской   номер  __________________________________________ с  двигателем
___________________________________________________________________________
заводской  номер  _____________________________ изготовлен в соответствии с
нормативными документами, действующими в Республике Беларусь.
     Кран-манипулятор  прошел  испытания  и признан годным к эксплуатации с
указанными в паспорте параметрами.
     Гарантийный  срок  службы  ___ мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не
более __________ мес. со дня отгрузки потребителю.
     Срок  службы  при  1,5-сменной  работе в паспортном режиме ___________
лет.

Главный инженер
Место печати организации-изготовителя
(технический директор) ________________________
                               (подпись)

Начальник ОТК
организации-изготовителя ______________________
                               (подпись)

_________________
     (дата)

   5. Документация и принадлежности, поставляемые с краном-манипулятором

     5.1. Руководство по эксплуатации.
     5.2. Ведомость запасных частей, инструментов и принадлежностей.
     5.3. Паспорт и руководство по эксплуатации транспортного средства.
     5.4.  Комплект  запасных  частей, инструментов и сменного оборудования
определяется договором на поставку.

               Сведения о местонахождении крана-манипулятора
                           (не менее 2 страниц)

  Владелец крана-манипулятора  
 (наименование организации или 
      фамилия и инициалы       
        индивидуального        
       предпринимателя)        	
 Местонахождение крана-  
   манипулятора (адрес   
       владельца)        	
Дата установки 
  (получения)  	

      Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание
                 крана-манипулятора в исправном состоянии
                           (не менее 5 страниц)

 Номер и дата приказа о 
назначении или договора 
 со специализированной  
      организацией      	
 Фамилия,  
 инициалы  	
 Должность  	Номер и срок 
  действия   
удостоверения	
 Подпись 	

    Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов,
                          грузозахватного органа
                           (не менее 5 страниц)

 Дата 	    Сведения о     
 характере ремонта 
и замене элементов 
крана-манипулятора 	Сведения о приемке 
крана-манипулятора 
 из ремонта (дата, 
 номер документа)  	   Подпись специалиста,   
    ответственного за     
    содержание крана-     
 манипулятора в исправном 
        состоянии         	

     Примечание.  Документы,  подтверждающие  качество  вновь установленных
механизмов  и  других  элементов крана-манипулятора, а также использованных
при ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки), и
заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

            Запись результатов технического освидетельствования
                           (не менее 32 страниц)

        Дата        
освидетельствования 	        Результаты        
   освидетельствования    	     Срок следующего     
   освидетельствования   
(частичного или полного) 	

     Примечания:
     1.  В  этот  же  раздел заносятся результаты специального обследования
крана-манипулятора,  отработавшего  нормативный  срок  службы  (технический
ресурс).
     2.  После записи результатов освидетельствования указываются должность
и фамилия лица, проводившего освидетельствование, и ставится его подпись.

                                Регистрация
                           (отдельная страница)

     Кран-манипулятор зарегистрирован за N ______________________________ в
___________________________________________________________________________
           (наименование регистрируемого органа Госпромнадзора)
В паспорте пронумеровано ______ страниц и прошнуровано всего ______ листов,
в том числе чертежей на _______ листах.

_________________________________________      ____________________________
(должность, подпись регистрирующего лица)           (фамилия и инициалы)
            Место штампа
_________________
     (дата)

Приложение 5
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА ПАСПОРТА КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.
Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

                                                           Обложка паспорта
___________________________________________________________________________
                           (наименование крана)
___________________________________________________________________________
                              (индекс крана)

                                  ПАСПОРТ

(Настоящий    паспорт    является    образцом,    на   основании   которого
организация-изготовитель  должна  составить  паспорт  применительно  к типу
выпускаемых   им   кранов  мостового  типа.  При  необходимости  в  паспорт
включаются  дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого
крана мостового типа.)
___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)

                                                             Титульный лист

     Кран  подлежит регистрации в Госпромнадзоре до пуска в работу (надпись
делается только для кранов, подлежащих регистрации)

         Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

___________________________________________________________________________
                  (наименование организации-изготовителя)
___________________________________________________________________________
                         (наименование, тип крана)
___________________________________________________________________________
                              (индекс крана)

                                  ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)
___________________________________________________________________________
                          (регистрационный номер)
     При  передаче  крана  другому  владельцу  или  сдаче  крана в аренду с
передачей  функций  владельца вместе с краном должен быть передан настоящий
паспорт.

                                                    Оборот титульного листа

                         ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

     1. Паспорт должен находиться у владельца крана.
     2.  Разрешение  на  работу  крана  должно  быть  получено  в  порядке,
установленном Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов.
     3.  Копии  разрешений  Госпромнадзора  и  отступлений  от  нормативных
документов должны быть приложены к паспорту.
     4. Сведения о сертификации: __________________________________________
     5. ___________________________________________________________________
                  (другие сведения, на которые необходимо
___________________________________________________________________________
                 обратить особое внимание владельца крана)
___________________________________________________________________________

                                                                 Страница 1

    Место для чертежа общего вида крана в рабочем положении с указанием
                             основных размеров

                                            Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

                                                                 Страница 2

                               Разрешение (лицензия) на изготовление
                               N ____________ от _____ __________ 20____ г.

                               ____________________________________________
                               (наименование и адрес органа Госпромнадзора,
                               ____________________________________________
                                     выдавшего разрешение (лицензию)
                               ____________________________________________
                                          на изготовление крана)

                             1. Общие сведения

     1.1. Организация-изготовитель и ее адрес: ____________________________
     1.2. Тип крана _______________________________________________________
     1.3. Индекс крана ____________________________________________________
     1.4. Заводской номер _________________________________________________
     1.5. Год изготовления ________________________________________________
     1.6. Назначение крана ________________________________________________
___________________________________________________________________________
     1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:
     крана ________________________________________________________________
     механизмов:
     главного подъема _____________________________________________________
     вспомогательного подъема _____________________________________________
     передвижения крана ___________________________________________________
     передвижения тележки _________________________________________________
     1.8. Тип привода _____________________________________________________
     1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:
     температура, °C:
     нерабочего состояния:
     предельная наибольшая ________________________________________________
     предельная наименьшая ________________________________________________
     рабочего состояния:
     предельная наибольшая ________________________________________________
     предельная наименьшая ________________________________________________
     сейсмичность, баллы __________________________________________________
     относительная влажность воздуха, %, при температуре _______________ °C
     взрывоопасность ______________________________________________________
     пожароопасность ______________________________________________________
     1.10. Допустимая скорость ветра на высоте 10 м, м/с:
     для рабочего состояния крана _________________________________________
     для нерабочего состояния крана _______________________________________
     1.11. Ограничения по одновременной работе механизмов: ________________
     1.12. Род электрического тока, напряжение и число фаз:
     цепь силовая _________________________________________________________
     цепь управления ______________________________________________________
     цепь рабочего освещения ______________________________________________
     цепь ремонтного освещения ____________________________________________
     1.13.  Основные  нормативные  документы,  в  соответствии  с  которыми
изготовлен кран (обозначение и наименование): _____________________________

           2. Основные технические данные и характеристики крана

     2.1. Основные характеристики крана:
     грузоподъемность нетто, т:
     главного подъема _____________________________________________________
     вспомогательного подъема _____________________________________________
     высота подъема, м ____________________________________________________
     пролет крана, м ______________________________________________________
     вылет консолей рабочий, м ____________________________________________
     база крана, м ________________________________________________________
     кратность полиспастов ________________________________________________
     2.2. Массы испытательных грузов, т:
     при статических испытаниях ___________________________________________
     при динамических испытаниях __________________________________________
     2.3. Некоторые установочные размеры крана и тележки, м:
     база тележки _________________________________________________________
     высота крана от уровня головки рельса ________________________________
     расстояние между крайними точками буферов в направлении движения крана
___________________________________________________________________________
     расстояние  по  вертикали  от  головки  рельса  до центра буфера крана
___________________________________________________________________________
     2.4. Скорости механизмов и диапазоны регулирования скоростей:

       Механизм       	      Скорость, м/с (м/мин)       	   Диапазон    
 регулирования 
 скорости (при 
   наличии)    	
	    номинальная     	 минимальная 		
Главного подъема      				
Вспомогательного      
подъема               				
Передвижения крана    				
Передвижения тележки  				

     2.5. Место управления:
     при работе ___________________________________________________________
     при монтаже и испытаниях _____________________________________________
     2.6. Способ управления _______________________________________________
     (электрический и / или по радио)
     2.7. Способ токоподвода:
     к крану ______________________________________________________________
     к грузовой тележке ___________________________________________________
     2.8. Масса крана и его основных частей, т ____________________________
     2.9. Максимальная нагрузка колеса крана на рельс, кН (т·с):
     в вертикальной плоскости _____________________________________________
     в горизонтальной плоскости ___________________________________________
     2.10. Тип кранового рельса ___________________________________________
     2.11. Ширина головки кранового рельса, мм ____________________________
     2.12. Тип тележечного рельса _________________________________________
     2.13. Ширина головки тележечного рельса, мм __________________________

     3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

     3.1. Электродвигатели:

      Параметры       	    Механизм, на котором установлен двигатель     	
	             подъема             	  передвижения  	
	    главного    	вспомогательного	 крана 	тележки 	
Тип и условное        
обозначение           					
Род тока              					
Напряжение, В         					
Номинальный ток, А    					
Частота, Гц           					
Номинальная мощность, 
кВт                   					
Частота вращения,     
рад/с (об/мин)        					
Исполнение            
(нормальное, влаго-,  
взрыво- и             
пожарозащищенное и    
т.п.)                 					
Количество            					
Степень защиты        					

Суммарная мощность электродвигателей, кВт _________________________________
     3.2. Схема электрическая принципиальная, чертеж N ____________________
     приведена на с. _______ настоящего паспорта.
     3.3.  Перечень  элементов  электрооборудования  приведен  на с. ______
настоящего паспорта.
     3.4.   Электромонтажные  чертежи  (схемы  электрических  соединений  и
таблицы соединений) приведены на с. _______ настоящего паспорта.
     3.5.   Схемы   кинематические   механизмов   (в  кинематической  схеме
указывается  схема установки подшипников), чертеж N __________ приведены на
с. _______ настоящего паспорта.
     3.5.1. Характеристика зубчатых передач:

 Номер 
позиции
  на   
 схеме 	
Обозначение
по чертежу 	
Наименование
  деталей   	
Модуль,
  мм   	
Количество
  зубьев  	
  Марка  
материала	Термообработка
  (твердость  
   зубьев)    	

     3.5.2. Характеристика редукторов:

  Номер позиции  	Наименование, тип 	 Обозначение по  
     чертежу     	   Передаточное   
      число       	

     3.5.3. Характеристика тормозов:

      Параметры      	                     Механизм                      	
	             подъема              	  передвижения  	
	    главного     	вспомогательного	 крана 	тележки 	
Тип, система         
(автоматический,     
управляемый,         
нормально открытый   
или нормально        
закрытый, колодочный,
дисковый и т.п.)     					
Количество тормозов  					
Диаметр тормозного   
шкива, мм            					
Тормозной момент, Н·м					
Коэффициент запаса   
торможения           					
Тип привода          					
Ход исполнительного  
органа, мм           					
Усилие привода, Н    					
Путь торможения      
механизма, м         					

     3.6.  Схемы  запасовки  канатов  с  указанием  размеров барабана(ов) и
блоков,  а  также  принятых  способов  крепления каната(ов) приведены на с.
________ настоящего паспорта.
     3.6.1.  Характеристика  канатов  (заполняется  по  данным сертификатов
организации - изготовителя канатов):

              Параметры              	             Механизм              	
	 главного подъема 	вспомогательного
    подъема     	
Конструкция каната и обозначение     
стандарта                            			
Диаметр, мм                          			
Длина, м                             			
Временное сопротивление проволок     
разрыву, Н/кв.мм                     			
Разрывное усилие каната в целом, кН  			
Расчетное натяжение каната, Н        			
Коэффициент использования            
(коэффициент запаса прочности):      

расчетный                            			
нормативный                          			
Покрытие поверхности проволоки (ож,  
ж, с)                                			

     3.7.    Характеристика    грузозахватных   органов   (заполняется   по
сертификатам организации - изготовителя грузозахватного органа).
     3.7.1. Крюки:

              Параметры              	             Механизм              	
	 главного подъема 	вспомогательного
    подъема     	
Тип                                  			
Номер заготовки по стандарту и       
обозначение стандарта                			
Количество крюков                    			
Номинальная грузоподъемность, т      			
Заводской номер (номер сертификата,  
год изготовления)                    			
Изображение клейма службы контроля   
продукции (ОТК) организации -        
изготовителя крюка                   			

     3.7.2. Грейферы:
     тип и обозначение по стандарту _______________________________________
     вместимость ковша, куб.м _____________________________________________
     виды  материалов,  для  перевалки  которых  предназначен грейфер, и их
максимальная насыпная масса, т/куб.м ______________________________________
     масса грейфера, т ____________________________________________________
     масса зачерпываемого материала, т ____________________________________
     заводской номер ______________________________________________________
     изображение     клейма     службы     контроля     продукции     (ОТК)
организации-изготовителя   или   ссылка  на  приложенный  паспорт  грейфера
___________________________________________________________________________
     тип двигателя моторного грейфера _____________________________________
     мощность двигателя, кВт ______________________________________________
     3.7.3. Грузовые электромагниты:
     тип:
     магнита ______________________________________________________________
     шкафа управления _____________________________________________________
     источник питающего тока:
     тип __________________________________________________________________
     мощность, кВт ________________________________________________________
     питающий ток:
     род тока _____________________________________________________________
     напряжение, В ________________________________________________________
     масса электромагнита, т ______________________________________________
     подъемная сила, кН (т·с), при подъеме материалов:
     плит _________________________________________________________________
     скрапа _______________________________________________________________
     стружки ______________________________________________________________
     металлолома __________________________________________________________
     чугунных слитков _____________________________________________________
     максимальная температура поднимаемого груза, °C ______________________
     заводской номер ______________________________________________________
     изображение  клейма  службы  контроля  продукции  (ОТК)  организации -
изготовителя электромагнита _______________________________________________
     3.7.4.   Другие   грузозахватные   органы   (спредеры,  автоматические
захваты):
     наименование _________________________________________________________
     тип, марка ___________________________________________________________
     расчетная грузоподъемность, т ________________________________________
     масса грузозахватного органа, т ______________________________________
     габаритные размеры ___________________________________________________
     заводской номер ______________________________________________________
     изображение     клейма     службы     контроля     продукции     (ОТК)
организации-изготовителя __________________________________________________
     3.8. Приборы и устройства безопасности.
     3.8.1. Ограничители:

Тип 	  Механизм, с  
    которым    
 функционально 
    связан     
 ограничитель  	Расстояние до
   упора в   
   момент    
 отключения  
двигателя, м 	

Блокировка	

Количество 	Номер позиции, 
обозначение на 
принципиальной 
 электрической 
     схеме     	

     3.8.2. Ограничитель грузоподъемности:
     тип, марка ___________________________________________________________
     заводской номер ______________________________________________________
     максимальная перегрузка, при которой срабатывает ограничитель, % _____
     3.8.3. Контакты безопасности:

Место установки 	
      Тип      	
  Назначение   	     Обозначение на     
     принципиальной     
  электрической схеме   	

     3.8.4. Упоры и буфера:

Ограничиваемое 
  перемещение  	          Упоры           	            Буфера            	
	  конструкция  	  место   
установки 	  конструкция   	максимальный 
   ход, мм   	

     3.8.5. Прочие предохранительные устройства:

 Наименование,  
место установки 	
  Тип, марка   	
   Назначение   	    Обозначение на     
    принципиальной     
  электрической схеме  	

     3.8.6. Регистратор параметров работы крана:
     тип, марка ___________________________________________________________
     наименование _________________________________________________________
     место установки ______________________________________________________
     3.8.7. Сигнальные переговорные устройства:

      Наименование      	   Тип, обозначение    	       Назначение       	

     3.9. Кабина:
     место расположения ___________________________________________________
     назначение ___________________________________________________________
     тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая) __________________
     количество мест ______________________________________________________
     тип, характеристика остекления _______________________________________
     характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) _______________
     характеристика  систем  создания микроклимата (вентиляция, температура
отопления) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     характеристика сиденья _______________________________________________
     другое   оборудование  (стеклоочистители,  огнетушители,  вешалка  для
одежды,  аптечка,  емкость  для  питьевой  воды,  устройство  для эвакуации
крановщика) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     3.10.  Данные  о  металле  основных элементов металлоконструкций крана
(заполняется по сертификатам организации - изготовителя материала):

Наименование и 
  обозначение  
    узлов и    
   элементов   	
  Вид и толщина   
 металлопроката,  
     стандарт     	   Марка    
 материала, 
  группа,   
   класс    
 прочности  	
 Стандарт 
 на марку 
материала 	
    Номер     
 сертификата  	

                  4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран ______________________________________________________________________
                 (наименование, тип, индекс, исполнение)
Заводской номер ___________________________________________________________
Изготовлен в соответствии с нормативными документами: _____________________
___________________________________________________________________________
     Составные  части  крана проверены и приняты службой контроля продукции
(ОТК)  организации-изготовителя.  Кран  признан  годным  для эксплуатации с
указанными  в  паспорте параметрами после проведения испытаний по программе
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и регистрации.
Гарантийный срок службы ______________________________________________ мес.
Срок службы при работе в паспортном режиме ___________________________ лет.
Ресурс до первого капитального ремонта _________________________ моточасов.

Технический директор
(главный инженер)
организации-изготовителя ____________________
                              (подпись)
                              М.П.

Начальник службы
контроля продукции (ОТК)
организации-изготовителя ____________________
                               (подпись)

_________________
     (дата)

         5. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

     5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:
     принципиальная электрическая схема крана;
     перечень элементов электрооборудования;
     электромонтажные  чертежи  (схемы  электрических  соединений и таблицы
соединений);
     кинематические схемы механизмов со спецификациями подшипников;
     схемы запасовки канатов;
     сертификат соответствия крана;
     другие документы (при необходимости).
     5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:
     паспорта  и инструкции на отдельные узлы крана, изготовленные в других
организациях и поставляемые с данным краном (при наличии);
     паспорт и руководство по эксплуатации ограничителя грузоподъемности;
     паспорта и инструкции на приборы и устройства безопасности;
     руководство по эксплуатации крана;
     инструкция по устройству кранового пути;
     чертежи быстроизнашивающихся деталей;
     ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;
     другие документы (при необходимости).

                     Сведения о местонахождении крана
                           (не менее 2 страниц)

 Владелец крана (наименование 
  организации или фамилия и   
   инициалы индивидуального   
       предпринимателя)       	
  Местонахождение крана   
    (адрес владельца)     	
Дата установки 	

      Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание
                грузоподъемных кранов в исправном состоянии
                           (не менее 5 страниц)

 Номер и дата приказа о 
назначении или договора 
 со специализированной  
      организацией      	
 Фамилия, 
 инициалы 	
 Должность 	 Номер и срок  
   действия    
 удостоверения 	
 Подпись 	

    Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов,
   грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности, а также о
                        произведенной реконструкции
                           (не менее 5 страниц)

 Дата 	 Сведения о характере  
   ремонта и замене    
  элементов крана, о   
     произведенной     
     реконструкции     	   Сведения о   
приемке крана из
 ремонта (дата, 
номер документа)	  Подпись специалиста,   
    ответственного за    
       содержание        
 грузоподъемных кранов в 
   исправном состоянии   	

     Примечание.  Документы,  подтверждающие  качество  вновь установленных
механизмов,  канатов  и  других элементов крана, а также использованных при
ремонте  материалов  (металлопроката,  электродов,  сварочной проволоки), и
заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

            Запись результатов технического освидетельствования
                           (не менее 32 страниц)

        Дата         
 освидетельствования 	      Результаты       
  освидетельствования  	      Срок следующего      
    освидетельствования    
 (частичного или полного)  	

     Примечание.   В  этот  же  раздел  заносятся  результаты  специального
обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

                                Регистрация
                           (отдельная страница)

     Кран зарегистрирован за N ________________ ___________________________
                                                       (наименование
___________________________________________________________________________
                          регистрирующего органа)
В  паспорте  пронумеровано  _________________  страниц и прошнуровано всего
___________ листов, в том числе чертежей на ____________ листах.

_________________________________________       ___________________________
(должность, подпись регистрирующего лица)          (фамилия и инициалы)
            М.П.
_________________
     (дата)

Приложение 6
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА ПАСПОРТА СТРЕЛОВЫХ САМОХОДНЫХ КРАНОВ

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 x 297 мм.
Формат паспорта типографского издания 218 x 290 мм.

                                                           Обложка паспорта
___________________________________________________________________________
                           (наименование крана)
___________________________________________________________________________
                              (индекс крана)

                                  ПАСПОРТ

(Настоящий    паспорт    является    образцом,    на   основании   которого
организация-изготовитель  должна  составить  паспорт  применительно  к типу
выпускаемых  им  стреловых  самоходных  кранов,  включив  в него из перечня
сведений,  содержащихся в настоящем образце, только те, которые относятся к
данному  типу  крана. При необходимости в паспорт включаются дополнительные
сведения, характеризующие специфику выпускаемого крана. Паспорт заполняется
на белорусском или русском языке.)
___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)

                                                             Титульный лист

     Кран  подлежит регистрации в Госпромнадзоре до пуска в работу (надпись
делается только для кранов, подлежащих регистрации).

         Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

___________________________________________________________________________
                  (наименование организации-изготовителя)
___________________________________________________________________________
                         (наименование, тип крана)
___________________________________________________________________________
                              (индекс крана)

                                  ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)
___________________________________________________________________________
                          (регистрационный номер)
     При  передаче  крана  другому  владельцу  или  сдаче  крана в аренду с
передачей  функций  владельца вместе с краном должен быть передан настоящий
паспорт.

                                                    Оборот титульного листа

                         ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КРАНА!

     1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца крана.
     2.  Разрешение  на  работу  крана  должно  быть  получено  в  порядке,
установленном Госпромнадзором.
     3.  Копии  разрешений  Госпромнадзора  и  отступлений  от  нормативных
документов должны быть приложены к паспорту.
     4. Сведения о сертификации: __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     5. ___________________________________________________________________
                    (другие сведения, на которые необходимо
___________________________________________________________________________
                 обратить особое внимание владельца крана)
___________________________________________________________________________

                                                                 Страница 1

Место для чертежей общих видов крана в рабочем и транспортном положениях с
                        указанием основных размеров

                                            Формат 210 x 297 (218 x 290) мм

     Рис. 1.1. Общий вид крана в рабочем положении с грузом.
     Рис. 1.2. Общий вид крана в транспортном положении (дается вид сбоку с
кабиной   крановщика,   а   также  при  необходимости  со  сменным  рабочим
оборудованием).
     Рис. 1.3. Общий вид крана в транспортном положении (вид спереди).
     Рис. 1.4. Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади).
     Для крана в рабочем положении указываются предельные величины вылета и
высоты   подъема   для  любой  длины  стрелы  и  любого  сменного  рабочего
оборудования.
     Для  крана  в  транспортном  положении  указываются габаритные размеры
(длина,  ширина,  высота)  крана,  длина  стрелы  в транспортном положении,
высота  оси пяты стрелы относительно основания и привязка ее к оси вращения
поворотной  части  крана,  высота  нижней  части  противовеса  относительно
основания,  привязка  выносных опор относительно колес шасси, база шасси, а
также углы въезда и съезда.

                                                                 Страница 2

                               Разрешение (лицензия) на изготовление
                               N ______________ от ___ __________ 20____ г.
                               ____________________________________________
                               (наименование и адрес органа Госпромнадзора,
                               ____________________________________________
                                      выдавшего разрешение (лицензию)
                               ____________________________________________
                                           на изготовление крана)

                             1. Общие сведения

     1.1. Организация-изготовитель и ее адрес: ____________________________
     1.2. Тип:
     крана ________________________________________________________________
     ходового устройства __________________________________________________
     1.3. Индекс крана ____________________________________________________
                                 (указывается его исполнение)
     1.4. Заводской номер _________________________________________________
     1.5. Год изготовления ________________________________________________
     1.6. Назначение крана ________________________________________________
___________________________________________________________________________
     1.7. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:
     крана ________________________________________________________________
     механизмов:
     главного подъема _____________________________________________________
     вспомогательного подъема _____________________________________________
     подъема стрелы _______________________________________________________
     телескопирования стрелы ______________________________________________
     поворота _____________________________________________________________
     передвижения крана ___________________________________________________
                        (указывается для кранов, передвигающихся с грузом)
     1.8. Тип привода _____________________________________________________
                         (указывается тип привода механизма передвижения,
___________________________________________________________________________
     механизмов, расположенных на поворотной платформе, и выносных опор)
     1.9. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:
     температура:

                      наибольшая   плюс
 рабочего состояния   ---------- - ----- (°C)
                      наименьшая   минус

                        наибольшая   плюс
 нерабочего состояния   ---------- - ----- (°C)
                        наименьшая   минус

     относительная влажность воздуха, % ___________________________________
     взрывоопасность ______________________________________________________
     пожароопасность ______________________________________________________
     другие характеристики среды при необходимости ________________________
     1.10. Допустимая скорость ветра (на высоте 10 м), м/с:
     для рабочего состояния крана (с учетом порывов ветра) ________________
     для нерабочего состояния крана _______________________________________
     1.11.  Допустимый  уклон  площадки  для  установки стрелового крана, %
(градусы):
     при работе на выносных опорах ________________________________________
     при работе без выносных опор _________________________________________
     1.12. Требования к площадке, на которой допускается передвижение крана
с грузом:
     давление на грунт (удельное), Па (кг/кв.см) __________________________
     допустимый уклон, % (градусы) ________________________________________
     1.13. Допустимое совмещение рабочих операций _________________________
     ______________________________________________________________________
     1.14. Род электрического тока, напряжение и число фаз:
     цепь силовая _________________________________________________________
     цепь управления ______________________________________________________
     цепь рабочего освещения ______________________________________________
     цепь ремонтного освещения ____________________________________________
     1.15.  Основные  нормативные  документы,  в  соответствии  с  которыми
изготовлен кран (обозначение и наименование): _____________________________
___________________________________________________________________________

           2. Основные технические данные и характеристики крана

     2.1.  Основные  характеристики  крана  (указываются  характеристики  с
основной стрелой, стрела минимальной рабочей длины):
     грузоподъемность максимальная главного подъема, миди, т ______________
     грузоподъемность максимальная вспомогательного подъема, миди, т ______
     грузоподъемность при максимальном вылете, т __________________________
     максимальный грузовой момент, т·м ____________________________________
     высота подъема максимальная, м _______________________________________
     высота подъема при максимальном вылете, м ____________________________
     глубина опускания максимальная, м ____________________________________
     вылет при максимальной грузоподъемности, м ___________________________
     вылет  максимальный  (указывается  два значения вылета: проектный (без
нагрузки) и рабочий (с грузом на крюке), м ________________________________
     вылет минимальный, м _________________________________________________
     2.2.  Грузовысотные  характеристики  (составляются для всех комбинаций
условий   работы   и   исполнения  крана,  при  которых  предусмотрена  его
эксплуатация).
     Грузовые характеристики.

Место для схем и таблиц со значениями основных размеров крана и параметров
                             его маневренности

     Высотные характеристики.

Место для таблиц (указываются значения грузовысотных характеристик для всех
   исполнений рабочего оборудования), графиков и диаграмм высоты подъема

     2.2.1.    Максимальная    масса    груза,    с   которой   допускается
телескопирование стрелы, т ________________________________________________
     2.2.2.  Максимальная  масса  груза, с которой допускается передвижение
стрелового  крана,  т  (указываются  состояние  площадки и положение стрелы
относительно оси движения) ________________________________________________
     2.3. Геометрические параметры крана:
     база, м ______________________________________________________________
     колея, м _____________________________________________________________
     база выносных опор, м ________________________________________________
     расстояние между выносными опорами, м ________________________________
     задний габарит, м ____________________________________________________
                             (указывается при выдвинутом и вдвинутом
___________________________________________________________________________
                               противовесах)
     радиус поворота, м (по габариту основной стрелы) _____________________
     2.4. Скорости рабочих движений.
     2.4.1. Скорости механизмов подъема, м/с (м/мин):

Кратность 
полиспаста	Скорость механизма главного подъема 	Скорость механизма вспомогательного 
              подъема               	
	номинальная 
    (для    
 стреловых  
 самоходных 
  кранов с  
номинальным 
   грузом   
указывается 
обязательно)	  увеличенная  
   (указать    
 условия, при  
    которых    
  допускается  
     (или      
обеспечивается)
   работа с    
  увеличенной  
  скоростью)   	

посадки	номинальная 
    (для    
 стреловых  
 самоходных 
  кранов с  
номинальным 
   грузом   
указывается 
обязательно)	  увеличенная  
   (указать    
 условия, при  
    которых    
  допускается  
     (или      
обеспечивается)
   работа с    
  увеличенной  
  скоростью)   	

посадки	

     2.4.2.  Скорости  механизма  передвижения,  м/с  (м/мин;  км/ч  -  для
транспортного режима):
     крана при передвижении с грузом на крюке _____________________________
     крана транспортная ___________________________________________________
                                (указывается диапазон скоростей от
                                      минимума до максимума)
     крана транспортная (на буксире) ______________________________________
     2.4.3.    Скорости    механизма    телескопирования    секций   стрелы
(выдвижения-втягивания секций стрелы), м/с (м/мин) ________________________
     2.4.4.  Скорости механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин)
___________________________________________________________________________
             (указываются предельные значения частот вращения
___________________________________________________________________________
                 для всех исполнений рабочего оборудования
___________________________________________________________________________
               в зависимости от поднимаемого груза и вылета)
     2.4.5. Угол поворота, рад (градусы) __________________________________
     2.5. Время полного изменения вылета (для основной стрелы), с (мин):
     от максимального до минимального _____________________________________
     от минимального до максимального _____________________________________
     2.6. Преодолеваемый уклон пути, % (градусы) __________________________
     (указываются  значения __________________________ для  всех  вариантов
транспортирования или их диапазон).
     2.7. Место управления:
     при работе ___________________________________________________________
     при монтаже и испытании ______________________________________________
     при передвижении крана:
     в рабочем режиме _____________________________________________________
     в транспортном режиме ________________________________________________
     при установке на выносные опоры ______________________________________
     2.8.  Способ управления (указываются способы управления: механический,
электрический,  гидравлический,  пневматический  и  т.п.  - применительно к
конкретному механизму или группе механизмов).
     2.9. Способ токоподвода:
     к крану ______________________________________________________________
     к механизмам _________________________________________________________
     2.10. Масса крана и его основных частей, т:
     конструктивная  масса  крана  в транспортном положении (для стрелового
самоходного крана указывается с основной стрелой) _________________________
     масса крана общая (для стрелового крана указывается с основной стрелой
в полностью заправленном состоянии) _______________________________________
     масса противовеса (перевозимого постоянно и полная) __________________
     масса основных сборочных частей крана:
     стрелы _______________________________________________________________
     крановой установки ___________________________________________________
     2.11.  Распределение  нагрузки  на  оси  шасси  крана  в  транспортном
положении с основной стрелой:

 Исполнение крана 	             Расчетная нагрузка, кН (т·с)             	
	      общая       	 на передние оси  	 на задние оси  	

     2.12.   Среднее  удельное  давление  на  грунт,  Па  (кгс/кв.см),  для
гусеничных кранов ____
     2.13. Другие показатели, характерные для данного крана: ______________

     3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

     3.1. Двигатели силовых установок и механизмов.
     3.1.1. Двигатели внутреннего сгорания:
     назначение ___________________________________________________________
     тип и условное обозначение ___________________________________________
     номинальная мощность, кВт (л. с.) ____________________________________
     частота вращения, рад/с (об/мин) _____________________________________
     максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) ____________________________
     частота  вращения  при  максимальном  крутящем моменте, рад/с (об/мин)
_____________ удельный расход топлива, г/кВт·ч ____________________________
     пусковое устройство:
     тип и условное обозначение ___________________________________________
     мощность, кВт (л. с.) ________________________________________________
     аккумуляторные батареи:
     тип и условное обозначение ___________________________________________
     напряжение, В ________________________________________________________
     номинальная емкость, А·ч _____________________________________________
     количество ___________________________________________________________
     вид соединения двигателя с трансмиссией:
     тип __________________________________________________________________
     обозначение __________________________________________________________
     3.1.2. Генераторы и электродвигатели:

        Параметры         	Электродвигатель
    силовой     
   установки    	
 Генератор  	Электродвигатель
    привода     
   механизма    	
Назначение (механизм, на  
котором установлен        
двигатель)                				
Тип и условное            
обозначение               				
Род тока                  				
Напряжение, В             				
Номинальный ток, А        				
Частота, Гц               				
Номинальная мощность, кВт 				
Частота вращения, рад/с   
(об/мин)                  				
ПВ, % за 10 мин           				
Исполнение (нормальное,   
влаго-, взрыво- и         
пожарозащищенное, морское 
и т.п.)                   				
Степень защиты            				
Вид соединения двигателя  
с трансмиссией:           

наименование              				
тип и обозначение         				

Суммарная мощность электродвигателей, кВт _________________________________
     3.1.3. Гидронасосы и гидромоторы:

                     Параметры                     	Гидронасос	Гидромотор	
Назначение                                         			
Количество                                         			
Тип и условное обозначение                         			
Предельный момент (для гидромоторов), Н·м          			
Номинальная потребляемая мощность (для             
гидронасосов), кВт                                 			
Номинальное давление рабочей жидкости, Па          
(кгс/кв.см)                                        			
Номинальная подача (расход), л/мин                 			
Частота вращения, рад/с (об/мин)                   			
Направление вращения                               			

     3.1.4. Гидроцилиндры:
     назначение ___________________________________________________________
     количество ___________________________________________________________
     тип и условное обозначение ___________________________________________
     диаметр цилиндра (штока), мм _________________________________________
     ход поршня, м ________________________________________________________
     усилие, кН (т·с) _____________________________________________________
     номинальное  давление  рабочей  жидкости  -  давление  нагнетания,  Па
(кгс/кв.см) _______
     марка жидкости _______________________________________________________
     3.2. Схемы.
     3.2.1. Схема электрическая принципиальная.

                              Место для схемы

     3.2.1.1. Перечень элементов электрооборудования:

 Обозначение по 
     схеме      	  Наименование и   
      краткая      
    техническая    
  характеристика   	
   Тип    	
 Количество 	
 Примечание 	

     3.2.1.2. Электромонтажные чертежи.

                    Место для электромонтажных чертежей

     3.2.2. Схема гидравлическая принципиальная.

                              Место для схемы

     3.2.2.1. Перечень элементов гидрооборудования:

 Обозначение по 
     схеме      	  Наименование и   
      краткая      
    техническая    
  характеристика   	
   Тип    	
 Количество 	
 Примечание 	

     3.2.3. Схема пневматическая принципиальная.

                              Место для схемы

     3.2.3.1. Перечень элементов пневмооборудования:

 Обозначение по 
     схеме      	  Наименование и   
      краткая      
    техническая    
  характеристика   	
   Тип    	
 Количество 	
 Примечание 	

     3.2.4.  Схема кинематическая (в кинематической схеме указывается схема
установки  подшипников,  список  которых  оформляется  как  спецификация  к
схеме).

                              Место для схемы

     3.2.4.1. Характеристика зубчатых передач:

 Номер 
позиции
  на   
 схеме 	
Обозначение
по чертежу 	
Наименование
  деталей   	
Модуль,
  мм   	
Количество
  зубьев  	
Материал,
  марка  	Термообработка
  (твердость  
   зубьев)    	

     3.2.4.2. Характеристика звездочек цепных передач:

 Номер 
позиции
  на   
 схеме 	   Номер   
 стандарта 
    или    
обозначение
по чертежу 	

Наименование	
Шаг, 
 мм  	
Количество
  зубьев  	

Материал	
Термообработка
  (твердость  
   зубьев)    	

     3.2.4.3. Характеристика редукторов:

Номер позиции на 
      схеме      	Наименование, тип 	 Обозначение по  
     чертежу     	   Передаточное   
      число       	

     3.2.4.4. Характеристика опорно-поворотного устройства:
     наименование, тип ____________________________________________________
     индекс _______________________________________________________________
     присоединительные размеры, мм ________________________________________
     количество болтов ____________________________________________________
     3.2.4.5. Характеристика тормозов:
     механизм, на котором установлен тормоз _______________________________
     количество тормозов __________________________________________________
     тип,  система  (автоматический,  управляемый,  нормально  открытый или
нормально закрытый, колодочный, дисковый) _________________________________
     диаметр тормозного шкива, диска, мм __________________________________
     коэффициент запаса торможения:
     грузовой лебедки _____________________________________________________
     стреловой лебедки ____________________________________________________
     привод тормоза:
     тип __________________________________________________________________
     усилие привода, Н ____________________________________________________
     ход исполнительного органа, мм _______________________________________
     путь торможения механизма, м _________________________________________
     3.2.5.  Схемы  запасовки  и  характеристика  канатов  и  цепей  (схемы
запасовки   грузовых   полиспастов  главного  и  вспомогательного  подъема,
полиспастов   подъема   стрелы,   гуська;  на  схемах  указываются  размеры
барабанов, блоков и способы крепления канатов и цепей).

                              Место для схемы

     3.2.5.1.   Характеристика   канатов   (заполняется   по   сертификатам
организации - изготовителя канатов):
     назначение  каната  (главного,  вспомогательного  подъема, стрелового)
___________________________________________________________________________
     конструкция каната и обозначение стандарта ___________________________
     диаметр, мм __________________________________________________________
     длина, м _____________________________________________________________
     временное сопротивление проволок разрыву, Н/кв.мм ____________________
     разрывное усилие каната в целом, Н ___________________________________
     расчетное натяжение каната, Н ________________________________________
     коэффициент использования (коэффициент запаса прочности):
     расчетный ____________________________________________________________
     нормативный __________________________________________________________
     покрытие поверхности проволоки (очень жесткое, жесткое, среднее) _____
     3.2.5.2.    Характеристика   цепей   (заполняется    по   сертификатам
организации - изготовителя цепей):
     назначение цепи и обозначение на схеме _______________________________
     конструкция цепи и обозначение стандарта _____________________________
     диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм ________________________
     шаг цепи, мм _________________________________________________________
     длина цепи, мм _______________________________________________________
     разрывное усилие цепи, кН ____________________________________________
     расчетное натяжение, кН ______________________________________________
     коэффициент запаса прочности:
     расчетный ____________________________________________________________
     нормативный __________________________________________________________
     3.3.  Грузозахватные органы (заполняется по сертификатам организации -
изготовителя грузозахватного органа).
     3.3.1. Крюки:
     механизмы ____________________________________________________________
     тип (однорогий, двурогий, кованый, пластинчатый) _____________________
     номер   заготовки   крюка   по   стандарту   и  обозначение  стандарта
___________________________________________________________________________
     номинальная грузоподъемность, т ______________________________________
     заводской номер (номер сертификата, год изготовления) ________________
     изображение  клейма  службы  контроля  продукции  (ОТК)  организации -
изготовителя крюка ________________________________________________________
     3.3.2. Грейферы:
     тип и обозначение по стандарту _______________________________________
     вместимость ковша, куб.м _____________________________________________
     виды  материалов,  для  перевалки  которых  предназначен грейфер, и их
максимальная насыпная масса, (т/куб.м): ___________________________________
     масса грейфера, т ____________________________________________________
     масса зачерпываемого материала, т ____________________________________
     заводской номер ______________________________________________________
     изображение  клейма  службы  контроля  продукции  (ОТК)  организации -
изготовителя грейфера _____________________________________________________
     3.3.3. Грузовые электромагниты:
     тип __________________________________________________________________
     источник питающего тока (если от внешней сети):
     тип __________________________________________________________________
     мощность, кВт ________________________________________________________
     питающий ток:
     род тока _____________________________________________________________
     напряжение, В ________________________________________________________
     масса электромагнита, т ______________________________________________
     подъемная сила, кН (т·с), при подъеме материалов:
     стружки ______________________________________________________________
     металлолома __________________________________________________________
     чугунных слитков _____________________________________________________
     максимальная температура поднимаемого груза, °C ______________________
     заводской номер ______________________________________________________
     изображение  клейма  службы  контроля  продукции  (ОТК)  организации -
изготовителя электромагнита _______________________________________________
     3.3.4.  Другие  грузозахватные  органы  (автоматические захваты и др.)
___________________________________________________________________________
     3.4. Ходовое устройство (шасси).
     3.4.1. Общая характеристика шасси:
     для колесных шасси:
     тип шасси _______________________________________________
     осевая  формула (указывается расположение осей на базе (для трехосного
шасси:  1 - 2, 2 - 1 или  1 - 1 - 1; для четырехосного шасси: 1 - 1 - 1 - 1
или 2 - 2) ________________________________________________________________
     колесная  формула  привода  и управления (указывается общее количество
колес (приводных и управляемых) ___________________________________________
     тип трансмиссии (механическая, гидромеханическая) ____________________
     система управления поворотом колес ___________________________________
     система  торможения (в том числе основная, вспомогательная, аварийная,
стояночная) _______________________________________________________________
     система    подрессоривания    мостов   (рессорная   с   амортизатором,
гидропневматическая, безрессорная) ________________________________________
     типоразмер шин _______________________________________________________
     тип двигателя ________________________________________________________
     установленная мощность, кВт (л. с.) __________________________________
     вместимость топливного бака, куб.м ___________________________________
     запас хода, км _______________________________________________________
     допускаемые нагрузки на мосты при движении, кН: ______________________
     распределение снаряженной массы шасси, т:
     на передние мосты ____________________________________________________
     на задние мосты ______________________________________________________
     для  гусеничных шасси (приводятся данные для всех вариантов исполнения
гусеничной ленты) _________________________________________________________
     3.5. Приборы и устройства безопасности.
     3.5.1. Ограничители.
     3.5.1.1. Ограничители рабочих движений:

Тип ограничителя	   Механизмы, с    
     которыми      
   функционально   
      связан       
   ограничитель    	

  Количество  	
  Номер позиции на   
   принципиальной    
 электрической схеме 	

     3.5.1.2.  Ограничитель движений крана при работе в стесненных условиях
(координатная защита):
     наличие ограничителя _________________________________________________
     механизмы, отключаемые ограничителем: ________________________________
___________________________________________________________________________
     3.5.1.3. Ограничитель опасного приближения к линии электропередачи:
     механизмы, отключаемые ограничителем: ________________________________
___________________________________________________________________________
     3.5.1.4. Ограничитель грузоподъемности:
     механизмы, отключаемые ограничителем: ________________________________
___________________________________________________________________________
     обозначение (марка, тип) и заводской номер ___________________________
     максимальная  перегрузка,  при  которой  срабатывает  ограничитель,  %
___________________________________________________________________________
     наличие    звуковой    и   световой   предупредительной   сигнализации
___________________________________________________________________________
     нагрузка,   при   которой   вступает   в   действие  предупредительная
сигнализация ______________________________________________________________
     3.5.2. Указатели:

              Наименование              	 Тип, заводской 
     номер      	  Назначение   	
Указатель наклона крана                 			
Указатель грузоподъемности и вылета     			
Другие указатели                        			

     3.5.3. Регистратор параметров работы крана:
     наименование _________________________________________________________
     тип, марка ___________________________________________________________
     место установки ______________________________________________________
     3.5.4. Устройства предохранительные:

              Наименование              	 Тип, заводской 
     номер      	  Назначение   	
Стопоры гусеничных тележек              			
Упоры и другие предохранительные        
устройства                              			

     3.6. Кабина:
     место расположения ___________________________________________________
     назначение ___________________________________________________________
     тип, конструктивное исполнение (открытая, закрытая и т.п.) ___________
     тип и характеристика остекления ______________________________________
     характеристика изоляции (термо-, звукоизоляция и т.п.) _______________
     ______________________________________________________________________
     характеристика   систем   для   создания   микроклимата   (вентиляция,
отопление, кондиционирование и др.) _______________________________________
___________________________________________________________________________
     характеристика сиденья _______________________________________________
     другое оборудование (стеклоочистители, огнетушители и др.) ___________
___________________________________________________________________________
     3.7.  Данные  о  металле  основных  элементов металлоконструкций крана
(заполняется по сертификатам организации - изготовителя материала):

Наименование и 
  обозначение  
    узлов и    
   элементов   	
  Вид и толщина   
 металлопроката,  
     стандарт     	   Марка    
 материала, 
  группа,   
   класс    
 прочности  	
 Стандарт 
 на марку 
материала 	
    Номер     
 сертификата  	

                  4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Кран ______________________________________________________________________
                  (наименование, тип, индекс, исполнение)
Заводской номер ___________________________________________________________
Изготовлен      в      соответствии     с     нормативными     документами:
___________________________________________________________________________
Кран прошел испытания по программе ________________________________________
                                        (с кем согласована программа)
и  признан  годным  для  эксплуатации  с  указанными в паспорте параметрами
(заполняется  в тех случаях, когда организация-изготовитель отправляет кран
в  собранном  виде  или если в организации-изготовителе производится полная
сборка крана).
Гарантийный срок службы ______________________________________________ мес.
Срок службы при 1,5-сменной работе в паспортном режиме _______________ лет.
Ресурс до первого капитального ремонта _________________________ моточасов.

Технический директор
(главный инженер)
организации-изготовителя _____________________
                               (подпись)
                               М.П.

Начальник службы контроля
продукции (ОТК)
организации-изготовителя _____________________
                               (подпись)

__________________
     (дата)

         5. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

     5.1. Документация, включаемая в паспорт крана:
     схемы   кинематические  (схемы  должны  содержать  параметры  привода,
тормозов,  зубчатых  передач,  передаточные  числа  и тип редукторов, места
установки и номера подшипников, список которых оформляется как спецификация
к схеме или приводится на самой схеме);
     схемы запасовки кантов (грузовые, стреловые, телескопирования стрелы и
другие  с  указанием  диаметров  каната, блоков, барабанов, а также способа
крепления концов канатов);
     схемы гидравлические (с перечнем элементов гидрооборудования);
     схемы пневматические (с перечнем элементов пневмооборудования);
     принципиальная    электрическая    схема    (с    перечнем   элементов
электрооборудования в виде спецификации);
     схема электрических соединений с таблицей соединений.
     5.2. Документация, поставляемая с паспортом крана:
     руководство по эксплуатации крана;
     руководство по монтажу крана;
     паспорт шасси;
     паспорт двигателя внутреннего сгорания;
     паспорта   и   руководства   по   эксплуатации  приборов  и  устройств
безопасности;
     альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей;
     ведомость на запчасти, инструменты и приспособления;
     электромонтажные чертежи (при необходимости).

                     Сведения о местонахождении крана
                           (не менее 2 страниц)

 Владелец крана (наименование 
  организации или фамилия и   
   инициалы индивидуального   
       предпринимателя)       	
  Местонахождение крана   
    (адрес владельца)     	
Дата установки 
  (получения)  	

      Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание
                грузоподъемных кранов в исправном состоянии
                           (не менее 5 страниц)

 Номер и дата приказа о 
назначении или договора 
 со специализированной  
      организацией      	
 Фамилия,  
 инициалы  	
 Должность 	Номер и срок 
  действия   
удостоверения	
 Подпись  	

Сведения о ремонте металлоконструкций и замене узлов, механизмов, канатов,
   грузозахватных органов, приборов и устройств безопасности, а также о
                        произведенной реконструкции
                           (не менее 5 страниц)

 Дата 	 Сведения о характере  
   ремонта и замене    
  элементов крана, о   
     произведенной     
     реконструкции     	   Сведения о   
приемке крана из
 ремонта (дата, 
номер документа)	  Подпись специалиста,   
    ответственного за    
       содержание        
 грузоподъемных кранов в 
   исправном состоянии   	

     Примечание.  Документы,  подтверждающие  качество  вновь установленных
механизмов,  канатов  и  других элементов крана, а также использованных при
ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.),
и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

            Запись результатов технического освидетельствования
                           (не менее 32 страниц)

        Дата         
 освидетельствования 	       Результаты       
  освидетельствования   	     Срок следующего      
   освидетельствования    
 (частичного или полного) 	

     Примечание.   В  этот  же  раздел  заносятся  результаты  специального
обследования крана, отработавшего нормативный срок службы.

                                Регистрация
                           (отдельная страница)

     Кран зарегистрирован за N __________________ _________________________
                                                        (наименование
_____________________________________________________________________
                          регистрирующего органа)
В паспорте пронумеровано _____ страниц и прошнуровано всего _____ листов, в
том числе чертежей на _________ листах.

_________________________________________     _____________________________
(должность, подпись регистрирующего лица)         (фамилия и инициалы)
            М.П.
_________________
     (дата)

Приложение 7
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА ПАСПОРТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ
(далее по тексту паспорта - таль)

     Паспорт издается в обложке на листах формата 210 x 297 мм.

                                                           Обложка паспорта
___________________________________________________________________________
                            (наименование тали)
___________________________________________________________________________
                            (обозначение тали)

                                                             Титульный лист

         Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

___________________________________________________________________________
                  (наименование организации-изготовителя)
___________________________________________________________________________
                         (наименование, тип тали)
___________________________________________________________________________
                               (индекс тали)

                                  ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________
                          (обозначение паспорта)
___________________________________________________________________________
                          (регистрационный номер)
     При  передаче  тали  другому  владельцу  или  сдаче  тали  в  аренду с
передачей  функций  владельца  вместе с талью должен быть передан настоящий
паспорт.

                                                    Оборот титульного листа

                         ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ТАЛИ!

     1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца тали.
     2.   Разрешение  на  работу  тали  должно  быть  получено  в  порядке,
установленном Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов.
     3.  Перечень  разрешений  Госпромнадзора  на отступление от требований
указанных Правил (копии) должен быть приложен к паспорту.
     4. ___________________________________________________________________
                    (другие сведения, на которые необходимо
___________________________________________________________________________
                 обратить особое внимание владельца тали)
___________________________________________________________________________

                                                                 Страница 1

                    Место для чертежа общего вида тали

                                                        Формат 210 x 297 мм

                               Разрешение (лицензия) на изготовление
                               N _____________ от ____ __________ 20____ г.
                               ____________________________________________
                               (наименование и адрес органа Госпромнадзора,
                               ____________________________________________
                                     выдавшего разрешение (лицензию)
                               ____________________________________________
                                          на изготовление тали)

                             1. Общие сведения

     1.1. Организация-изготовитель и ее адрес: ____________________________
     1.2. Тип тали ________________________________________________________
     1.3. Грузоподъемность полезная, т ____________________________________
     1.4. Индекс крана ____________________________________________________
     1.5. Заводской номер _________________________________________________
     1.6. Год изготовления ________________________________________________
     1.7. Назначение тали _________________________________________________
     (самостоятельный механизм или в составе крана)
     1.8. Группа классификации (режима) по ИСО 4301/1:
     подъема ______________________________________________________________
     передвижения _________________________________________________________
     1.9. Тип привода _____________________________________________________
     1.10. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться таль:
     температура, °C:
     нерабочего состояния:
     предельная наибольшая ________________________________________________
     предельная наименьшая ________________________________________________
     рабочего состояния:
     предельная наибольшая ________________________________________________
     предельная наименьшая ________________________________________________
     относительная влажность воздуха, %, при температуре _______________ °C
     взрывоопасность ______________________________________________________
     пожароопасность ______________________________________________________
     сейсмостойкость ______________________________________________________
     1.11. Ограничения по одновременной работе механизмов: ________________
     1.12.  Возможность  передвижения  по криволинейному участку монорельса
___________________________________________________________________________
     1.13. Род электрического тока, напряжение и число фаз:
     цепь силовая _________________________________________________________
     цепь управления ______________________________________________________
     1.14.  Основные  нормативные  документы,  в  соответствии  с  которыми
изготовлена таль (обозначение и наименование): ____________________________

           2. Основные технические данные и характеристики крана

     2.1. Основные характеристики тали:
     грузоподъемность полезная, т _________________________________________
     кратность полиспаста _________________________________________________
     высота  подъема  (расстояние  по  вертикали  от  верхнего  до  нижнего
положения крюка), м _______________________________________________________
     вертикальный  подход  (расстояние  по вертикали от опорной поверхности
монорельса до зева крюка в его верхнем положении), м ______________________
     2.2. Установочные размеры тали:
     база, м ______________________________________________________________
     размер по буферам, м _________________________________________________
     размер  по вертикали от нижней полки монорельса до центра буфера тали,
м _________________________________________________________________________
     тип и профиль пути ___________________________________________________
     минимальный радиус закругления пути (если предусмотрен), м ___________
     максимальный уклон пути ______________________________________________
     2.3. Массы испытательных грузов, т:
     при статических испытаниях ___________________________________________
     при динамических испытаниях __________________________________________
     2.4. Скорости механизмов:

        Механизм         	                 Скорость, м/с                 	
	     номинальная      	    минимальная (при    
        наличии)        	
Подъема                  			
Передвижения             			

     2.5. Способ управления талью _________________________________________
                                    (с пола, из кабины, дистанционный)
___________________________________________________________________________
     2.6. Способ токоподвода к тали _______________________________________
     2.7. Масса тали, т ___________________________________________________
     2.8. Максимальная нагрузка колеса на рельс, кН (т·с) _________________

     3. Технические данные и характеристики сборочных узлов и деталей

     3.1. Электродвигатели:

               Параметры               	            Механизм             	
	     подъема     	 передвижения  	
Тип и условное обозначение             			
Напряжение, В                          			
Номинальный ток, А                     			
Частота, Гц                            			
Номинальная мощность, кВт              			
Частота вращения, об/мин               			
Продолжительность включений, %         			
Число включений за 1 ч                 			
Исполнение                             			
Количество электродвигателей           			
Степень защиты по ГОСТ 17494           			

Суммарная мощность электродвигателей, кВт _________________________________
     3.2.   Схема   электрическая  принципиальная,  чертеж  N  ____________
приведена на с. _______ настоящего паспорта.
     3.3. Перечень элементов электрооборудования:

 Обозначение на 
     схеме      	  Наименование и   
краткая техническая
  характеристика   	
    Тип    	
Количество 	
 Примечание 	

     3.4.   Электромонтажные  чертежи  (схемы  электрических  соединений  и
таблицы соединений) приведены на с. _________ настоящего паспорта.
     3.5.   Схемы  кинематические  механизмов,  чертеж  N  ________________
приведены на с. _______ настоящего паспорта.
     3.5.1.  Характеристика тормозов (при наличии на механизме подъема тали
грузоупорного   тормоза  в  данном  пункте  паспорта  должна  быть  сделана
соответствующая запись):

              Параметры               	             Механизм             	
	     подъема     	  передвижения  	
Тип тормоза, система                  			
Количество тормозов                   			
Диаметр шкива (диска), мм             			
Тормозной момент, Н·м                 			
Коэффициент запаса торможения         			
Тип привода                           			
Ход исполнительного органа, мм        			
Усилие привода, Н                     			
Путь торможения механизма, м          			

     3.5.2.  Схема запасовки каната с указанием размеров барабана и блоков,
а  также  принятых  способов  крепления  каната  приведена  на  с. ________
настоящего паспорта.
     3.5.3. Характеристика каната (заполняется по сертификату организации -
изготовителя каната):
     конструкция каната и обозначение стандарта ___________________________
     диаметр, мм __________________________________________________________
     длина, мм ____________________________________________________________
     временное сопротивление проволок разрыву, Н/кв.мм ____________________
     разрывное усилие каната в целом, Н ___________________________________
     расчетное натяжение каната, Н ________________________________________
     расчетный коэффициент использования __________________________________
     нормативный коэффициент использования ________________________________
     покрытие  поверхности  проволоки  (очень  жесткое,  жесткое,  среднее)
___________________________________________________________________________
     3.5.4.  Характеристика крюка (заполняется по сертификату организации -
изготовителя крюка):
     тип __________________________________________________________________
     номер заготовки по стандарту и обозначение стандарта _________________
     номинальная грузоподъемность, т ______________________________________
     заводской номер (номер сертификата, год изготовления) ________________
     изображение  клейма  службы  контроля  продукции  (ОТК)  организации -
изготовителя крюка ________________________________________________________
     3.6.    Предохранительные    устройства,    приборы   безопасности   и
сигнализаторы.
     3.6.1. Ограничители:

Тип 	  Механизм, с  
    которым    
 функционально 
    связан     
  выключатель  
    (место     
  установки)   	
Расстояние 
до упора в 
  момент   
отключения 
 двигателя 	

Блокировка 	

Количество 	
 Номер позиции, 
 обозначение на 
 принципиальной 
     схеме      	

     3.6.2. Прочие предохранительные устройства:

 Наименование  	     Тип     	  Назначение  	       Обозначение на       
    принципиальной схеме    	

     3.6.3. Буфера:

 Конструкция (жесткий, резиновый, 
            пружинный)            	 Максимальный ход 	  Место установки  	

                  4. Свидетельство о приемке (сертификат)

Таль ______________________________________________________________________
                  (наименование, тип, индекс, исполнение)
Заводской номер ___________________________________________________________
Изготовлена в соответствии с нормативными документами: ____________________
Таль прошла испытания по программе ________________________________________
и  признана  годной  для  эксплуатации  с указанными в паспорте параметрами
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Гарантийный срок службы ______________________________________________ мес.
Срок службы при работе в паспортном режиме ___________________________ лет.
Ресурс до первого капитального ремонта _________________________ моточасов.

Технический директор
(главный инженер)
организации-изготовителя __________________
                             (подпись)
                             М.П.

Начальник службы контроля
продукции (ОТК)
организации-изготовителя __________________
                             (подпись)

__________________
     (дата)

         5. Документация, поставляемая организацией-изготовителем

     5.1. Документация, включаемая в паспорт тали:
     принципиальная электрическая схема тали;
     кинематические схемы механизмов и схема запасовки каната;
     сертификат соответствия тали (при наличии).
     5.2. Документация, поставляемая с паспортом тали:
     руководство по эксплуатации тали;
     инструкция по монтажу тали;
     паспорта элементов тали, изготовленных другими организациями;
     паспорта  (инструкции)  приборов  и  устройств  безопасности (если они
изготовлены другими организациями);
     чертежи быстроизнашивающихся деталей;
     ведомость на запчасти, инструменты и приспособления.

                      Сведения о местонахождении тали
                               (1 страница)

 Наименование владельца 
          тали          	 Местонахождение тали  	     Дата установки     	

  Сведения о назначении специалистов, ответственных за содержание тали в
                            исправном состоянии
                               (1 страница)

   Номер и дата приказа о    
         назначении          	    Должность, фамилия,    
         инициалы          	    Подпись    	

 Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, каната, крюка
                           (не менее 5 страниц)

 Дата  	    Сведения о    
характере ремонта 
     и замене     
  элементов тали  	Сведения о приемке 
  тали из ремонта  
   (дата, номер    
    документа)     	   Подпись специалиста,   
    ответственного за     
    содержание тали в     
   исправном состоянии    	

     Примечание.  Документы,  подтверждающие  качество  вновь установленных
механизмов,  канатов  и  других  элементов тали, а также использованных при
ремонте материалов (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.),
и заключение о качестве сварки должны храниться наравне с паспортом.

            Запись результатов технического освидетельствования
                           (не менее 15 страниц)

        Дата        
освидетельствования 	      Результаты      
 освидетельствования  	       Срок следующего       
     освидетельствования     
  (частичного или полного)   	

     Примечание.   В  этот  же  раздел  заносятся  результаты  специального
обследования тали, отработавшей нормативный срок службы.

Приложение 8
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА ПАСПОРТА СТРОПА

                               Разрешение (лицензия) на изготовление
                               N __________________________________________
                               от ______ __________________________ 20__ г.
                               ____________________________________________
                               (наименование и адрес органа Госпромнадзора,
                               ____________________________________________
                                   выдавшего разрешение на изготовление
                               ____________________________________________
                                       стропа (наименование стропа)

                                  ПАСПОРТ

Грузоподъемность стропа, т _______________________________________
Номер нормативного документа _______________________________________

         Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

Организация-изготовитель и ее адрес: ______________________________

             Место для чертежа стропа с указанием длины стропа

Масса стропа, т ___________________________________________________________
Порядковый номер стропа по системе организации-изготовителя _______________
___________________________________________________________________________
Год и месяц выпуска стропа ________________________________________________
Дата испытаний стропа _____________________________________________________
Результаты испытаний: _____________________________________________________
Гарантийный срок __________________________________________________________
Условия, при которых может эксплуатироваться строп:
     наименьшая температура окружающего воздуха, °C _______________________
     наибольшая температура окружающего воздуха, °C _______________________

Руководитель организации-
изготовителя (цеха) или начальник
службы контроля продукции (ОТК)
организации-изготовителя ___________________
                               (подпись)
                               М.П.

___________________
     (дата)

     Примечания:
     1. Паспорт должен постоянно храниться у владельца стропа.
     2.  При  поставке  партии однотипных стропов допускается изготавливать
один  паспорт  на  всю  партию.  При  этом  в  нем  должны быть указаны все
порядковые номера стропов, входящих в данную партию.

Приложение 9
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГИСТРАТОРОВ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регистратор параметров работы грузоподъемных кранов (далее - РП) выполняет функции регистрации, первичной обработки, накопления и хранения оперативной (обновляемой) и долговременной (длительного хранения) информации о параметрах работы крана в течение установленного срока.
2. Оперативная информация должна содержать основные сведения о работе крана в определенный промежуток времени (не менее 24 часов работы) с привязкой к текущему времени с точностью до секунд, в том числе:
время включения и выключения РП;
факт срабатывания и возвращения в исходное состояние датчиков, устройств, обеспечивающих защиту от опасного приближения к проводам линии электропередачи;
время включения и выключения координатной защиты, а также фиксацию события срабатывания и возвращения в исходное состояние включенной координатной защиты с записью фактических значений длины стрелы, угла наклона стрелы, угла поворота платформы;
момент начала подъема груза, вес поднятого груза, момент опускания груза, событие срабатывания ограничителя грузоподъемности с одновременной записью фактических значений длины стрелы, угла наклона стрелы, угла поворота платформы;
другие показатели, предусмотренные техническими условиями на конкретный тип РП.
3. Долговременная информация должна содержать основные сведения о работе крана или его механизмов за определенный срок службы, в том числе:
наработку моточасов по признаку включения электропитания;
наработку моточасов по признаку нагружения крана;
число циклов нагружения;
распределение циклов нагружения по различным режимам нагружения крана;
классификацию циклов по режимам нагружения, по коэффициенту распределения нагрузок;
суммарно поднятый вес;
количество срабатываний ограничителя грузоподъемности;
количество перегрузок в диапазоне от 110 до 125%;
количество перегрузок в диапазоне свыше 125%;
другие показатели, предусмотренные техническими условиями на конкретный тип РП.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

4. Требования к конструкции РП (с указанием конкретного перечня регистрируемых параметров и алгоритмов их обработки для кранов мостового типа, стреловых, башенных, портальных, железнодорожных и других) определяются техническим заданием с учетом типов грузоподъемных кранов и их приборов безопасности. Техническое задание должно быть согласовано с Госпромнадзором (органом надзора Министерства обороны в отношении грузоподъемных машин военного назначения).
5. РП должны проектироваться и изготовляться в виде отдельных приборов (автономных РП) или узлов, встроенных в приборы безопасности кранов (встроенных РП). Для встроенных РП допускается использование элементов (индикаторы, процессоры и тому подобные) прибора безопасности, в состав которого они входят. В качестве датчиков РП допускается использование датчиков других приборов безопасности, установленных на кране.
6. РП должен быть оснащен часами реального времени, календарем и счетчиком, фиксирующим время включенного состояния РП с момента установки (первоначальной настройки) на кране.
7. Запоминающее устройство РП должно быть оборудовано автономным источником питания. Запись параметров должна осуществляться РП постоянно в течение всего времени работы крана. При отключении питания записанные параметры должны сохраняться в РП.
8. РП должен содержать устройство для индикации следующих показателей:
календарная дата и время (часы, минуты);
наработка РП в моточасах с момента установки прибора на кран;
сумма массы поднятого груза (в тоннах) с момента установки прибора на кран;
сумма массы поднятого груза (в тоннах) с начала текущих суток;
количество рабочих циклов;
количество перегрузок от 110 до 125%;
количество перегрузок свыше 125%;
другие показатели, предусмотренные техническим заданием на проектирование РП.
РП должен обеспечивать сохранность оперативной информации и информации длительного хранения - не менее 3 лет с момента последнего отключения электропитания.
9. РП должен регистрировать параметры работы крана при проведении его испытаний и технических освидетельствований.
10. В конструкции РП должна быть предусмотрена возможность считывания информации с помощью прибора считывания без демонтажа РП. Прибор считывания (далее - ПС) и программный модуль для вторичной обработки информации поставляются по заявке специализированной организации или владельца крана.
11. Электронный блок РП должен быть защищен от несанкционированного доступа. Места защиты и опломбирования РП должны быть указаны в эксплуатационных документах.
12. При комплектовании РП из элементов и узлов, изготовленных несколькими организациями, за качество изготовления РП в целом, за соответствие его нормативным документам, а также за оформление эксплуатационных документов отвечает в установленном порядке организация, выпускающая РП в собранном (комплектном) виде.
13. Для проверки качества изготовления РП, соответствия его проекту, настоящим Правилам и другим нормативным правовым актам и техническим нормативным правовым актам организация-изготовитель должна проводить предварительные (заводские), приемочные, периодические и приемо-сдаточные испытания.
14. Предварительные (заводские) испытания опытного образца РП по программе и методике, составленным разработчиком проекта, проводит организация-изготовитель.
15. Приемочные испытания опытного образца РП должны проводиться по программе, составленной разработчиком проекта и согласованной с Госпромнадзором. Приемочные испытания РП должны проводиться комиссией с участием представителей проектной организации и Госпромнадзора.
16. Периодические испытания серийно изготавливаемых РП проводит организация-изготовитель по разработанной и согласованной с Госпромнадзором программе.
17. Каждый изготовленный РП должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в организации-изготовителе по разработанной ей программе.
18. Каждый изготовленный РП должен быть снабжен паспортом и руководством по эксплуатации. Организация - изготовитель РП должна поставлять изготовителям и владельцам кранов, а также специализированным организациям по их заявкам инструкцию по монтажу и наладке, инструкцию по ремонту РП, инструкцию по считыванию и оформлению информации РП и другую документацию, предусмотренную проектом на его изготовление.
19. В паспорте РП помимо других сведений должны содержаться номер и срок действия разрешения на изготовление регистраторов, свидетельство о приемке изделия, гарантии организации-изготовителя.
20. Руководство по эксплуатации РП должно быть разработано в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов. В руководстве по эксплуатации наряду с другими требованиями должны быть указаны:
периодичность и перечень работ по техническому обслуживанию РП;
порядок проверки РП при техническом освидетельствовании крана;
порядок проверки РП в необходимых случаях, в том числе после ремонта РП, замены датчиков и др.;
порядок выдачи информации РП;
другие указания по обслуживанию РП с учетом его конструктивного исполнения и взаимодействия с приборами безопасности крана.
21. Инструкция по монтажу и наладке РП должна содержать:
порядок входного контроля РП;
порядок установки и наладки РП;
другие указания по монтажу и наладке РП, в том числе по оформлению документов.
22. Инструкция по ремонту РП должна содержать:
порядок проверки поступающих в ремонт РП и указания по необходимому оборудованию и инструменту для ремонта РП;
возможные неисправности и способы их устранения;
оформление результатов ремонта с указанием о гарантиях ремонтной организации;
другие указания по ремонту РП.
23. Инструкция по считыванию и оформлению информации РП должна содержать:
порядок подключения ПС и считывания информации РП;
указания по обработке информации РП с применением компьютерных и программных технических средств;
порядок оформления результатов обработки информации РП;
другие указания по считыванию и оформлению результатов обработки информации РП.
24. Руководство по эксплуатации РП и инструкции должны быть представлены приемочной комиссии при проведении приемочных испытаний РП.
25. Автономный РП должен снабжаться табличкой с указанием организации-изготовителя, типа, заводского номера и даты изготовления согласно техническим условиям. Размеры таблички должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов. Табличка должна сохраняться в течение всего срока службы РП.

МОНТАЖ

26. Монтаж РП должен выполняться в соответствии с настоящими Правилами, инструкцией по монтажу и наладке РП, эксплуатационными документами крана. Работы по монтажу РП должны выполнять специализированные организации.
27. Монтаж РП должны выполнять наладчики приборов безопасности, аттестованные в порядке, установленном настоящими Правилами.
28. Проверка правильности монтажа и работы РП должна осуществляться в соответствии с эксплуатационными документами крана и РП, инструкцией по монтажу и наладке РП, инструкцией по считыванию и оформлению информации РП. Результаты проверки оформляются протоколом (актом) и прикладываются к акту приемки-сдачи работ.
29. Сведения о произведенном монтаже и наладке должны быть занесены в паспорт РП специалистом специализированной организации, осуществившей указанные работы. Паспорт РП и другие документы о проведении монтажа и наладки РП должны храниться вместе с паспортом крана.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

30. РП кранов должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями настоящих Правил, эксплуатационных документов кранов и приборов безопасности.
31. Считывание и оформление информации РП должны проводить специалисты Госпромнадзора (органа надзора Министерства обороны в отношении поднадзорных ему грузоподъемных машин) при проведении ПТО или проверке плановой (внеплановой) организации - владельца крана или специализированной организации согласно инструкции по считыванию и оформлению информации РП. Владельцы обязаны обеспечить наличие на кранах считывающих приборов и программного модуля для возможности получения информации со всех моделей кранов, находящихся на балансе предприятия. Периодичность считывания такой информации устанавливается владельцем крана, который также этим организует контроль за работой крана. Не допускается выполнение работ грузоподъемным краном с неисправным регистратором параметров.
32. Неисправности и другие дефекты РП, выявленные в процессе эксплуатации, должны отражаться в журнале ремонта крана инженерно-техническим работником, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.
33. Работы по техническому обслуживанию и ремонту РП выполняют наладчики приборов безопасности грузоподъемных кранов.
34. Внеочередная проверка РП должна проводиться после его ремонта либо замены, а также в других случаях, предусмотренных эксплуатационными документами.

Приложение 10
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КЛАССИФИКАЦИИ (РЕЖИМА) КРАНОВ И МЕХАНИЗМОВ В ЦЕЛОМ

1. Группы классификаций (режима) определяются в соответствии с требованиями ИСО 4301/1.
2. Группы классификации (режима) кранов в целом определяются в зависимости от класса использования (U0...U9), характеризующегося величиной максимального числа рабочих циклов за заданный срок службы, и режима нагружения (Q1...Q4) (таблица 1).
     2.1.  Режим  нагружения  крана  характеризуется величиной коэффициента
распределения нагрузок Кр, определяемого по формуле

                                  C      P
                             n     i      i  m
                      К  =  SUM  [-- x (----) ],
                       р   i = 1  C     P
                                   T     max

где C  - среднее число рабочих циклов с частным уровнем массы груза P ;
     i                                                               i

     C  - суммарное число рабочих циклов со всеми грузами:
      T

                                  n
                           C  =  SUM  C ;
                            T   i = 1  i

     P  -  значения  частных  масс  отдельных грузов (уровня нагрузки)  при
      i

типичном применении крана;
     P    - масса наибольшего груза (номинальный груз), который разрешается
      max

поднимать краном;
     m = 3.
     3.  Группа  классификации  (режима)  механизмов в целом определяется в
зависимости от класса использования механизма (T0...T9), характеризующегося
общей  продолжительностью  использования  механизма  (в  часах),  и  режима
нагружения (L1...L4) (таблица 2).
     Режим  нагружения  механизма  характеризуется  величиной  коэффициента
распределения нагрузки Кm, определяемого по формуле

                                  t     P
                             n     i     i   m
                      К  =  SUM  [-- x (----) ],
                       m   i = 1  t     P
                                   Т     max

где  t  -  средняя  продолжительность  использования механизма  при частных
      i

уровнях нагрузки P ;
                  i

     t  - общая продолжительность при всех частных уровнях нагрузки:
      T

                                    n
                              t =  SUM  t ;
                                  i = 1  i

     P  -  значения  частных  нагрузок  (уровни нагрузок), характерных  для
      i

применения данного механизма;
     P    - значение наибольшей нагрузки, приложенной к механизму;
      max

     m = 3.

Таблица 1

Группы классификации (режима) кранов

┌──────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│          │           │                Класс использования                 │
│          │           ├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───┬───┬───┬───┬─────┤
│          │           │ U0  │ U1  │ U2  │  U3  │ U4  │U5 │U6 │U7 │U8 │ U9  │
│          │Коэффициент├─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴─────┤
│  Режим   │  распре-  │         Максимальное число рабочих циклов          │
│нагружения│  деления  ├─────┬─────┬─────┬──────┬─────┬───┬───┬───┬───┬─────┤
│          │ нагрузок, │1,6 x│3,2 x│6,3 x│1,25 x│2,5 x│5 x│1 x│2 x│4 x│более│
│          │    Кр     │     │     │     │      │     │   │   │   │   │ 4 x │
│          │           │   4 │   4 │   4 │   5  │   5 │  5│  6│  6│  6│   6 │
│          │           │ 10  │ 10  │ 10  │ 10   │ 10  │10 │10 │10 │10 │ 10  │
├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│Q1 -      │   0,125   │     │     │ А 1 │ А 2  │ А 3 │А 4│А 5│А 6│А 7│ А 8 │
│легкий    │           │     │     │     │      │     │   │   │   │   │     │
├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│Q2 -      │   0,250   │     │ А 1 │ А 2 │ А 3  │ А 4 │А 5│А 6│А 7│А 8│     │
│умеренный │           │     │     │     │      │     │   │   │   │   │     │
├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│Q3 -      │   0,500   │ А 1 │ А 2 │ А 3 │ А 4  │ А 5 │А 6│А 7│А 8│   │     │
│тяжелый   │           │     │     │     │      │     │   │   │   │   │     │
├──────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼───┼───┼───┼───┼─────┤
│Q4 -      │   1,000   │ А 2 │ А 3 │ А 4 │ А 5  │ А 6 │А 7│А 8│   │   │     │
│весьма    │           │     │     │     │      │     │   │   │   │   │     │
│тяжелый   │           │     │     │     │      │     │   │   │   │   │     │
└──────────┴───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴───┴───┴───┴───┴─────┘

Таблица 2

Группы классификации (режима) механизмов кранов

  Режим   
нагружения	
Коэффициент
  распре-  
  деления  
 нагрузок, 
    Кm     	                Класс использования                	
		Т0 	Т1 	Т2 	 Т3 	 Т4 	 Т5 	 Т6  	 Т7  	 Т8  	  Т9  	
		     Общая продолжительность использования, ч      	
		200	400	800	1600	3200	6300	12500	25000	50000	100000	
L1 -      
легкий    	   0,125   			М 1	М 2 	М 3 	М 4 	 М 5 	 М 6 	 М 7 	 М 8  	
L2 -      
умеренный 	   0,250   		М 1	М 2	М 3 	М 4 	М 5 	 М 6 	 М 7 	 М 8 		
L3 -      
тяжелый   	   0,500   	М 1	М 2	М 3	М 4 	М 5 	М 6 	 М 7 	 М 8 			
L4 -      
весьма    
тяжелый   	   1,000   	М 2	М 3	М 4	М 5 	М 6 	М 7 	 М 8 				

Приложение 11
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАНАТОВ, Zp

┌─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│                     │                         │   Неподвижные канаты    │
│Группа классификации │    Подвижные канаты     │(канаты, не работающие на│
│ (режима) механизма  │                         │   блоках и барабанах)   │
│                     ├─────────────────────────┴─────────────────────────┤
│                     │                        Zp                         │
├─────────────────────┼─────────────────────────┬─────────────────────────┤
│         М 1         │          3,15           │          2,50           │
│                     │                         │                         │
│         М 2         │          3,35           │          2,50           │
│                     │                         │                         │
│         М 3         │          3,35           │          3,00           │
│                     │                         │                         │
│         М 4         │          4,00           │          3,50           │
│                     │                         │                         │
│         М 5         │          4,50           │           4,0           │
│                     │                         │                         │
│         М 6         │          5,60           │          4,50           │
│                     │                         │                         │
│         М 7         │          7,10           │          5,00           │
│                     │                         │                         │
│         М 8         │          9,00           │          5,00           │
└─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Приложение 12
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ЧИСЛО ПРОКОЛОВ КАНАТА ПРЯДЯМИ ПРИ ЗАПЛЕТКЕ

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│         Диаметр каната, мм         │ Минимальное число проколов каждой  │
│                                    │               прядью               │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│               До 15                │                 4                  │
│                                    │                                    │
│            От 15 до 28             │                 5                  │
│                                    │                                    │
│            От 28 до 60             │                 6                  │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Приложение 13
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

НОРМЫ БРАКОВКИ КАНАТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

1. Браковка канатов грузоподъемных кранов, находящихся в эксплуатации, должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации крана. При отсутствии в руководстве по эксплуатации соответствующего раздела браковка производится согласно настоящему приложению и рекомендациям, разработанным головной организацией.
Для оценки безопасности использования канатов применяют следующие критерии:
характер и число обрывов проволок (рис. 1 - 3), в том числе наличие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест сосредоточения обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывов проволок;

***На бумажном носителе

Рис. 1. Обрывы и смещения проволок каната крестовой свивки

***На бумажном носителе

Рис. 2. Сочетание обрывов проволок с их износом:
а - в канате крестовой свивки; б - в канате односторонней свивки

***На бумажном носителе

Рис. 3. Обрывы проволок в зоне уравнительного блока:
а - в нескольких прядях каната; б - в двух прядях в сочетании с местным износом

разрыв пряди;
поверхностный и внутренний износ;
поверхностная и внутренняя коррозия;
местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника;
уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (потери внутреннего сечения);
деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов и т.п.;
повреждение в результате температурного воздействия или электрического разряда.
2. Браковка канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, должна производиться по числу обрывов проволок в соответствии с таблицей 1.
Канаты кранов, предназначенных для перемещения расплавленного или раскаленного металла, огнеопасных и ядовитых веществ, бракуют при вдвое меньшем числе обрывов проволок.
3. При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа (рис. 4) или коррозии (рис. 5) на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок.

Таблица 1

Число обрывов проволок, при наличии которых канаты двойной свивки, работающие со стальными и чугунными блоками, бракуются

 Число  
несущих 
проволок
   в    
наружных
 прядях 	

Конструкции канатов по ИСО
    и государственным     
        стандартам        	

 Тип  
свивки	

ГОСТ на 
 канат  	    Группа классификации (режима) механизма    	
				  М 1, М 2, М 3, М 4   	  М 5, М 6, М 7, М 8   	
				 крестовая 
   свивка  	 односто-  
  ронняя   
  свивка   	 крестовая 
  свивка   	 односто-  
  ронняя   
  свивка   	
				             на участке длиной                 	
				 6d  	 30d 	 6d  	 30d 	 6d  	 30d 	 6d  	 30d 	
n <= 50 	6x7(6/1)                  			  2  	  4  	  1  	  2  	  4  	  8  	  2  	  4  	
	6x7(1+6)+1x7(1+6)         	 ЛК-О 	 3066-80									
	6x7(1+6)+1 о.с.           	 ЛК-О 	 3069-80									
	8x6(0+6)+9 о.с.           	 ЛК-О 	 3097-80									
51 <=   
n <= 75 	6x19(9/9/1)*              			  3  	  6  	  2  	  3  	  6  	  12 	  3  	  6  	
	6x19(1+9+9)+1 о.с.        	 ЛК-О 	 3077-80									
	6x19(1+9+9)+7x7(1+6)*     	 ЛК-О 	 3081-80									
76 <=   
n <= 100	18x7(1+6)+1 о.с.          	 ЛК-О 	 7681-80	  4  	  8  	  2  	  4  	  8  	  16 	  4  	  8  	
101 <=  
n <= 120	8x19(9/9/1)*              			  5  	  10 	  2  	  5  	  10 	  19 	  5  	  10 	
	6x19(12/6/1)              											
	6x19(12/6+6F/1)           											
	6x25FS(12/12/1)*          											
	6x19(1+6+6/6)+7x7(1+6)    	 ЛК-Р 	14954-80									
	6x19(1+6+6/6)+1 о.с.      	 ЛК-Р 	 2688-80									
	6x25(1+6; 6+12)+1 о.с.    	 ЛК-З 	 7665-80									
	6x25(1+6; 6+12)+7x7(1+6)  	 ЛК-З 	 7667-80									
121 <=  
n <= 140	8x16(0+5+11)+9 о.с.       	  ТК  	 3097-80	  6  	  11 	  3  	  6  	  11 	  22 	  6  	  11 	
141 <=  
n <= 160	8x19(12/6+6F/1)           			  6  	  13 	  3  	  6  	  13 	  26 	  6  	  13 	
	8x19(1+6+6/6)+1 о.с.      	 ЛК-Р 	 7670-80									
161 <=  
n <= 180	6x36(14/7+7/7/1)*         			  7  	  14 	  4  	  7  	  14 	  29 	  7  	  14 	
	6x30(0+15+15)+7 о.с.      	 ЛК-О 	 3083-80									
	6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с.   	ЛК-РО 	 7668-80									
	6x36(1+7+7/7+14)+7x7(1+6)*	ЛК-РО 	 7669-80									
181 <=  
n <= 200	6x31(1+6+6/6+12)+1 о.с.   			  8  	  16 	  4  	  8  	  16 	  32 	  8  	  16 	
	6x31(1+6+6/6+12)+7x7(1+6) 											
	6x37(1+6+15+15)+1 о.с.    	ТЛК-О 	 3079-80									
201 <=  
n <= 220	6x41(6/18+8/8/1)*         			  9  	  18 	  4  	  9  	  18 	  38 	  9  	  18 	
221 <=  
n <= 240	6x37(18/12/6/1)           			  10 	  19 	  5  	  10 	  19 	  38 	  10 	  19 	
	18x19(1+6+6/6)+1 о.с.     	 ЛК-Р 	 3088-80									
241 <=  
n <= 260				  10 	  21 	  5  	  10 	  21 	  42 	  10 	  21 	
261 <=  
n <= 280				  11 	  22 	  6  	  11 	  22 	  45 	  11 	  22 	
281 <=  
n <= 300				  12 	  24 	  6  	  12 	  24 	  48 	  12 	  24 	
300 <= n				0,04n	0,08n	0,02n	0,04n	0,08n	0,16n	0,04n	0,08n	

Примечания:
1. n - число несущих проволок в наружных прядях каната: d - диаметр каната, мм.
2. Проволоки заполнения не считаются несущими, поэтому не подлежат учету. В канатах с несколькими слоями прядей учитываются проволоки только видимого наружного слоя. В канатах со стальным сердечником последний рассматривается как внутренняя прядь и не учитывается.
3. Число обрывов не следует путать с количеством оборванных концов проволок, которых может быть в 2 раза больше.
4. Для канатов конструкции с диаметром наружных проволок во внешних прядях, превышающим диаметр проволок нижележащих слоев, класс конструкции понижен и отмечен звездочкой.
5. При работе каната полностью или частично с блоками из синтетического материала или из металла с синтетической футеровкой отмечается появление значительного числа обрывов проволок внутри каната до появления видимых признаков обрывов проволок или интенсивного износа на наружной поверхности каната. Такие канаты отбраковываются с учетом потери внутреннего сечения.
6. Незаполненные строки в графе "Конструкции канатов по ИСО и государственным стандартам" означают отсутствие конструкций канатов с соответствующим числом проволок. При появлении таких конструкций канатов, а также для канатов с общим числом проволок более 300 число обрывов проволок, при которых канат бракуется, определяется по формулам, приведенным в нижней строке таблицы, причем полученное значение округляется до целого в большую сторону.

***На бумажном носителе

Рис. 4. Износ наружных проволок каната крестовой свивки:
а - небольшие лыски на проволоках; б - увеличенная длина лысок в отдельных проволоках; в - удлинение лысок в отдельных проволоках при заметном уменьшении диаметра проволок; г - лыски на всех проволоках, уменьшение диаметра каната; д - интенсивный износ всех наружных проволок каната (уменьшение диаметра проволок на 40%)

***На бумажном носителе

Рис. 5. Поверхностная коррозия проволок каната крестовой свивки:
а - начальное окисление поверхности; б - общее окисление поверхности; в - заметное окисление; г - сильное окисление; д - интенсивная коррозия

***На бумажном носителе

Рис. 6. Местное уменьшение диаметра каната на месте разрушения органического сердечника

При уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника - внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п. (на 3% от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10% у остальных канатов) канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок (рис. 6).
При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии с данными таблицы 2.
При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа (см. рис. 4, д) или коррозии (см. рис. 5, д) на 40% и более канат бракуется.
Определение износа или коррозии проволок по диаметру производится с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего аналогичную точность.
При меньшем, чем указано в таблице 1, числе обрывов проволок, а также при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения за его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в журнал осмотра каната по достижении степени износа, указанной в таблице 2.

Таблица 2

Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии

   Уменьшение диаметра проволок в   
  результате поверхностного износа  
          или коррозии, %           	 Количество обрывов проволок, % от  
     норм, указанных в табл. 1	
                 10                 	                 85                 	
                 15                 	                 75                 	
                 20                 	                 70                 	
                 25                 	                 60                 	
             30 и более             	                 50                 	

Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в отдельности, причем допускается замена одного более изношенного каната.
4. Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего сечения), вызванной обрывами, механическим износом и коррозией проволок внутренних слоев прядей (рис. 6), канат необходимо подвергать дефектоскопии по всей его длине. При регистрации при помощи дефектоскопа потери сечения металла проволок, достигшей 17,5% и более, канат бракуется.
5. При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей канат к дальнейшей работе не допускается.
     6.  Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее спирали
(рис.  7). При совпадении направлений спирали волнистости и свивки каната и
равенстве  шагов  спирали волнистости Нв и свивки каната Нк канат бракуется
при  d  >=  1,08d ,  где d  - диаметр спирали волнистости, d  - номинальный
      в          к        в                                 к

диаметр каната.

***На бумажном носителе

Рис. 7. Уменьшение площади поперечного сечения проволок (интенсивная внутренняя коррозия)

***На бумажном носителе

Рис. 8. Волнистость каната (объяснение в тексте)

     При  несовпадении  направлений  спирали  волнистости и свивки каната и
неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпадении одного
из   параметров   канат   подлежит   браковке   при   d   >=  4/3d .  Длина
                                                       в          к

рассматриваемого отрезка каната не должна превышать 25d .
                                                       к

7. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обнаружении: корзинообразной деформации (рис. 9); выдавливания сердечника (рис. 10); выдавливания или расслоения прядей (рис. 11); местного увеличения диаметра каната (рис. 12); местного уменьшения диаметра каната (рис. 6); раздавленных участков (рис. 13); перекручиваний (рис. 14); заломов (рис. 15); перегибов (рис. 16); повреждений в результате температурных воздействий или электрического дугового разряда.

***На бумажном носителе

Рис. 9. Корзинообразная деформация

***На бумажном носителе

Рис. 10. Выдавливание сердечника

***На бумажном носителе

Рис. 11. Выдавливание проволок прядей:
а - в одной пряди; б - в нескольких прядях

***На бумажном носителе

Рис. 12. Местное увеличение диаметра каната

***На бумажном носителе

Рис. 13. Раздавливание каната

***На бумажном носителе

Рис. 14. Перекручивание каната

***На бумажном носителе

Рис. 15. Залом каната

***На бумажном носителе

Рис. 16. Перегиб каната

Приложение 14
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

МИНИМАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ ЦЕПЕЙ

          Назначение цепи          	    Группа классификации (режима)    
              механизма              	
	     М 1, М 2      	    М 3...М 8    	
Грузовая, работающая на гладком    
барабане                           	         3         	        6        	
Грузовая, работающая на звездочке  
(калиброванная)                    	         3         	        8        	

Приложение 15
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЫБОРА ДИАМЕТРОВ БАРАБАНА (H1), БЛОКА (H2) И УРАВНИТЕЛЬНОГО БЛОКА (H3)

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│      Группа      │             Коэффициент выбора диаметров             │
│  классификации   ├──────────────────┬───────────────────┬───────────────┤
│    механизма     │        h1        │        h2         │      h3       │
├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│       М 1        │       11,2       │       12,5        │     11,2      │
│                  │                  │                   │               │
│       М 2        │       12,5       │       14,0        │     12,5      │
│                  │                  │                   │               │
│       М 3        │       14,0       │       16,0        │     12,5      │
│                  │                  │                   │               │
│       М 4        │       16,0       │       18,0        │     14,0      │
│                  │                  │                   │               │
│       М 5        │       18,0       │       20,0        │     14,0      │
│                  │                  │                   │               │
│       М 6        │       20,0       │       22,4        │     16,0      │
│                  │                  │                   │               │
│       М 7        │       22,4       │       25,0        │     16,0      │
│                  │                  │                   │               │
│       М 8        │       25,0       │       28,0        │     18,0      │
└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────┘

Приложение 16
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ (М) ОТ ОСНОВАНИЯ ОТКОСА КОТЛОВАНА (КАНАВЫ) ДО ОСИ БЛИЖАЙШИХ ОПОР КРАНА ПРИ НЕНАСЫПАННОМ ГРУНТЕ

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Глубина │                             Грунт                             │
│котлована├──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│(канавы),│  песчаный и  │ супесчаный  │суглинистый│ лессовый  │глинистый │
│    м    │  гравийный   │             │           │   сухой   │          │
├─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│    1    │     1,5      │    1,25     │   1,00    │    1,0    │   1,00   │
│         │              │             │           │           │          │
│    2    │     3,0      │    2,40     │   2,00    │    2,0    │   1,50   │
│         │              │             │           │           │          │
│    3    │     4,0      │    3,60     │   3,25    │    2,5    │   1,75   │
│         │              │             │           │           │          │
│    4    │     5,0      │    4,40     │   4,00    │    3,0    │   3,00   │
│         │              │             │           │           │          │
│    5    │     6,0      │    5,30     │   4,75    │    3,5    │   3,50   │
└─────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘

Приложение 17
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ТРЕБОВАНИЯ К СТРОПОВКЕ ГРУЗОВ ТЕКСТИЛЬНЫМИ ЛЕНТОЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ГРУЗОЗАХВАТНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

1. В целях предотвращения падения грузов во время подъема и перемещения их кранами следует соблюдать следующие правила строповки текстильными ленточными съемными грузозахватными приспособлениями:
при обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток;
под острые углы металлических грузов (швеллер, уголок, двутавр) необходимо подкладывать подкладки. При этом необходимо учитывать расположение центра тяжести груза. Подводить строп под груз следует так, чтобы исключить возможность его выскальзывания во время подъема груза. Обвязать груз необходимо таким образом, чтобы во время его перемещения исключалось падение его отдельных частей и обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении. Строповка длинномерных грузов (столбов, труб) должна производиться не менее чем в двух местах;
не использованные для зацепки концы многоветвевого стропа должны быть укреплены так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность их задевания за встречающиеся на пути предметы.
2. На грузе, перегружаемом такими стропами, в местах соприкосновения не должно быть зазубрин и острых кромок, которые могут повредить ленту стропа. Рабочие поверхности крюка грузоподъемной машины должны исключать повреждение стропа, не иметь острых кромок. Радиус кривизны поверхности, непосредственно соприкасаемой со стропом, должен быть не менее 0,75 несущей ширины стропа.
3. Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их наклона. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал 90°. Соединение крюка грузоподъемной машины с подвесками, петлями стропов должно быть надежным. Подвеска стропа должна фиксироваться замком крюка.
4. Запрещается:
использовать стропы для перемещения грузов, когда извлечение из-под груза происходит с трением, зажатых между грузом другими поверхностями, а также вытаскивать стропы из-под груза, лежащего на них;
размещать места сшивок лент на грузозахватном органе;
эксплуатировать стропы в средах, содержащих абразивные материалы - цемент, бетон и т.д., при концентрации пыли вещества в воздухе более 10 мг/куб.м;
контактировать с кислотами, щелочами, растворителями.
Стропы, ленты которых изготовлены из волокон капрона, допускается применять для транспортировки грузов, имеющих температуру не выше 80 °C, а стропы, ленты которых изготовлены из волокон лавсана, полиэфира, полипропилена и полиамида, - не выше 100 °C.

Приложение 18
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

МИНИМАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ Zp И H

┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│                  Назначение каната                   │   h    │   Zp    │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┤
│Несущий                                               │   -    │   3,0   │
│Подъемный:                                            │        │         │
│крюковой монтажный                                    │   30   │   5,0   │
│                                                      │   40   │   4,5   │
│                                                      │   50   │   4,0   │
│крюковой перегрузочный                                │   30   │   5,5   │
│                                                      │   40   │   5,0   │
│                                                      │   50   │   4,5   │
│грейферный перегрузочный <*>                          │   30   │   6,0   │
│                                                      │   40   │   5,5   │
│                                                      │   50   │   5,0   │
│Тяговый:                                              │        │         │
│передвижения грузовой тележки                         │   30   │   4,0   │
│передвижения приводных поддержек                      │   30   │   4,0   │
│передвижения крана (опоры)                            │   30   │   4,0   │
│удержания крана (опоры) от угона под действием ветра в│   30   │   2,5   │
│нерабочем состоянии                                   │        │         │
│Для полиспастов заякоривания несущих канатов          │   30   │   6,0   │
│Для подвески кулачковых поддержек                     │   -    │   3,0   │
│Для оттяжки мачт и опор                               │   -    │   3,0   │
│Для подвески электрических кабелей                    │   -    │   3,0   │
│Монтажный:                                            │        │         │
│при ручном приводе                                    │   12   │   4,0   │
│при машинном приводе                                  │   20   │   4,0   │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------
<*> Принимается, что масса грейфера с материалом равномерно распределена на все канаты.

Приложение 19
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ КРАНОВОГО ПУТИ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАНЕ И ПРОФИЛЕ

Отклонение,
    мм     	 Графическое 
представление
 отклонения  	                       Краны                       	
		мостовой	башенный	козловой	портальный	  мостовой   
перегружатель	
Разность   
отметок    
головок    
рельсов в  
одном      
поперечном 
сечении,   
Р1, мм     
S - размер 
колеи      
(пролет)   	<*>	   40   	45 - 60 	   40   	    40    	     50      	
Разность   
отметок    
рельсов на 
соседних   
колоннах   
Р2, мм     	<*>	   10   	   -    	   -    	    -     	      -      	
Сужение или
расширение 
колеи      
кранового  
пути       
(отклонение
размера    
пролета S в
плане), Р3 	<*>	   15   	   10   	   15   	    15    	     20      	
Взаимное   
смещение   
торцов     
стыкуемых  
рельсов в  
плане и по 
высоте, Р4 	<*>	   2    	   3    	   2    	    2     	      2      	
Зазоры в   
стыках     
рельсов при
температуре
0 °C и     
длине      
рельса 12,5
м, Р5      	<*>	                         6                         	
Разность   
высотных   
отметок    
головок    
рельсов на 
длине 10 м 
кранового  
пути       
(общая), Р6	<*>	   -    	   40   	   30   	    20    	     30      	

--------------------------------
<*> На бумажном носителе.

Примечания:
1. Измерения отклонений Р1 и Р2 выполняют на всем участке возможного движения крана через интервалы не более 5 м.
2. При изменении температуры на каждые 10 °C устанавливаемый при устройстве зазор Р5 изменяют на 1,5 мм, например при температуре плюс 20 °C установленный зазор между рельсами должен быть равен 3 мм, а при температуре минус 10 °C - 7,5 мм.
3. Величины отклонений для козловых кранов пролетом 30 м и более принимают как для кранов-перегружателей.

Приложение 20
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

КРИТЕРИИ БРАКОВКИ КРАНОВОГО ПУТИ

Крановый путь опорных кранов подлежит браковке при наличии следующих дефектов и повреждений:
трещин и сколов любых размеров;
вертикального, горизонтального или приведенного (вертикального плюс половина горизонтального) износа головки рельса более 15% от соответствующего размера неизношенного профиля.
Браковку шпал (или полушпал) наземного кранового пути производят при наличии следующих дефектов и повреждений:
в железобетонных шпалах не должно быть сколов бетона до обнажения арматуры, а также иных сколов бетона на участке длиной более 250 мм;
в железобетонных шпалах не должно быть сплошных опоясывающих или продольных трещин длиной более 100 мм с раскрытием более 0,3 мм;
в деревянных полушпалах не должно быть излома, поперечных трещин глубиной более 50 мм и длиной свыше 200 мм, поверхностной гнили размерами более 20 мм под накладками и более 60 мм на остальных поверхностях.
Монорельсовый путь подвесных электрических талей и тележек подлежит браковке при:
наличии трещин и выколов любых размеров;
уменьшении ширины пояса рельса вследствие износа ДВ >= 0,05В (см. рисунок);
уменьшении толщины полки рельса вследствие износа Дд >= 0,2д при одновременном отгибе полки f1 <= 0,1д (см. рисунок).
--------------------------------
Д - большая греческая буква "дельта"
д - маленькая греческая буква "дельта"

***На бумажном носителе

Приложение 21
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ КРАНОВОГО ПУТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

___________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
___________________________________________________________________________
                                                  __ ______________ 20__ г.
Адрес объекта: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тип, заводской и регистрационный номер крана ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                               Крановый путь

Длина пути, м _____________________________________________________________
Наличие проектной документации ____________________________________________
                                         (разработчик проекта)
___________________________________________________________________________
Соответствие    конструкции    кранового    пути   проектной   документации
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Наличие  акта  сдачи-приемки  земляного  полотна  под  устройство  верхнего
строения пути _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Произведена обкатка пути проходами крана:
     без груза ____________________________________________________________
     с максимальным рабочим грузом ________________________________________
Результаты измерений:
     размер колеи, мм _____________________________________________________
     прямолинейность, мм __________________________________________________
     продольный уклон, % (градусы) ________________________________________
     поперечный уклон, % (градусы) ________________________________________
     упругая посадка, мм __________________________________________________
Наличие и исправность выключающих линеек __________________________________
___________________________________________________________________________
Наличие и исправность тупиковых упоров ____________________________________
___________________________________________________________________________

                              Заземление пути

Конструкция заземления ____________________________________________________
Место расположения и длина заземления _____________________________________
Наименование,  тип  и  номер прибора для измерения сопротивления заземления
___________________________________________________________________________
Место измерения ___________________________________________________________
Погода  в  течение  трех  предыдущих  дней  и в день производства измерений
___________________________________________________________________________
Сопротивление заземления, Ом ______________________________________________
Заземление пути:
     соответствует нормам _________________________________________________
     не соответствует нормам ______________________________________________
Заземление кранового пути выполнил ________________________________________
                                         (организация, должность,
___________________________________________________________________________
                             фамилия, подпись)
Измерение сопротивления заземления выполнил _______________________________
                                               (организация, должность,
___________________________________________________________________________
                             фамилия, подпись)

Работу по устройству кранового пути
выполнил и сдал __________________________
                      (организация,
__________________________________________
       должность, подпись, фамилия)
Крановый путь принял в эксплуатацию
__________________________________________
(организация, должность, подпись, фамилия)

Приложение 22
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ БРАКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

   Элементы    	  Дефекты, при наличии которых элемент выбраковывается   	
Ходовые колеса 
кранов и       
тележек        	1. Трещины любых размеров                                	
	2. Выработка поверхности реборды до 50% от               
первоначальной толщины                                   	
	3. Выработка поверхности катания, уменьшающая            
первоначальный диаметр колеса на 2%                      	
	4. Разность диаметров колес, связанных между собой       
кинематически, более 0,5% <*>	
Блоки          	1. Износ ручья блока более 40% от первоначального        
радиуса ручья                                            	
Барабаны       	1. Трещины любых размеров                                	
	2. Износ ручья барабана по профилю более 2 мм            	
Крюки          	1. Трещины и надрывы на поверхности                      	
	2. Износ зева более 10% от первоначальной высоты         
вертикального сечения крюка                              	
Шкивы          
тормозные      	1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные   
поверхности                                              	
	2. Износ рабочей поверхности обода более 25% от          
первоначальной толщины                                   	
Накладки       
тормозные      	1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под         
заклепки                                                 	
	2. Износ тормозной накладки по толщине до появления      
головок заклепок или более 50% от первоначальной толщины 	

--------------------------------
<*> Для механизмов с центральным приводом.

Приложение 23
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

НОРМЫ БРАКОВКИ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Браковка грузозахватных приспособлений, находящихся в эксплуатации, должна производиться по инструкции, разработанной организацией-изготовителем или специализированной проектной организацией и определяющей порядок и методы осмотра и браковочные показатели.
При отсутствии у владельца инструкции браковка элементов канатных и цепных стропов производится в соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем приложении.
Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок каната превышает указанное в таблице.

Стропы из канатов двойной свивки

    Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной    	
           3d           	          6d          	           30d           	
           4            	          6           	           16            	

Примечание. d - диаметр каната, мм.

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 3% от первоначального размера (рис. 1) и при уменьшении диаметра сечения звена цепи вследствие износа более 10% (рис. 2).

***На бумажном носителе

Рис. 1. Увеличение звена цепи

***На бумажном носителе

Рис. 2. Уменьшение диаметра сечения звена цепи

Приложение 24
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА КРАНОВЩИКА
(рекомендуемая)

                                                                    Обложка

                             ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Рег. N _________________
Начат __ _________ 20__ г.

                                                                     Стр. 1

                                ОГЛАВЛЕНИЕ

                                                                       Стр.

1. Правила ведения вахтенного журнала                                     2

2. Раздел 1. Основные сведения                                            3

3. Раздел 2. Сведения о местонахождении крана                             4

4. Раздел 3. Лицо, ответственное за содержание крана в                    5
исправном состоянии

5. Раздел 4. Перечень лиц, ответственных за безопасное                6 - 7
производство работ по перемещению грузов кранами (кроме
стреловых самоходных)

6. Раздел 5. Записи крановщиков о результатах осмотра и              8 - 90
проверки крана перед началом и по окончании работы

7. Раздел 6. Записи о проведенных технических обслуживаниях и       91 - 94
текущих ремонтах крана, нивелировке, рихтовке и ремонте
крановых путей, ремонте узлов и приборов безопасности

8. Раздел 7. Записи осмотра крана лично лицом, ответственным за     95 - 99
содержание крана в исправном состоянии

9. Раздел 8. Учет и результаты периодического осмотра съемных     100 - 105
грузозахватных приспособлений, являющихся принадлежностью
крана. (Башенные и стреловые самоходные краны)

10. Раздел 9. Сроки проверки ОГП                                  106 - 110

11. Раздел 10. Сроки проведения технического обслуживания и       111 - 113
текущих ремонтов крана

                                                                     Стр. 2

                    ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА

     Машинист  крана  обязан сделать запись в вахтенном журнале в следующих
случаях:
     1.  перед  началом  работы  на  кране  после  осмотра крана и проверки
исправности действия механизмов и приборов безопасности - о приемке крана и
его состоянии;
     2.  по  окончании  работы  на  кране  после  его  осмотра  и  проверки
исправности  действия  механизмов и приборов безопасности - о сдаче крана и
его состоянии;
     3. в процессе работы - в случаях неисправности крана.
     Машинист  крана после записи в вахтенном журнале о неисправности крана
обязан  прекратить  работу  на  кране и доложить о выявленной неисправности
лицу, которому он подчинен.
     К   дальнейшей   работе  на  кране  машинист  может  приступить  после
устранения  выявленной  неисправности  и записи об этом в вахтенном журнале
лица,  устранившего неисправность или ответственного за исправное состояние
крана.
     Слесари  и электромонтеры, обслуживающие грузоподъемные краны, обязаны
при  каждом  осмотре  крана ознакамливаться с записями в вахтенном журнале.
При  устранении  неисправностей, выявленных машинистами кранов, они обязаны
производить  запись  об устранении этих нарушений. Записи должны заверяться
их подписями.
     Записи  в  вахтенном  журнале должны производиться чернилами. Страницы
журнала должны быть пронумерованы и скреплены печатью.
     Лицо,  ответственное  за  исправное состояние крана, обязано проверять
вахтенный  журнал  не  реже  одного  раза  в месяц и делать соответствующую
запись о ведении журнала.
     Журнал во время работы должен находиться в кабине крана.
     За нарушение правил ведения вахтенного журнала и за небрежное хранение
его виновные наказываются в дисциплинарном или административном порядке.
     Примечания:
     1.  Применительно  к  местным  условиям  эксплуатации кранов и их типу
отдельные разделы вахтенного журнала могут быть изменены или дополнены.
     2.  В  вахтенный журнал может быть внесена производственная инструкция
для  крановщиков,  однако  это  не  заменяет  требования  правил  о  выдаче
инструкций на руки каждому крановщику.

                                                                     Стр. 3

                                 РАЗДЕЛ 1
                             Основные сведения

     1. Кран рег. N ____________
     Кран принадлежит _____________________________________________________
                          (наименование предприятия - владельца крана)
___________________________________________________________________________
     2. Тип крана и марка _________________________________________________
     3. Грузоподъемность __________________________________________________
                            (основные данные из грузовой характеристики)
     4. Завод-изготовитель ________________________________________________
     ______________________________________________________________________
     5. Заводской N _______________________________________________________
     6. Год изготовления __________________________________________________
     7.  Установленная  графиком  периодичность  профилактических  осмотров
крана _____________________________________________________________________
     По состоянию на ____________ отработано ________ машино-часов.

                                                                     Стр. 4

                                 РАЗДЕЛ 2
                     Сведения о местонахождении крана

         Наименование        
предприятия - владельца крана	  Местонахождение крана  
 (адрес установки крана) 	 Дата установки  	
            1                	            2            	       3         	

                                                                     Стр. 5

                                 РАЗДЕЛ 3
       Лицо, ответственное за содержание крана в исправном состоянии

 N 
п/п	    N и дата    
   приказа о    
   назначении   	 Дата и N протокола о  
 прохождении проверки  
     знаний Правил     	   Должность,   
 фамилия, имя,  
    отчество    	
  Роспись  	
 1 	       2        	           3           	       4        	     5     	

                                                                 Стр. 6 - 7

                                 РАЗДЕЛ 4
Перечень лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению
                грузов кранами (кроме стреловых самоходных)

Дата 	
Смена 	Фамилия, имя,
  отчество,  
  должность  	  N и дата  
 приказа о  
 назначении 	  N и дата протокола о  
  прохождении проверки  
     знаний Правил      	
Роспись 	
  1  	  2   	      3      	     4      	           5            	   6    	

                                                                Стр. 8 - 90

                                 РАЗДЕЛ 5
 Записи крановщиков о результатах осмотра и проверки крана перед началом и
                            по окончании работы

 Дата  	

  Смена   
  (часы   
 работы)  	   Результаты осмотра и    
      проверки крана,      
    металлоконструкций,    
   электрооборудования,    
    механизмов, узлов,     
      крановых путей,      
  заземляющих устройств,   
   приборов и устройств    
    безопасности и др.     	   Роспись крановщика в   
   приеме крана и сдаче   
          смены           	
			
 смену принял, 
    фамилия    
   (роспись)   	  смену   
  сдал,   
 фамилия  
(роспись) 	
   1   	    2     	             3             	       4       	    5     	

                                                               Стр. 91 - 94

                                 РАЗДЕЛ 6
 Записи о проведенных технических обслуживаниях и текущих ремонтах крана,
 нивелировке, рихтовке и ремонте крановых путей, ремонте узлов и приборов
                               безопасности

 Дата проведенного  
      ремонта,      
    технического    
    обслуживания    	  Вид ремонта и  
    описание     
  произведенных  
      работ      	    Ремонт     
  производил,  
    ф.и.о.     	  Работу принял,  
     разрешаю     
   эксплуатацию   
      крана       	
         1          	        2        	       3       	        4         	

                                                               Стр. 95 - 99

                                 РАЗДЕЛ 7
   Записи осмотра крана лично лицом, ответственным за содержание крана в
                            исправном состоянии

   Дата   
 осмотра  	
Неисправности,
выявленные при
   осмотре    	  Отметки об устранении   
        выявленных        
неисправностей, роспись и 
  должность устранившего  
      неисправность       	   Роспись лица,    
 ответственного за  
 содержание крана в 
исправном состоянии 	
    1     	      2       	            3             	         4          	

                                                             Стр. 100 - 105

                                 РАЗДЕЛ 8
      Учет и результаты периодического осмотра съемных грузозахватных
             приспособлений, являющихся принадлежностью крана.
                  (Башенные и стреловые самоходные краны)

                Учтенные данные                	

 Дата  
осмотра	  Результаты  
периодического
 осмотра или  
  отметки об  
   изъятии    	
  Должность,  
роспись лица, 
производившего
    осмотр    	
 Наименование  
   съемного    
грузозахватного
приспособления 	
Инв.
 N  	
Грузоподъемность	
  Дата   
испытания				
       1       	 2  	       3        	    4    	   5   	      6       	      7       	

                                                             Стр. 106 - 110

                                 РАЗДЕЛ 9
                            Сроки проверки ОГП

  Год   	                             Месяцы                             	
	Янв. 	Фев. 	Март 	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт. 	Нояб.	Дек.	
   1    	  2  	  3  	  4  	 5  	 6 	 7  	 8  	 9  	 10  	 11  	 12  	 13 	

                                                             Стр. 111 - 113

                                 РАЗДЕЛ 10
    Сроки проведения технического обслуживания и текущих ремонтов крана

    Вид    
  ремонта  	                        Месяцы и дата                        	
	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль 	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	
     1     	 2  	 3  	 4  	 5  	 6 	 7  	  8  	 9  	 10  	 11 	 12  	 13 	

Приложение 25
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ВЫДЕЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ

Выделение крана разрешаю ____________________       _______________________
                             (должность)                 (И.О.Фамилия)
_________________________
       (подпись)
_________________________
        (дата)

                                  ЗАЯВКА
                    на выделение грузоподъемных кранов

     1. Место работы грузоподъемного крана ________________________________
     2. Объект ____________________________________________________________
     3. Характер (вид) работы _____________________________________________
     4. Дни работы ________________________________________________________
                                 (число, месяц, год)
     5. Тип крана _________________________________________________________
     6. Наличие ЛЭП на месте работы _______________________________________
     (имеется, не имеется)
     7.  Разрешение организации, эксплуатирующей ЛЭП, при работе в охранной
зоне ______________________________________________________________________
     (кем выдано, номер, дата)
     8. Лицо, ответственное за безопасное производство кранами ____________
                                                               (должность,
___________________________________________________________________________
                  фамилия, инициалы, номер удостоверения,
___________________________________________________________________________
                      дата последней проверки знаний)
     9. Стропальщики ______________________________________________________
                            (фамилия, инициалы, номер удостоверения,
___________________________________________________________________________
                      дата последней проверки знаний)
___________________________________________________________________________
     10. Наличие проекта или технологии производства работ ________________
     11. Наличие приказа о назначении ответственных лиц ___________________
___________________________________________________________________________
     12. Наименование организации, заявляющей кран ________________________

     Руководитель организации _____________________________________________
                                 (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение 26
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРАВО ВЫХОДА НА КРАНОВЫЕ ПУТИ И ПРОХОДНЫЕ ГАЛЕРЕИ МОСТОВЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ КОНСОЛЬНЫХ КРАНОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ И ДРУГИХ РАБОТ

     1. Выдан __ ________ 20__ г. в _____ ч _____ мин.
     2. Ответственному исполнителю работ __________________________________
                                                (фамилия, инициалы)
     поручается с бригадой в составе ___________ человек провести следующие
работы: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     3. Место работы (цех, пролет) ________________________________________
___________________________________________________________________________
     4.  Для  обеспечения  техники безопасности при подготовке и выполнении
работ Вам предлагается выполнить следующие меры:
     а) по предупреждению поражения электрическим током ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     б) по предупреждению падения с высоты ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     в) по предупреждению травмирования действующими кранами ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     г)  по  предупреждению  выхода  на  крановые пути действующих кранов и
кранов смежного пролета ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     д)  предупреждены  в  вахтенном  журнале  крановщики всех смен пролета
(цеха) кранов и крановщики смежных пролетов кранов ________________________
___________________________________________________________________________
     5. Состав бригады:

  Состав бригады (фамилия, отчество,  
              профессия)              	   Подпись членов бригады после   
ознакомления с условиями работы и 
       мерами безопасности        	

                                 __________________________________________
                                  (подпись начальника цеха или прораба, в
                                  подчинении которого находятся ремонтные
                                                  рабочие)

     6. Работы начать в _____ ч _____ мин __ ___________ 20__ г.
     7. Наряд-допуск выдал ________________________________________________
     (подпись начальника цеха или его заместителя по оборудованию)
     8. С условиями работ и нарядом-допуском ознакомлен.
     Ответственный исполнитель ________________
                                  (подпись)

     Примечание. Наряд-допуск на право выхода на рельсовые пути и проходные
галереи  мостовых кранов для производства ремонтных и других работ выдается
согласно  приказу  по  предприятию  руководителю  работ  (начальнику  цеха,
участка,  прорабу,  в  подчинении которого находятся производства ремонтных
работ).

Приложение 27
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ

         Операция          	Рисунок	               Сигнал                	
Поднять груз или крюк      	<*>	Прерывистое движение рукой вверх на  
уровне пояса, ладонь обращена вверх, 
рука согнута в локте                 	
Опустить груз или крюк     	<*>	Прерывистое движение рукой вниз      
перед грудью, ладонь обращена вниз,  
рука согнута в локте                 	
Передвинуть кран (мост)    	<*>	Движение вытянутой рукой, ладонь     
обращена в сторону требуемого        
движения                             	
Передвинуть тележку        	<*>	Движение рукой, согнутой в локте,    
ладонь обращена в сторону требуемого 
движения тележки                     	
Повернуть стрелу           	<*>	Движение рукой, согнутой в локте,    
ладонь обращена в сторону требуемого 
движения стрелы                      	
Поднять стрелу             	<*>	Движение вверх вытянутой рукой,      
предварительно опущенной до          
вертикального положения, ладонь      
раскрыта                             	
Опустить стрелу            	<*>	Движение вниз вытянутой рукой,       
предварительно поднятой до           
вертикального положения, ладонь      
раскрыта                             	
Стоп (прекратить подъем или
передвижение)              	<*>	Резкое движение рукой вправо и влево 
на уровне пояса, ладонь обращена     
вниз                                 	
Осторожно (применяется     
перед подачей какого-либо  
из перечисленных выше      
сигналов при необходимости 
незначительного            
перемещения)               	<*>	Кисти рук обращены ладонями одна к   
другой на небольшом расстоянии, руки 
при этом подняты вверх               	

--------------------------------
<*> На бумажном носителе.

Приложение 28
к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ КРАНОМ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

                                            _______________________________
                                               (наименование организации
                                            _______________________________
                                                     и ведомства)

                          Наряд-допуск N ________

     Наряд  выдается  на  производство  работ  на  расстоянии менее 30 м от
крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В
1. Крановщику _____________________________________________________________
                                    (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                    (тип крана, регистрационный номер)
2. Выделенного для работы _________________________________________________
                                  (организация, выделившая кран)
3. На участке _____________________________________________________________
                          (организация, которой выдан кран, место
___________________________________________________________________________
          производства работ, строительная площадка, склад, цех)
4. Напряжение линии электропередачи _______________________________________
5. Условия работы _________________________________________________________
                          (необходимость снятия напряжения с линии
___________________________________________________________________________
    электропередачи, наименьшее допускаемое при работе крана расстояние
___________________________________________________________________________
       по горизонтали от крайнего провода до ближайших частей крана,
___________________________________________________________________________
           способ перемещения груза и другие меры безопасности)
6. Условия передвижения крана _____________________________________________
                                         (положение стрелы
___________________________________________________________________________
                        и другие меры безопасности)
7. Начало работы ______ ч _______ мин __ ___________ 20__ г.
8. Конец работы ______ ч _______ мин __ ___________ 20__ г.
9. Ответственный за безопасное производство работ _________________________
                                                        (должность,
___________________________________________________________________________
                            фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
                    (дата и номер приказа о назначении)
10. Стропальщик ___________________________________________________________
                                      (фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
           (номер удостоверения, дата последней проверки знаний)
11. Разрешение на работу крана в охранной зоне ____________________________
                                                  (организация, выдавшая
_______________________________________________________________________
                   разрешение, номер и дата разрешения)
12. Наряд выдал главный инженер (энергетик) _______________________________
                                                (организация, подпись)
13.   Необходимые  меры  безопасности,  указанные  в  пункте  5,  выполнены
___________________________________________________________________________

Лицо, ответственное
за безопасное производство работ ________________
                                    (подпись)
_______________
    (дата)

14. Инструктаж получил крановщик ______________
                                   (подпись)
_______________
    (дата)

     Примечания:
     1.  Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается крановщику,
второй хранится в организации - производителе работ.
     2.  Пункт  11  заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии
электропередачи.
     3.  К  воздушным линиям электропередачи относятся также ответвления от
них.
     4. Работы вблизи линии электропередачи выполняются в присутствии и под
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.