|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код профессии, должности | Наименование профессии,  должности | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка)  СИЗ по защитным свойствам | Количество | Срок носки  в месяцах |
| 23883 | [Начальник отдела](consultantplus://offline/ref=04619EEA844519A2E999D82C822B6D21E1DD6E7A1EE614A19695CCE45AF775F6CB3D93D867353B5A6E71AF87C0z9h0G)  (4 п. 237) | Халат хлопчатобумажный | ЗМи | 2 | 24 |
| ***В холодное время года на наружных работах:*** | | | |
| \*Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 1 | 36 |
| *При работе в производственных подразделениях дополнительно:* | | | |
| \*Ботинки кожаные (полуботинки кожаные) | Ми | 1 | 12 |
| ***При нахождении в производственных цехах для контроля работ дополнительно:*** | | | |
| \*Очки защитные | О | 1 | до износа |
| 23883-01 | [Начальник отдела (охраны труда)](consultantplus://offline/ref=04619EEA844519A2E999D82C822B6D21E1DD6E7A1EE614A19695CCE45AF775F6CB3D93D867353B5A6E71AF87C0z9h0G)  (4 п. 237) | Костюм хлопчатобумажный (халат хлопчатобумажный) | ЗМи | 2 | 24 |
| \*Ботинки кожаные (полуботинки кожаные) | Ми | 1 | 12 |
| \*Туфли кожаные (тапочки кожаные) | Ми | 1 | 12 |
| \*Перчатки трикотажные |  | 1 | до износа |
| \*Жилет сигнальный с элементами из световозвращающего материала | Со | 1 | дежурный |
| \*Каска защитная |  | 1 | 24 |
| ***В холодное время года дополнительно:*** | | | |
| \*Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 1 | 36 |
| \*Костюм для защиты от пониженных температур | Тн | 1 | 36 |
| \*Головной убор зимний |  | 1 | 36 |
| \*Сапоги валяные с резиновым низом | Тн20 | 1 | 36 |
| \*Рукавицы утепленные | Тн | 1 | до износа |
| ***Для защиты от атмосферных осадков дополнительно:*** | | | |
| \*Плащ непромокаемый с капюшоном | Вн | 1 | дежурный |
| \*Сапоги резиновые | В | 1 | 24 |
| ***При нахождении в производственных цехах дополнительно:*** | | | |
| \*Очки защитные | О | 1 | до износа |